{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["CONTROLE DE REVISÃO","Planilha Resumo","OR1","Planilha Analitica","CRONOGRAMA","COMPOSIÇÃO_CDHU184","COMPOSIÇÃO_FDE","FDE","ENCARGOS_SOCIAIS_SINAPI"],"not_rendered":{"charts":0,"images":9,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CONTROLE DE REVISÃO","index":0,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[7,0,7,3]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["CONTROLE"]
[]
["ALTERAÇÃO","REVISÃO","DATA","ENGENHEIRO"]
["EMISSÃO INICIAL",0]

{"sheet":"Planilha Resumo","index":1,"n_rows":47,"n_cols":4,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,7,0],[6,1,7,2],[6,3,7,3],[8,0,9,0],[8,1,9,2],[8,3,9,3],[10,0,11,0],[10,1,11,2],[10,3,11,3],[12,0,13,0],[12,1,13,2],[12,3,13,3],[14,0,15,0],[14,1,15,2],[14,3,15,3],[16,0,17,0],[16,1,17,2],[16,3,17,3],[18,0,19,0],[18,1,19,2],[18,3,19,3],[20,0,21,0],[20,1,21,2],[20,3,21,3],[22,0,23,0],[22,1,23,2],[22,3,23,3],[24,0,25,0],[24,1,25,2],[24,3,25,3],[26,0,27,0],[26,1,27,2],[26,3,27,3],[28,0,29,0],[28,1,29,2],[28,3,29,3],[30,0,31,0],[30,1,31,2],[30,3,31,3],[32,0,33,0],[32,1,33,2],[32,3,33,3],[34,0,35,0],[34,1,35,2],[34,3,35,3],[36,0,37,0],[36,1,37,2],[36,3,37,3],[46,1,46,2],[38,0,39,0],[38,1,39,2],[38,3,39,3],[40,0,41,0],[40,1,41,2],[40,3,41,3],[42,0,43,0],[42,1,43,2],[42,3,43,3],[44,1,44,2],[45,1,45,2]]}
[]
[]
[{"$f":"'OR1'!$A$4","v":"HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA "}]
[{"$f":"'OR1'!$A$9","v":"AVENIDA DEP. EMÍLIO CARLOS, 3000 - VILA NOVA CACHOEIRINHA - SÃO PAULO - SP"}]
[]
[null,null,"            PLANILHA RESUMO"]
["ITEM","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ",null,"VALOR SEM BDI"]
[]
[1,{"$f":"IF(A9=\"\",\"\",VLOOKUP($A9,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"SERVIÇOS PRELIMINARES"},null,{"$f":"'OR1'!H16","v":0}]
[]
[2,{"$f":"IF(A11=\"\",\"\",VLOOKUP($A11,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS"},null,{"$f":"'OR1'!H25","v":0}]
[]
[3,{"$f":"IF(A13=\"\",\"\",VLOOKUP($A13,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO"},null,{"$f":"'OR1'!H50","v":0}]
[]
[4,{"$f":"IF(A15=\"\",\"\",VLOOKUP($A15,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"ALVENARIA / FECHAMENTOS / DIVISÓRIAS"},null,{"$f":"'OR1'!H58","v":0}]
[]
[5,{"$f":"IF(A17=\"\",\"\",VLOOKUP($A17,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"ESQUADRIAS"},null,{"$f":"'OR1'!H84","v":0}]
[]
[6,{"$f":"IF(A19=\"\",\"\",VLOOKUP($A19,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"VIDROS"},null,{"$f":"'OR1'!H90","v":0}]
[]
[7,{"$f":"IF(A21=\"\",\"\",VLOOKUP($A21,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"IMPERMEABILIZAÇÕES"},null,{"$f":"'OR1'!H94","v":0}]
[]
[8,{"$f":"IF(A23=\"\",\"\",VLOOKUP($A23,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"REVESTIMENTOS"},null,{"$f":"'OR1'!H103","v":0}]
[]
[9,{"$f":"IF(A25=\"\",\"\",VLOOKUP($A25,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"PINTURA"},null,{"$f":"'OR1'!H109","v":0}]
[]
[10,{"$f":"IF(A27=\"\",\"\",VLOOKUP($A27,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"PISOS"},null,{"$f":"'OR1'!H118","v":0}]
[]
[11,{"$f":"IF(A29=\"\",\"\",VLOOKUP($A29,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"FORRO"},null,{"$f":"'OR1'!H123","v":0}]
[]
[12,{"$f":"IF(A31=\"\",\"\",VLOOKUP($A31,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"CORRIMÃOS E PROTETORES"},null,{"$f":"'OR1'!H128","v":0}]
[]
[13,{"$f":"IF(A33=\"\",\"\",VLOOKUP($A33,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"BANCADAS, APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS"},null,{"$f":"'OR1'!H159","v":0}]
[]
[14,{"$f":"IF(A35=\"\",\"\",VLOOKUP($A35,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS "},null,{"$f":"'OR1'!H264","v":0}]
[]
[15,{"$f":"IF(A37=\"\",\"\",VLOOKUP($A37,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS"},null,{"$f":"'OR1'!H298","v":0}]
[]
[16,{"$f":"IF(A39=\"\",\"\",VLOOKUP($A39,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO"},null,{"$f":"'OR1'!H359","v":0}]
[]
[17,{"$f":"IF(A41=\"\",\"\",VLOOKUP($A41,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"},null,{"$f":"'OR1'!H363","v":0}]
[]
[18,{"$f":"IF(A43=\"\",\"\",VLOOKUP($A43,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"ADMINISTRAÇÃO LOCAL"},null,{"$f":"'OR1'!H367","v":0}]
[]
[null,"TOTAL (sem BDI)",null,{"$f":"SUM(D9:D44)","v":0}]
[null,"BDI",null,{"$f":"'OR1'!H370","v":0}]
[null,"TOTAL (com BDI)",null,{"$f":"D45+D46","v":0}]

{"sheet":"OR1","index":2,"n_rows":371,"n_cols":8,"rows_kept":371,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[368,5,368,6],[371,5,371,6],[11,5,12,5],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,6,11,7],[370,5,370,6],[0,0,0,7],[1,0,1,7],[3,0,3,7],[8,0,8,7],[10,0,10,7],[2,0,2,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[7,0,7,7],[6,0,6,7]]}
["POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO"]
[]
[]
["HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA "]
["CENTRO CIRÚRGICO PROVISÓRIO - 3° PAVIMENTO"]
["UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - 3° PAVIMENTO"]
["CENTRO CIRÚRGICO - 4° PAVIMENTO "]
["CENTRO DE MATERIAL ESTERELIZADO - PAVIMENTO TÉRREO"]
["AVENIDA DEP. EMÍLIO CARLOS, 3000 - VILA NOVA CACHOEIRINHA - SÃO PAULO - SP"]
[]
["PLANILHA ORÇAMENTÁRIA"]
["ITEM","BASE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS","UNID.","QUANT. ","CUSTO SEM BDI"]
[null,null,null,null,null,null,"UNITÁRIO","TOTAL"]
[1,null,null,"SERVIÇOS PRELIMINARES",null,null,null,{"$f":"$H$16","v":0}]
["1.1","CDHU","02.08.020","Placa de identificação para obra","M2",24,null,{"$f":"$F15*$G15","v":0}]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H15:H15)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G17=0,\"\",G17*F17)","v":""}]
[2,null,null,"INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS",null,null,null,{"$f":"$H$25","v":0}]
["2.1","CDHU","02.02.130","Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²","UNMES",18,null,{"$f":"$F19*$G19","v":0}]
["2.2","CDHU","02.02.140","Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²","UNMES",18,null,{"$f":"$F20*$G20","v":0}]
["2.3","CDHU","02.02.150","Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²","UNMES",36,null,{"$f":"$F21*$G21","v":0}]
["2.4","CDHU","02.05.202","Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico","MXMES",246,null,{"$f":"$F22*$G22","v":0}]
["2.5","CDHU","02.05.060","Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m","M",30,null,{"$f":"$F23*$G23","v":0}]
["2.6","CDHU","02.03.110","Tapume móvel para fechamento de áreas","M2",48.94,null,{"$f":"$F24*$G24","v":0}]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H19:H24)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G26=0,\"\",G26*F26)","v":""}]
[3,null,null,"DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO",null,null,null,{"$f":"$H$50","v":0}]
["3.1","CDHU","03.02.040","Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento","M3",80.48,null,{"$f":"$F28*$G28","v":0}]
["3.2","SINAPI","97638","REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",144.54,null,{"$f":"$F29*$G29","v":0}]
["3.3","CDHU","04.01.040","Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos","M2",42.39,null,{"$f":"$F30*$G30","v":0}]
["3.4","CDHU","03.03.060","Demolição manual de revestimento em massa de piso","M2",715.29000000000008,null,{"$f":"$F31*$G31","v":0}]
["3.5","CDHU","03.04.020","Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base","M2",711.65,null,{"$f":"$F32*$G32","v":0}]
["3.6","CDHU","04.06.020","Retirada de piso em material sintético assentado a cola","M2",418.53999999999996,null,0]
["3.7","CDHU","03.04.040","Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base","M",490.02000000000004,null,0]
["3.8","CDHU","04.06.060","Retirada de rodapé inclusive cordão em material sintético","M",208.67000000000002,null,0]
["3.9","CDHU","03.08.060","Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação","M2",1489.32,null,{"$f":"$F36*$G36","v":0}]
["3.10","CDHU","04.08.020","Retirada de folha de esquadria em madeira","UN",78,null,{"$f":"$F37*$G37","v":0}]
["3.11","CDHU","04.08.040","Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas","M",431.09999999999997,null,{"$f":"$F38*$G38","v":0}]
["3.12","CDHU","04.08.060","Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados","M",215.54999999999998,null,0]
["3.13","CDHU","04.09.020","Retirada de esquadria metálica em geral","M2",1.44,null,0]
["3.14","CDHU","04.11.020","Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios","UN",24,null,0]
["3.15","CDHU","04.11.030","Retirada de bancada incluindo pertences","M2",18.990000000000002,null,0]
["3.16","CDHU","04.11.120","Retirada de torneira ou chuveiro","UN",10,null,0]
["3.17","CDHU","04.17.020","Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede","UN",235,null,0]
["3.18","CDHU","04.19.120","Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra","UN",134,null,0]
["3.19","CDHU","04.21.060","Remoção de perfilado","M",841.7,null,{"$f":"$F46*$G46","v":0}]
["3.20","EDIF",96014,"RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2","M",3366.8,null,0]
["3.21","CDHU","04.30.060","Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos","M",248,null,0]
["3.22","CDHU","05.07.040","Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal","M3",204.70999999999998,null,{"$f":"$F49*$G49","v":0}]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H28:H49)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G51=0,\"\",G51*F51)","v":""}]
[4,null,null,"ALVENARIA / FECHAMENTOS / DIVISÓRIAS",null,null,null,{"$f":"$H$58","v":0}]
["4.1","CDHU","14.30.440","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM","M2",460.15000000000003,null,{"$f":"$F53*$G53","v":0}]
["4.2","CDHU","14.30.890","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU","M2",248.54999999999998,null,0]
["4.3","CDHU","14.30.910","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2RU / 2RU LM","M2",15.959999999999999,null,0]
["4.4","CDHU","14.10.111","Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C","M2",42.01,null,0]
["4.5","CDHU","14.30.070","Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta","M2",46.08,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H53:H57)","v":0}]
[]
[5,null,null,"ESQUADRIAS",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["5.1","CDHU","23.04.600","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm","UN",12,null,{"$f":"$F61*$G61","v":0}]
["5.2","CDHU","23.04.610","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm","UN",16,null,0]
["5.3","EDIF",70119,"PM.19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM","UN",3,null,0]
["5.4","EDIF",70303,"PM.52 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 164X210CM","UN",1,null,0]
["5.5","CDHU","24.20.120","Batente em chapa dobrada para portas","M",16.52,null,0]
["5.6","CDHU","28.01.171","Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg","UN",2,null,0]
["5.7","CDHU","23.20.140","Acréscimo de visor completo em porta de madeira","UN",3,null,0]
["5.8","CDHU","28.01.040","Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha","CJ",31,null,0]
["5.9","CDHU","28.01.050","Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas","CJ",1,null,0]
["5.10","MERCADO",1,"Porta de madeira lisa comum revestida com laminado melamínico branco neve, de correr, 1 folha e batente metálico, completa - 82 x 210 cm","UN",9,null,0]
["5.11","MERCADO",2,"Porta de madeira lisa comum revestida com laminado melamínico branco neve, de correr, 1 folha e batente metálico, completa - 92 x 210 cm","UN",2,null,0]
["5.12","MERCADO",3,"Porta de madeira lisa comum revestida com laminado melamínico branco neve, de correr, 1 folha e batente metálico, completa - 112 x 210 cm","UN",2,null,0]
["5.13","MERCADO",4,"Porta de madeira lisa comum revestida com laminado melamínico branco neve, de correr, 1 folha e batente metálico, completa - 132 x 210 cm","UN",2,null,0]
["5.14","MERCADO",5,"Porta de madeira lisa comum revestida com laminado melamínico branco neve, de correr, para o mesmo lado, 3 folhas e batente metálico com visor fixo 3 mm na última folha, completa - 227 x 210 cm","UN",2,null,0]
["5.15","MERCADO",6,"Porta de ABS rígida de alto impacto, espessura de 12 mm, sistema vai-vem por gravidade, visor em policarbonato, estrutura em chapa de aço inox - 152 x 215 cm","UN",5,null,0]
["5.16","MERCADO",7,"Porta de correr em aço inox, com sistema automático por botões de acionamento, visor em vidro, herméticas com vedação em todo o perímetro - 150 x 215 cm","UN",8,null,0]
["5.17","MERCADO",8,"Porta de correr em aço inox, com sistema automático por botões de acionamento, visor em vidro, herméticas com vedação em todo o perímetro - 100 x 200 cm","UN",6,null,0]
["5.18","MERCADO",9,"Porta de correr em aço inox, com sistema automático por botões de acionamento, visor em vidro, herméticas com vedação em todo o perímetro - 100 x 200 cm","UN",1,null,0]
["5.19","MERCADO",10,"Porta guichê de madeira lisa especial revestida com laminado melamínico branco neve, de abrir, 1 folha e batente metálico, completa - 102 x 210 cm","UN",2,null,0]
["5.20","CDHU","25.01.020","Caixilho em alumínio fixo, sob medida","M2",5.58,null,0]
["5.21","CDHU","25.01.110","Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida","M2",1.26,null,0]
["5.22","MERCADO",11,"Pass-Through em aço inoxidável, portas fabricadas com perfis de aço e vidros transparentes de 4 mm com visor duplo - 60 x 60 x 60 cm","UN",3,null,{"$f":"$F82*$G82","v":0}]
["5.23","MERCADO",12,"Pass-Through em aço inoxidável, portas fabricadas com perfis de aço e vidros transparentes de 4 mm com visor duplo - 90 x 70 x 70 cm","UN",1,null,{"$f":"$F83*$G83","v":0}]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H61:H83)","v":0}]
[]
[6,null,null,"VIDROS",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["6.1","CDHU","32.06.231","Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros","M2",43.449999999999996,null,{"$f":"$F87*$G87","v":0}]
["6.2","CDHU","26.01.020","Vidro liso transparente de 3 mm","M2",5.58,null,0]
["6.3","CDHU","26.01.040","Vidro liso transparente de 4 mm","M2",1.26,null,{"$f":"$F89*$G89","v":0}]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H87:H89)+0","v":0}]
[]
[7,null,null,"IMPERMEABILIZAÇÕES",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["7.1","SINAPI","98560","IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018","M2",133,null,{"$f":"$F93*$G93","v":0}]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H93)","v":0}]
[]
[8,null,null,"REVESTIMENTOS",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["8.1","CDHU","17.02.020","Chapisco","M2",494.08,null,{"$f":"$F97*$G97","v":0}]
["8.2","CDHU","17.02.120","Emboço comum","M2",494.08,null,{"$f":"$F98*$G98","v":0}]
["8.3","CDHU","17.02.220","Reboco","M2",494.08,null,0]
["8.4","CDHU","33.02.060","Massa corrida a base de PVA","M2",2752.15,null,0]
["8.5","SINAPI","87273","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",587.53,null,0]
["8.6","CDHU","18.11.042","Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada","M2",36.18,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H97:H102)","v":0}]
[]
[9,null,null,"PINTURA",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["9.1","CDHU","33.10.050","Tinta acrílica em massa, inclusive preparo","M2",2124.04,null,{"$f":"$F106*$G106","v":0}]
["9.2","CDHU","33.10.060","Epóxi em massa, inclusive preparo","M2",4415.25,null,0]
["9.3","CDHU","33.11.050","Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo","M2",73.94,null,{"$f":"$F108*$G108","v":0}]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H106:H108)","v":0}]
[10,null,null,"PISOS",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["10.1","CDHU","17.01.020","Argamassa de regularização e/ou proteção","M3",20.18,null,{"$f":"$F111*$G111","v":0}]
["10.2","CDHU","18.08.170","Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M2",253.73000000000002,null,0]
["10.3","CDHU","21.02.281","Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico","M2",748.18000000000006,null,0]
["10.4","CPU",3,"Revestimento vinílico flexível condutivo em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico","M2",142.74,null,0]
["10.5","CDHU","18.08.180","Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M",241.95999999999998,null,0]
["10.6","CDHU","21.10.081","Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico","M",570.20999999999992,null,0]
["10.7","CDHU","19.01.062","Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido","M",42.050000000000004,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H111:H117)","v":0}]
[]
[11,null,null,"FORRO",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["11.1","CDHU","22.02.030","Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo","M2",1695.86,null,{"$f":"$F121*$G121","v":0}]
["11.2","CDHU","22.02.190","Forro em placa de gesso removível com película rígida de PVC de 625mm x 625mm","M2",413.38,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H121:H122)","v":0}]
[]
[12,null,null,"CORRIMÃOS E PROTETORES",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["12.1","CDHU","27.04.040","Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 131 mm","M",201.27999999999997,null,{"$f":"$F126*$G126","v":0}]
["12.2","CDHU","21.20.410","Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm","UN",74,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H126:H127)","v":0}]
[]
[13,null,null,"BANCADAS, APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["13.1","CDHU","23.08.060","Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico","M2",17.049999999999997,null,{"$f":"$F131*$G131","v":0}]
["13.2","CDHU","44.02.062","Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido","M2",10.64,null,0]
["13.3","EDIF",101486,"TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)","M2",14.85,null,0]
["13.4","CDHU","44.06.360","Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm","UN",9,null,0]
["13.5","CDHU","44.06.330","Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm","UN",5,null,0]
["13.6","CDHU","44.01.270","Cuba de louça de embutir oval","UN",7,null,{"$f":"$F136*$G136","v":0}]
["13.7","CDHU","44.01.100","Lavatório de louça sem coluna","UN",4,null,0]
["13.8","CDHU","44.01.240","Lavatório em louça com coluna suspensa","UN",2,null,0]
["13.9","EDIF",101410,"TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO","UN",11,null,0]
["13.10","CDHU","44.03.300","Torneira volante tipo alavanca","UN",2,null,0]
["13.11","CDHU","44.03.315","Torneira de mesa com bica móvel e alavanca","UN",9,null,0]
["13.12","EDIF",101412,"BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2\"","UN",5,null,0]
["13.13","CDHU","30.08.060","Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros","UN",2,null,0]
["13.14","CDHU","44.01.800","Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros","CJ",10,null,0]
["13.15","SINAPI","100849","ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN",12,null,0]
["13.16","CDHU","43.02.122","Chuveiro frio em PVC, com registro e tubo de ligação acoplados","UN",7,null,0]
["13.17","CDHU","44.03.360","Ducha higiênica cromada","UN",2,null,0]
["13.18","CDHU","44.03.010","Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca","UN",10,null,0]
["13.19","CDHU","44.03.050","Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor","UN",12,null,0]
["13.20","CDHU","44.03.130","Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml","UN",10,null,0]
["13.21","CDHU","44.03.090","Cabide cromado para banheiro","UN",27,null,0]
["13.22","CDHU","26.04.030","Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio","M2",3.24,null,0]
["13.23","CDHU","44.01.310","Tanque de louça com coluna de 30 litros","UN",3,null,0]
["13.24","CDHU","44.03.450","Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado","UN",3,null,0]
["13.25","CDHU","30.01.010","Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´","M",5.5,null,0]
["13.26","CDHU","30.06.061","Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante","CJ",2,null,0]
[1327,"CPU",1,"Expurgo hospitalar com sifão em aço inoxidável - fornecimento e instalação","UNID",2,null,0]
["13.28","CPU",2,"Lavatório cirúrgico em aço inoxidável - fornecimento e instalação","UNID",8,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H131:H158)","v":0}]
[]
[14,null,null,"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
[null,null,null,"ILUMINAÇÃO"]
["14.1","CDHU","41.14.020","Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W","UN",238,null,{"$f":"$F163*$G163","v":0}]
["14.2","CDHU","41.02.562","Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W","UN",476,null,{"$f":"$F164*$G164","v":0}]
["14.3","CDHU","50.05.260","Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W","UN",23,null,0]
["14.4","CDHU","41.31.070","Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W","UN",60,null,0]
["14.5","CDHU","41.31.080","Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W","UN",20,null,0]
["14.6","CDHU","40.05.020","Interruptor com 1 tecla simples e placa","CJ",84,null,0]
["14.7","CDHU","40.05.080","Interruptor com 1 tecla paralelo e placa","CJ",38,null,0]
["14.8","CDHU","40.05.040","Interruptor com 2 teclas simples e placa","CJ",4,null,0]
["14.9","CDHU","40.05.060","Interruptor com 3 teclas simples e placa","CJ",2,null,0]
["14.10","CDHU","40.05.100","Interruptor com 2 teclas paralelo e placa","CJ",3,null,0]
["14.11","CDHU","38.07.300","Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios","M",710,null,0]
["14.12","CDHU","40.04.230","Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa","CJ",336,null,0]
["14.13","CDHU","40.20.240","Plugue com 2P+T de 10A, 250V","UN",336,null,0]
["14.14","CDHU","38.01.040","Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios","M",460,null,0]
["14.15","CDHU","39.24.151","Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C","M",685,null,0]
["14.16","CDHU","39.29.110","Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",6180,null,0]
[null,null,null,"FORÇA"]
["14.17","CDHU","40.04.450","Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa","CJ",211,null,0]
["14.18","CDHU","40.04.460","Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa","CJ",2,null,0]
["14.19","CDHU","38.07.130","Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´","UN",245,null,0]
["14.20","CDHU","38.07.134","Saída lateral simples, diâmetro de 1´","UN",10,null,0]
["14.21","CDHU","39.29.111","Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",6185,null,0]
["14.22","CDHU","39.29.112","Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",70,null,0]
["14.23","CDHU","39.29.113","Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",830,null,0]
["14.24","CDHU","39.26.040","Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",360,null,0]
["14.25","CDHU","39.26.050","Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",620,null,0]
["14.26","CDHU","39.26.060","Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",125,null,0]
["14.27","CDHU","39.26.070","Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",60,null,0]
["14.28","CDHU","39.26.080","Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",60,null,0]
["14.29","CDHU","39.26.090","Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",325,null,0]
["14.30","CDHU","39.26.110","Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",370,null,0]
["14.31","CDHU","39.26.130","Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",20,null,0]
["14.32","CDHU","39.26.140","Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",300,null,0]
["14.33","CDHU","38.21.330","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios","M",132,null,0]
["14.34","CDHU","38.21.310","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios","M",55,null,0]
["14.35","CDHU","38.21.120","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios","M",17,null,0]
["14.36","CDHU","38.01.040","Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios","M",955,null,0]
["14.37","CDHU","38.01.060","Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios","M",95,null,0]
["14.38","CDHU","38.01.080","Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios","M",75,null,0]
["14.39","CDHU","38.01.100","Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios","M",20,null,0]
["14.40","CDHU","38.01.120","Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios","M",10,null,0]
["14.41","CDHU","38.01.160","Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios","M",122,null,0]
["14.42","CDHU","38.01.180","Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios","M",75,null,0]
["14.43","CDHU","37.04.300","Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes","UN",7,null,0]
["14.44","CDHU","37.10.010","Barramento de cobre nu","KG",41.5,null,0]
["14.45","EDIF",98018,"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2","UN",102,null,0]
["14.46","EDIF",98019,"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2","UN",36,null,0]
["14.47","CDHU","39.10.080","Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²","UN",11,null,0]
["14.48","CDHU","39.10.120","Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²","UN",4,null,0]
["14.49","CDHU","39.10.130","Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²","UN",8,null,0]
["14.50","CDHU","39.10.160","Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²","UN",20,null,0]
["14.51","CDHU","39.10.240","Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²","UN",20,null,0]
["14.52","CDHU","39.10.250","Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm²","UN",8,null,0]
["14.53","CDHU","39.10.280","Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²","UN",8,null,0]
["14.54","EDIF",91502,"TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFÁSICO 10KVA","UN",21,null,0]
["14.55","EDIF",98214,"TOMADA 3P+T 32A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL","UN",3,null,0]
["14.56","CDHU","69.06.210","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 60 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos","UN",2,null,0]
["14.57","CDHU","69.06.220","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 80 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos","UN",1,null,0]
["14.58","CDHU","30.06.061","Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante","CJ",42,null,0]
["14.59","CDHU","37.25.110","Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A","UN",4,null,0]
["14.60","CDHU","37.25.100","Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A","UN",3,null,0]
["14.61","CDHU","37.13.910","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A","UN",2,null,0]
["14.62","CDHU","37.13.900","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A","UN",3,null,0]
["14.63","CDHU","37.13.880","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A","UN",1,null,0]
["14.64","CDHU","37.13.840","Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A","UN",16,null,0]
["14.65","CDHU","37.13.720","Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A","UN",1,null,0]
["14.66","CDHU","37.13.800","Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A","UN",49,null,0]
["14.67","CDHU","37.24.032","Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA","UN",24,null,0]
["14.68","CDHU","37.17.074","Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos","UN",2,null,0]
["14.69","CDHU","37.17.080","Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos","UN",1,null,0]
["14.70","CDHU","37.17.110","Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos","UN",1,null,0]
["14.71","CDHU","27.02.011","Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm","M2",7,null,0]
["14.72","CDHU","37.11.060","Base de fusível NH até 125 A, com fusível","UN",42,null,0]
[null,null,null,"TELEMÁTICA"]
["14.73","CDHU","38.01.040","Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios","M",184,null,0]
["14.74","CDHU","38.01.060","Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios","M",200,null,0]
["14.75","CDHU","38.01.100","Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios","M",84,null,0]
["14.76","CDHU","38.01.120","Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios","M",21,null,0]
["14.77","CDHU","40.06.040","Condulete metálico de 3/4´","CJ",39,null,0]
["14.78","CDHU","40.06.060","Condulete metálico de 1´","CJ",37,null,0]
["14.79","CDHU","40.06.100","Condulete metálico de 1 1/2´","CJ",10,null,0]
["14.80","CDHU","40.06.120","Condulete metálico de 2´","CJ",5,null,0]
["14.81","CDHU","40.04.080","Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa","CJ",21,null,0]
["14.82","CDHU","40.04.096","Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa","UN",13,null,0]
["14.83","CDHU","66.08.326","Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP","UN",17,null,0]
["14.84","CDHU","39.11.091","Cabo telefônico CI, com 01 par de 0,40 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna","M",152,null,0]
["14.85","CDHU","39.18.106","Cabo coaxial tipo RG 59","M",485,null,0]
["14.86","CDHU","39.18.126","Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6","M",970,null,0]
["14.87","CDHU","66.08.100","Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm","UN",3,null,0]
["14.88","CDHU","66.20.225","Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps","UN",3,null,0]
["14.89","CDHU","69.09.260","Patch panel de 24 portas - categoria 6","UN",3,null,0]
["14.90","CDHU","66.20.150","Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U","UN",6,null,0]
["14.91","CDHU","39.09.010","Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial RG 59","UN",34,null,0]
[null,null,null,"INCÊNDIO"]
["14.92","CDHU","38.01.060","Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios","M",500,null,0]
["14.93","CDHU","40.06.060","Condulete metálico de 1´","CJ",107,null,0]
["14.94","CDHU","50.05.430","Detector óptico de fumaça com base endereçável","UN",65,null,0]
["14.95","CDHU","50.05.400","Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4","UN",7,null,0]
["14.96","CDHU","50.05.450","Acionador manual quebra-vidro endereçável","UN",7,null,0]
["14.97","CDHU","50.05.210","Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável","UN",3,null,0]
["14.98","CDHU","39.12.520","Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio","M",1140,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H163:H263)","v":0}]
[15,null,null,"INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS",null,null,null,{"$f":"$H$298","v":0}]
[null,null,null,"REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO"]
["15.1","CDHU","46.01.010","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões","M",148.11000000000001,null,{"$f":"$F267*$G267","v":0}]
["15.2","CDHU","46.01.020","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões","M",263.26,null,0]
["15.3","CDHU","46.01.040","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões","M",51.550000000000004,null,0]
["15.4","CDHU","46.01.050","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões","M",40.590000000000003,null,0]
[null,null,null,"REDE DE ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO"]
["15.5","SINAPI","89634","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",89.54,null,{"$f":"$F272*$G272","v":0}]
["15.6","SINAPI","89635","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",13.25,null,0]
["15.7","SINAPI","89771","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",52.800000000000004,null,0]
[null,null,null,"REDE DE ÁGUA FRIA E QUENTE - ACESSÓRIOS"]
["15.8","CDHU","47.02.010","Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial","UN",8,null,{"$f":"$F276*$G276","v":0}]
["15.9","CDHU","47.02.020","Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial","UN",43,null,0]
["15.10","CDHU","47.02.100","Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial","UN",10,null,0]
["15.11","CDHU","47.02.110","Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial","UN",16,null,0]
[null,null,null,"REDE DE GÁS MEDICINAL"]
["15.12","CDHU","46.10.010","Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões","M",826.51,null,{"$f":"$F281*$G281","v":0}]
["15.13","CDHU","46.10.020","Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões","M",466.83000000000004,null,0]
["15.14","CDHU","46.10.030","Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões","M",17.71,null,0]
["15.15","CDHU","46.10.040","Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões","M",270.26,null,0]
["15.16","CDHU","46.10.050","Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões","M",107.19,null,0]
["15.17","CDHU","46.10.060","Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões","M",93.68,null,0]
["15.18","EDIF",171076,"PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO","UN",43,null,0]
["15.19","MERCADO",15,"Régua de gases medicinais - Sala Cirúrgica","UNID",22,null,0]
["15.20","MERCADO",16,"Régua de gases medicinais - RPA","UNID",10,null,0]
["15.21","MERCADO",17,"Régua de gases medicinais - UTI","UNID",10,null,0]
[null,null,null,"REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO"]
["15.22","CDHU","46.02.010","Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões","M",184.56,null,{"$f":"$F292*$G292","v":0}]
["15.23","CDHU","46.02.050","Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões","M",212.17999999999998,null,0]
["15.24","CDHU","46.02.070","Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões","M",118.4,null,0]
[null,null,null,"REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - ACESSÓRIOS"]
["15.25","CDHU","49.04.010","Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha","UN",9,null,0]
["15.26","CDHU","49.01.020","Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha","UN",35,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H267:H297)","v":0}]
[16,null,null,"SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO",null,null,null,{"$f":"$H$359","v":0}]
["16.1","CDHU","43.08.002","Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR","UN",1,null,{"$f":"$F300*$G300","v":0}]
["16.2","CDHU","43.08.004","Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR","UN",2,null,0]
["16.3","CDHU","46.32.001","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 3/8\", inclusive conexões","M",12,null,0]
["16.4","CDHU","46.32.002","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 1/2\", inclusive conexões","M",12,null,0]
["16.5","CDHU","46.32.003","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 5/8\", inclusive conexões","M",12,null,0]
["16.6","CDHU","46.32.005","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 7/8\", inclusive conexões","M",12,null,0]
["16.7","CDHU","46.32.007","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 1.1/8\", inclusive conexões","M",24,null,0]
["16.8","CDHU","61.10.310","Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6´)","M",20,null,0]
["16.9","CDHU","61.10.320","Duto flexível aluminizado, seção circular de 20cm (8´)","M",75,null,0]
["16.10","CDHU","61.10.380","Duto em painel rígido de lã de vidro acústico, espessura 25 mm","M2",603,null,0]
["16.11","CDHU","61.10.401","Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m²","M2",0.09,null,0]
["16.12","CDHU","61.10.402","Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m²","M2",0.32,null,0]
["16.13","CDHU","61.10.403","Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m²","M2",1.69,null,0]
["16.14","CDHU","61.10.511","Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho","M2",7.03,null,0]
["16.15","CDHU","61.10.564","Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m²","M2",0.39,null,0]
["16.16","CDHU","61.10.565","Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m²","M2",1.28,null,0]
["16.17","CDHU","61.10.567","Grelha de porta, tamanho: 0,14 m² a 0,30 m²","M2",1.98,null,0]
["16.18","CDHU","61.10.569","Grelha de porta, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m²","M2",0.48,null,0]
["16.19","CDHU","61.10.574","Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m²","M2",1.6199999999999999,null,0]
["16.20","CDHU","61.10.575","Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m²","M2",0.67999999999999994,null,0]
["16.21","CDHU","61.10.576","Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m²","M2",0.54,null,0]
["16.22","CDHU","61.10.577","Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m²","M2",1.3599999999999999,null,0]
["16.23","CDHU","61.10.581","Veneziana com tela e filtro G4","M2",0.85,null,0]
["16.24","CDHU","61.10.582","Veneziana com tela","M2",0.25,null,0]
["16.25","CDHU","61.20.450","Duto em chapa de aço galvanizado","KG",5232,null,0]
["16.26","CDHU","37.06.014","Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes","M2",1.44,null,0]
["16.27","CDHU","37.13.840","Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A","UN",11,null,0]
["16.28","CDHU","37.13.880","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A","UN",10,null,0]
["16.29","CDHU","37.13.890","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A","UN",2,null,0]
["16.30","CDHU","37.13.900","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A","UN",1,null,0]
["16.31","CDHU","37.13.910","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A","UN",1,null,0]
["16.32","CDHU","40.10.510","Contator auxiliar - 2na+2nf","UN",8,null,0]
["16.33","CDHU","37.24.032","Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA","UN",16,null,0]
["16.34","CDHU","40.20.050","Sinalizador com lâmpada","UN",40,null,0]
["16.35","CDHU","37.10.010","Barramento de cobre nu","KG",12,null,0]
["16.36","CDHU","38.04.040","Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios","M",150,null,0]
["16.37","CDHU","38.04.100","Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/2´ com acessórios","M",24,null,0]
["16.38","CDHU","39.21.010","Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",24,null,0]
["16.39","CDHU","39.21.020","Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",462,null,0]
["16.40","CDHU","39.21.030","Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",96,null,0]
["16.41","CDHU","39.21.060","Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",96,null,0]
["16.42","MERCADO ",18,"Unidade evaporadora  tipo \"splitão\"gabinete vertical, descarga vertical, referência Hitachi, Clinic RMTF180APNFP + RMVF180APXNSP, sistema VRF, gás refrigerante R-410A, demais caracterísitcas conforme projeto   ","UN",1,null,0]
["16.43","MERCADO ",18,"Exaustor heliconcentrífugo in line, referência Soler Palau, modelo TD 250/100 ","UN",4,null,0]
["16.44","MERCADO ",18,"Exaustor heliconcentrífugo in line, referência Soler Palau, modelo TD 350/125 ","UN",4,null,0]
["16.45","MERCADO ",18,"Exaustor heliconcentrífugo in line, referência Soler Palau, modelo TD 500/150 ","UN",2,null,0]
["16.46","MERCADO",18,"Amortecedor de vibração para instalação chiller/bombas","UN",16,null,0]
["16.47","MERCADO ",18,"Difusor hospitalar de insuflamento, tipo linear, referência Trox ICLF, medidas L1 = 2 x 140 cm + L2 = 4 x 120 cm + 4 cantos C","UN",3,null,0]
["16.48","MERCADO ",18,"Caixa de filtros, montagem em dutos, classificação ABNT F-8 + carvão ativado, vazão de ar = 4000 m³/h","UN",1,null,0]
["16.49","MERCADO ",18,"Moto exaustor centrífugo, simples aspiração, rotor limit load, referência Berliner Luft, GTS - 200","UN",1,null,0]
["16.50","MERCADO ",18,"Caixa de filtros, bag in bag out, filtro classificação ABNT G-4 + F-8 + carvão A13, vazão de ar = 750 m³/h","UN",1,null,0]
["16.51","MERCADO",18,"Unidade evaporadora  tipo \"splitão\" gabinete vertical, descarga vertical, referência Hitachi, RVT150CXA + RTCIV150CNP, sistema VRF, gás refrigerante R-410A, 100% de ar externo demais características conforme projeto","UN",1,null,0]
["16.52","MERCADO",18,"Unidade evaporadora  tipo \"splitão\" gabinete vertical, descarga vertical, referência Hitachi, RVT075CXP + RTCIV075CNP, sistema VRF, gás refrigerante R-410A demais características conforme projeto","UN",1,null,0]
["16.53","MERCADO",18,"Moto exaustor centrífugo, simples aspiração, rotor Sirocco, referência Projelmac, BSS-560","UN",1,null,0]
["16.54","MERCADO",18,"Moto exaustor centrífugo, simples aspiração, rotor Sirocco, referência Projelmac, BSS-225","UN",1,null,0]
["16.55","MERCADO",18,"Moto exaustor centrífugo, simples aspiração, rotor Sirocco, referência Projelmac, BSS-200","UN",1,null,0]
["16.56","MERCADO",18,"Duto flexível, com isolamento térmico, diâmetro 10\"","M",30,null,0]
["16.57","MERCADO",18,"Duto flexível, com isolamento térmico, diâmetro 12\"","M",10,null,0]
["16.58","MERCADO",18,"Caixa de filtros, montagem em dutos, classificação ABNT F-8 + carvão ativado, vazão de ar = 5100 m³/h","UN",1,null,0]
["16.59","MERCADO",18,"Caixa de filtros, montagem em dutos, classificação ABNT F-8 + carvão ativado, vazão de ar = 6200 m³/h","UN",1,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H300:H358)","v":0}]
[]
[17,null,null,"SERVIÇOS COMPLEMENTARES",null,null,null,{"$f":"$H$363","v":0}]
["17.1","CDHU","55.01.020","Limpeza final da obra","M2",2364.1400000000003,null,{"$f":"$F362*$G362","v":0}]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H362:H362)","v":0}]
[]
[18,null,null,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL",null,null,null,{"$f":"$H$367","v":0}]
["18.1",null,null,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL","VB",null,null,{"$f":"ROUND(((H16+H25+H50+H58+H84+H90+H94+H103+H109+H118+H123+H128+H159+H264+H298+H359+H363)/(1-0.0623)-(H16+H25+H50+H58+H84+H90+H94+H103+H109+H118+H123+H128+H159+H264+H298+H359+H363)),2)","v":0}]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(366:366)","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,"TOTAL",null,{"$f":"SUMIF(D14:D367,\"SUBTOTAL\",H14:H367)","v":0}]
[null,null,null,null,null,"BDI",0,{"$f":"$H$369*$G$370","v":0}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL + BDI",null,{"$f":"$H$369+$H$370","v":0}]

{"sheet":"Planilha Analitica","index":3,"n_rows":370,"n_cols":8,"rows_kept":370,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,7],[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[367,5,367,6],[369,5,369,6],[6,0,6,7],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,10,7]]}
[]
[]
["HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA "]
["CENTRO CIRÚRGICO PROVISÓRIO - 3° PAVIMENTO"]
["UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - 3° PAVIMENTO"]
["CENTRO CIRÚRGICO - 4° PAVIMENTO "]
["CENTRO DE MATERIAL ESTERELIZADO - PAVIMENTO TÉRREO"]
["AVENIDA DEP. EMÍLIO CARLOS, 3000 - VILA NOVA CACHOEIRINHA - SÃO PAULO - SP"]
[]
["PLANILHA ORÇAMENTÁRIA"]
["ITEM","BASE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS","UNID.","QUANT. ","CUSTO SEM BDI"]
[null,null,null,null,null,null,"UNITÁRIO","TOTAL"]
[1,null,null,"SERVIÇOS PRELIMINARES",null,null,null,{"$f":"$H$16","v":""}]
["1.1","CDHU","02.08.020","Placa de identificação para obra","M2",24,null,{"$f":"$F14*$G14","v":0}]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H14:H14)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G16=0,\"\",G16*F16)","v":""}]
[2,null,null,"INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS",null,null,null,{"$f":"$H$25","v":""}]
["2.1","CDHU","02.02.130","Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²","UNMES",18,null,{"$f":"$F18*$G18","v":0}]
["2.2","CDHU","02.02.140","Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²","UNMES",18,null,{"$f":"$F19*$G19","v":0}]
["2.3","CDHU","02.02.150","Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²","UNMES",36,null,{"$f":"$F20*$G20","v":0}]
["2.4","CDHU","02.05.202","Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico","MXMES",246,null,{"$f":"$F21*$G21","v":0}]
["2.5","CDHU","02.05.060","Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m","M",30,null,{"$f":"$F22*$G22","v":0}]
["2.6","CDHU","02.03.110","Tapume móvel para fechamento de áreas","M2",48.94,null,{"$f":"$F23*$G23","v":0}]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H18:H23)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G25=0,\"\",G25*F25)","v":""}]
[3,null,null,"DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO",null,null,null,{"$f":"$H$50","v":""}]
["3.1","CDHU","03.02.040","Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento","M3",80.48,null,{"$f":"$F27*$G27","v":0}]
["3.2","SINAPI","97638","REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",144.54,null,{"$f":"$F28*$G28","v":0}]
["3.3","CDHU","04.01.040","Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos","M2",42.39,null,{"$f":"$F29*$G29","v":0}]
["3.4","CDHU","03.03.060","Demolição manual de revestimento em massa de piso","M2",715.29000000000008,null,{"$f":"$F30*$G30","v":0}]
["3.5","CDHU","03.04.020","Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base","M2",711.65,null,{"$f":"$F31*$G31","v":0}]
["3.6","CDHU","04.06.020","Retirada de piso em material sintético assentado a cola","M2",418.53999999999996,null,0]
["3.7","CDHU","03.04.040","Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base","M",490.02000000000004,null,0]
["3.8","CDHU","04.06.060","Retirada de rodapé inclusive cordão em material sintético","M",208.67000000000002,null,0]
["3.9","CDHU","03.08.060","Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação","M2",1489.32,null,{"$f":"$F35*$G35","v":0}]
["3.10","CDHU","04.08.020","Retirada de folha de esquadria em madeira","UN",78,null,{"$f":"$F36*$G36","v":0}]
["3.11","CDHU","04.08.040","Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas","M",431.09999999999997,null,{"$f":"$F37*$G37","v":0}]
["3.12","CDHU","04.08.060","Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados","M",215.54999999999998,null,0]
["3.13","CDHU","04.09.020","Retirada de esquadria metálica em geral","M2",1.44,null,0]
["3.14","CDHU","04.11.020","Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios","UN",24,null,0]
["3.15","CDHU","04.11.030","Retirada de bancada incluindo pertences","M2",18.990000000000002,null,0]
["3.16","CDHU","04.11.120","Retirada de torneira ou chuveiro","UN",10,null,0]
["3.17","CDHU","04.17.020","Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede","UN",235,null,0]
["3.18","CDHU","04.19.120","Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra","UN",134,null,0]
["3.19","CDHU","04.21.060","Remoção de perfilado","M",841.7,null,0]
["3.20","EDIF",96014,"RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2","M",3366.8,null,0]
["3.21","CDHU","04.30.060","Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos","M",248,null,0]
["3.22","CDHU","05.07.040","Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal","M3",204.70999999999998,null,{"$f":"$F48*$G48","v":0}]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H27:H48)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G50=0,\"\",G50*F50)","v":""}]
[4,null,null,"ALVENARIA / FECHAMENTOS / DIVISÓRIAS",null,null,null,{"$f":"$H$58","v":0}]
["4.1","CDHU","14.30.440","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM","M2",460.15000000000003,null,{"$f":"$F52*$G52","v":0}]
["4.2","CDHU","14.30.890","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU","M2",248.54999999999998,null,0]
["4.3","CDHU","14.30.910","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2RU / 2RU LM","M2",15.959999999999999,null,0]
["4.4","CDHU","14.10.111","Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C","M2",42.01,null,0]
["4.5","CDHU","14.30.070","Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta","M2",46.08,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H52:H56)","v":0}]
[]
[5,null,null,"ESQUADRIAS",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["5.1","CDHU","23.04.600","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm","UN",12,null,{"$f":"$F60*$G60","v":0}]
["5.2","CDHU","23.04.610","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm","UN",16,null,0]
["5.3","EDIF",70119,"PM.19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM","UN",3,null,0]
["5.4","EDIF",70303,"PM.52 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 164X210CM","UN",1,null,0]
["5.5","CDHU","24.20.120","Batente em chapa dobrada para portas","M",16.52,null,0]
["5.6","CDHU","28.01.171","Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg","UN",2,null,0]
["5.7","CDHU","23.20.140","Acréscimo de visor completo em porta de madeira","UN",3,null,0]
["5.8","CDHU","28.01.040","Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha","CJ",31,null,0]
["5.9","CDHU","28.01.050","Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas","CJ",1,null,0]
["5.10","MERCADO",1,"Porta de madeira lisa comum revestida com laminado melamínico branco neve, de correr, 1 folha e batente metálico, completa - 82 x 210 cm","UN",9,null,0]
["5.11","MERCADO",2,"Porta de madeira lisa comum revestida com laminado melamínico branco neve, de correr, 1 folha e batente metálico, completa - 92 x 210 cm","UN",2,null,0]
["5.12","MERCADO",3,"Porta de madeira lisa comum revestida com laminado melamínico branco neve, de correr, 1 folha e batente metálico, completa - 112 x 210 cm","UN",2,null,0]
["5.13","MERCADO",4,"Porta de madeira lisa comum revestida com laminado melamínico branco neve, de correr, 1 folha e batente metálico, completa - 132 x 210 cm","UN",2,null,0]
["5.14","MERCADO",5,"Porta de madeira lisa comum revestida com laminado melamínico branco neve, de correr, para o mesmo lado, 3 folhas e batente metálico com visor fixo 3 mm na última folha, completa - 227 x 210 cm","UN",2,null,0]
["5.15","MERCADO",6,"Porta de ABS rígida de alto impacto, espessura de 12 mm, sistema vai-vem por gravidade, visor em policarbonato, estrutura em chapa de aço inox - 152 x 215 cm","UN",5,null,0]
["5.16","MERCADO",7,"Porta de correr em aço inox, com sistema automático por botões de acionamento, visor em vidro, herméticas com vedação em todo o perímetro - 150 x 215 cm","UN",8,null,0]
["5.17","MERCADO",8,"Porta de correr em aço inox, com sistema automático por botões de acionamento, visor em vidro, herméticas com vedação em todo o perímetro - 100 x 200 cm","UN",6,null,0]
["5.18","MERCADO",9,"Porta de correr em aço inox, com sistema automático por botões de acionamento, visor em vidro, herméticas com vedação em todo o perímetro - 100 x 200 cm","UN",1,null,0]
["5.19","MERCADO",10,"Porta guichê de madeira lisa especial revestida com laminado melamínico branco neve, de abrir, 1 folha e batente metálico, completa - 102 x 210 cm","UN",2,null,0]
["5.20","CDHU","25.01.020","Caixilho em alumínio fixo, sob medida","M2",5.58,null,0]
["5.21","CDHU","25.01.110","Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida","M2",1.26,null,0]
["5.22","MERCADO",11,"Pass-Through em aço inoxidável, portas fabricadas com perfis de aço e vidros transparentes de 4 mm com visor duplo - 60 x 60 x 60 cm","UN",3,null,{"$f":"$F81*$G81","v":0}]
["5.23","MERCADO",12,"Pass-Through em aço inoxidável, portas fabricadas com perfis de aço e vidros transparentes de 4 mm com visor duplo - 90 x 70 x 70 cm","UN",1,null,{"$f":"$F82*$G82","v":0}]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H60:H82)","v":0}]
[]
[6,null,null,"VIDROS",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["6.1","CDHU","32.06.231","Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros","M2",43.449999999999996,null,{"$f":"$F86*$G86","v":0}]
["6.2","CDHU","26.01.020","Vidro liso transparente de 3 mm","M2",5.58,null,0]
["6.3","CDHU","26.01.040","Vidro liso transparente de 4 mm","M2",1.26,null,{"$f":"$F88*$G88","v":0}]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H86:H88)+0","v":0}]
[]
[7,null,null,"IMPERMEABILIZAÇÕES",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["7.1","SINAPI","98560","IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018","M2",133,null,{"$f":"$F92*$G92","v":0}]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H92)","v":0}]
[]
[8,null,null,"REVESTIMENTOS",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["8.1","CDHU","17.02.020","Chapisco","M2",494.08,null,{"$f":"$F96*$G96","v":0}]
["8.2","CDHU","17.02.120","Emboço comum","M2",494.08,null,{"$f":"$F97*$G97","v":0}]
["8.3","CDHU","17.02.220","Reboco","M2",494.08,null,0]
["8.4","CDHU","33.02.060","Massa corrida a base de PVA","M2",2752.15,null,0]
["8.5","SINAPI","87273","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",587.53,null,0]
["8.6","CDHU","18.11.042","Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada","M2",36.18,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H96:H101)","v":0}]
[]
[9,null,null,"PINTURA",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["9.1","CDHU","33.10.050","Tinta acrílica em massa, inclusive preparo","M2",2124.04,null,{"$f":"$F105*$G105","v":0}]
["9.2","CDHU","33.10.060","Epóxi em massa, inclusive preparo","M2",4415.25,null,0]
["9.3","CDHU","33.11.050","Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo","M2",73.94,null,{"$f":"$F107*$G107","v":0}]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H105:H107)","v":0}]
[10,null,null,"PISOS",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["10.1","CDHU","17.01.020","Argamassa de regularização e/ou proteção","M3",20.18,null,{"$f":"$F110*$G110","v":0}]
["10.2","CDHU","18.08.170","Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M2",253.73000000000002,null,0]
["10.3","CDHU","21.02.281","Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico","M2",748.18000000000006,null,0]
["10.4","CPU",3,"Revestimento vinílico flexível condutivo em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico","M2",142.74,null,0]
["10.5","CDHU","18.08.180","Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M",241.95999999999998,null,0]
["10.6","CDHU","21.10.081","Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico","M",570.20999999999992,null,0]
["10.7","CDHU","19.01.062","Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido","M",42.050000000000004,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H110:H116)","v":0}]
[]
[11,null,null,"FORRO",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["11.1","CDHU","22.02.030","Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo","M2",1695.86,null,{"$f":"$F120*$G120","v":0}]
["11.2","CDHU","22.02.190","Forro em placa de gesso removível com película rígida de PVC de 625mm x 625mm","M2",413.38,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H120:H121)","v":0}]
[]
[12,null,null,"CORRIMÃOS E PROTETORES",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["12.1","CDHU","27.04.040","Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 131 mm","M",201.27999999999997,null,{"$f":"$F125*$G125","v":0}]
["12.2","CDHU","21.20.410","Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm","UN",74,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H125:H126)","v":0}]
[]
[13,null,null,"BANCADAS, APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
["13.1","CDHU","23.08.060","Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico","M2",17.049999999999997,null,{"$f":"$F130*$G130","v":0}]
["13.2","CDHU","44.02.062","Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido","M2",10.64,null,0]
["13.3","EDIF",101486,"TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)","M2",14.85,null,0]
["13.4","CDHU","44.06.360","Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm","UN",9,null,0]
["13.5","CDHU","44.06.330","Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm","UN",5,null,0]
["13.6","CDHU","44.01.270","Cuba de louça de embutir oval","UN",7,null,0]
["13.7","CDHU","44.01.100","Lavatório de louça sem coluna","UN",4,null,0]
["13.8","CDHU","44.01.240","Lavatório em louça com coluna suspensa","UN",2,null,0]
["13.9","EDIF",101410,"TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO","UN",11,null,0]
["13.10","CDHU","44.03.300","Torneira volante tipo alavanca","UN",2,null,0]
["13.11","CDHU","44.03.315","Torneira de mesa com bica móvel e alavanca","UN",9,null,0]
["13.12","EDIF",101412,"BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2\"","UN",5,null,0]
["13.13","CDHU","30.08.060","Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros","UN",2,null,0]
["13.14","CDHU","44.01.800","Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros","CJ",10,null,0]
["13.15","SINAPI","100849","ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN",12,null,0]
["13.16","CDHU","43.02.122","Chuveiro frio em PVC, com registro e tubo de ligação acoplados","UN",7,null,0]
["13.17","CDHU","44.03.360","Ducha higiênica cromada","UN",2,null,0]
["13.18","CDHU","44.03.010","Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca","UN",10,null,0]
["13.19","CDHU","44.03.050","Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor","UN",12,null,0]
["13.20","CDHU","44.03.130","Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml","UN",10,null,0]
["13.21","CDHU","44.03.090","Cabide cromado para banheiro","UN",27,null,0]
["13.22","CDHU","26.04.030","Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio","M2",3.24,null,0]
["13.23","CDHU","44.01.310","Tanque de louça com coluna de 30 litros","UN",3,null,0]
["13.24","CDHU","44.03.450","Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado","UN",3,null,0]
["13.25","CDHU","30.01.010","Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´","M",5.5,null,0]
["13.26","CDHU","30.06.061","Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante","CJ",2,null,0]
[1327,"CPU",1,"Expurgo hospitalar com sifão em aço inoxidável - fornecimento e instalação","UNID",2,null,0]
["13.28","CPU",2,"Lavatório cirúrgico em aço inoxidável - fornecimento e instalação","UNID",8,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H130:H157)","v":0}]
[]
[14,null,null,"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ",null,null,null,{"$f":"$H$264","v":0}]
[null,null,null,"ILUMINAÇÃO"]
["14.1","CDHU","41.14.020","Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W","UN",238,null,{"$f":"$F162*$G162","v":0}]
["14.2","CDHU","41.02.562","Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W","UN",476,null,{"$f":"$F163*$G163","v":0}]
["14.3","CDHU","50.05.260","Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W","UN",23,null,0]
["14.4","CDHU","41.31.070","Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W","UN",60,null,0]
["14.5","CDHU","41.31.080","Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W","UN",20,null,0]
["14.6","CDHU","40.05.020","Interruptor com 1 tecla simples e placa","CJ",84,null,0]
["14.7","CDHU","40.05.080","Interruptor com 1 tecla paralelo e placa","CJ",38,null,0]
["14.8","CDHU","40.05.040","Interruptor com 2 teclas simples e placa","CJ",4,null,0]
["14.9","CDHU","40.05.060","Interruptor com 3 teclas simples e placa","CJ",2,null,0]
["14.10","CDHU","40.05.100","Interruptor com 2 teclas paralelo e placa","CJ",3,null,0]
["14.11","CDHU","38.07.300","Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios","M",710,null,0]
["14.12","CDHU","40.04.230","Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa","CJ",336,null,0]
["14.13","CDHU","40.20.240","Plugue com 2P+T de 10A, 250V","UN",336,null,0]
["14.14","CDHU","38.01.040","Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios","M",460,null,0]
["14.15","CDHU","39.24.151","Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C","M",685,null,0]
["14.16","CDHU","39.29.110","Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",6180,null,0]
[null,null,null,"FORÇA"]
["14.17","CDHU","40.04.450","Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa","CJ",211,null,0]
["14.18","CDHU","40.04.460","Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa","CJ",2,null,0]
["14.19","CDHU","38.07.130","Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´","UN",245,null,0]
["14.20","CDHU","38.07.134","Saída lateral simples, diâmetro de 1´","UN",10,null,0]
["14.21","CDHU","39.29.111","Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",6185,null,0]
["14.22","CDHU","39.29.112","Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",70,null,0]
["14.23","CDHU","39.29.113","Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",830,null,0]
["14.24","CDHU","39.26.040","Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",360,null,0]
["14.25","CDHU","39.26.050","Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",620,null,0]
["14.26","CDHU","39.26.060","Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",125,null,0]
["14.27","CDHU","39.26.070","Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",60,null,0]
["14.28","CDHU","39.26.080","Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",60,null,0]
["14.29","CDHU","39.26.090","Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",325,null,0]
["14.30","CDHU","39.26.110","Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",370,null,0]
["14.31","CDHU","39.26.130","Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",20,null,0]
["14.32","CDHU","39.26.140","Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",300,null,0]
["14.33","CDHU","38.21.330","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios","M",132,null,0]
["14.34","CDHU","38.21.310","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios","M",55,null,0]
["14.35","CDHU","38.21.120","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios","M",17,null,0]
["14.36","CDHU","38.01.040","Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios","M",955,null,0]
["14.37","CDHU","38.01.060","Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios","M",95,null,0]
["14.38","CDHU","38.01.080","Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios","M",75,null,0]
["14.39","CDHU","38.01.100","Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios","M",20,null,0]
["14.40","CDHU","38.01.120","Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios","M",10,null,0]
["14.41","CDHU","38.01.160","Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios","M",122,null,0]
["14.42","CDHU","38.01.180","Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios","M",75,null,0]
["14.43","CDHU","37.04.300","Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes","UN",7,null,0]
["14.44","CDHU","37.10.010","Barramento de cobre nu","KG",41.5,null,0]
["14.45","EDIF",98018,"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2","UN",102,null,0]
["14.46","EDIF",98019,"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2","UN",36,null,0]
["14.47","CDHU","39.10.080","Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²","UN",11,null,0]
["14.48","CDHU","39.10.120","Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²","UN",4,null,0]
["14.49","CDHU","39.10.130","Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²","UN",8,null,0]
["14.50","CDHU","39.10.160","Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²","UN",20,null,0]
["14.51","CDHU","39.10.240","Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²","UN",20,null,0]
["14.52","CDHU","39.10.250","Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm²","UN",8,null,0]
["14.53","CDHU","39.10.280","Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²","UN",8,null,0]
["14.54","EDIF",91502,"TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFÁSICO 10KVA","UN",21,null,0]
["14.55","EDIF",98214,"TOMADA 3P+T 32A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL","UN",3,null,0]
["14.56","CDHU","69.06.210","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 60 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos","UN",2,null,0]
["14.57","CDHU","69.06.220","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 80 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos","UN",1,null,0]
["14.58","CDHU","30.06.061","Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante","CJ",42,null,0]
["14.59","CDHU","37.25.110","Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A","UN",4,null,0]
["14.60","CDHU","37.25.100","Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A","UN",3,null,0]
["14.61","CDHU","37.13.910","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A","UN",2,null,0]
["14.62","CDHU","37.13.900","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A","UN",3,null,0]
["14.63","CDHU","37.13.880","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A","UN",1,null,0]
["14.64","CDHU","37.13.840","Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A","UN",16,null,0]
["14.65","CDHU","37.13.720","Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A","UN",1,null,0]
["14.66","CDHU","37.13.800","Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A","UN",49,null,0]
["14.67","CDHU","37.24.032","Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA","UN",24,null,0]
["14.68","CDHU","37.17.074","Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos","UN",2,null,0]
["14.69","CDHU","37.17.080","Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos","UN",1,null,0]
["14.70","CDHU","37.17.110","Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos","UN",1,null,0]
["14.71","CDHU","27.02.011","Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm","M2",7,null,0]
["14.72","CDHU","37.11.060","Base de fusível NH até 125 A, com fusível","UN",42,null,0]
[null,null,null,"TELEMÁTICA"]
["14.73","CDHU","38.01.040","Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios","M",184,null,0]
["14.74","CDHU","38.01.060","Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios","M",200,null,0]
["14.75","CDHU","38.01.100","Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios","M",84,null,0]
["14.76","CDHU","38.01.120","Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios","M",21,null,0]
["14.77","CDHU","40.06.040","Condulete metálico de 3/4´","CJ",39,null,0]
["14.78","CDHU","40.06.060","Condulete metálico de 1´","CJ",37,null,0]
["14.79","CDHU","40.06.100","Condulete metálico de 1 1/2´","CJ",10,null,0]
["14.80","CDHU","40.06.120","Condulete metálico de 2´","CJ",5,null,0]
["14.81","CDHU","40.04.080","Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa","CJ",21,null,0]
["14.82","CDHU","40.04.096","Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa","UN",13,null,0]
["14.83","CDHU","66.08.326","Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP","UN",17,null,0]
["14.84","CDHU","39.11.091","Cabo telefônico CI, com 01 par de 0,40 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna","M",152,null,0]
["14.85","CDHU","39.18.106","Cabo coaxial tipo RG 59","M",485,null,0]
["14.86","CDHU","39.18.126","Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6","M",970,null,0]
["14.87","CDHU","66.08.100","Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm","UN",3,null,0]
["14.88","CDHU","66.20.225","Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps","UN",3,null,0]
["14.89","CDHU","69.09.260","Patch panel de 24 portas - categoria 6","UN",3,null,0]
["14.90","CDHU","66.20.150","Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U","UN",6,null,0]
["14.91","CDHU","39.09.010","Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial RG 59","UN",34,null,0]
[null,null,null,"INCÊNDIO"]
["14.92","CDHU","38.01.060","Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios","M",500,null,0]
["14.93","CDHU","40.06.060","Condulete metálico de 1´","CJ",107,null,0]
["14.94","CDHU","50.05.430","Detector óptico de fumaça com base endereçável","UN",65,null,0]
["14.95","CDHU","50.05.400","Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4","UN",7,null,0]
["14.96","CDHU","50.05.450","Acionador manual quebra-vidro endereçável","UN",7,null,0]
["14.97","CDHU","50.05.210","Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável","UN",3,null,0]
["14.98","CDHU","39.12.520","Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio","M",1140,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H162:H262)","v":0}]
[15,null,null,"INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS",null,null,null,{"$f":"$H$298","v":0}]
[null,null,null,"REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO"]
["15.1","CDHU","46.01.010","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões","M",148.11000000000001,null,{"$f":"$F266*$G266","v":0}]
["15.2","CDHU","46.01.020","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões","M",263.26,null,0]
["15.3","CDHU","46.01.040","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões","M",51.550000000000004,null,0]
["15.4","CDHU","46.01.050","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões","M",40.590000000000003,null,0]
[null,null,null,"REDE DE ÁGUA QUENTE - TUBULAÇÃO"]
["15.5","SINAPI","89634","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",89.54,null,{"$f":"$F271*$G271","v":0}]
["15.6","SINAPI","89635","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",13.25,null,0]
["15.7","SINAPI","89771","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",52.800000000000004,null,0]
[null,null,null,"REDE DE ÁGUA FRIA E QUENTE - ACESSÓRIOS"]
["15.8","CDHU","47.02.010","Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial","UN",8,null,{"$f":"$F275*$G275","v":0}]
["15.9","CDHU","47.02.020","Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial","UN",43,null,0]
["15.10","CDHU","47.02.100","Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial","UN",10,null,0]
["15.11","CDHU","47.02.110","Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial","UN",16,null,0]
[null,null,null,"REDE DE GÁS MEDICINAL"]
["15.12","CDHU","46.10.010","Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões","M",826.51,null,{"$f":"$F280*$G280","v":0}]
["15.13","CDHU","46.10.020","Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões","M",466.83000000000004,null,0]
["15.14","CDHU","46.10.030","Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões","M",17.71,null,0]
["15.15","CDHU","46.10.040","Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões","M",270.26,null,0]
["15.16","CDHU","46.10.050","Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões","M",107.19,null,0]
["15.17","CDHU","46.10.060","Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões","M",93.68,null,0]
["15.18","EDIF",171076,"PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO","UN",43,null,0]
["15.19","MERCADO",15,"Régua de gases medicinais - Sala Cirúrgica","UNID",22,null,0]
["15.20","MERCADO",16,"Régua de gases medicinais - RPA","UNID",10,null,0]
["15.21","MERCADO",17,"Régua de gases medicinais - UTI","UNID",10,null,0]
[null,null,null,"REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO"]
["15.22","CDHU","46.02.010","Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões","M",184.56,null,{"$f":"$F291*$G291","v":0}]
["15.23","CDHU","46.02.050","Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões","M",212.17999999999998,null,0]
["15.24","CDHU","46.02.070","Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões","M",118.4,null,0]
[null,null,null,"REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - ACESSÓRIOS"]
["15.25","CDHU","49.04.010","Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha","UN",9,null,0]
["15.26","CDHU","49.01.020","Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha","UN",35,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H266:H296)","v":0}]
[16,null,null,"SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO",null,null,null,{"$f":"$H$359","v":0}]
["16.1","CDHU","43.08.002","Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR","UN",1,null,{"$f":"$F299*$G299","v":0}]
["16.2","CDHU","43.08.004","Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR","UN",2,null,0]
["16.3","CDHU","46.32.001","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 3/8\", inclusive conexões","M",12,null,0]
["16.4","CDHU","46.32.002","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 1/2\", inclusive conexões","M",12,null,0]
["16.5","CDHU","46.32.003","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 5/8\", inclusive conexões","M",12,null,0]
["16.6","CDHU","46.32.005","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 7/8\", inclusive conexões","M",12,null,0]
["16.7","CDHU","46.32.007","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 1.1/8\", inclusive conexões","M",24,null,0]
["16.8","CDHU","61.10.310","Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6´)","M",20,null,0]
["16.9","CDHU","61.10.320","Duto flexível aluminizado, seção circular de 20cm (8´)","M",75,null,0]
["16.10","CDHU","61.10.380","Duto em painel rígido de lã de vidro acústico, espessura 25 mm","M2",603,null,0]
["16.11","CDHU","61.10.401","Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m²","M2",0.09,null,0]
["16.12","CDHU","61.10.402","Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m²","M2",0.32,null,0]
["16.13","CDHU","61.10.403","Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m²","M2",1.69,null,0]
["16.14","CDHU","61.10.511","Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho","M2",7.03,null,0]
["16.15","CDHU","61.10.564","Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m²","M2",0.39,null,0]
["16.16","CDHU","61.10.565","Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m²","M2",1.28,null,0]
["16.17","CDHU","61.10.567","Grelha de porta, tamanho: 0,14 m² a 0,30 m²","M2",1.98,null,0]
["16.18","CDHU","61.10.569","Grelha de porta, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m²","M2",0.48,null,0]
["16.19","CDHU","61.10.574","Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m²","M2",1.6199999999999999,null,0]
["16.20","CDHU","61.10.575","Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m²","M2",0.67999999999999994,null,0]
["16.21","CDHU","61.10.576","Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m²","M2",0.54,null,0]
["16.22","CDHU","61.10.577","Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m²","M2",1.3599999999999999,null,0]
["16.23","CDHU","61.10.581","Veneziana com tela e filtro G4","M2",0.85,null,0]
["16.24","CDHU","61.10.582","Veneziana com tela","M2",0.25,null,0]
["16.25","CDHU","61.20.450","Duto em chapa de aço galvanizado","KG",5232,null,0]
["16.26","CDHU","37.06.014","Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes","M2",1.44,null,0]
["16.27","CDHU","37.13.840","Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A","UN",11,null,0]
["16.28","CDHU","37.13.880","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A","UN",10,null,0]
["16.29","CDHU","37.13.890","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A","UN",2,null,0]
["16.30","CDHU","37.13.900","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A","UN",1,null,0]
["16.31","CDHU","37.13.910","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A","UN",1,null,0]
["16.32","CDHU","40.10.510","Contator auxiliar - 2na+2nf","UN",8,null,0]
["16.33","CDHU","37.24.032","Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA","UN",16,null,0]
["16.34","CDHU","40.20.050","Sinalizador com lâmpada","UN",40,null,0]
["16.35","CDHU","37.10.010","Barramento de cobre nu","KG",12,null,0]
["16.36","CDHU","38.04.040","Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios","M",150,null,0]
["16.37","CDHU","38.04.100","Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/2´ com acessórios","M",24,null,0]
["16.38","CDHU","39.21.010","Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",24,null,0]
["16.39","CDHU","39.21.020","Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",462,null,0]
["16.40","CDHU","39.21.030","Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",96,null,0]
["16.41","CDHU","39.21.060","Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",96,null,0]
["16.42","MERCADO ",18,"Unidade evaporadora  tipo \"splitão\"gabinete vertical, descarga vertical, referência Hitachi, Clinic RMTF180APNFP + RMVF180APXNSP, sistema VRF, gás refrigerante R-410A, demais caracterísitcas conforme projeto   ","UN",1,null,0]
["16.43","MERCADO ",18,"Exaustor heliconcentrífugo in line, referência Soler Palau, modelo TD 250/100 ","UN",4,null,0]
["16.44","MERCADO ",18,"Exaustor heliconcentrífugo in line, referência Soler Palau, modelo TD 350/125 ","UN",4,null,0]
["16.45","MERCADO ",18,"Exaustor heliconcentrífugo in line, referência Soler Palau, modelo TD 500/150 ","UN",2,null,0]
["16.46","MERCADO",18,"Amortecedor de vibração para instalação chiller/bombas","UN",16,null,0]
["16.47","MERCADO ",18,"Difusor hospitalar de insuflamento, tipo linear, referência Trox ICLF, medidas L1 = 2 x 140 cm + L2 = 4 x 120 cm + 4 cantos C","UN",3,null,0]
["16.48","MERCADO ",18,"Caixa de filtros, montagem em dutos, classificação ABNT F-8 + carvão ativado, vazão de ar = 4000 m³/h","UN",1,null,0]
["16.49","MERCADO ",18,"Moto exaustor centrífugo, simples aspiração, rotor limit load, referência Berliner Luft, GTS - 200","UN",1,null,0]
["16.50","MERCADO ",18,"Caixa de filtros, bag in bag out, filtro classificação ABNT G-4 + F-8 + carvão A13, vazão de ar = 750 m³/h","UN",1,null,0]
["16.51","MERCADO",18,"Unidade evaporadora  tipo \"splitão\" gabinete vertical, descarga vertical, referência Hitachi, RVT150CXA + RTCIV150CNP, sistema VRF, gás refrigerante R-410A, 100% de ar externo demais características conforme projeto","UN",1,null,0]
["16.52","MERCADO",18,"Unidade evaporadora  tipo \"splitão\" gabinete vertical, descarga vertical, referência Hitachi, RVT075CXP + RTCIV075CNP, sistema VRF, gás refrigerante R-410A demais características conforme projeto","UN",1,null,0]
["16.53","MERCADO",18,"Moto exaustor centrífugo, simples aspiração, rotor Sirocco, referência Projelmac, BSS-560","UN",1,null,0]
["16.54","MERCADO",18,"Moto exaustor centrífugo, simples aspiração, rotor Sirocco, referência Projelmac, BSS-225","UN",1,null,0]
["16.55","MERCADO",18,"Moto exaustor centrífugo, simples aspiração, rotor Sirocco, referência Projelmac, BSS-200","UN",1,null,0]
["16.56","MERCADO",18,"Duto flexível, com isolamento térmico, diâmetro 10\"","M",30,null,0]
["16.57","MERCADO",18,"Duto flexível, com isolamento térmico, diâmetro 12\"","M",10,null,0]
["16.58","MERCADO",18,"Caixa de filtros, montagem em dutos, classificação ABNT F-8 + carvão ativado, vazão de ar = 5100 m³/h","UN",1,null,0]
["16.59","MERCADO",18,"Caixa de filtros, montagem em dutos, classificação ABNT F-8 + carvão ativado, vazão de ar = 6200 m³/h","UN",1,null,0]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H299:H357)","v":0}]
[]
[17,null,null,"SERVIÇOS COMPLEMENTARES",null,null,null,{"$f":"$H$363","v":0}]
["17.1","CDHU","55.01.020","Limpeza final da obra","M2",2364.1400000000003,null,{"$f":"$F361*$G361","v":0}]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H361:H361)","v":0}]
[]
[18,null,null,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL",null,null,null,{"$f":"$H$367","v":0}]
["18.1",null,null,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL","VB",1]
[null,null,null,"SUBTOTAL",null,null,null,{"$f":"SUM(H365:H365)","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,"TOTAL",null,{"$f":"SUMIF(D13:D366,\"SUBTOTAL\",H13:H366)","v":0}]
[null,null,null,null,null,"BDI",0,{"$f":"$H$369*$G$370","v":0}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL + BDI",null,{"$f":"$H$369+$H$370","v":0}]

{"sheet":"CRONOGRAMA","index":4,"n_rows":48,"n_cols":24,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,15,2],[16,1,17,2],[18,1,19,2],[14,4,15,4],[6,0,7,0],[6,3,7,3],[6,5,7,5],[6,4,7,4],[14,5,15,5],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[14,3,15,3],[8,0,9,0],[8,3,9,3],[8,5,9,5],[10,0,11,0],[10,3,11,3],[10,5,11,5],[42,0,43,0],[42,3,43,3],[42,4,43,4],[42,5,43,5],[42,1,43,2],[40,0,41,0],[40,3,41,3],[40,4,41,4],[40,5,41,5],[40,1,41,2],[38,0,39,0],[38,3,39,3],[38,4,39,4],[38,5,39,5],[38,1,39,2],[30,5,31,5],[30,1,31,2],[36,0,37,0],[36,3,37,3],[36,4,37,4],[36,5,37,5],[36,1,37,2],[34,0,35,0],[34,3,35,3],[34,4,35,4],[34,5,35,5],[34,1,35,2],[32,0,33,0],[32,4,33,4],[32,5,33,5],[32,1,33,2],[30,0,31,0],[30,3,31,3],[30,4,31,4],[47,1,47,5],[45,1,45,5],[46,1,46,5],[20,4,21,4],[16,4,17,4],[18,4,19,4],[20,5,21,5],[18,5,19,5],[16,5,17,5],[20,1,21,2],[22,1,23,2],[24,1,25,2],[26,1,27,2],[28,1,29,2],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[44,1,44,2],[32,3,33,3],[26,0,27,0],[26,3,27,3],[26,4,27,4],[26,5,27,5],[28,0,29,0],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[28,5,29,5],[20,0,21,0],[20,3,21,3],[22,0,23,0],[22,3,23,3],[1,3,1,14],[2,3,2,14],[3,3,3,14],[1,15,1,20],[2,15,2,20],[3,15,3,20],[24,0,25,0],[24,3,25,3],[24,4,25,4],[24,5,25,5],[16,0,17,0],[16,3,17,3],[18,0,19,0],[18,3,19,3],[14,0,15,0],[8,4,9,4],[10,4,11,4],[8,1,9,2],[10,1,11,2],[12,0,13,0],[12,3,13,3],[5,2,5,23],[6,1,7,2],[12,1,13,2]]}
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"'OR1'!$A$4","v":"HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'OR1'!$A$4","v":"HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA "}]
[null,null,null,{"$f":"'OR1'!$A$9","v":"AVENIDA DEP. EMÍLIO CARLOS, 3000 - VILA NOVA CACHOEIRINHA - SÃO PAULO - SP"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'OR1'!$A$9","v":"AVENIDA DEP. EMÍLIO CARLOS, 3000 - VILA NOVA CACHOEIRINHA - SÃO PAULO - SP"}]
[]
["BDI ",{"$f":"'OR1'!G370","v":0},"             CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO"]
["ITEM","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ",null,"%","SEM BDI","CUSTO COM BDI","Mês 01","Mês 02","Mês 03","Mês 04","Mês 05","Mês 06","Mês 07","Mês 08","Mês 09","Mês 10","Mês 11","Mês 12","Mês 13","Mês 14","Mês 15","Mês 16","Mês 17","Mês 18"]
[null,null,null,null,null,null,"30 Dias","60 Dias","90 Dias","120 Dias","150 Dias","180 Dias","210 Dias","240 Dias","270 Dias","300 Dias","330 Dias","360 Dias","390 Dias","420 Dias","450 Dias","480 Dias","510 Dias","540 Dias"]
[1,{"$f":"IF(A9=\"\",\"\",VLOOKUP($A9,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"SERVIÇOS PRELIMINARES"},null,{"$f":"$F9/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H16","v":0},{"$f":"E9+E9*$B$6","v":0},{"$f":"G10*$F9","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"T10*$F9","v":0},0,0,0,{"$f":"X10*$F9","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[2,{"$f":"IF(A11=\"\",\"\",VLOOKUP($A11,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS"},null,{"$f":"$F11/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H25","v":0},{"$f":"E11+E11*$B$6","v":0},{"$f":"G12*$F11","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,0.87,0.05,0,0,0,0,0,0.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[3,{"$f":"IF(A13=\"\",\"\",VLOOKUP($A13,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO"},null,{"$f":"$F13/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H50","v":0},{"$f":"E13+E13*$B$6","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,0.1,0.1,0.06,0.02,0,0,null,0.4,0.12,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0]
[4,{"$f":"IF(A15=\"\",\"\",VLOOKUP($A15,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"ALVENARIA / FECHAMENTOS / DIVISÓRIAS"},null,{"$f":"$F15/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H58","v":0},{"$f":"E15+E15*$B$6","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,0,0.1,0.2,0.1,0,0,null,0.1,0.2,0.2,0.1,0,0,0,0,0,0]
[5,{"$f":"IF(A17=\"\",\"\",VLOOKUP($A17,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"ESQUADRIAS"},null,{"$f":"$F17/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H84","v":0},{"$f":"E17+E17*$B$6","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,0,0,0.02,0.04,0.02,0.02,0,0,0.1,0.3,0.2,0.2,0.1,0,0,0,0,0]
[6,{"$f":"IF(A19=\"\",\"\",VLOOKUP($A19,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"VIDROS"},null,{"$f":"$F19/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H90","v":0},{"$f":"E19+E19*$B$6","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,0,0,0,0.4,0.2,0,0,0,0,0.1,0.1,0.1,0.1,0,0,0,0,0]
[7,{"$f":"IF(A21=\"\",\"\",VLOOKUP($A21,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"IMPERMEABILIZAÇÕES"},null,{"$f":"$F21/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H94","v":0},{"$f":"E21+E21*$B$6","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,0,0,0,0.15,0.1,0,0,0,0,0,0.25,0.25,0.25,0,0,0,0,0]
[8,{"$f":"IF(A23=\"\",\"\",VLOOKUP($A23,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"REVESTIMENTOS"},null,{"$f":"$F23/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H103","v":0},{"$f":"E23+E23*$B$6","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,0,0,0.1,0.1,0.1,0,0,0,0.1,0.1,0.2,0.1,0.1,0.1,0,0,0,0]
[9,{"$f":"IF(A25=\"\",\"\",VLOOKUP($A25,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"PINTURA"},null,{"$f":"$F25/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H109","v":0},{"$f":"E25+E25*$B$6","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.1,0.2,0.1,0,0,0,0,0,0,0.1,0.1,0.1,0.2,0.1]
[10,{"$f":"IF(A27=\"\",\"\",VLOOKUP($A27,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"PISOS"},null,{"$f":"$F27/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H118","v":0},{"$f":"E27+E27*$B$6","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,0,0,0,0.1,0.2,0.12,0,0,0,0,0,0.1,0.2,0.1,0.18,0,0,0]
[11,{"$f":"IF(A29=\"\",\"\",VLOOKUP($A29,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"FORRO"},null,{"$f":"$F29/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H123","v":0},{"$f":"E29+E29*$B$6","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.1,0.23,0.1,0,0,0,0,0,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,7.0000000000000007E-2]
[12,{"$f":"IF(A31=\"\",\"\",VLOOKUP($A31,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"CORRIMÃOS E PROTETORES"},null,{"$f":"$F31/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H128","v":0},{"$f":"E31+E31*$B$6","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.24,0.26,0,0,0,0.11,0,0,0,0,0,0.39]
[13,{"$f":"IF(A33=\"\",\"\",VLOOKUP($A33,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"BANCADAS, APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS"},null,{"$f":"$F33/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H159","v":0},{"$f":"E33+E33*$B$6","v":0},{"$f":"G34*$F33","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.1,0.1,0.15,0.05,0,0.1,0.05,0.05,0,0,0.1,0.1,0.15,0.05]
[14,{"$f":"IF(A35=\"\",\"\",VLOOKUP($A35,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS "},null,{"$f":"$F35/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H264","v":0},{"$f":"E35+E35*$B$6","v":0},{"$f":"G36*$F35","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"T36*$F35","v":0},0,0,0,{"$f":"X36*$F35","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,0,0,0.1,0.1,0.15,0.1,0.05,0,0,0.05,0.05,0.05,0.1,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05]
[15,{"$f":"IF(A37=\"\",\"\",VLOOKUP($A37,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS"},null,{"$f":"$F37/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H298","v":0},{"$f":"E37+E37*$B$6","v":0},{"$f":"G38*$F37","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"T38*$F37","v":0},0,0,0,{"$f":"X38*$F37","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,0,0,0.1,0.1,0.17,0.1,0,0,0,0,0.05,0.08,0.1,0.1,0.1,0.1,0,0]
[16,{"$f":"IF(A39=\"\",\"\",VLOOKUP($A39,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO"},null,{"$f":"$F39/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H359","v":0},{"$f":"E39+E39*$B$6","v":0},{"$f":"G40*$F39","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"T40*$F39","v":0},0,0,0,{"$f":"X40*$F39","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,0,0.05,0.1,0.08,0.05,0.05,0.05,0,0.16,0.2,0.1,0,0,0.05,0.06,0.05,0,0]
[17,{"$f":"IF(A41=\"\",\"\",VLOOKUP($A41,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"},null,{"$f":"$F41/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H363","v":0},{"$f":"E41+E41*$B$6","v":0},{"$f":"G42*$F41","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"T42*$F41","v":0},0,0,0,{"$f":"X42*$F41","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.2,0.24,0,0,0,0.08,0,0,0,0,0,0.48]
[18,{"$f":"IF(A43=\"\",\"\",VLOOKUP($A43,'OR1'!$1:$1048576,4,0))","v":"ADMINISTRAÇÃO LOCAL"},null,{"$f":"$F43/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"'OR1'!H367","v":0},{"$f":"E43+E43*$B$6","v":0},{"$f":"ROUND(((G9+G11+G13+G15+G17+G19+G21+G23+G25+G27+G29+G31+G33+G35+G37+G39+G41)/(1-0.0623)-(G9+G11+G13+G15+G17+G19+G21+G23+G25+G27+G29+G31+G33+G35+G37+G39+G41)),2)","v":0},{"$f":"ROUND(((H9+H11+H13+H15+H17+H19+H21+H23+H25+H27+H29+H31+H33+H35+H37+H39+H41)/(1-0.0623)-(H9+H11+H13+H15+H17+H19+H21+H23+H25+H27+H29+H31+H33+H35+H37+H39+H41)),2)","v":0},0,0,0,{"$f":"ROUND(((L9+L11+L13+L15+L17+L19+L21+L23+L25+L27+L29+L31+L33+L35+L37+L39+L41)/(1-0.0623)-(L9+L11+L13+L15+L17+L19+L21+L23+L25+L27+L29+L31+L33+L35+L37+L39+L41)),2)","v":0},0,0,0,0,0,0,{"$f":"ROUND(((S9+S11+S13+S15+S17+S19+S21+S23+S25+S27+S29+S31+S33+S35+S37+S39+S41)/(1-0.0623)-(S9+S11+S13+S15+S17+S19+S21+S23+S25+S27+S29+S31+S33+S35+S37+S39+S41)),2)","v":0},0,0,0,0,{"$f":"ROUND(((X9+X11+X13+X15+X17+X19+X21+X23+X25+X27+X29+X31+X33+X35+X37+X39+X41)/(1-0.0623)-(X9+X11+X13+X15+X17+X19+X21+X23+X25+X27+X29+X31+X33+X35+X37+X39+X41)),2)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"G43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"H43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"I43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"J43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"K43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"L43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"M43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"N43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"O43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"P43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"Q43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"R43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"S43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"T43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"U43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"V43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"W43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"X43/F43","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,"TOTAL",null,{"$f":"SUM(D9:D44)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUM(E9:E44)","v":0},{"$f":"SUM(F9:F44)","v":0},{"$f":"SUM(G9,G11,G13,G15,G17,G19,G21,G23,G25,G27,G29,G31,G33,G35,G37,G39,G41,G43)","v":0},{"$f":"SUM(H9,H11,H13,H15,H17,H19,H21,H23,H25,H27,H29,H31,H33,H35,H37,H39,H41,H43)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(T9,T11,T13,T15,T17,T19,T21,T23,T25,T27,T29,T31,T33,T35,T37,T39,T41,T43)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(X9,X11,X13,X15,X17,X19,X21,X23,X25,X27,X29,X31,X33,X35,X37,X39,X41,X43)","v":0}]
[null,"TOTAL ACUMULADO",null,null,null,null,{"$f":"G45","v":0},{"$f":"H45+G46","v":0},{"$f":"I45+H46","v":0},{"$f":"J45+I46","v":0},{"$f":"K45+J46","v":0},{"$f":"L45+K46","v":0},{"$f":"M45+L46","v":0},{"$f":"N45+M46","v":0},{"$f":"O45+N46","v":0},0,0,0,0,{"$f":"T45+S46","v":0},{"$f":"U45+T46","v":0},{"$f":"V45+U46","v":0},{"$f":"W45+V46","v":0},{"$f":"X45+W46","v":0}]
[null,"PORCENTAGEM",null,null,null,null,{"$f":"G45/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"H45/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"N45/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"P45/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"T45/$F$45","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"PORCENTAGEM ACUMULADA",null,null,null,null,{"$f":"G47","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"H47+G48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"I47+H48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"J47+I48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"K47+J48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"L47+K48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"M47+L48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"N47+M48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"O47+N48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"T47+S48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"U47+T48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"V47+U48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"W47+V48","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"X47+W48","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]

{"sheet":"COMPOSIÇÃO_CDHU184","index":5,"n_rows":18254,"n_cols":4,"rows_kept":18254,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3]]}
["COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO"]
["DO ESTADO DE SÃO PAULO"]
["BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS"]
["COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO"]
[null,null,null,"Versão 184"]
[null,null,"Data Base:","NOVEMBRO/21"]
[]
["Referência","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
["01","SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO"]
["01.02","Parecer técnico"]
["01.02.071","Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m²","UN"]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",5.67]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",22.68]
["01.02.081","Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 1.001 a 2.000 m²","UN"]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",7.54]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",30.16]
["01.02.091","Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m²","UN"]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",12.88]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",51.52]
["01.02.101","Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 5.001 a 10.000 m²","UN"]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",17.66]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",70.64]
["01.02.111","Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída acima de 10.000 m²","UN"]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",20.58]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",82.32]
["01.06","Projeto de instalações elétricas"]
["01.06.021","Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA","UN"]
["B.01.000.020119","Engenheiro senior de elétrica","H",36]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",20]
["01.06.031","Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA","UN"]
["B.01.000.020119","Engenheiro senior de elétrica","H",64]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",22]
["01.06.032","Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 75 kVA a 300 kVA","UN"]
["B.01.000.020119","Engenheiro senior de elétrica","H",84]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",40]
["01.06.041","Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kVA a 2 MVA","UN"]
["B.01.000.020119","Engenheiro senior de elétrica","H",110]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",60]
["01.17","Projeto executivo"]
["01.17.031","Projeto executivo de arquitetura em formato A1","UN"]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",1.4]
["B.01.000.020113","Arquiteto junior","H",3]
["B.01.000.020114","Arquiteto senior","H",2.2000000000000002]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",11]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",18]
["01.17.041","Projeto executivo de arquitetura em formato A0","UN"]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",2]
["B.01.000.020113","Arquiteto junior","H",5]
["B.01.000.020114","Arquiteto senior","H",3.5]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",14]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",22]
["01.17.051","Projeto executivo de estrutura em formato A1","UN"]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",1]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",2.1]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",1.5]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",7.7]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",12.6]
["01.17.061","Projeto executivo de estrutura em formato A0","UN"]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",1.4]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",3.5]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",2.5]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",9.8000000000000007]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",15.4]
["01.17.071","Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1","UN"]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",0.4]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",0.9]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",0.7]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",3.3]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",5.4]
["01.17.081","Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0","UN"]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",0.6]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",1.5]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",1]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",4.0999999999999996]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",6.4]
["01.17.111","Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1","UN"]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",0.5]
["B.01.000.020116","Engenheiro junior de elétrica","H",1]
["B.01.000.020119","Engenheiro senior de elétrica","H",0.7]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",3.6]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",5.9]
["01.17.121","Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0","UN"]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",0.7]
["B.01.000.020116","Engenheiro junior de elétrica","H",1.7]
["B.01.000.020119","Engenheiro senior de elétrica","H",1.2]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",4.5999999999999996]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",7.3]
["01.17.151","Projeto executivo de climatização em formato A1","UN"]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",0.9]
["B.01.000.020116","Engenheiro junior de elétrica","H",1]
["B.01.000.020117","Engenheiro junior de mecânica","H",0.9]
["B.01.000.020119","Engenheiro senior de elétrica","H",0.7]
["B.01.000.020120","Engenheiro senior de mecânica","H",0.7]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",6.9]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",11.3]
["01.17.161","Projeto executivo de climatização em formato A0","UN"]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",1.3]
["B.01.000.020116","Engenheiro junior de elétrica","H",1.5]
["B.01.000.020117","Engenheiro junior de mecânica","H",1.7]
["B.01.000.020119","Engenheiro senior de elétrica","H",1]
["B.01.000.020120","Engenheiro senior de mecânica","H",1.2]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",8.6999999999999993]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",13.7]
["01.17.171","Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A1","UN"]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",0.7]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",5.8]
["B.01.000.020116","Engenheiro junior de elétrica","H",3.8]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",2.5]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",3.9]
["01.17.181","Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A0","UN"]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",1]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",7]
["B.01.000.020116","Engenheiro junior de elétrica","H",5]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",3.3]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",5.2]
["01.20","Levantamento topográfico e geofísico"]
["01.20.010","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico","TX"]
["A.07.000.020459","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico 100km","TX",1]
["01.20.691","Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",3.3999999999999998E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.8E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",7.4999999999999997E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",5.3E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",1.9E-3]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",4.3E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",5.3E-3]
["01.20.701","Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",2.5999999999999999E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.8999999999999998E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",5.7999999999999996E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",4.1000000000000003E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",1.5E-3]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",3.3999999999999998E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",4.1000000000000003E-3]
["01.20.711","Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 200.000 m²","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",2.2000000000000001E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.3999999999999998E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",4.7999999999999996E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",3.3999999999999998E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",1.1999999999999999E-3]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",2.8E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",3.3999999999999998E-3]
["01.20.721","Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",3.0000000000000001E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.3E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",6.6E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",4.5999999999999999E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",1.6000000000000001E-3]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",3.8E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",4.5999999999999999E-3]
["01.20.731","Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",1.4E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5800000000000002E-2]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",3.2000000000000002E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",2.2000000000000001E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",8.0000000000000004E-4]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",1.8E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",2.2000000000000001E-3]
["01.20.741","Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000 m²","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",1.9E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.0999999999999999E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",4.1000000000000003E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",2.8999999999999998E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",1E-3]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",2.3999999999999998E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",2.8999999999999998E-3]
["01.20.751","Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²)","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",2.5999999999999999E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.8999999999999998E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",5.7999999999999996E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",4.1000000000000003E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",1.5E-3]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",3.3E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",4.1000000000000003E-3]
["01.20.761","Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",2.3E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.5000000000000001E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",5.0000000000000001E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",3.5000000000000001E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",1.2999999999999999E-3]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",2.8999999999999998E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",3.5000000000000001E-3]
["01.20.771","Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 200.000 m²","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",2.2000000000000001E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.5000000000000001E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",4.8999999999999998E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",3.3999999999999998E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",1.1999999999999999E-3]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",2.8E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",3.3999999999999998E-3]
["01.20.781","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",3.5999999999999999E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",4.0000000000000001E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",8.0000000000000002E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",5.5999999999999999E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",2E-3]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",4.5999999999999999E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",5.5999999999999999E-3]
["01.20.791","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",2.8999999999999998E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.2000000000000002E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",6.4000000000000003E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",4.4999999999999997E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",1.6000000000000001E-3]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",3.7000000000000002E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",4.4999999999999997E-3]
["01.20.801","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 200.000 m²","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",2.3E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.5000000000000001E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",5.0000000000000001E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",3.5000000000000001E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",1.2999999999999999E-3]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",2.8999999999999998E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",3.5000000000000001E-3]
["01.20.811","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²)","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",3.0999999999999999E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.3999999999999998E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",6.7999999999999996E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",4.7999999999999996E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",1.6999999999999999E-3]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",3.8999999999999998E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",4.7999999999999996E-3]
["01.20.821","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",2.5000000000000001E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.8E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",5.5999999999999999E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",3.8999999999999998E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",1.4E-3]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",3.2000000000000002E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",3.8999999999999998E-3]
["01.20.831","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000 m²","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",2.0999999999999999E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.3999999999999998E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",4.7000000000000002E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",3.3E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",1.1999999999999999E-3]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",2.7000000000000001E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",3.3E-3]
["01.20.841","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",3.5000000000000001E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.8999999999999998E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",7.7999999999999996E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",5.4999999999999997E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",2E-3]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",4.4999999999999997E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",5.4999999999999997E-3]
["01.20.851","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",2.3E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.5999999999999999E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",5.1999999999999998E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",3.5999999999999999E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",1.2999999999999999E-3]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",3.0000000000000001E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",3.5999999999999999E-3]
["01.20.861","Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 200.000 m²","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",1E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",2E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",2.8999999999999998E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",4.1000000000000003E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",2.8999999999999998E-3]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",1.8E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",2.3E-3]
["01.20.871","Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires (mínimo de 10.000 m²)","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",1.5E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.6999999999999999E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",3.3E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",2.3E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",8.0000000000000004E-4]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",1.9E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",2.3E-3]
["01.20.881","Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 2 até 5 alqueires","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",1.1000000000000001E-3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.1999999999999999E-3]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",2.5000000000000001E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",1.6999999999999999E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",5.9999999999999995E-4]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",1.4E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",1.6999999999999999E-3]
["01.20.891","Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 5 até 10 alqueires","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",8.0000000000000004E-4]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.9999999999999998E-4]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",1.8E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",1.2999999999999999E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",5.0000000000000001E-4]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",1E-3]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",1.2999999999999999E-3]
["01.20.901","Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 10 alqueires","M2"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",6.9999999999999999E-4]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.0000000000000004E-4]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",1.5E-3]
["B.01.000.010185","Topografo","H",1.1000000000000001E-3]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",4.0000000000000002E-4]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",8.9999999999999998E-4]
["S.01.000.080357","Locação de estação total","H",1.1000000000000001E-3]
["01.20.911","Transporte de referência de nível (RN) - classe IIN (mínimo de 2 km)","KM"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",3.3129]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",13.250500000000001]
["B.01.000.010185","Topografo","H",8.2813999999999997]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",1.3251999999999999]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",7.6189999999999998]
["S.01.000.080358","Locação de nível com tripé","H",9.2751999999999999]
["01.20.921","Implantação de marcos através de levantamento com GPS (mínimo de 3 marcos)","UN"]
["A.05.000.070104","Computador - Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos","H",1.3793]
["A.05.000.080359","GPS com receptor L1-L2 / RTK com base","H",2.7585999999999999]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.7585999999999999]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",5.5171999999999999]
["B.01.000.010185","Topografo","H",6.3448000000000002]
["B.01.000.010187","Desenhista","H",0.55169999999999997]
["S.01.000.020910","Marco de concreto tronco pirâmide, padrão INCRA","UN",0.3448]
["S.01.000.080349","Veículo com capacidade para 4 pessoas","H",5.931]
["01.21","Estudo geotécnico (sondagem)"]
["01.21.010","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem","TX"]
["A.07.000.020476","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem","TX",1]
["01.21.090","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem rotativa","TX"]
["A.07.000.020350","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem rotativa","TX",1]
["01.21.100","Sondagem do terreno a trado","M"]
["A.07.000.020486","Sondagem a trado, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes (não considerar os ensaios de solo) mínimo 30m","M",1]
["01.21.110","Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)","M"]
["A.07.000.020483","Sondagem a percussão, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes mínimo de 30m","M",1]
["01.21.120","Sondagem do terreno rotativa em solo","M"]
["A.07.000.020484","Sondagem rotativa em solo, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes mínimo 30m","M",1]
["01.21.130","Sondagem do terreno rotativa em rocha","M"]
["A.07.000.020485","Sondagem rotativa em rocha, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes","M",1]
["01.21.140","Sondagem do terreno à percussão com a utilização de torquímetro (mínimo de 30 m)","M"]
["A.07.000.020487","Sondagem percussão com a utilização de torquímetro, inclusive peças gráficas e relatórios pertinentes mínimo 30m","M",1]
["01.23","Tratamento, recuperação e trabalhos especiais em concreto"]
["01.23.010","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de corte em concreto armado","TX"]
["C.01.000.020692","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de corte em concreto armado","TX",1]
["01.23.020","Limpeza de armadura com escova de aço","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["B.07.000.090806","Escova de aço","UN",0.18]
["01.23.030","Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["B.02.000.042229","Adesivo estrutural bicomponente, à base de epóxi, ref. Cola Compound- Otto Baumgart","KG",1.5]
["S.05.000.028002","Solvente para materiais base epóxi","L",0.12]
["01.23.056","Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.86]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.86]
["J.01.000.038012","Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente","UN",0.3]
["J.02.000.037501","Primer base epóxi cromato de zinco 2 demãos; referência comercial Vedacit Pro Anticorrosivo ZN ou equivalente","L",0.2]
["01.23.060","Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["01.23.070","Demarcação de área com disco de corte diamantado","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["S.04.000.024045","Disco diamantado para máquinas serra-mármore","UN",2.1999999999999999E-2]
["S.04.000.049579","Serra circular","H",0.1]
["01.23.100","Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",22.64]
["01.23.140","Furação de 1 1/4\" em concreto armado","M"]
["C.01.000.020235","Furo em concreto armado com diâmetro de 1 1/4´","M",1]
["01.23.150","Furação de 1 1/2\" em concreto armado","M"]
["C.01.000.020236","Furo em concreto armado com diâmetro de 1 1/2´","M",1]
["01.23.160","Furação de 2 1/4\" em concreto armado","M"]
["C.01.000.020237","Furo em concreto armado com diâmetro de 2 1/4´","M",1]
["01.23.190","Furação de 2 1/2\" em concreto armado","M"]
["C.01.000.020560","Furo em concreto armado com diâmetro de 2 1/2´","M",1]
["01.23.200","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto","TX"]
["C.01.000.090640","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto, com broca diamantada ou vídea","TX",1]
["01.23.221","Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para até 8mm)","UN"]
["C.01.000.020256","Furação com broca de vídea para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura com resina Epoxi (para até 8mm)","UN",1]
["01.23.222","Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm)","UN"]
["C.01.000.020260","Furação com broca de vídea para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura com resina Epoxi (para 10mm)","UN",1]
["01.23.223","Furação para 16mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm)","UN"]
["C.01.000.020261","Furação com broca de vídea para 16mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura com resina Epoxi (para 12,5mm)","UN",1]
["01.23.231","Furação para até 10mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para até 8mm)","UN"]
["C.01.000.020263","Furação com broca de vídea para até 10mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura com resina Epoxi (para até 8mm)","UN",1]
["01.23.232","Furação para 12,5mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm)","UN"]
["C.01.000.020264","Furação com broca de vídea para 12,5mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura com resina Epoxi (para 10mm)","UN",1]
["01.23.233","Furação para 16mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm)","UN"]
["C.01.000.020257","Furação com broca de vídea para 16mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura com resina Epoxi (para 12,5mm)","UN",1]
["01.23.234","Furação para 20mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 16mm)","UN"]
["C.01.000.020258","Furação com broca de vídea para 20mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura com resina Epoxi (para 16mm)","UN",1]
["01.23.236","Furação para até 10mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 8mm)","UN"]
["C.01.000.020265","Furação com broca de vídea para até 10mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura com resina Epoxi (para 8mm)","UN",1]
["01.23.237","Furação para 12,5mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm)","UN"]
["C.01.000.020259","Furação com broca de vídea para 12,5mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura com resina Epoxi (para 10mm)","UN",1]
["01.23.238","Furação para 16mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm)","UN"]
["C.01.000.020266","Furação com broca de vídea para 16mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura com resina Epoxi (para 12,5mm)","UN",1]
["01.23.239","Furação para 20mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 16mm)","UN"]
["C.01.000.020267","Furação com broca de vídea para 20mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura com resina Epoxi (para 16mm)","UN",1]
["01.23.254","Furação de 1\" em concreto armado","M"]
["C.01.000.020592","Furo em concreto armado de 1´","M",1]
["01.23.260","Furação de 2\" em concreto armado","M"]
["C.01.000.090647","Furo em concreto armado de 2´","M",1]
["01.23.264","Furação de 3\" em concreto armado","M"]
["C.01.000.020593","Furo em concreto armado de 3´","M",1]
["01.23.270","Furação de 4\" em concreto armado","M"]
["C.01.000.090648","Furo em concreto armado de 4´","M",1]
["01.23.274","Furação de 5\" em concreto armado","M"]
["C.01.000.020594","Furo em concreto armado de 5´","M",1]
["01.23.280","Furação de 6\" em concreto armado","M"]
["C.01.000.090649","Furo em concreto armado de 6´","M",1]
["01.23.510","Corte vertical em concreto armado, espessura de 15 cm","M"]
["C.01.000.090095","Corte vertical em placa de concreto armado, espessura de 15cm","M",1]
["01.23.700","Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de carbono","TX"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",62]
["B.01.000.010146","Servente","H",85]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",4]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",2]
["S.01.000.080352","Veículo utilitário com capacidade para 9 pessoas - 1.600 CC - COND.D","H",16]
["01.23.701","Preparação de substrato para colagem de fibra de carbono, mediante lixamento e/ou apicoamento e escovação","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.95]
["B.07.000.038005","Disco de desbaste 7´","UN",0.04]
["B.07.000.090806","Escova de aço","UN",0.18]
["B.09.000.039023","Adesivo/selador à base de emulsão acrílica, ref. Nitobond AR da Anchortec ou Rheomix 104 da BASF ou equivalente","KG",0.1]
["S.04.000.038010","Lixa carbeto de silício de 7´","UN",0.17]
["S.04.000.080135","Lixadeira elétrica","H",0.5]
["01.23.702","Fibra de carbono para reforço estrutural de alta resistência - 300 g/m²","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["B.01.000.010146","Servente","H",5.5]
["B.01.000.010506","Montador","H",2.5]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",0.3]
["C.01.000.024054","Fibra de carbono para reforço estrutural de alta resisência 300 g/m², faixa de resistência a tração de 4.000 à 4900 Mpa; referência comercial Sika, Viapol ou equivalente","M2",1.25]
["01.27","Estudo e programa ambientais"]
["01.27.011","Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas","UN"]
["A.02.000.070107","Impressão colorida em papel sulfite A4","UN",75]
["A.02.000.070108","Encadernação espiral até 100 folhas","UN",5]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",4]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",39]
["01.27.021","Projeto e implementação de educação ambiental","UN"]
["A.02.000.070107","Impressão colorida em papel sulfite A4","UN",75]
["A.02.000.070108","Encadernação espiral até 100 folhas","UN",5]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",8]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",45]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",5]
["01.27.031","Projeto e implementação de controle ambiental de obra","UN"]
["A.02.000.070107","Impressão colorida em papel sulfite A4","UN",75]
["A.02.000.070108","Encadernação espiral até 100 folhas","UN",5]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",9]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",39]
["01.27.041","Laudo de caracterização de vegetação","UN"]
["A.02.000.070107","Impressão colorida em papel sulfite A4","UN",250]
["A.02.000.070108","Encadernação espiral até 100 folhas","UN",5]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",7]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",114.5]
["01.27.051","Laudo de caracterização da fauna associada à flora","UN"]
["A.02.000.070107","Impressão colorida em papel sulfite A4","UN",250]
["A.02.000.070108","Encadernação espiral até 100 folhas","UN",5]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",11]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",172.5]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",5]
["01.27.061","Projeto e implementação de monitoramento da fauna durante a obra","UN"]
["A.02.000.070107","Impressão colorida em papel sulfite A4","UN",250]
["A.02.000.070108","Encadernação espiral até 100 folhas","UN",5]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",7]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",65]
["01.27.071","Laudo de autodepuração","UN"]
["A.02.000.070107","Impressão colorida em papel sulfite A4","UN",200]
["A.02.000.070108","Encadernação espiral até 100 folhas","UN",5]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",9]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",77]
["01.27.091","Estudo de impacto de vizinhança, em área urbana até 10.000 m²","UN"]
["A.02.000.070107","Impressão colorida em papel sulfite A4","UN",115]
["A.02.000.070108","Encadernação espiral até 100 folhas","UN",5]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",15]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",124]
["01.28","Poço profundo"]
["01.28.010","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m","TX"]
["A.09.000.020429","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m","TX",1]
["01.28.020","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 200 m e até 300 m","TX"]
["A.09.000.020478","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 200 m e até 300 m","TX",1]
["01.28.030","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 300 m","TX"]
["A.09.000.020473","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 300 m","TX",1]
["01.28.040","Perfuração rotativa para poço profundo em camadas de solos sedimentares, diâmetro de 8 1/2\" (215,90 mm)","M"]
["A.09.000.020897","Perfuração rotativa para poço profundo em camadas de solos sedimentares, diâmetro de 8.1/2\" (215,90 mm)","M",1]
["01.28.050","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 10\" (250 mm)","M"]
["A.09.000.020417","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 10\" (250 mm)","M",1]
["01.28.060","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 12\" (300 mm)","M"]
["A.09.000.020418","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 12\" (300 mm)","M",1]
["01.28.070","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 14\" (350 mm)","M"]
["A.09.000.020414","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 14\" (350 mm)","M",1]
["01.28.080","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 16\" (400 mm)","M"]
["A.09.000.020415","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 16\" (400 mm)","M",1]
["01.28.090","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 18\" (450 mm)","M"]
["A.09.000.020416","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 18\" (450 mm)","M",1]
["01.28.100","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 20\" (500 mm)","M"]
["A.09.000.020444","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 20\" (500 mm)","M",1]
["01.28.110","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 22\" (550 mm)","M"]
["A.09.000.020496","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 22\" (550 mm)","M",1]
["01.28.120","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 26\" (650 mm)","M"]
["A.09.000.020442","Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 26\" (650 mm)","M",1]
["01.28.130","Perfuração rotativa para poço profundo em solos e/ou rocha metassedimentar alterada em geral, diâmetro de 20\" (508 mm)","M"]
["A.09.000.020900","Perfuração rotativa para poço profundo em solos e/ou rocha metassedimentar alterada em geral, diâmetro de 20\" (508 mm)","M",1]
["01.28.140","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha metassedimentar em geral, diâmetro de 12 1/4\" (311,15 mm)","M"]
["A.09.000.020901","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha metassedimentar em geral, diâmetro de 12.1/4\" (311,15 mm)","M",1]
["01.28.150","Perfuração rotativa para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14\" (350 mm)","M"]
["A.09.000.020454","Perfuração rotativa para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14\" (350 mm)","M",1]
["01.28.160","Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 8\" (200 mm)","M"]
["A.09.000.020419","Perfuração para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado) em geral, diâmetro de 8\" (200 mm)","M",1]
["01.28.170","Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 10\" (250 mm)","M"]
["A.09.000.020420","Perfuração para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado) em geral, diâmetro de 10\" (250 mm)","M",1]
["01.28.180","Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 12\" (300 mm)","M"]
["A.09.000.020421","Perfuração para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado) em geral, diâmetro de 12\" (300 mm)","M",1]
["01.28.190","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 6\" (150 mm)","M"]
["A.09.000.020422","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 6\" (150 mm)","M",1]
["01.28.200","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 8\" (200 mm)","M"]
["A.09.000.020423","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 8\" (200 mm)","M",1]
["01.28.210","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 10\" (250 mm)","M"]
["A.09.000.020424","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 10\" (250 mm)","M",1]
["01.28.220","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 12\" (300 mm)","M"]
["A.09.000.020443","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 12\" (300 mm)","M",1]
["01.28.230","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14\" (350 mm)","M"]
["A.09.000.020497","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14\" (350 mm)","M",1]
["01.28.240","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 18\" (450 mm)","M"]
["A.09.000.020445","Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 18\" (450 mm)","M",1]
["01.28.250","Revestimento interno de poço profundo tubo liso em aço galvanizado, diâmetro de 6\" (152,40 mm) - união solda","M"]
["A.09.000.020898","Tubo liso em aço galvanizado conforme norma ABNT NBR 5590, espessura de 1/4\" (6,35 mm), diâmetro de 6\" (152,40 mm), união solda - fornecimento e aplicação","M",1]
["01.28.260","Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 6\" (150 mm)","M"]
["A.09.000.020449","Tubo em PVC geomecânico nervurado tipo Standard, diâmetro 6\" (150 mm) - fornecimento e aplicação","M",1]
["01.28.270","Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado reforçado, diâmetro de 8\" (200 mm)","M"]
["A.09.000.020453","Tubo em PVC geomecânico nervurado tipo reforçado, diâmetro 8\" (200 mm) - fornecimento e aplicação","M",1]
["01.28.280","Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto, diâmetro de 6\" (152,40 mm)","M"]
["A.09.000.020902","Tubo de aço preto, com costura (soldado), para revestimento interno de poço profundo, diâmetro de 6\" (152,40 mm), espessura de 1/4\" (6,35 mm) - fornecimento e aplicação","M",1]
["01.28.290","Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro de 6\" (150 mm)","M"]
["A.09.000.020433","Tubo preto DIN 2440 para revestimento interno de poço profundo, diâmetro de 6\" (150 mm) - fornecimento e aplicação","M",1]
["01.28.300","Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro de 8\" (200 mm)","M"]
["A.09.000.020434","Tubo preto DIN 2440 para revestimento interno de poço profundo, diâmetro de 8\" (200 mm) - fornecimento e aplicação","M",1]
["01.28.310","Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto liso calandrado, diâmetro de 16\" (406,40 mm)","M"]
["A.09.000.020393","Tubo de aço preto liso calandrado, para revestimento interno de poço profundo, diâmetro de 16\" (406,40 mm), espessura de 3/16\" (4,75 mm) com solda - fornecimento e aplicação","M",1]
["01.28.350","Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16\", diâmetro de 12\"","M"]
["A.09.000.020430","Tubo em chapa de aço 3/16\", diâmetro de 12\", para revestimento interno de poço profundo - fornecimento e aplicação (tubo sanitário)","M",1]
["01.28.360","Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16\", diâmetro de 14\"","M"]
["A.09.000.020431","Tubo em chapa de aço 3/16\", diâmetro de 14\", para revestimento interno de poço profundo - fornecimento e aplicação (tubo sanitário)","M",1]
["01.28.370","Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16\", diâmetro de 16\"","M"]
["A.09.000.020432","Tubo em chapa de aço 3/16\", diâmetro de 16\", para revestimento interno de poço profundo - fornecimento e aplicação","M",1]
["01.28.380","Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16\", diâmetro de 20\"","M"]
["A.09.000.020500","Tubo em chapa de aço 3/16\", para revestimento da boca de poço profundo, diâmetro 20\" (508 mm) - fornecimento e aplicação","M",1]
["01.28.390","Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 6\" (150 mm)","M"]
["A.09.000.020447","Filtro PVC geomecânico nervurado tipo Standard para poço profundo, diâmetro 6\" (150 mm) - fornecimento e aplicação","M",1]
["01.28.400","Filtro PVC geomecânico nervurado tipo reforçado para poço profundo, diâmetro de 8\" (200 mm)","M"]
["A.09.000.020452","Filtro PVC geomecânico nervurado tipo reforçado para poço profundo, diâmetro 8\" (200 mm) - fornecimento e aplicação","M",1]
["01.28.410","Filtro espiralado galvanizado simples (standard) para poço profundo, diâmetro de 6\" (152,40 mm)","M"]
["A.09.000.020394","Filtro espiralado em aço galvanizado simples (Standard) para poço profundo, diâmetro 6\" (152,40 mm)","M",1]
["01.28.420","Filtro espiralado galvanizado reforçado para poço profundo, diâmetro de 6\" (152,40 mm)","M"]
["A.09.000.020899","Filtro espiralado em aço galvanizado tipo reforçado para poço profundo, diâmetro de 6\" (152,40 mm) - fornecimento e aplicação","M",1]
["01.28.430","Filtro espiralado em aço inoxidável reforçado para poço profundo, diâmetro de 6\" (152,40 mm)","M"]
["A.09.000.020925","Filtro espiralado em aço inoxidável tipo reforçado para poço profundo, diâmetro de 6\" (152,40 mm) - fornecimento e aplicação","M",1]
["01.28.440","Filtro galvanizado tipo NOLD para poço profundo, diâmetro de 6\" (150 mm)","M"]
["A.09.000.020411","Filtro em aço galvanizado tipo NOLD para poço profundo, diâmetro 6\" (150 mm) - fornecimento e aplicação","M",1]
["01.28.450","Pré-filtro tipo pérola para poço profundo","M3"]
["A.09.000.090378","Pré-filtro tipo Pérola (seixos selecionados tipo 1,0/2,0 mm) - fornecimento e aplicação","M3",1]
["01.28.460","Pré-filtro tipo Jacareí para poço profundo","M3"]
["A.09.000.020448","Pré-filtro tipo Jacareí (pedrisco arestado tipo 1,5/3,0 mm) - fornecimento e aplicação","M3",1]
["01.28.470","Perfilagem ótica (filmagem / endoscopia) para poço profundo","M"]
["A.09.000.090429","Perfilagem ótica (filmagem / endoscopia) de poço profundo","M",1]
["01.28.480","Perfilagem elétrica de poço profundo","M"]
["A.09.000.090380","Perfilagem elétrica de poço profundo com perfil raio gama","M",1]
["01.28.490","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão","TX"]
["A.09.000.020428","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão","TX",1]
["01.28.500","Limpeza e desenvolvimento do poço profundo","H"]
["A.09.000.020413","Limpeza e desenvolvimento de poço profundo com ar ou bomba submersível","H",1]
["01.28.510","Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa","H"]
["A.09.000.020408","Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa, conforme Norma ABNT NBR 12244","H",1]
["01.28.520","Ensaio de vazão escalonado para poço profundo","H"]
["A.09.000.020927","Ensaio de vazão escalonado para poço profundo, conforme Norma ABNT NBR 12244","H",1]
["01.28.530","Ensaio de recuperação de nível para poço profundo","H"]
["A.09.000.020928","Ensaio de recuperação de nível para poço profundo, conforme Norma ABNT NBR 12244","H",1]
["01.28.540","Desinfecção de poço profundo","UN"]
["A.09.000.020405","Desinfecção de poço profundo","UN",1]
["01.28.550","Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo","CJ"]
["A.13.000.020661","Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo, conforme portaria 2914/2011, anexos I, VII e X do Ministério da Saúde","CJ",1]
["01.28.560","Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4\" ou 6\"","UN"]
["A.09.000.020926","Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4´ ou 6´ - fornecimento e aplicação","UN",1]
["01.28.570","Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro (cimentação do espaço anular)","M3"]
["A.09.000.020406","Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro (cimentação do espaço anular)","M3",1]
["01.28.580","Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",6.048]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",6.048]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",2.1379999999999999]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",4.2770000000000001]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.72899999999999998]
["B.01.000.010146","Servente","H",4.8600000000000003]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",194.886]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.27]
["B.05.000.020513","Pedra britada usinada n° 1 posto obra","M3",0.34599999999999997]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",58.805999999999997]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",8.64]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",6.61]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",2.0739999999999998]
["D.03.000.021033","Chapa compensada cola fenólica plastificada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",1.8580000000000001]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",1.08]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",1.6040000000000001]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",4.2999999999999997E-2]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.14899999999999999]
["01.28.590","Lacre do poço profundo (tampa)","UN"]
["A.09.000.020929","Lacre do poço profundo (tampa), conforme Instrução Técnica DPO nº 10 de 30/05/2017 do DAEE - fornecimento e aplicação","UN",1]
["01.28.600","Licença de perfuração para poço profundo","UN"]
["A.09.000.020506","Licença de perfuração para poço profundo conforme Portaria DAEE nº 1.630 de 30/05/2017  e suas complementares 1.631 a 1.635 e Instrução Técnica DPO nº 10 de 30/05/2017 do DAEE","UN",1]
["01.28.610","Outorga de direito de uso para poço profundo","UN"]
["A.09.000.020507","Outorga de direito de uso para poço profundo conforme Portaria DAEE nº 1.630 de 30/05/2017 e suas complementares 1.631 a 1.635 e Instrução Técnica DPO nº 10 de 30/05/2017 do DAEE","UN",1]
["01.28.620","Parecer técnico junto a CETESB","UN"]
["A.09.000.020930","Parecer técnico junto a CETESB conforme critérios específicos determinados na Instrução Técnica DPO nº 10 de 30/05/2017 do DAEE","UN",1]
["02","INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA"]
["02.01","Construção provisória"]
["02.01.021","Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.51]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.51]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.13]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.13]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.05]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.52]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.26]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.25]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",0.04]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",7.0000000000000007E-2]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",0.1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",3.944]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.73199999999999998]
["D.02.000.021060","Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm","M",2.4750000000000001]
["D.03.000.021085","Chapa compensada cola fenólica plastificada de 6mm (2,2 x 1,10)m","M2",2.048]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.39]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",0.33600000000000002]
["F.13.000.025545","Telha ondulada em CRFS (2,13x1,10m) de 6mm","M2",0.33600000000000002]
["H.07.000.037042","Vidro fantasia de 3/4 mm - material","M2",0.24]
["H.08.000.031645","Dobradiça em latão cromado de 3 1/2\" x 3\", ref. La Fonte Dob 90 3 1/2\" x 3\" LT S/P CR, Arouca 346, 3500 da União Mundial ou equivalente","UN",9.6000000000000002E-2]
["H.08.000.035004","Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, com miolo tipo gorges, para porta interna com 1 folha; referência 721/01 CR da Pado, 402526/40 da Arouca ou equivalente","CJ",1.78E-2]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",3]
["J.02.000.037542","Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente","L",1.23]
["P.02.000.042501","Eletroduto de PVC rígido roscável de 20mm (1/2´)","M",4.3999999999999997E-2]
["P.02.000.042505","Eletroduto de PVC rígido roscável de 50mm (1 1/2´)","M",4.3999999999999997E-2]
["P.08.000.043156","Cabo cobre isolamento PVC 70°C, isolam 0.6/1kV, 2,5mm²","M",1.54]
["P.13.000.045501","Interruptor com 1 tecla (simples), com placa","CJ",2.1999999999999999E-2]
["P.13.000.045573","Tomada 2P+T, 20A - 250V, completa; ref. 054344 da Pial Legrand ou equivalente","CJ",2.1999999999999999E-2]
["P.14.000.046511","Lâmpada fluorescente tubular comum 40W, base Bipino bilateral; ref. Universal 85858 GE, L40LDE Osram, TLTRS40W-ELD-25 Philips ou equivalente","UN",8.7999999999999995E-2]
["P.15.000.046068","Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, ref. CN10-S432 da Lumicenter ou equivalente","UN",2.1999999999999999E-2]
["P.28.000.049743","Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 2x32W / 127-220V","UN",4.3999999999999997E-2]
["02.01.171","Sanitário/vestiário provisório em alvenaria","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.51]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.51]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.13]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.13]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.15]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",6.25]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.52]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.26]
["B.01.000.010146","Servente","H",5.0650000000000004]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",0.03]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",0.05]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",15]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.91900000000000004]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",5.8000000000000003E-2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.07]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",0.1]
["C.07.000.022510","Bloco de concreto de vedação 9 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)","UN",37.619999999999997]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",3.94]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.73199999999999998]
["D.02.000.021060","Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm","M",2.4750000000000001]
["D.03.000.021085","Chapa compensada cola fenólica plastificada de 6mm (2,2 x 1,10)m","M2",0.19]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.1]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",0.9]
["E.03.000.026548","Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm","UN",0.1]
["E.03.000.026733","Parafusos niquelados para sanitários","UN",0.32]
["F.13.000.025545","Telha ondulada em CRFS (2,13x1,10m) de 6mm","M2",1.1000000000000001]
["H.07.000.037042","Vidro fantasia de 3/4 mm - material","M2",0.24]
["H.08.000.031645","Dobradiça em latão cromado de 3 1/2\" x 3\", ref. La Fonte Dob 90 3 1/2\" x 3\" LT S/P CR, Arouca 346, 3500 da União Mundial ou equivalente","UN",0.192]
["H.08.000.035004","Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, com miolo tipo gorges, para porta interna com 1 folha; referência 721/01 CR da Pado, 402526/40 da Arouca ou equivalente","CJ",3.5999999999999997E-2]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",1]
["J.02.000.037542","Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente","L",1.32]
["O.02.000.062502","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25mm (3/4´)","M",2]
["O.02.000.065572","Válvula para lavatório em PVC- ref. Astra ou equivalente","UN",0.1]
["O.07.000.063531","Registro de pressão amarelo 3/4´, sem canopla; ref. Deca ou equivalente","UN",0.1]
["O.07.000.063561","Registro de gaveta amarelo de 3/4´","UN",0.3]
["O.08.000.069516","Torneira de boia em cobre de 1´","UN",3.4000000000000002E-2]
["O.10.000.065502","Bacia sifonada de louça branca 6 litros; ref. linha Sabará ou Diamantina da Icasa, linha Ravena da Deca, ou equivalente","UN",0.1]
["O.11.000.066008","Válvula de mictório vazão automática 3/4´, ref. Docol ou equivalente","UN",0.03]
["O.11.000.066020","Chuveiro simples em PVC, diâmetro de 10 cm, com braço acoplado, ref. Ducha 4 - linha Plena Duchas da Tigre ou equivalente","UN",0.1]
["O.11.000.066106","Torneira para lavatório em plástico, bitola de 1/2´","UN",0.1]
["O.12.000.064504","Sifão sanfonado universal de 1´ x 40mm e 50mm, ref. SSU e SSU40 da Astra","UN",0.1]
["O.12.000.065023","Caixa de descarga, capacidade 9 litros em plástico, de sobrepor com engate flexível e acessórios","UN",0.1]
["O.12.000.065543","Lavatório em polipropileno de 36x26cm, ref. Astra ou equivalente","UN",0.1]
["O.12.000.066068","Tubo de ligação em cobre acabamento cromado para mictório DN= 1/2´, comprimento 20 ou 30cm, ref. VLC 454 ou VLC 456 Esteves","UN",0.05]
["O.12.000.069503","Bolsa de borracha para bacia sifonada","UN",0.1]
["O.12.000.069555","Anel borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4´)","UN",0.1]
["O.15.000.065565","Mictório coletivo em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, bitola 20, desenvolvimento 750 mm","M",0.05]
["O.18.000.065008","Reservatório em poliester reforçado de fibra vidro, capacidade de 1.000 litros","UN",3.4000000000000002E-2]
["P.02.000.042501","Eletroduto de PVC rígido roscável de 20mm (1/2´)","M",4.3999999999999997E-2]
["P.02.000.042505","Eletroduto de PVC rígido roscável de 50mm (1 1/2´)","M",4.3999999999999997E-2]
["P.08.000.043156","Cabo cobre isolamento PVC 70°C, isolam 0.6/1kV, 2,5mm²","M",1.54]
["P.13.000.045501","Interruptor com 1 tecla (simples), com placa","CJ",2.1999999999999999E-2]
["P.13.000.045572","Tomada 2P+T, 10A - 250V, completa; ref. 054343 da Pial Legrand ou equivalente","CJ",2.1999999999999999E-2]
["P.14.000.046511","Lâmpada fluorescente tubular comum 40W, base Bipino bilateral; ref. Universal 85858 GE, L40LDE Osram, TLTRS40W-ELD-25 Philips ou equivalente","UN",8.7999999999999995E-2]
["P.15.000.046068","Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, ref. CN10-S432 da Lumicenter ou equivalente","UN",2.1999999999999999E-2]
["P.28.000.049743","Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 2x32W / 127-220V","UN",4.3999999999999997E-2]
["02.01.180","Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB","UNMES"]
["A.14.000.081900","Banheiro químico, modelo Standard, com limpeza 1 vez por semana e descarte conforme exigências da CETESB","UNMES",1]
["02.01.200","Desmobilização de construção provisória","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",6.5000000000000002E-2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",6.5000000000000002E-2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",6.5000000000000002E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.13]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",6.5000000000000002E-2]
["02.02","Container"]
["02.02.120","Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²","UNMES"]
["A.12.000.021097","Container alojamento, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x1,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente","UNMES",1]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.32]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.99]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.32]
["02.02.130","Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²","UNMES"]
["A.12.000.021100","Container escritório com WC, em aço galvanizado, piso compensado naval (escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 ponto para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante (WC)","UNMES",1]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.32]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.99]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.32]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.99]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.32]
["02.02.140","Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²","UNMES"]
["A.12.000.021098","Container sanitário, módulo aço galvanizado, 2 vasos sanitários, 2 lavatórios/calha e 2 mictórios/calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante","UNMES",1]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.32]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.99]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.32]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.99]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.32]
["02.02.150","Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²","UNMES"]
["A.12.000.021099","Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente","UNMES",1]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.32]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.99]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.32]
["02.02.160","Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m²","UNMES"]
["A.12.000.021081","Container guarita, módulo metálico aço galvanizado 2,00x2,30m ou 2,30x2,30m, vão livre, forro térmico, piso concreto, cimentado, madeira ou material equivalente","UNMES",1]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.44]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.33]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.44]
["02.03","Tapume, vedação e proteções diversas"]
["02.03.030","Proteção de superfícies em geral com plástico bolha","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["M.04.000.092626","Plástico bolha, diâmetro de 1,00 a 2,00 cm - rolo de (1,00 x 100 ou 1,30 x 100) metros, ref. Syroplat ou equivalente","M2",1.1000000000000001]
["02.03.060","Proteção de fachada com tela de nylon","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.5]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",0.05]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",0.2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.01]
["S.05.000.020356","Tela em polietileno para proteção de fachada, trama de 2,2mm","M2",1.05]
["02.03.080","Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.33]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.315]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.28000000000000003]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.33]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",1.3]
["D.03.000.021030","Chapa compensada cola PVA resinada de 6mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.33]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.1]
["J.02.000.037513","Tinta látex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e cobre muito da Suvinil ou equivalente","L",0.17499999999999999]
["02.03.110","Tapume móvel para fechamento de áreas","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.92649999999999999]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.8]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.315]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.28000000000000003]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.58]
["D.03.000.021030","Chapa compensada cola PVA resinada de 6mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.55000000000000004]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.15]
["J.02.000.037513","Tinta látex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e cobre muito da Suvinil ou equivalente","L",0.17499999999999999]
["02.03.120","Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.8]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.8]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.112]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.315]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.28000000000000003]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.58]
["D.03.000.021030","Chapa compensada cola PVA resinada de 6mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.55000000000000004]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.15]
["J.02.000.037513","Tinta látex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e cobre muito da Suvinil ou equivalente","L",0.17499999999999999]
["02.03.200","Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o madeiramento","M2MES"]
["A.11.000.020376","Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção perimetral, com lateral inclinada de 45°, largura 2,05+0,80m (desenvolvida)","UNMES",0.31569999999999998]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.05]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",0.31569999999999998]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.47349999999999998]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.23300000000000001]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",3.7499999999999999E-2]
["02.03.240","Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.03.000.020580","Gesso em pó ensacado para revestimento saco de 20 kg","KG",6.2]
["F.09.000.092628","Tela de juta (aniagem)","M2",1]
["02.03.250","Tapume fixo em painel OSB - espessura 8 mm","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.8]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.91]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.7423999999999999]
["D.02.000.021070","Chapa OSB (Oriented Strand Board), dimensões 122 x 220 x 8 mm","UN",0.39119999999999999]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.15]
["02.03.260","Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.8]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.91]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.7423999999999999]
["D.02.000.021071","Chapa OSB (Oriented Strand Board), dimensões 122 x 220 x 10 mm","UN",0.39119999999999999]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.15]
["02.03.270","Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.8]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.91]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.7423999999999999]
["D.02.000.021072","Chapa OSB (Oriented Strand Board), dimensões 122 x 220 x 12 mm","UN",0.39119999999999999]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.15]
["02.03.500","Proteção em madeira e lona plástica para equipamento mecânico ou informática - para obras de reforma","M3"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.81]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.81]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.40500000000000003]
["B.07.000.038098","Lona plástica preta","M2",3.15]
["D.03.000.021085","Chapa compensada cola fenólica plastificada de 6mm (2,2 x 1,10)m","M2",0.52600000000000002]
["M.04.000.092626","Plástico bolha, diâmetro de 1,00 a 2,00 cm - rolo de (1,00 x 100 ou 1,30 x 100) metros, ref. Syroplat ou equivalente","M2",2.6240000000000001]
["S.05.000.021023","Sarrafo de pinus, 1´ x 4´ - bruto","M",4.17]
["S.05.000.021062","Pontalete de pinus, 3´ x 3´ - bruto","M",2.1859999999999999]
["02.05","Andaime e balancim"]
["02.05.060","Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.32]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.16]
["02.05.080","Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.96]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.32]
["02.05.090","Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.32]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.16]
["02.05.100","Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.96]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.32]
["02.05.195","Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical, com altura até 60 m","UNMES"]
["A.05.000.080110","Balancim elétrico tipo plataforma de 3 m de comprimento, para transporte vertical, com cabo passante de 60m, com gancho, clips, sapatilhas, ponta de cabo, etc.","UNMES",1]
["02.05.202","Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico","MXMES"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.24]
["S.04.000.021093","Locação de andaime torre metálico (1,5x1,5m), com piso metálico","MXMES",1]
["02.05.212","Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis","M2MES"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.24]
["S.04.000.021094","Locação de andaime tubular fachadeiro, largura mínima de 1,00 m com piso metálico e sapatas ajustáveis","M2XME",1]
["02.06","Alocação de equipe, equipamento e ferramental"]
["02.06.030","Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica","UNMES"]
["A.05.000.080373","Plataforma articulada elétrica, autopropelida, com altura aproximada de 12,50m e capacidade para 227kg, ref. Z34/22 DC da Genie ou equivalente","UNMES",1]
["B.01.000.010143","Operador","H",90]
["02.06.040","Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, capacidade de carga de 227 kg, diesel","UNMES"]
["A.05.000.080374","Plataforma articulada à diesel, autopropelida, com altura aproximada de 20m e capacidade para 227kg, ref. 600 AJ da JLG, Z60/34 RT da Genie ou equivalente","UNMES",1]
["B.01.000.010143","Operador","H",90]
["02.08","Sinalização de obra"]
["02.08.020","Placa de identificação para obra","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.91]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",2.27]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",9.06]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.0899999999999998E-2]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",3.26]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["N.04.000.020357","Placa para identificação da obra, em chapa de aço n° 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo padrão","M2",1]
["02.08.040","Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon","M2"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.5]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.5]
["N.04.000.039114","Banner em lona com impressão digitalmente, com bainha reforçada e ilhoses","M2",1]
["N.04.000.039115","Requadro em metalon para banner em lona impresso","M",0.91700000000000004]
["02.08.050","Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.8]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.91]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.315]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.28000000000000003]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.1499999999999999]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.15]
["J.02.000.037513","Tinta látex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e cobre muito da Suvinil ou equivalente","L",0.17499999999999999]
["N.04.000.039114","Banner em lona com impressão digitalmente, com bainha reforçada e ilhoses","M2",1]
["02.09","Limpeza de terreno"]
["02.09.030","Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",7.7999999999999996E-3]
["S.07.000.080230","Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR","H",3.3E-3]
["02.09.040","Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.0000000000000002E-3]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",8.0000000000000002E-3]
["S.01.000.080342","Trator de esteira lâmina reta/riper - 328HP, CATEPILLAR-D8R PS328 ou equivalente","H",3.3E-3]
["S.07.000.080230","Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR","H",3.3E-3]
["02.09.130","Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.0000000000000002E-3]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",8.0000000000000002E-3]
["S.01.000.080342","Trator de esteira lâmina reta/riper - 328HP, CATEPILLAR-D8R PS328 ou equivalente","H",4.0000000000000001E-3]
["S.07.000.080230","Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR","H",3.3E-3]
["02.09.150","Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade até 4 anos","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.45]
["S.01.000.080119","Trator com pneus industrial, agrícola com peso de 5 T","H",0.45]
["S.04.000.081346","Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente","H",0.45]
["02.09.160","Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade acima de 4 anos","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.53]
["S.01.000.080119","Trator com pneus industrial, agrícola com peso de 5 T","H",0.53]
["S.04.000.081346","Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente","H",0.53]
["02.10","Locação de obra"]
["02.10.020","Locação de obra de edificação","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.13]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.13]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",0.04]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.09]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",1.2E-2]
["E.02.000.027025","Arame galvanizado nº 16 BWG","KG",0.02]
["02.10.040","Locação de rede de canalização","M"]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",1.2E-2]
["B.01.000.010185","Topografo","H",4.0000000000000001E-3]
["S.01.000.080352","Veículo utilitário com capacidade para 9 pessoas - 1.600 CC - COND.D","H",0.01]
["02.10.050","Locação para muros, cercas e alambrados","M"]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",1.2E-2]
["B.01.000.010185","Topografo","H",4.0000000000000001E-3]
["S.01.000.080352","Veículo utilitário com capacidade para 9 pessoas - 1.600 CC - COND.D","H",0.01]
["02.10.060","Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas","M2"]
["B.01.000.010160","Ajudante de topógrafo","H",2.4E-2]
["B.01.000.010185","Topografo","H",8.0000000000000002E-3]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",9.2999999999999992E-3]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",1E-3]
["E.02.000.027025","Arame galvanizado nº 16 BWG","KG",1.15E-2]
["S.01.000.080352","Veículo utilitário com capacidade para 9 pessoas - 1.600 CC - COND.D","H",5.0000000000000001E-3]
["03","DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO"]
["03.01","Demolição de concreto, lastro, mistura e afins"]
["03.01.020","Demolição manual de concreto simples","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",11]
["03.01.040","Demolição manual de concreto armado","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",20]
["03.01.060","Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["03.01.200","Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",6]
["S.01.000.080129","Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D","H",2]
["S.01.000.080157","Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS","H",4]
["S.01.000.080266","Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D","H",1.4999999999999999E-2]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",7.3300000000000004E-2]
["03.01.210","Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",6]
["S.01.000.080129","Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D","H",2]
["S.01.000.080157","Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS","H",4]
["03.01.220","Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",4]
["S.01.000.080129","Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D","H",1]
["S.01.000.080157","Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS","H",2]
["S.01.000.080266","Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D","H",1.4999999999999999E-2]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",7.3300000000000004E-2]
["03.01.230","Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",4]
["S.01.000.080129","Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D","H",1]
["S.01.000.080157","Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS","H",2]
["03.01.240","Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["S.01.000.080129","Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D","H",0.1]
["S.01.000.080157","Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS","H",0.2]
["S.01.000.080266","Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D","H",4.0000000000000001E-3]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",4.0000000000000001E-3]
["03.01.250","Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["S.01.000.080129","Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D","H",0.1]
["S.01.000.080157","Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS","H",0.2]
["03.01.260","Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",4]
["S.01.000.080129","Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D","H",1]
["S.01.000.080157","Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS","H",2]
["S.01.000.080266","Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D","H",0.04]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",0.04]
["03.01.270","Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",4]
["S.01.000.080129","Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D","H",1]
["S.01.000.080157","Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS","H",2]
["03.02","Demolição de alvenaria"]
["03.02.020","Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",6]
["03.02.040","Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",4]
["03.03","Demolição de revestimento em massa"]
["03.03.020","Apicoamento manual de piso, parede ou teto","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.15]
["03.03.040","Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["03.03.060","Demolição manual de revestimento em massa de piso","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["03.04","Demolição de revestimento cerâmico e ladrilho hidráulico"]
["03.04.020","Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["03.04.030","Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["03.04.040","Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.15]
["03.05","Demolição de revestimento sintético"]
["03.05.020","Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["03.06","Demolição de revestimento em pedra e blocos maciços"]
["03.06.050","Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["S.01.000.080266","Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D","H",0.01]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",0.06]
["03.06.060","Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["S.01.000.080266","Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D","H",0.01]
["03.07","Demolição de revestimento asfáltico"]
["03.07.010","Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["S.01.000.080129","Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D","H",0.1]
["S.01.000.080157","Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS","H",0.2]
["S.01.000.080266","Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D","H",8.0000000000000002E-3]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",4.0000000000000001E-3]
["03.07.030","Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["S.01.000.080129","Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D","H",0.1]
["S.01.000.080157","Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS","H",0.2]
["03.07.050","Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",7.0000000000000007E-2]
["S.01.000.080102","Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D","H",6.0000000000000001E-3]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",0.01]
["S.01.000.081345","Fresadora, largura útil 1 m; ref. Fresadora Wirtgem 1000C ou equivalente","H",0.01]
["03.07.070","Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",7.0000000000000007E-2]
["S.01.000.080102","Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D","H",6.0000000000000001E-3]
["S.01.000.081345","Fresadora, largura útil 1 m; ref. Fresadora Wirtgem 1000C ou equivalente","H",0.01]
["03.07.080","Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.03]
["S.01.000.080102","Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D","H",6.0000000000000001E-3]
["S.01.000.080105","Vassoura mecânica - rebocada mecanicamente","H",0.01]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",0.02]
["S.01.000.081345","Fresadora, largura útil 1 m; ref. Fresadora Wirtgem 1000C ou equivalente","H",0.01]
["03.08","Demolição de forro / divisórias"]
["03.08.020","Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.52]
["03.08.040","Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["03.08.060","Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["03.08.200","Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.33]
["03.09","Demolição de impermeabilização e afins"]
["03.09.020","Demolição manual de camada impermeabilizante","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["03.09.040","Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel Kraft","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["03.09.060","Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["03.10","Remoção de pintura"]
["03.10.020","Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa","M"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.05]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.1]
["03.10.040","Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com produto químico","M"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.05]
["J.02.000.038029","Removedor de tinta, ref. Pintoff da Coral ou equivalente","L",0.02]
["03.10.080","Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.4]
["J.02.000.038029","Removedor de tinta, ref. Pintoff da Coral ou equivalente","L",0.1]
["03.10.100","Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.3]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.5]
["03.10.120","Remoção de pintura em massa com produtos químicos","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.3]
["J.02.000.038029","Removedor de tinta, ref. Pintoff da Coral ou equivalente","L",0.1]
["03.10.140","Remoção de pintura em massa com lixamento","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.2]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.5]
["03.16","Remoção de sinalização horizontal"]
["03.16.010","Remoção de sinalização horizontal existente","M2"]
["N.07.000.000025","Remoção de sinalização horizontal existente pelo processo manual ou mecânico, ABNT NBR 15405","M2",1]
["03.16.011","Remoção de tacha/tachões","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["S.06.000.009687","Caminhão carroceria fixa aberta madeira, capacidade 5T - 160CV - PBT*8250, capacidade máxima de tração 11T - Diesel","H",2.1000000000000001E-2]
["04","RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO"]
["04.01","Retirada de fechamento e elemento divisor"]
["04.01.020","Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["04.01.040","Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.3]
["04.01.060","Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.8]
["04.01.080","Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.4000000000000002E-2]
["S.01.000.080266","Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D","H",1.7000000000000001E-2]
["04.01.090","Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples ou duplo","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.05]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.15]
["04.01.100","Retirada de cerca","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.62]
["04.02","Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e madeira)"]
["04.02.020","Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.03]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.03]
["04.02.030","Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm²","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.1]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.1]
["04.02.050","Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.55000000000000004]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.55000000000000004]
["04.02.070","Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.45]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.45]
["04.02.090","Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["04.02.110","Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.3]
["04.02.140","Retirada de estrutura metálica","KG"]
["S.05.000.093275","Retirada de estrutura metálica","KG",1]
["04.03","Retirada de telhamento e proteção"]
["04.03.020","Retirada de telhamento em barro","M2"]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.8]
["04.03.040","Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro","M2"]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["04.03.060","Retirada de cumeeira ou espigão em barro","M"]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.3]
["04.03.080","Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer","M"]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.5]
["04.03.090","Retirada de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["04.04","Retirada de revestimento em pedra e blocos maciços"]
["04.04.010","Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.52500000000000002]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["04.04.020","Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["04.04.030","Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.9]
["04.04.040","Retirada de degrau em pedra, granito ou mármore","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["04.04.060","Retirada de rodapé em pedra, granito ou mármore","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.8]
["04.05","Retirada de revestimentos em madeira"]
["04.05.010","Retirada de revestimento em lambris de madeira","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["04.05.020","Retirada de piso em tacos de madeira","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["04.05.040","Retirada de soalho somente o tablado","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.35]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.35]
["04.05.060","Retirada de soalho inclusive vigamento","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.6]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.6]
["04.05.080","Retirada de degrau em madeira","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.3]
["04.05.100","Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira","M"]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.15]
["04.06","Retirada de revestimentos sintéticos e metálicos"]
["04.06.010","Retirada de revestimento em lambris metálicos","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["04.06.020","Retirada de piso em material sintético assentado a cola","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["04.06.040","Retirada de degrau em material sintético assentado a cola","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.12]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.06]
["04.06.060","Retirada de rodapé inclusive cordão em material sintético","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.05]
["04.06.100","Retirada de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação","M2"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.9]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1]
["04.07","Retirada de forro, brise e fachada"]
["04.07.020","Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.28000000000000003]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.28000000000000003]
["04.07.040","Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.15]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.15]
["04.07.060","Retirada de sistema de fixação ou tarugamento de forro","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["04.08","Retirada de esquadria e elemento de madeira"]
["04.08.020","Retirada de folha de esquadria em madeira","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.5]
["04.08.040","Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",7.0000000000000007E-2]
["04.08.060","Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["04.08.080","Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, etc.","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["04.08.100","Retirada de armário em madeira ou metal","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.45]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.45]
["04.09","Retirada de esquadria e elementos metálicos"]
["04.09.020","Retirada de esquadria metálica em geral","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.7]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["04.09.040","Retirada de folha de esquadria metálica","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.5]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.5]
["04.09.060","Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.24]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.24]
["04.09.080","Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["04.09.100","Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.7]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["04.09.120","Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.8]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.8]
["04.09.140","Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["04.09.160","Retirada de entelamento metálico em geral","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.05]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.15]
["04.10","Retirada de ferragens e acessórios para esquadrias"]
["04.10.020","Retirada de fechadura ou fecho de embutir","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.5]
["04.10.040","Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.2]
["04.10.060","Retirada de dobradiça","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.1]
["04.10.080","Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.6]
["04.11","Retirada de aparelhos, metais sanitários e registro"]
["04.11.020","Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.5]
["04.11.030","Retirada de bancada incluindo pertences","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.4]
["04.11.040","Retirada de complemento sanitário chumbado","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["04.11.060","Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["04.11.080","Retirada de registro ou válvula embutidos","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["04.11.100","Retirada de registro ou válvula aparentes","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.1000000000000001]
["04.11.110","Retirada de purificador/bebedouro","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.1000000000000001]
["04.11.120","Retirada de torneira ou chuveiro","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.26]
["04.11.140","Retirada de sifão ou metais sanitários diversos","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["04.11.160","Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.76]
["04.12","Retirada de aparelhos elétricos e hidráulicos"]
["04.12.020","Retirada de conjunto motor-bomba","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["04.12.040","Retirada de motor de bomba de recalque","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["04.13","Retirada de impermeabilização e afins"]
["04.13.020","Retirada de isolamento térmico com material monolítico","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["04.13.060","Retirada de isolamento térmico com material em panos","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.05]
["04.14","Retirada de vidro"]
["04.14.020","Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete","M2"]
["B.01.000.010186","Vidraceiro","H",0.5]
["04.14.040","Retirada de esquadria em vidro","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["04.17","Retirada em instalação elétrica - letra A até B"]
["04.17.020","Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["04.17.040","Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["04.17.060","Remoção de suporte tipo braquet","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["04.17.080","Remoção de barramento de cobre","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["04.17.100","Remoção de base de disjuntor tipo QUIK-LAG","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["04.17.120","Remoção de base de fusível tipo Diazed","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["04.17.140","Remoção de base e haste de para-raios","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["04.17.160","Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["04.17.180","Remoção de base ou chave para fusível NH tipo unipolar","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.45]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.45]
["04.17.200","Remoção de braçadeira para passagem de cordoalha","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["04.17.220","Remoção de bucha de passagem interna ou externa","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["04.17.240","Remoção de bucha de passagem para neutro","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["04.18","Retirada em instalação elétrica - letra C"]
["04.18.020","Remoção de cabeçote em rede de telefonia","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["04.18.040","Remoção de cabo de aço e esticadores de para-raios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.35]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.35]
["04.18.060","Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",5]
["04.18.070","Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["04.18.080","Remoção de caixa de entrada telefônica completa","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["04.18.090","Remoção de caixa de medição padrão completa","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["04.18.120","Remoção de caixa estampada","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["04.18.130","Remoção de caixa para fusível ou tomada instalada em perfilado","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["04.18.140","Remoção de caixa para transformador de corrente","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["04.18.180","Remoção de cantoneira metálica","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["04.18.200","Remoção de captor de para-raios tipo Franklin","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["04.18.220","Remoção de chapa de ferro para bucha de passagem","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["04.18.240","Remoção de chave automática da boia","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.6]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.6]
["04.18.250","Remoção de chave base de mármore ou ardósia","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["04.18.260","Remoção de chave de ação rápida comando frontal montado em painel","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["04.18.270","Remoção de chave fusível indicadora tipo Matheus","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["04.18.280","Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra frontal","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["04.18.290","Remoção de chave tipo Pacco rotativo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.75]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.75]
["04.18.320","Remoção de cinta de fixação de eletroduto ou sela para cruzeta em poste","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["04.18.340","Remoção de condulete","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["04.18.360","Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.12]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.12]
["04.18.370","Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.06]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.06]
["04.18.380","Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["04.18.390","Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["04.18.400","Remoção de condutor especial","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["04.18.410","Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["04.18.420","Remoção de contator magnético para comando de bomba","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["04.18.440","Remoção de corrente para pendentes","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["04.18.460","Remoção de cruzeta de ferro para fixação de projetores","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["04.18.470","Remoção de cruzeta de madeira","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",3]
["04.19","Retirada em instalação elétrica - letra D até I"]
["04.19.020","Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",1]
["04.19.030","Remoção de disjuntor a seco aberto tripolar, 600 V de 800 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["04.19.060","Remoção de disjuntor termomagnético","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["04.19.080","Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem","M2"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["04.19.100","Remoção de gancho de sustentação de luminária em perfilado","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["04.19.120","Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["04.19.140","Remoção de isolador tipo castanha e gancho de sustentação","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["04.19.160","Remoção de isolador tipo disco completo e gancho de suspensão","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["04.19.180","Remoção de isolador tipo pino, inclusive o pino","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["04.19.190","Remoção de isolador galvanizado uso geral","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["04.20","Retirada em instalação elétrica - letra J até N"]
["04.20.020","Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["04.20.040","Remoção de lâmpada","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["04.20.060","Remoção de luz de obstáculo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["04.20.080","Remoção de manopla de comando de disjuntor","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["04.20.100","Remoção de mão francesa","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["04.20.120","Remoção de terminal modular (mufla) tripolar ou unipolar","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["04.21","Retirada em instalação elétrica - letra O até S"]
["04.21.020","Remoção de óleo de disjuntor ou transformador","L"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.04]
["04.21.040","Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em cabine primária","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["04.21.050","Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em poste singelo ou estaleiro","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["04.21.060","Remoção de perfilado","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["04.21.100","Remoção de porta de quadro ou painel","M2"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["04.21.130","Remoção de poste de concreto","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["04.21.140","Remoção de poste metálico","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["04.21.150","Remoção de poste de madeira","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4.0999999999999996]
["04.21.160","Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem","M2"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["04.21.200","Remoção de reator para lâmpada","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["04.21.210","Remoção de reator para lâmpada fixo em poste","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["04.21.240","Remoção de relé","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["04.21.260","Remoção de roldana","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["04.21.280","Remoção de soquete","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["04.21.300","Remoção de suporte de transformador em poste singelo ou estaleiro","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.6]
["04.22","Retirada em instalação elétrica - letra T até o final"]
["04.22.020","Remoção de terminal ou conector para cabos","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["04.22.040","Remoção de transformador de potência em cabine primária","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",1]
["04.22.050","Remoção de transformador de potencial completo (pequeno)","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.65]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.65]
["04.22.060","Remoção de transformador de potência trifásico até 225 kVA, a óleo, em poste singelo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["04.22.100","Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["04.22.110","Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["04.22.120","Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 50 mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["04.22.130","Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["04.22.200","Remoção de vergalhão","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["04.30","Retirada em instalação hidráulica"]
["04.30.020","Remoção de calha ou rufo","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.23]
["04.30.040","Remoção de condutor aparente","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.15]
["04.30.060","Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["04.30.080","Remoção de hidrante de parede completo","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3]
["04.30.100","Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3]
["04.31","Retirada em instalação de combate a incêndio"]
["04.31.010","Retirada de bico de sprinkler","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["04.35","Retirada de sistema e equipamento de conforto mecânico"]
["04.35.050","Retirada de aparelho de ar condicionado portátil","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.75]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["04.40","Retirada diversa de peças pré-moldadas"]
["04.40.010","Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["S.01.000.080258","Caminhão carroceria em madeira, capacidade até 8 toneladas","H",4.0000000000000001E-3]
["04.40.020","Retirada de soleira ou peitoril em geral","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["04.40.030","Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["04.40.050","Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["S.01.000.080258","Caminhão carroceria em madeira, capacidade até 8 toneladas","H",3.2000000000000001E-2]
["04.40.070","Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["04.41","Retirada de dispositivos viários"]
["04.41.001","Retirada de placa de solo","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.4]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.16700000000000001]
["05","TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA"]
["05.04","Transporte de material solto"]
["05.04.060","Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado","M3"]
["A.14.000.038043","Saco de ráfia - capacidade 50 kg - dimensões (60 x 90)cm","UN",9]
["B.01.000.010146","Servente","H",5.4]
["05.07","Transporte comercial, carreteiro e aluguel"]
["05.07.040","Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal","M3"]
["A.05.000.020358","Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³","M3",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["05.07.050","Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal","M3"]
["A.05.000.020359","Remoção de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal), capacidade 4 m³","M3",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["05.07.060","Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro","M3"]
["A.05.000.020998","Remoção de entulho de obra, material rejeitado (mistura de vegetação, isopor, manta asfáltica, lã de vidro), capacidade 4 m³","M3",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["05.07.070","Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall","M3"]
["A.05.000.020999","Remoção de entulho de obra, gesso, dry wall, capacidade 4 m³","M3",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["05.08","Transporte mecanizado de material solto"]
["05.08.060","Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km","M3"]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",8.2299999999999998E-2]
["05.08.080","Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km","M3"]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",0.15429999999999999]
["05.08.100","Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km","M3"]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",0.19159999999999999]
["05.08.120","Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km","M3"]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",0.21790000000000001]
["05.08.140","Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km","M3XKM"]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",1.09E-2]
["05.08.220","Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km","M3"]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",4.8800000000000003E-2]
["S.07.000.080230","Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR","H",1.4999999999999999E-2]
["05.09","Taxas de recolhimento"]
["05.09.006","Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte","T"]
["A.05.000.020299","Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro; tipo inerte","T",1]
["05.09.007","Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra","M3"]
["A.05.000.020306","Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra","M3",1]
["05.09.008","Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo telhas cimento amianto","T"]
["A.05.000.020363","Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo telhas cimento amianto","T",1]
["05.10","Transporte mecanizado de solo"]
["05.10.010","Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria","M3"]
["S.07.000.080230","Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR","H",1.7999999999999999E-2]
["05.10.020","Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km","M3"]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",4.1399999999999999E-2]
["05.10.021","Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km","M3"]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",6.1800000000000001E-2]
["05.10.022","Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km","M3"]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",6.83E-2]
["05.10.023","Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km","M3"]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",9.1300000000000006E-2]
["05.10.024","Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km","M3"]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",0.1368]
["05.10.025","Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km","M3"]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",0.1822]
["05.10.026","Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km","M3XKM"]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",8.8000000000000005E-3]
["05.10.030","Transporte de solo brejoso por caminhão até o 2° km","M3"]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",7.1199999999999999E-2]
["05.10.031","Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km","M3"]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",9.8199999999999996E-2]
["05.10.032","Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km","M3"]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",0.10249999999999999]
["05.10.033","Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km","M3"]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",0.13100000000000001]
["05.10.034","Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km","M3"]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",0.19639999999999999]
["05.10.035","Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km","M3"]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",0.26179999999999998]
["05.10.036","Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 20° km","M3XKM"]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",1.2699999999999999E-2]
["06","SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL"]
["06.01","Escavação manual em campo aberto de solo, exceto rocha"]
["06.01.020","Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.5]
["06.01.040","Escavação manual em solo brejoso em campo aberto","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.12]
["06.02","Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha"]
["06.02.020","Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["06.02.040","Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.88]
["06.11","Reaterro manual sem fornecimento de material"]
["06.11.020","Reaterro manual para simples regularização sem compactação","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.43]
["06.11.040","Reaterro manual apiloado sem controle de compactação","M3"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",7.2999999999999995E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.86]
["06.11.060","Reaterro manual com adição de 2% de cimento","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.36]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",28.4]
["06.12","Aterro manual sem fornecimento de material"]
["06.12.020","Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",7.2999999999999995E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["06.14","Carga / carregamento e descarga manual"]
["06.14.020","Carga manual de solo","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["07","SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO"]
["07.01","Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto rocha"]
["07.01.010","Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.4E-2]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",3.2199999999999999E-2]
["S.01.000.080344","Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu","H",1.4E-2]
["S.07.000.080230","Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR","H",1.4E-2]
["07.01.020","Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.4E-2]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",3.4299999999999997E-2]
["S.01.000.080344","Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu","H",1.4E-2]
["S.07.000.080230","Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR","H",1.4E-2]
["07.01.060","Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",4.6800000000000001E-2]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",4.6800000000000001E-2]
["S.01.000.080342","Trator de esteira lâmina reta/riper - 328HP, CATEPILLAR-D8R PS328 ou equivalente","H",0.02]
["S.07.000.080230","Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR","H",0.02]
["07.01.120","Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km","M3"]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",3.6999999999999998E-2]
["S.07.000.080230","Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR","H",1.7999999999999999E-2]
["07.02","Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha"]
["07.02.020","Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",6.4399999999999999E-2]
["S.01.000.080266","Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D","H",6.4399999999999999E-2]
["07.02.040","Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",7.2599999999999998E-2]
["S.01.000.080266","Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D","H",7.2599999999999998E-2]
["07.02.060","Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",4.1700000000000001E-2]
["S.01.000.080272","Escavadeira hidráulica sobre esteira 100 HP (74 kW)","H",4.1700000000000001E-2]
["07.02.080","Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.9699999999999999E-2]
["S.01.000.080266","Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D","H",1.4E-2]
["S.01.000.080272","Escavadeira hidráulica sobre esteira 100 HP (74 kW)","H",3.9699999999999999E-2]
["07.05","Escavação mecanizada em solo brejoso ou turfa"]
["07.05.010","Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",9.3299999999999994E-2]
["S.01.000.080271","Escavadeira hidráulica sobre pneus 0,25m³","H",9.3299999999999994E-2]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",5.0500000000000003E-2]
["07.05.020","Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",7.4999999999999997E-2]
["S.01.000.080271","Escavadeira hidráulica sobre pneus 0,25m³","H",7.4999999999999997E-2]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",5.0200000000000002E-2]
["07.06","Escavação ou carga mecanizada em campo aberto"]
["07.06.010","Escavação e carga mecanizada em campo aberto, com rompedor hidráulico, em rocha","M3"]
["S.06.000.067004","Escavação e carga mecanizada em campo aberto com rompedor hidráulico, em rocha","M3",1]
["07.10","Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo"]
["07.10.020","Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",5.7999999999999996E-3]
["S.01.000.080330","Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC","H",5.7999999999999996E-3]
["S.01.000.080344","Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu","H",1.11E-2]
["07.11","Reaterro mecanizado sem fornecimento de material"]
["07.11.020","Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.13950000000000001]
["S.01.000.080334","Placa vibratória impacto de 1.700 kg, com motor diesel, ou gasolina, ou elétrico, ref. Placa Vibratoria Dynapac CM13 da Flygt do Brasil ou equivalente","H",0.13950000000000001]
["07.11.040","Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.12820000000000001]
["S.01.000.080178","Rolo compactador vibratório de um cilindro/PN 7T","H",0.12809999999999999]
["07.12","Aterro mecanizado sem fornecimento de material"]
["07.12.010","Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.1100000000000001E-2]
["S.01.000.080102","Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D","H",2.1100000000000001E-2]
["S.01.000.080330","Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC","H",9.1999999999999998E-3]
["S.01.000.080332","Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR","H",5.3E-3]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",2.1100000000000001E-2]
["S.01.000.080344","Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu","H",0.01]
["07.12.020","Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.49E-2]
["S.01.000.080102","Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D","H",1.49E-2]
["S.01.000.080330","Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC","H",6.6E-3]
["S.01.000.080332","Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR","H",3.8E-3]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",1.4999999999999999E-2]
["S.01.000.080344","Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu","H",7.1000000000000004E-3]
["07.12.030","Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",6.6E-3]
["S.01.000.080102","Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D","H",1.49E-2]
["S.01.000.080330","Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC","H",7.1000000000000004E-3]
["S.01.000.080332","Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR","H",3.8E-3]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",1.4999999999999999E-2]
["S.01.000.080344","Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu","H",7.1000000000000004E-3]
["07.12.040","Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.9900000000000001E-2]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",4.9299999999999997E-2]
["S.01.000.080330","Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC","H",5.4000000000000003E-3]
["S.01.000.080344","Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu","H",1.32E-2]
["S.07.000.080230","Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR","H",1.18E-2]
["08","ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM"]
["08.01","Escoramento"]
["08.01.020","Escoramento de solo contínuo","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.33]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.33]
["D.02.000.020217","Estronca de eucalipto-citriodora (mourão), com diâmetro de 200 a 250 mm - com casca","M",0.104]
["D.02.000.021043","Madeira de cedrinho - bruto","M3",6.0000000000000001E-3]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["08.01.040","Escoramento de solo descontínuo","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.8]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.8]
["D.02.000.020217","Estronca de eucalipto-citriodora (mourão), com diâmetro de 200 a 250 mm - com casca","M",0.104]
["D.02.000.021043","Madeira de cedrinho - bruto","M3",2.7000000000000001E-3]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.12]
["08.01.060","Escoramento de solo pontaletado","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.1333]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.2666]
["D.02.000.020217","Estronca de eucalipto-citriodora (mourão), com diâmetro de 200 a 250 mm - com casca","M",5.9200000000000003E-2]
["D.02.000.021043","Madeira de cedrinho - bruto","M3",2E-3]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.06]
["08.01.080","Escoramento de solo especial","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.0666]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.1333000000000002]
["D.02.000.020217","Estronca de eucalipto-citriodora (mourão), com diâmetro de 200 a 250 mm - com casca","M",0.08]
["D.02.000.021043","Madeira de cedrinho - bruto","M3",8.9999999999999993E-3]
["08.01.100","Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4 m","M2"]
["S.06.000.011700","Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4 m","M2",1]
["08.01.110","Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 6 m","M2"]
["S.06.000.011701","Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 6 m","M2",1]
["08.01.120","Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 8 m","M2"]
["S.06.000.011702","Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 8 m","M2",1]
["08.02","Cimbramento"]
["08.02.020","Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto","M3"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1]
["D.02.000.020215","Estronca de eucalipto com 10cm de diâmetro sem casca","M",0.3]
["D.02.000.021052","Estronca de eucalipto (mourão), com 15cm de diâmetro sem casca","M",0.3]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["08.02.040","Cimbramento em perfil metálico para obras de arte","KG"]
["A.08.000.020129","Perfil de ferro soldado ´I´ de 12´","KG",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.05]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.05]
["08.02.050","Cimbramento tubular metálico","M3MES"]
["A.11.000.020364","Locação de escoramento tubular metálico (pontual ou em quadros)","KGMES",6.8643000000000001]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["08.02.060","Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.34320000000000001]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.34320000000000001]
["08.03","Descimbramento"]
["08.03.020","Descimbramento em madeira","M3"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.2]
["08.05","Manta, filtro e dreno"]
["08.05.010","Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1 mm","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.7600000000000001E-2]
["F.12.000.024102","Geomembrana em polietileno PEAD, lisa em ambas as faces com espessura de 1 mm","M2",1.1000000000000001]
["F.12.000.091473","Serviço soldagem geomembrana alta densidade PEAD","M2",1]
["08.05.100","Dreno com pedra britada","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",1]
["08.05.110","Dreno com areia grossa","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["B.04.000.020504","Areia grossa","M3",1]
["08.05.180","Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["F.09.000.024080","Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m, ref. linha Bidim RT ou equivalente","M2",1]
["08.05.190","Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["F.09.000.024049","Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m, ref. linha Bidim RT ou equivalente","M2",1]
["08.05.220","Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["F.09.000.024029","Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m, ref. linha Bidim RT ou equivalente","M2",1]
["08.06","Barbacã"]
["08.06.040","Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.35]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.35]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",1.3299999999999999E-2]
["F.09.000.024049","Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m, ref. linha Bidim RT ou equivalente","M2",6.6699999999999995E-2]
["O.02.000.062531","Tubo de PVC rígido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, DN= 50mm","M",1]
["08.06.060","Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",1.3299999999999999E-2]
["F.09.000.024049","Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m, ref. linha Bidim RT ou equivalente","M2",6.6699999999999995E-2]
["O.02.000.062532","Tubo de PVC rígido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, DN= 75mm","M",1]
["08.06.080","Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",1.3299999999999999E-2]
["F.09.000.024049","Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m, ref. linha Bidim RT ou equivalente","M2",6.6699999999999995E-2]
["O.02.000.062533","Tubo de PVC rígido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, DN= 100mm","M",1]
["08.07","Esgotamento"]
["08.07.050","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de rebaixamento de lençol freático","TX"]
["A.04.000.098083","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de rebaixamento de lençol freático","TX",1]
["08.07.060","Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 dias","CJxDI"]
["A.04.000.098084","Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15HP mínimo 30 dias","CJxDI",1]
["08.07.070","Ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m","UN"]
["A.04.000.098085","Ponteiras filtrantes até 5m de profundidades - instaladas","UN",1]
["08.07.090","Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa","HPXh"]
["A.05.000.066595","Locação de bomba submersível monofásica, diâmetro de 2´ ou 3´, potência de 0,5CV até 3CV","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["08.10","Contenção"]
["08.10.040","Enrocamento com pedra arrumada","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.05.000.020521","Pedra de mão (rachão)","M3",1.1000000000000001]
["08.10.060","Enrocamento com pedra assentada","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",4]
["B.01.000.010146","Servente","H",8]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",135.9]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.31]
["B.05.000.020521","Pedra de mão (rachão)","M3",1.1000000000000001]
["08.10.108","Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização","M3"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",4]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.63]
["B.05.000.020521","Pedra de mão (rachão)","M3",1.2]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",0.6]
["E.10.000.027017","Gabião tipo caixa em tela metálica, revestido com galvanização com liga zinco/alumínio, malha hexagonal torção dupla 8x10cm, fio diâmetro 2,7mm, altura de 0,5m, independente do formato, conforme NBR 8964, ref. Maccaferri, Comep, Diprotec ou equivalente","M3",1.05]
["S.07.000.080230","Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR","H",0.1]
["08.10.109","Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização","M3"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.93]
["B.05.000.020521","Pedra de mão (rachão)","M3",1.2]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",0.6]
["E.10.000.027018","Gabião tipo caixa em tela metálica, revestido com galvanização com liga zinco/alumínio, malha hexagonal torção dupla 8x10cm, fio diâmetro 2,7mm, altura de 1,0m, independente do formato, conforme NBR 8964; ref. Maccaferri, Comep, Diprotec ou equivalente","M3",1.05]
["S.07.000.080230","Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR","H",0.1]
["09","FORMA"]
["09.01","Forma em tábua"]
["09.01.020","Forma em madeira comum para fundação","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.3]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.5]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.3]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.15]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",0.4]
["09.01.030","Forma em madeira comum para estrutura","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",3]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",1.53]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.85199999999999998]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",0.17]
["09.01.040","Forma em madeira comum para caixão perdido","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.25]
["S.05.000.021023","Sarrafo de pinus, 1´ x 4´ - bruto","M",2.5]
["S.05.000.021061","Tábua de pinus, 1´ x 12´ - bruta","M",3.5]
["S.05.000.021062","Pontalete de pinus, 3´ x 3´ - bruto","M",1.5]
["09.01.150","Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tábuas","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.23300000000000001]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",5.8000000000000003E-2]
["09.01.160","Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.27700000000000002]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",6.9000000000000006E-2]
["09.02","Forma em madeira compensada"]
["09.02.020","Forma plana em compensado para estrutura convencional","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.4]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",2]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",1.53]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.48]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.43]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.25]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",0.01]
["09.02.040","Forma plana em compensado para estrutura aparente","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.4]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",2]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",1.53]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.48]
["D.03.000.021033","Chapa compensada cola fenólica plastificada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.43]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.25]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",0.01]
["09.02.060","Forma curva em compensado para estrutura aparente","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",2.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",2.5]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",3]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.2]
["D.03.000.021085","Chapa compensada cola fenólica plastificada de 6mm (2,2 x 1,10)m","M2",0.65]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",0.02]
["09.02.080","Forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.35]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.35]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",2.5499999999999998]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.35]
["D.03.000.021034","Chapa compensada cola fenólica plastificada de 18mm (2,44 x 1,22)m","M2",0.43]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.3]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",0.01]
["09.02.100","Forma em compensado para encamisamento de tubulão","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.1000000000000001]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.1000000000000001]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",1.25]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.2]
["D.03.000.021031","Chapa compensada cola resinada de 10mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.1]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.7]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",0.01]
["09.02.120","Forma ripada de 5 cm na vertical","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.2]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",2.8]
["D.02.000.021060","Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm","M",22]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.55000000000000004]
["09.02.130","Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico","M2"]
["A.11.000.020364","Locação de escoramento tubular metálico (pontual ou em quadros)","KGMES",20.593]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",1.53]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.48]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.43]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.25]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",0.01]
["09.02.140","Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico","M2"]
["A.11.000.020364","Locação de escoramento tubular metálico (pontual ou em quadros)","KGMES",20.593]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",1.53]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.48]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.43]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.25]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",0.01]
["09.02.150","Forma curva em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico","M2"]
["A.11.000.020364","Locação de escoramento tubular metálico (pontual ou em quadros)","KGMES",20.593]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",2.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",2.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.2]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.65]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",0.02]
["09.04","Forma em papelão"]
["09.04.020","Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.112]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.39]
["C.05.000.021238","Tubo de papelão para forma com diâmetro de 25 cm","M",1]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",2.6]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.14000000000000001]
["09.04.030","Forma em tubo de papelão com diâmetro de 30 cm","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.112]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.39]
["C.05.000.021235","Tubo de papelão para forma com diâmetro de 30 cm","M",1]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",2.6]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.14000000000000001]
["09.04.040","Forma em tubo de papelão com diâmetro de 35 cm","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.112]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.39]
["C.05.000.021239","Tubo de papelão para forma com diâmetro de 35 cm","M",1]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",2.6]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.14000000000000001]
["09.04.050","Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.112]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.39]
["C.05.000.021240","Tubo de papelão para fôrma com diâmetro de 40 cm","M",1]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",2.6]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.14000000000000001]
["09.04.060","Forma em tubo de papelão com diâmetro de 45 cm","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.112]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.39]
["C.05.000.020379","Tubo de papelão para forma com diâmetro de 45 cm","M",1]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",2.6]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.14000000000000001]
["09.07","Forma em polipropileno"]
["09.07.060","Forma em polipropileno (cubeta) e acessórios para laje nervurada com dimensões variáveis - locação","M3"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.43]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.43]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.71]
["D.03.000.021095","Forma em polipropileno (cubeta) e acessórios para laje nervurada com dimensões variáveis - locação","M3MES",1]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",6.6]
["10","ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL"]
["10.01","Armadura em barra"]
["10.01.020","Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa","KG"]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.04]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.08]
["B.06.000.021510","Aço CA-25 $MD bitolas","KG",1.1000000000000001]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.03]
["10.01.040","Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa","KG"]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.04]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.08]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",1.1000000000000001]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.03]
["10.01.060","Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa","KG"]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.04]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.08]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",1.1000000000000001]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.03]
["10.02","Armadura em tela"]
["10.02.020","Armadura em tela soldada de aço","KG"]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.02]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.04]
["B.06.000.021560","Tela soldada, diversas bitolas","KG",1.1000000000000001]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",6.4999999999999997E-3]
["11","CONCRETO, MASSA E LASTRO"]
["11.01","Concreto usinado com controle fck - fornecimento do material"]
["11.01.100","Concreto usinado, fck = 20 MPa","M3"]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.05]
["11.01.130","Concreto usinado, fck = 25 MPa","M3"]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",1.05]
["11.01.160","Concreto usinado, fck = 30 MPa","M3"]
["C.04.000.020544","Concreto usinado fck= 30 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.05]
["11.01.170","Concreto usinado, fck = 35 MPa","M3"]
["C.04.000.020542","Concreto usinado fck= 35 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.05]
["11.01.190","Concreto usinado, fck = 40 MPa","M3"]
["C.04.000.020551","Concreto usinado fck= 40 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.05]
["11.01.260","Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento","M3"]
["C.04.000.020553","Concreto usinado bombeado fck= 20 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.03]
["11.01.290","Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento","M3"]
["C.04.000.020554","Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.03]
["11.01.320","Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento","M3"]
["C.04.000.020559","Concreto usinado bombeado fck= 30 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.03]
["11.01.321","Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento","M3"]
["C.04.000.020556","Concreto usinado bombeado fck= 35 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.03]
["11.01.350","Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento","M3"]
["C.04.000.020546","Concreto usinado bombeado fck= 40 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.03]
["11.01.520","Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua","M3"]
["C.04.000.020560","Concreto usinado fck= 30 MPa, pedrisco, slump 22cm ± 2cm","M3",1.1200000000000001]
["11.01.630","Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado","M3"]
["C.04.000.020562","Concreto usinado fck= 25 MPa para perfil extrudado, Slump 0 ± 1","M3",1.05]
["11.02","Concreto usinado não estrutural - fornecimento do material"]
["11.02.020","Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³","M3"]
["C.04.000.020563","Concreto usinado 150kg cimento/m³","M3",1.05]
["11.02.040","Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³","M3"]
["C.04.000.020564","Concreto usinado 200kg cimento/m³","M3",1.05]
["11.02.060","Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³","M3"]
["C.04.000.020565","Concreto usinado 300kg cimento/m³","M3",1.05]
["11.03","Concreto executado no local com controle fck - fornecimento do material"]
["11.03.090","Concreto preparado no local, fck = 20 MPa","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",6]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",300]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.63800000000000001]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.70299999999999996]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.30599999999999999]
["11.03.140","Concreto preparado no local, fck = 30 MPa","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",6]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",401]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.55500000000000005]
["B.05.000.020513","Pedra britada usinada n° 1 posto obra","M3",0.71099999999999997]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.30599999999999999]
["11.04","Concreto não estrutural executado no local - fornecimento do material"]
["11.04.020","Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",150]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.6]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.878]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.43]
["11.04.040","Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",200]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.6]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.878]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.43]
["11.04.060","Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",300]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.62350000000000005]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.878]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.43]
["11.05","Concreto e argamassa especial"]
["11.05.010","Argamassa em solo e cimento a 5% em peso","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",105]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.43]
["11.05.030","Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.5]
["B.02.000.092014","Argamassa graute expansiva; referência Sikagrout 250 da Sika, V-2 Grauth da Vedacit ou equivalente","KG",2100]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.43]
["11.05.040","Argamassa graute","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",283]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",20]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.72]
["B.05.000.020522","Pedrisco","M3",0.28000000000000003]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.43]
["11.05.060","Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["B.01.000.010146","Servente","H",16]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",196]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.65]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.59]
["B.05.000.020521","Pedra de mão (rachão)","M3",0.4]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.21]
["11.05.120","Execução de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m³","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",8]
["B.01.000.010146","Servente","H",24]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",385]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.7]
["B.05.000.020516","Brita graduada usinada posto obra","M3",0.7]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",2]
["S.03.000.080127","Máquina projetora de concreto","H",8]
["S.03.000.080128","Compressor de ar rebocável, vazão 748pcm, motor a diesel, pot. 210cv","H",8]
["11.11","Argamassas especiais"]
["11.11.030","Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - material para injeção em estaca raiz","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",600]
["B.04.000.020504","Areia grossa","M3",0.78]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.43]
["11.16","Lançamento e aplicação"]
["11.16.020","Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["11.16.040","Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["B.01.000.010146","Servente","H",6]
["11.16.060","Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",4]
["11.16.080","Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["B.01.000.010146","Servente","H",4]
["C.04.000.020566","Taxa para bombeamento de concreto","M3",1]
["11.16.220","Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície","M2"]
["C.01.000.098199","Mão de obra especializada, equipamento e ferramentas apropriadas para nivelamento de piso em concreto com desempeno de magnésio e acabadora de superfície","M2",1]
["11.18","Lastro e enchimento"]
["11.18.020","Lastro de areia","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.5]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.1499999999999999]
["11.18.040","Lastro de pedra britada","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",1.2]
["11.18.060","Lona plástica","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.03]
["B.07.000.038098","Lona plástica preta","M2",1.02]
["11.18.070","Enchimento de laje com concreto celular com densidade de 1.200 kg/m³","M3"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["C.04.000.022006","Enchimento de laje com concreto celular, densidade 1200kg/m³","M3",1]
["11.18.080","Enchimento de laje com tijolos cerâmicos furados","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["G.01.000.022516","Tijolo cerâmico furado \"baianinho\" de 10 x 19 x 19 cm","UN",262.5]
["11.18.110","Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["11.18.140","Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["B.05.000.020521","Pedra de mão (rachão)","M3",1.3]
["S.01.000.080344","Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu","H",2.7799999999999998E-2]
["S.07.000.080230","Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR","H",1.5900000000000001E-2]
["11.18.150","Lastro e/ou fundação em rachão manual","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.05.000.020521","Pedra de mão (rachão)","M3",1.1499999999999999]
["S.07.000.080230","Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR","H",1.5900000000000001E-2]
["11.18.160","Enchimento de nichos em geral, com areia","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.5]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.1499999999999999]
["11.18.180","Colchão de areia","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.01]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.25]
["S.01.000.080303","Trator sobre esteira com lamina/Ripper 2,28m³","H",5.0000000000000001E-3]
["11.18.190","Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.8]
["F.07.000.022013","Poliestireno expandido densidade 9 a 10 kg/m³ - P1 para enchimento","M3",1]
["11.18.220","Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-5F","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.8]
["F.07.000.022016","EPS (poliestireno expandido) tipo 5F com densidade de 22,5 kg/m³, antichamas (tipo F), resistência a compressão de 104 KPa, deformação de 10%, em blocos","M3",1.02]
["11.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 11"]
["11.20.030","Cura química de concreto à base de película emulsionada","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.09.000.024006","Agente de cura química para concreto e argamassa, ref. Quimicret Quimatécnica, Basf Masterkure 201, Curing-Otto Baumgart ou equivalente","KG",0.2]
["11.20.050","Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos","M"]
["C.01.000.092024","Corte de junta dilatação com serra disco diamantado na largura de 3 mm, profundidade de 3 cm, para piso de concreto ou alta resistência 3,0 mm x 3,0 cm","M",1]
["11.20.090","Selante endurecedor de concreto antipó","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["F.12.000.024026","Selante endurecedor à base de polímeros siliconados, ref. Otto baugart, Masterkure HD 200WB da Basf ou equivalente","L",0.3]
["11.20.120","Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",50]
["B.01.000.010146","Servente","H",26]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",42.768000000000001]
["B.02.000.038504","Argamassa polimérica do tipo Anchortec Anchormassa S2 da Fosroc, Denvertec 700 da Denver, ou equivalente","KG",2100]
["B.09.000.039023","Adesivo/selador à base de emulsão acrílica, ref. Nitobond AR da Anchortec ou Rheomix 104 da BASF ou equivalente","KG",12]
["11.20.130","Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.026680","Nitobond EPD Adesivo estrutural à base de resina epoxi de alta viscosidade","KG",0.68]
["B.07.000.026681","Resina epóxi de baixa viscosidade para injeção de fissuras, ref. Anchorbond Injeção da Anchortec, ou equivalente","KG",1.06]
["12","FUNDAÇÃO PROFUNDA"]
["12.01","Broca"]
["12.01.021","Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa","M"]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.05]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.05]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.16]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.0285000000000002]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",0.63]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",3.1399999999999997E-2]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.01]
["12.01.041","Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa","M"]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.06]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.06]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.19]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.0628000000000002]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",0.98]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",4.9000000000000002E-2]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",1.5100000000000001E-2]
["12.01.061","Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa","M"]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.1152]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.1152]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.36]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.1701999999999999]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",1.4112]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",7.0599999999999996E-2]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",2.8799999999999999E-2]
["12.04","Estaca pré-moldada de concreto"]
["12.04.010","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada","TX"]
["A.08.000.020108","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada em concreto","TX",1]
["12.04.020","Estaca pré-moldada de concreto até 20 t","M"]
["A.08.000.020198","Estaca pré-moldada cravada para 20t","M",1.08]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["12.04.030","Estaca pré-moldada de concreto até 30 t","M"]
["A.08.000.020201","Estaca pré-moldada cravada para 30t","M",1.08]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["12.04.040","Estaca pré-moldada de concreto até 40 t","M"]
["A.08.000.020203","Estaca pré-moldada cravada para 40t","M",1.08]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["12.04.050","Estaca pré-moldada de concreto até 50 t","M"]
["A.08.000.090121","Estaca pré-moldada cravada para 50t","M",1.08]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["12.04.060","Estaca pré-moldada de concreto até 60 t","M"]
["A.08.000.020205","Estaca pré-moldada cravada para 60t","M",1.08]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["12.04.070","Estaca pré-moldada de concreto até 70 t","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["S.05.000.020219","Estaca pré-moldada cravada para 70T","M",1.08]
["12.05","Estaca escavada mecanicamente"]
["12.05.010","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada","TX"]
["A.08.000.020109","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada","TX",1]
["12.05.020","Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t","M"]
["A.08.000.020144","Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",9.7000000000000003E-3]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",1.9400000000000001E-2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",9.8100000000000007E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.58879999999999999]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",0.2331]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",3.3700000000000001E-2]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",4.9099999999999998E-2]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",4.7999999999999996E-3]
["12.05.030","Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t","M"]
["A.08.000.020145","Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",1.4999999999999999E-2]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.03]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.14130000000000001]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.8478]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",0.34860000000000002]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",6.4699999999999994E-2]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",7.0699999999999999E-2]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.1124]
["12.05.040","Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t","M"]
["A.08.000.020146","Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",2.3199999999999998E-2]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",4.65E-2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1923]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.1539999999999999]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",0.53059999999999996]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",0.1094]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",9.6199999999999994E-2]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.1741]
["12.05.150","Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t","M"]
["A.08.000.020147","Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",3.8199999999999998E-2]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",7.6499999999999999E-2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25119999999999998]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5072000000000001]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",0.86580000000000001]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",0.18690000000000001]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",0.12559999999999999]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.28649999999999998]
["12.06","Estaca tipo STRAUSS"]
["12.06.010","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss","TX"]
["A.08.000.020110","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss","TX",1]
["12.06.020","Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t","M"]
["A.08.000.020117","Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.01]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.02]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.59]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",0.23]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",0.04]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",0.05]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",4.8000000000000001E-2]
["12.06.030","Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t","M"]
["A.08.000.020118","Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",1.4999999999999999E-2]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.03]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.85]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",0.35]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",0.06]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",7.0000000000000007E-2]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.11]
["12.06.040","Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t","M"]
["A.08.000.020119","Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.02]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.05]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.1499999999999999]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",0.53]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",0.11]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",0.1]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.17]
["12.06.080","Estaca tipo Strauss, diâmetro de 45 cm até 60 t","M"]
["A.08.000.020216","Estaca tipo Strauss, diâmetro de 45 cm até 60 t","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.03]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.06]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",0.9]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",0.19]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",0.16]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.3]
["12.07","Estaca tipo RAIZ"]
["12.07.010","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo","TX"]
["A.08.000.020111","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo","TX",1]
["12.07.030","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 10 cm para 10 t, em solo","M"]
["A.08.000.020260","Estaca tipo Raiz, diâmetro 10cm para 10t, em solo","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",6.3E-2]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.12609999999999999]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",7.5]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.2999999999999999E-2]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",1.738]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",4.7199999999999999E-2]
["12.07.050","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 12 cm para 15 t, em solo","M"]
["A.08.000.020263","Estaca tipo Raiz, diâmetro 12cm para 15t, em solo","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",9.8599999999999993E-2]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.19719999999999999]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",10]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.7000000000000001E-2]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",2.7170000000000001]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",7.3899999999999993E-2]
["12.07.060","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, em solo","M"]
["A.08.000.020265","Estaca tipo Raiz, diâmetro 15cm para 25t, em solo","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.18920000000000001]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.3785]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",15]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.5000000000000001E-2]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",5.2140000000000004]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.14180000000000001]
["12.07.070","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 16 cm para 35 t, em solo","M"]
["A.08.000.020266","Estaca tipo Raiz, diâmetro 16cm para 35t, em solo","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.29580000000000001]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.5917]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",20]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.4000000000000002E-2]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",8.1509999999999998]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.22170000000000001]
["12.07.090","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, em solo","M"]
["A.08.000.020267","Estaca tipo Raiz, diâmetro 20cm para 50t, em solo","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.49309999999999998]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.98619999999999997]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",30]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.05]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",13.585000000000001]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.3695]
["12.07.100","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 25 cm para 80 t, em solo","M"]
["A.08.000.020268","Estaca tipo Raiz, diâmetro 25cm para 80t, em solo","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.5917]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",1.1835]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",45]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.5999999999999998E-2]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",16.302]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.44340000000000002]
["12.07.110","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm para 100 t, em solo","M"]
["A.08.000.020261","Estaca tipo Raiz, diâmetro 31cm para 100t, em solo","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.71389999999999998]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",1.4278]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",69]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.12]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",19.667999999999999]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.53490000000000004]
["12.07.130","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 40 cm para 130 t, em solo","M"]
["A.08.000.020262","Estaca tipo Raiz, diâmetro 40cm para 130t, em solo","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.5917]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",1.1835]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",115]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.19]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",16.302]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.44340000000000002]
["12.07.151","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo","M"]
["A.08.000.020261","Estaca tipo Raiz, diâmetro 31cm para 100t, em solo","M",1]
["12.07.153","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em solo","M"]
["A.08.000.020271","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45cm, sem armação, em solo","M",1]
["12.07.270","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em rocha","TX"]
["A.08.000.020251","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em rocha","TX",1]
["12.07.271","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em rocha","M"]
["A.08.000.020272","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31cm, sem armação, em rocha","M",1]
["12.07.272","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41 cm, sem armação, em rocha","M"]
["A.08.000.020273","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41cm, sem armação, em rocha","M",1]
["12.07.273","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em rocha","M"]
["A.08.000.020274","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45cm, sem armação, em rocha","M",1]
["12.07.274","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, sem armação e sem argamassa, em rocha","M"]
["S.05.000.020276","Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, em rocha","M",1]
["12.07.511","Injeção de argamassa de cimento e areia em estaca raiz - sobreconsumo","M3"]
["A.08.000.020276","Injeção de argamassa de cimento e areia em estaca raiz - sem fornecimento de materiais","M3",1]
["12.09","Tubulão"]
["12.09.010","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de tubulão escavado mecanicamente","TX"]
["A.08.000.020112","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de tubulão escavado mecanicamente","TX",1]
["12.09.020","Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 50 cm","M"]
["A.08.000.020130","Abertura de fuste mecanizado diâmetro 50 cm","M",1]
["12.09.040","Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 60 cm","M"]
["A.08.000.020131","Abertura de fuste mecanizado diâmetro 60 cm","M",1]
["12.09.060","Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 80 cm","M"]
["A.08.000.020132","Abertura de fuste mecanizado diâmetro 80 cm","M",1]
["12.09.140","Escavação manual em campo aberto para tubulão, fuste e/ou base","M3"]
["B.01.000.010142","Poceiro","H",10]
["B.01.000.010146","Servente","H",10]
["12.12","Estaca hélice contínua"]
["12.12.010","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo","TX"]
["A.08.000.020137","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo","TX",1]
["12.12.014","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo","M"]
["A.08.000.020150","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo","M",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.26669999999999999]
["C.04.000.020566","Taxa para bombeamento de concreto","M3",5.5E-2]
["12.12.016","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo","M"]
["A.08.000.020143","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo","M",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.26669999999999999]
["C.04.000.020566","Taxa para bombeamento de concreto","M3",7.9100000000000004E-2]
["12.12.020","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 35 cm em solo","M"]
["A.08.000.020138","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 35 cm em solo","M",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.26669999999999999]
["C.04.000.020566","Taxa para bombeamento de concreto","M3",0.1077]
["12.12.060","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo","M"]
["A.08.000.020154","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo","M",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.26669999999999999]
["C.04.000.020566","Taxa para bombeamento de concreto","M3",0.14069999999999999]
["12.12.070","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 50 cm em solo","M"]
["A.08.000.020161","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 50 cm em solo","M",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.26669999999999999]
["C.04.000.020566","Taxa para bombeamento de concreto","M3",0.2198]
["12.12.074","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 60 cm em solo","M"]
["A.08.000.020139","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 60 cm em solo","M",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.26669999999999999]
["C.04.000.020566","Taxa para bombeamento de concreto","M3",0.3165]
["12.12.090","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 70 cm em solo","M"]
["A.08.000.020220","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 70 cm em solo","M",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.26669999999999999]
["C.04.000.020566","Taxa para bombeamento de concreto","M3",0.40310000000000001]
["12.12.100","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 80 cm em solo","M"]
["A.08.000.020162","Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 80 cm em solo","M",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.26669999999999999]
["C.04.000.020566","Taxa para bombeamento de concreto","M3",0.56269999999999998]
["12.14","Estaca escavada com injeção ou microestaca"]
["12.14.010","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estacas escavadas com injeção ou microestaca","TX"]
["A.03.000.022111","Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estacas escavadas com injeção ou microestaca","TX",1]
["12.14.040","Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 16 cm","M"]
["A.08.000.022106","Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 16 cm","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.29580000000000001]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.5917]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",48.254899999999999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.4000000000000002E-2]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.22170000000000001]
["12.14.050","Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 20 cm","M"]
["A.08.000.022107","Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 20 cm","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.49309999999999998]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.98619999999999997]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",75.398200000000003]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.05]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.3695]
["12.14.060","Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 25 cm","M"]
["A.08.000.022108","Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 25 cm","M",1]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.5917]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",1.1835]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",117.80970000000001]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.5999999999999998E-2]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.44340000000000002]
["13","LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS"]
["13.01","Laje pré-fabricada mista em vigotas treliçadas e lajotas"]
["13.01.130","Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.35]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",4.3999999999999997E-2]
["C.06.000.022047","Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4); sobrecarga 200kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.01]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.74]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.18]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.02]
["13.01.150","Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.8]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",4.3999999999999997E-2]
["C.06.000.022048","Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4); sobrecarga 200 kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.01]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.74]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.18]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.02]
["13.01.170","Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.45]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.9]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",4.3999999999999997E-2]
["C.06.000.022049","Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4); sobrecarga 200 kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.01]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.74]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.18]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.02]
["13.01.190","Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) e capa com concreto de 25 MPa","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",4.3999999999999997E-2]
["C.06.000.022029","Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4); sobrecarga 200 kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.01]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.74]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.18]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.02]
["13.01.210","Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e capa com concreto de 25 MPa","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.24]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.24]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.55000000000000004]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.1000000000000001]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",6.6000000000000003E-2]
["C.06.000.022030","Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6); sobrecarga 200 kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.1100000000000001]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.77]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.02]
["13.01.310","Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.8]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",4.8000000000000001E-2]
["C.06.000.022011","Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.01]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.74]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.18]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.02]
["13.01.320","Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.8]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",5.5E-2]
["C.06.000.022012","Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.01]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.74]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.18]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.02]
["13.01.330","Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), com capa de concreto de 25 MPa","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.45]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.9]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",6.0999999999999999E-2]
["C.06.000.022013","Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.01]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.74]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.18]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.02]
["13.01.340","Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 (20 + 5), com capa de concreto de 25 MPa","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",7.8E-2]
["C.06.000.022014","Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 (20 + 5) - SC = 300kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.01]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.74]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.18]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.02]
["13.01.350","Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 30 (25 + 5), com capa de concreto de 25 MPa","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.24]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.24]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.55000000000000004]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.1000000000000001]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",9.4E-2]
["C.06.000.022015","Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 30 (25+ 5) - SC = 300kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.1100000000000001]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.77]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.02]
["13.02","Laje pré-fabricada mista em vigotas protendidas e lajotas"]
["13.02.150","Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.8]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",4.3999999999999997E-2]
["C.06.000.022050","Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4); sobrecarga 200kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.01]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.74]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.18]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.02]
["13.02.170","Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.45]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.9]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",4.3999999999999997E-2]
["C.06.000.022051","Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4); sobrecarga 200kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.01]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.74]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.18]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.02]
["13.02.190","Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",4.3999999999999997E-2]
["C.06.000.022052","Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4); sobrecarga 200kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.01]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.74]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.18]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.02]
["13.02.210","Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5) e capa com concreto de 25 MPa","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.24]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.24]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.55000000000000004]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.1000000000000001]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",5.5E-2]
["C.06.000.022039","Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5); sobrecarga 200kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.1100000000000001]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.77]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.02]
["13.05","Pré-laje"]
["13.05.084","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.15]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.15]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.08]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.111]
["C.06.000.022032","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS classe PI, H= 12 cm, sem capeamento; sobrecarga 200 kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.1499999999999999]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.6]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.20100000000000001]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.03]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",3.7100000000000001E-2]
["13.05.090","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 16 cm","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.15]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.15]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.08]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1389]
["C.06.000.022035","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS classe PI, H= 16 cm, sem capeamento; sobrecarga 200 kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.1499999999999999]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.6]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.20100000000000001]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.03]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",4.6300000000000001E-2]
["13.05.094","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 20 cm","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.15]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.15]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.08]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.16669999999999999]
["C.06.000.022034","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS classe PI, H= 20 cm, sem capeamento; sobrecarga 200 kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.1499999999999999]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.6]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.20100000000000001]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.03]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",5.5599999999999997E-2]
["13.05.096","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 25 cm","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.15]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.15]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.08]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.17780000000000001]
["C.06.000.022033","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS classe PI, H= 25 cm, sem capeamento; sobrecarga 200 kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.1499999999999999]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.6]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.20100000000000001]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.03]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",5.9299999999999999E-2]
["13.05.110","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.15]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.15]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.08]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.111]
["C.06.000.022061","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado maciço; altura total, H= 12 cm, sobrecarga 200 kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.1499999999999999]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.6]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.20100000000000001]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.03]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",3.7100000000000001E-2]
["13.05.150","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 16 cm","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.15]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.15]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.08]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.13869999999999999]
["C.06.000.022065","Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado maciço; altura total, H= 16 cm; sobrecarga 200 kgf/m²","M2",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",1.1499999999999999]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.6]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.20100000000000001]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.03]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",4.6300000000000001E-2]
["14","ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR"]
["14.01","Alvenaria de fundação (embasamento)"]
["14.01.020","Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",7]
["B.01.000.010146","Servente","H",9.85]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",51.87]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",51.87]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.35]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",795]
["14.01.050","Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.75]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.85]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.8]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",1.8]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.2E-2]
["C.07.000.022539","Bloco de concreto estrutural de 14 x 19 x 39 cm, classe A (resistência > ou = 8 Mpa)","UN",13]
["14.01.060","Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.75]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.89]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.58]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",2.58]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.7000000000000001E-2]
["C.07.000.022540","Bloco de concreto estrutural de 19 x 19 x 39 cm, classe A (resistência > ou = 8 Mpa)","UN",13]
["14.02","Alvenaria com tijolo maciço comum ou especial"]
["14.02.020","Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.96]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.1000000000000001]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.5299999999999998]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",2.5299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.7000000000000001E-2]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",52]
["14.02.030","Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.52]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.74]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",4.55]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",4.55]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.0499999999999999E-2]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",67]
["14.02.040","Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2.42]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.88]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",8.44]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",8.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.06]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",154]
["14.02.050","Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2.92]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.63]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",12.9]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",12.9]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",8.5999999999999993E-2]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",221]
["14.02.070","Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.52]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.74]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",4.55]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",4.55]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.0499999999999999E-2]
["G.01.000.022514","Tijolo especial maciço para alvenaria a vista","UN",67]
["14.02.080","Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2.42]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.88]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",8.44]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",8.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.06]
["G.01.000.022514","Tijolo especial maciço para alvenaria a vista","UN",154]
["14.03","Alvenaria com tijolo laminado aparente"]
["14.03.020","Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo laminado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.38]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.52]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.47]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",1.74]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.7000000000000001E-2]
["G.01.000.022536","Tijolo laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm","UN",35]
["14.03.040","Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo laminado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.87]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",6.54]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",3.28]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.3000000000000002E-2]
["G.01.000.022536","Tijolo laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm","UN",66]
["14.03.060","Alvenaria de elevação de 1 tijolo laminado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",4.18]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",16.64]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",8.36]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",8.3000000000000004E-2]
["G.01.000.022536","Tijolo laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm","UN",135]
["14.04","Alvenaria com bloco cerâmico de vedação"]
["14.04.200","Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.71]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.76]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.96]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.96]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.0000000000000001E-3]
["G.01.000.022541","Bloco cerâmico para vedação 9 x 19 x 39 cm, uso revestido","UN",13]
["14.04.210","Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.75]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.85]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.8]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",1.8]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.2E-2]
["G.01.000.022542","Bloco cerâmico para vedação 14 x 19 x 39 cm","UN",13]
["14.04.220","Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.79]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.93]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.58]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",2.58]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.7000000000000001E-2]
["G.01.000.022543","Bloco cerâmico para vedação 19 x 19 x 39 cm, uso revestido","UN",13]
["14.05","Alvenaria com bloco cerâmico estrutural"]
["14.05.050","Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.75]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.85]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.89]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.72]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.2E-2]
["G.01.000.022544","Bloco cerâmico estrutural 14 x 19 x 39 cm, uso revestido","UN",13]
["14.05.060","Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.79]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.93]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",4.1500000000000004]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",1.04]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.7000000000000001E-2]
["G.01.000.022545","Bloco cerâmico estrutural 19 x 19 x 39 cm, uso revestido","UN",13]
["14.10","Alvenaria com bloco de concreto de vedação"]
["14.10.101","Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.71]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.76]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.96]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.24]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.4999999999999997E-3]
["C.07.000.022510","Bloco de concreto de vedação 9 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)","UN",13]
["14.10.111","Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.75]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.85]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.8]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.45]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.2E-2]
["C.07.000.022522","Bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)","M2",13]
["14.10.121","Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.75]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.89]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.58]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.65]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.7000000000000001E-2]
["C.07.000.022523","Bloco de concreto de vedação 19 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)","UN",13]
["14.11","Alvenaria com bloco de concreto estrutural"]
["14.11.221","Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.85]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.95]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",4.8099999999999996]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.6]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.2E-2]
["C.07.000.022537","Bloco de concreto estrutural de 14 x 19 x 39 cm, classe B (resistência > ou = 4 Mpa)","UN",13]
["14.11.231","Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.85]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",6.9]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.87]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.7000000000000001E-2]
["C.07.000.022538","Bloco de concreto estrutural de 19 x 19 x 39 cm, classe B (resistência > ou = 4 Mpa)","UN",13]
["14.11.261","Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.1399999999999999]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.24]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",4.8099999999999996]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.6]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.2E-2]
["C.07.000.022539","Bloco de concreto estrutural de 14 x 19 x 39 cm, classe A (resistência > ou = 8 Mpa)","UN",13]
["14.11.271","Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.34]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",6.9]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.87]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.7000000000000001E-2]
["C.07.000.022540","Bloco de concreto estrutural de 19 x 19 x 39 cm, classe A (resistência > ou = 8 Mpa)","UN",13]
["14.15","Alvenaria de concreto celular ou sílico calcário"]
["14.15.060","Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 10 cm, uso revestido - classe C25","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.32]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.38]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",1]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.6E-3]
["C.09.000.022551","Bloco de concreto celular autoclavado com espessura de 10 cm - Classe C25","M2",1.02]
["14.15.100","Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 12,5 cm, uso revestido - classe C25","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.32]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.26]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",1.26]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.4999999999999998E-3]
["C.09.000.022552","Bloco de concreto celular autoclavado com espessura de 12,5 cm - Classe C25","M2",1.02]
["14.15.120","Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 15 cm, uso revestido - classe C25","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.32]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.41]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.52]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",1.52]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.0999999999999999E-2]
["C.09.000.022553","Bloco de concreto celular autoclavado com espessura de 15 cm - Classe C25","M2",1.02]
["14.15.140","Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 20 cm, uso revestido - classe C25","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.32]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.44]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0249999999999999]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",2.0249999999999999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.4999999999999999E-2]
["C.09.000.022554","Bloco de concreto celular autoclavado com espessura de 20 cm - Classe C25","M2",1.02]
["14.20","Peças moldadas no local (vergas, pilaretes, etc.)"]
["14.20.010","Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado","M3"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",2.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",2.4]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",6]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",6]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",6]
["B.01.000.010146","Servente","H",16]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",300]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.6]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.8]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",63]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",1]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.4]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",1.2]
["14.20.020","Cimalha em concreto com pingadeira","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.13]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.13]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.05]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.0200000000000001E-2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.8120000000000001]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.1999999999999998E-3]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",1.06E-2]
["D.02.000.021018","Sarrafo de cedrinho bruto - 1´ x 3´","M",6.0000000000000001E-3]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",5.9999999999999995E-4]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",5.0000000000000001E-4]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",5.1999999999999998E-3]
["14.28","Elementos vazados (concreto, cerâmica e vidros)"]
["14.28.030","Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.923]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.96950000000000003]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.5197000000000001]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",1.5197000000000001]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.7999999999999996E-3]
["C.07.000.023016","Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm; ref. Neo-Rex 23A ou equivalente","UN",7]
["14.28.096","Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.9222999999999999]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.97050000000000003]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.5379]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.22]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.9000000000000008E-3]
["C.07.000.022579","Elemento vazado em concreto, tipo veneziana por sobreposição de peças de 39 x 39 x 10 cm; ref. Neo Rex EV59A ou equivalente","UN",7]
["14.28.100","Elemento vazado em vidro, tipo veneziana capelinha de 20 x 10 x 10 cm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",6]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.6762999999999999]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",4.3007]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",4.3007]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.2100000000000002E-2]
["I.06.000.022566","Veneziana de vidro tipo ´CAPELINHA´ 20 x 10 x 10 cm","UN",50]
["14.28.140","Elemento vazado em vidro, tipo veneziana de 20 x 20 x 6 cm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",4]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.0933999999999999]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.6999]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",1.6999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",8.7300000000000003E-2]
["I.06.000.022567","Veneziana de vidro ´IBRAVIR´ 20 x 20 x 6 cm","UN",25]
["14.30","Divisória e fechamento"]
["14.30.010","Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.6]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",0.7]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",4.0000000000000001E-3]
["K.02.000.023504","Divisória placa granito cinza andorinha; dimensões 1,0x2,0 m, com espessura de 3 cm; colocado (fixada piso e parede)","M2",1]
["14.30.020","Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm","M2"]
["K.01.000.023501","Divisória em granilite maciça ou revestida, e= 3,0cm instalado","M2",1]
["14.30.070","Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta","M2"]
["D.05.000.023509","Divisória para sanitários, painéis em laminado melamínico estrutural, perfis em alumínio, inclusive ferragem","M2",1]
["14.30.080","Divisão para mictório em placas de mármore branco, com espessura de 3 cm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.6]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",0.7]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",4.0000000000000001E-3]
["K.02.000.023555","Divisória em mármore branco, dimensões 1,0x2,0 m; com espessura de 3 cm, colocado (fixada piso e parede)","M2",1]
["14.30.110","Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm","M2"]
["D.05.000.023585","Divisória Divilux 35 MSO Eucaplac UV cega - instalado","M2",1]
["14.30.160","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM","M2"]
["L.01.000.023587","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF 15 + 1RF 15 - com lã mineral","M2",1]
["14.30.190","Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado melamínico, com espessura de 3,5 cm","M2"]
["D.05.000.023507","Divisória cega tipo naval, Divilux 35 Fibraroc Formidur BPplus - instalado","M2",1]
["14.30.230","Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm","M2"]
["D.05.000.023512","Divisória painel/vidro/vidro, tipo naval, Divilux 35 MSO, Eucaplac UV instalado","M2",1]
["14.30.260","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST","M2"]
["L.01.000.023531","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST 12,5 + 1ST 12,5","M2",1]
["14.30.270","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST LM","M2"]
["L.01.000.023533","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST 12,5 + 1ST 12,5 - com lã mineral","M2",1]
["14.30.300","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM","M2"]
["L.01.000.023534","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST 15 + 1ST 15 - com lã mineral","M2",1]
["14.30.310","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST","M2"]
["L.01.000.023535","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST 15 + 1ST 15","M2",1]
["14.30.410","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU","M2"]
["L.01.000.023560","Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU 15 + 1RU 15","M2",1]
["14.30.440","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM","M2"]
["L.01.000.023564","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST 12,5 + 2ST 12,5 - com lã mineral","M2",1]
["14.30.841","Divisória cega tipo piso/teto em laminado melamínico de baixa pressão, com coluna estrutural em alumínio extrudado","M2"]
["D.05.000.024618","Divisória cega tipo piso/teto em laminado melamínico de baixa pressão, com coluna estrutural em alumínio extrudado","M2",1]
["14.30.842","Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural em alumínio extrudado","M2"]
["D.05.000.024619","Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples de 6mm, com coluna estrutural em alumínio extrudado","M2",1]
["14.30.843","Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo e micro persianas, com coluna estrutural em alumínio extrudado","M2"]
["D.05.000.024620","Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo de 6mm e micro persianas, com coluna estrutural em alumínio extrudado","M2",1]
["14.30.860","Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["K.01.000.023500","Divisória em granilite frontal, maciça ou revestida, e= 4,0cm - instalado","M2",1.05]
["14.30.870","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF","M2"]
["L.01.000.023630","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF 15 + 2RF 15","M2",1]
["14.30.880","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2RU","M2"]
["L.01.000.023631","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST 12,5 + 2RU 12,5","M2",1]
["14.30.890","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU","M2"]
["L.01.000.023632","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2RU 12,5 + 2RU 12,5","M2",1]
["14.30.900","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM","M2"]
["L.01.000.023633","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST 12,5 + 2ST 12,5 - com lã mineral","M2",1]
["14.30.910","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2RU / 2RU LM","M2"]
["L.01.000.023634","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2RU 12,5 + 2RU 12,5 - com lã mineral","M2",1]
["14.30.920","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2RU LM","M2"]
["L.01.000.023635","Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST 12,5 + 2RU 12,5 - com lã mineral","M2",1]
["14.31","Divisória e fechamento."]
["14.31.030","Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",2]
["E.05.000.026678","Ferro cantoneira abas iguais em aço carbono, de 1´ x 1´ x 1/8´","KG",2]
["F.08.000.024103","Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 790 ou equivalente","bg",0.18]
["F.08.000.062026","Guia de polietileno Tarucel, diâmetro de 15 mm","M",1]
["I.05.000.021057","Placa cimentícia impermeabilizada com espessura de 12mm, placa de 1,20 x 2,40m; ref. Brasilit ou equivalente","M2",1.1000000000000001]
["14.40","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 14"]
["14.40.040","Recolocação de divisórias em chapas com montantes metálicos","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1]
["14.40.060","Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 6x50cm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["E.06.000.021546","Tela galvanizada para fixação de alvenaria, malha de 15x15mm e dimensão 6x50cm","UN",1]
["E.06.000.021551","Pino de aço liso com arruela  1/4\" x 27 mm para tela galvanizada para fixação de alvenaria","UN",2]
["14.40.070","Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["E.06.000.021547","Tela galvanizada para fixação de alvenaria, malha de 15x15mm e dimensão 7,5x50cm","UN",1]
["E.06.000.021551","Pino de aço liso com arruela  1/4\" x 27 mm para tela galvanizada para fixação de alvenaria","UN",2]
["14.40.080","Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 10,5x50cm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["E.06.000.021548","Tela galvanizada para fixação de alvenaria, malha de 15x15mm e dimensão 10,5x50cm","UN",1]
["E.06.000.021551","Pino de aço liso com arruela  1/4\" x 27 mm para tela galvanizada para fixação de alvenaria","UN",2]
["14.40.090","Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["E.06.000.021549","Tela galvanizada para fixação de alvenaria, malha de 15x15mm e dimensão 12x50cm","UN",1]
["E.06.000.021551","Pino de aço liso com arruela  1/4\" x 27 mm para tela galvanizada para fixação de alvenaria","UN",2]
["14.40.100","Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["E.06.000.021550","Tela galvanizada para fixação de alvenaria, malha de 15x15mm e dimensão 17x50cm","UN",1]
["E.06.000.021551","Pino de aço liso com arruela  1/4\" x 27 mm para tela galvanizada para fixação de alvenaria","UN",2]
["15","ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO"]
["15.01","Estrutura em madeira para cobertura"]
["15.01.010","Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.25]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.25]
["D.02.000.021005","Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari, (viga de 6 x 12cm)","M3",2.7E-2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.11]
["E.04.000.037532","Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura","KG",0.22]
["15.01.020","Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.3]
["D.02.000.021005","Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari, (viga de 6 x 12cm)","M3",2.9000000000000001E-2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.12]
["E.04.000.037532","Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura","KG",0.23]
["15.01.030","Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.35]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.35]
["D.02.000.021005","Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari, (viga de 6 x 12cm)","M3",3.1E-2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.13]
["E.04.000.037532","Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura","KG",0.24]
["15.01.040","Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.45]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.45]
["D.02.000.021005","Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari, (viga de 6 x 12cm)","M3",3.4000000000000002E-2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.15]
["E.04.000.037532","Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura","KG",0.26]
["15.01.110","Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.95]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.95]
["D.02.000.021005","Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari, (viga de 6 x 12cm)","M3",1.7999999999999999E-2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.09]
["E.04.000.037532","Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura","KG",0.22]
["15.01.120","Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1]
["D.02.000.021005","Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari, (viga de 6 x 12cm)","M3",0.02]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.1]
["E.04.000.037532","Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura","KG",0.23]
["15.01.130","Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 10,01 a 13,00 m","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.05]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.05]
["D.02.000.021005","Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari, (viga de 6 x 12cm)","M3",2.1999999999999999E-2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.11]
["E.04.000.037532","Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura","KG",0.24]
["15.01.140","Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 a 18,00 m","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.1499999999999999]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.1499999999999999]
["D.02.000.021005","Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari, (viga de 6 x 12cm)","M3",2.4E-2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.13]
["E.04.000.037532","Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura","KG",0.26]
["15.01.210","Estrutura pontaletada para telhas de barro","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.2]
["D.02.000.021005","Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari, (viga de 6 x 12cm)","M3",2.1000000000000001E-2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.24]
["15.01.220","Estrutura pontaletada para telhas onduladas","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.9]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.9]
["D.02.000.021005","Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari, (viga de 6 x 12cm)","M3",1.6E-2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.12]
["15.01.310","Estrutura em terças para telhas de barro","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.65]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.65]
["D.02.000.021005","Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari, (viga de 6 x 12cm)","M3",0.02]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.06]
["15.01.320","Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.15]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.1]
["D.02.000.021005","Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari, (viga de 6 x 12cm)","M3",6.0000000000000001E-3]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.05]
["15.01.330","Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.15]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.1]
["D.02.000.021005","Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari, (viga de 6 x 12cm)","M3",3.7000000000000002E-3]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.05]
["15.03","Estrutura em aço"]
["15.03.030","Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura","KG"]
["E.04.000.037532","Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura","KG",1]
["15.03.090","Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura","KG"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.11]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.11]
["15.03.110","Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura","KG"]
["E.04.000.025014","Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço USISAC41E / COSARCOR400E / CSNCOR420","KG",1]
["15.03.131","Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura","KG"]
["E.04.000.037502","Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura","KG",1]
["15.03.140","Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura","KG"]
["E.04.000.037503","Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura","KG",1]
["15.03.150","Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura","KG"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.11]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.11]
["E.04.000.037504","Tubo metálico metalon, referência 60 x 60 x 3,75mm","M",0.16420000000000001]
["E.05.000.026662","Chapa de aço ASTM A-36 de 1/4´","KG",1.6799999999999999E-2]
["15.05","Estrutura pré-fabricada de concreto"]
["15.05.290","Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa","M3"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.94]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",8.6280000000000001]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",7.1959999999999997]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",6.75]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.7899999999999991]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",0.03]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",0.1]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",0.06]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",0.4]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",0.7]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",12.13]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.03]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.05]
["B.05.000.020522","Pedrisco","M3",0.01]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",27.8]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",0.95]
["B.06.000.021560","Tela soldada, diversas bitolas","KG",108.75]
["C.04.000.020530","Concreto usinado fck= 15 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",8.3299999999999999E-2]
["C.04.000.020546","Concreto usinado bombeado fck= 40 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.03]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",2.16]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",2.75]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.52]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.46]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.81]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",1.36]
["E.05.000.026662","Chapa de aço ASTM A-36 de 1/4´","KG",8.92]
["E.05.000.026702","Insert maciço com furo inferior para ancoragem, carga de trabalho 3.000 kg; ref. TS24 da Trejor ou equivalente","UN",1]
["E.05.000.026703","Içador, carga de trabalho 3.000 kg, ref. TP24 fabricação Trejor","UN",0.05]
["E.05.000.026707","Posicionador, carga de trabalho 3.000 kg, ref. TP24 fabricação Trejor ou equivalente","UN",0.05]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",3.31]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.12]
["S.01.000.080258","Caminhão carroceria em madeira, capacidade até 8 toneladas","H",0.49]
["S.01.000.080266","Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D","H",1.1999999999999999E-3]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",1.9E-2]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.8]
["S.03.000.080328","Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW","H",0.4]
["15.05.300","Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa","M3"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.94]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",9]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",7.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",8.41]
["B.01.000.010146","Servente","H",10.42]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",0.03]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",0.1]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",0.06]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",0.4]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",0.7]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",12.13]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.03]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.05]
["B.05.000.020522","Pedrisco","M3",0.01]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",27.8]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",0.95]
["B.06.000.021560","Tela soldada, diversas bitolas","KG",108.75]
["C.04.000.020546","Concreto usinado bombeado fck= 40 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.03]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",2.16]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",2.75]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.52]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.46]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.81]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",1.36]
["E.05.000.026662","Chapa de aço ASTM A-36 de 1/4´","KG",6.6]
["E.05.000.026702","Insert maciço com furo inferior para ancoragem, carga de trabalho 3.000 kg; ref. TS24 da Trejor ou equivalente","UN",1]
["E.05.000.026703","Içador, carga de trabalho 3.000 kg, ref. TP24 fabricação Trejor","UN",0.05]
["E.05.000.026707","Posicionador, carga de trabalho 3.000 kg, ref. TP24 fabricação Trejor ou equivalente","UN",0.05]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",3.31]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.12]
["S.01.000.080258","Caminhão carroceria em madeira, capacidade até 8 toneladas","H",0.49]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.55000000000000004]
["S.03.000.080328","Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW","H",0.6]
["15.05.520","Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa","M3"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.74]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",7.944]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",6.3579999999999997]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",6.76]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.59]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",0.03]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",0.1]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",0.06]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",0.4]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",0.7]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",12.13]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.2399999999999998E-2]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",5.1999999999999998E-2]
["B.05.000.020522","Pedrisco","M3",0.01]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",52]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",5.5]
["B.06.000.021560","Tela soldada, diversas bitolas","KG",61.4]
["C.04.000.020530","Concreto usinado fck= 15 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",8.3299999999999999E-2]
["C.04.000.020556","Concreto usinado bombeado fck= 35 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.03]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",2.16]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",2.35]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.52]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.46]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.81]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",1.355]
["E.05.000.026662","Chapa de aço ASTM A-36 de 1/4´","KG",8.4]
["E.05.000.026702","Insert maciço com furo inferior para ancoragem, carga de trabalho 3.000 kg; ref. TS24 da Trejor ou equivalente","UN",1]
["E.05.000.026703","Içador, carga de trabalho 3.000 kg, ref. TP24 fabricação Trejor","UN",2.5000000000000001E-3]
["E.05.000.026707","Posicionador, carga de trabalho 3.000 kg, ref. TP24 fabricação Trejor ou equivalente","UN",2.5000000000000001E-3]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",2.99]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.12]
["S.01.000.080258","Caminhão carroceria em madeira, capacidade até 8 toneladas","H",0.49]
["S.01.000.080266","Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D","H",1.1999999999999999E-3]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",1.9E-2]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.8]
["S.03.000.080328","Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW","H",0.4]
["15.05.530","Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa","M3"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.74]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",7.944]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",6.3579999999999997]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",6.76]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.18]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",0.03]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",0.1]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",0.06]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",0.4]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",0.7]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",12.13]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.2399999999999998E-2]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",5.1999999999999998E-2]
["B.05.000.020522","Pedrisco","M3",0.01]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",33]
["B.06.000.021560","Tela soldada, diversas bitolas","KG",77]
["C.04.000.020530","Concreto usinado fck= 15 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",8.3299999999999999E-2]
["C.04.000.020554","Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.03]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",2.16]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",2.35]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.52]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.46]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.81]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",1.355]
["E.05.000.026662","Chapa de aço ASTM A-36 de 1/4´","KG",8.4]
["E.05.000.026702","Insert maciço com furo inferior para ancoragem, carga de trabalho 3.000 kg; ref. TS24 da Trejor ou equivalente","UN",1]
["E.05.000.026703","Içador, carga de trabalho 3.000 kg, ref. TP24 fabricação Trejor","UN",2.5000000000000001E-3]
["E.05.000.026707","Posicionador, carga de trabalho 3.000 kg, ref. TP24 fabricação Trejor ou equivalente","UN",2.5000000000000001E-3]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",2.85]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.12]
["S.01.000.080258","Caminhão carroceria em madeira, capacidade até 8 toneladas","H",0.35]
["S.01.000.080266","Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D","H",1.1999999999999999E-3]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",1.9E-2]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.2]
["S.03.000.080328","Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW","H",0.4]
["15.05.540","Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa","M3"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.94]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",7.5]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",6]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",8.2100000000000009]
["B.01.000.010146","Servente","H",9.94]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",0.03]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",0.1]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",0.06]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",0.4]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",0.7]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",12.13]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.03]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.05]
["B.05.000.020522","Pedrisco","M3",0.01]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",33]
["B.06.000.021560","Tela soldada, diversas bitolas","KG",77]
["C.04.000.020546","Concreto usinado bombeado fck= 40 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.03]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",2.16]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",2.75]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.52]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.46]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.81]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",1.36]
["E.05.000.026662","Chapa de aço ASTM A-36 de 1/4´","KG",6.6]
["E.05.000.026702","Insert maciço com furo inferior para ancoragem, carga de trabalho 3.000 kg; ref. TS24 da Trejor ou equivalente","UN",1]
["E.05.000.026703","Içador, carga de trabalho 3.000 kg, ref. TP24 fabricação Trejor","UN",0.05]
["E.05.000.026707","Posicionador, carga de trabalho 3.000 kg, ref. TP24 fabricação Trejor ou equivalente","UN",0.05]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",3.16]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.12]
["S.01.000.080258","Caminhão carroceria em madeira, capacidade até 8 toneladas","H",0.49]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.55000000000000004]
["S.03.000.080328","Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW","H",0.6]
["15.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 15"]
["15.20.020","Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira","M3"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",30]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",30]
["D.02.000.021005","Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari, (viga de 6 x 12cm)","M3",1]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",3]
["15.20.040","Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.14000000000000001]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.14000000000000001]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.01]
["15.20.060","Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm²","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.37]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.37]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",2.5000000000000001E-2]
["16","TELHAMENTO"]
["16.02","Telhamento em barro"]
["16.02.010","Telha de barro tipo italiana","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1]
["G.01.000.025533","Telha de barro tipo italiana","UN",16]
["16.02.020","Telha de barro tipo francesa","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1]
["G.01.000.025501","Telha de barro tipo francesa","UN",16]
["16.02.030","Telha de barro tipo romana","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1]
["G.01.000.025536","Telha de barro tipo romana","UN",16]
["16.02.045","Telha de barro colonial/paulista","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.75]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["G.01.000.026042","Telhas cerâmica, tipo colonial paulista (capa e canal)","UN",27]
["16.02.060","Telha de barro tipo plan","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.75]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["G.01.000.025508","Telha de barro tipo plan","UN",27]
["16.02.120","Emboçamento de beiral em telhas de barro","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.32]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.32]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.2]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.6]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2E-3]
["16.02.230","Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.6]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",1.1299999999999999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.0000000000000001E-3]
["G.01.000.025537","Cumeeira para telhas tipo universal","UN",3]
["16.02.270","Espigão de barro emboçado","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.6]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",1.1299999999999999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.0000000000000001E-3]
["G.01.000.025537","Cumeeira para telhas tipo universal","UN",2.8]
["G.01.000.025639","Final de espigão de barro - (terminal de cumeeira)","UN",0.2]
["16.03","Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)"]
["16.03.010","Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",1]
["F.13.000.025545","Telha ondulada em CRFS (2,13x1,10m) de 6mm","M2",1.1499999999999999]
["16.03.020","Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",1]
["F.13.000.025534","Telha ondulada em CRFS (2,13x1,10m) de 8mm","M2",1.1499999999999999]
["16.03.030","Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",3]
["F.13.000.025538","Telha tipo Kalheta 44cm CRFS (3,0 x 0,472m)","M2",1.1000000000000001]
["16.03.040","Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",3]
["F.13.000.025552","Telha modulada (onda 50) em CRFS (2,30 x 0,605m)","M2",1.1000000000000001]
["16.03.300","Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.2]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",2]
["F.13.000.025542","Cumeeira normal em CRFS, perfil ondulado (1,10m)","UN",1.2]
["16.03.310","Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.2]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",2]
["F.13.000.025535","Cumeeira universal CRFS 0,06, (1,10), perfil ondulado","UN",1.2]
["16.03.320","Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 44 cm","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.2]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",6]
["F.13.000.025551","Cumeeira normal em CRFS, perfil Kalheta 44 (0,608m)","UN",2.2999999999999998]
["16.03.330","Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.2]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",6]
["F.13.000.025555","Cumeeira normal em CRFS, perfil modulada/onda 50(0,6m)","UN",2.2999999999999998]
["16.03.360","Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.2]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",0.83330000000000004]
["F.13.000.026001","Espigão universal em CRFS perfil ondulado (1,80m)","UN",0.876]
["16.03.370","Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.2]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",2]
["F.13.000.025564","Espigão normal CRFS perfil modulada/onda 50(1,22m)","UN",1]
["16.03.400","Rufo em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.2]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",2]
["F.13.000.025539","Rufo em CRFS 0,08, Tod.1,10m, perfil ondulado","M",1.2]
["16.10","Telhamento em madeira ou fibra vegetal"]
["16.10.020","Telha em fibra vegetal, perfil ondulado, com espessura de 3 mm","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.65]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.65]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",8]
["F.11.000.025601","Telha em fibra vegetal, ondulada de 3mm; ref. Onduline, Fibroflex ou equivalente","M2",1.2]
["16.10.100","Cumeeira em fibra vegetal, lisa, com espessura de 3 mm","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.22]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.22]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",4]
["F.11.000.025602","Cumeeira em fibra vegetal, lisa de 3mm; ref. Onduline, Fibroflex ou equivalente","UN",1.21]
["16.12","Telhamento metálico comum"]
["16.12.020","Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",3]
["F.04.000.026505","Calço plástico para telha ondulada, 18 mm","UN",3]
["F.14.000.025580","Telha em chapa de aço zincado, pré-pintada, perfil ondulado, espessura de 0,50mm; ref. LR-17 da Pefilor, L17,5 da Eucatex, MBP 17,5 da MBP ou equivalente","M2",1.1499999999999999]
["16.12.040","Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",3]
["F.04.000.026505","Calço plástico para telha ondulada, 18 mm","UN",3]
["F.14.000.025581","Telha em chapa de aço zincado, pré-pintada, perfil ondulado, espessura de 0.8mm; ref. LR-17 Calandrada da Perfilor, RT 17 calandrada da MBP ou equivalente","M2",1.1499999999999999]
["16.12.050","Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",3]
["F.04.000.026506","Calço plástico para telha trapezoidal, 38 mm","UN",3]
["F.14.000.025576","Telha em chapa de aço zincado, pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,80 mm; ref. LR-100N da Perfilor, MBP 100 da MBP ou equivalente","M2",1.1499999999999999]
["16.12.060","Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",3]
["F.04.000.026506","Calço plástico para telha trapezoidal, 38 mm","UN",3]
["F.14.000.025516","Telha em chapa de aço zincado, pré-pintado, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm, ref.: LR-40 da Perfilor, LR 40 da Eucatex, MBP 40 da MBP ou equivalente","M2",1.1499999999999999]
["16.12.200","Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.2]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",3]
["F.04.000.026506","Calço plástico para telha trapezoidal, 38 mm","UN",3]
["F.14.000.025529","Cumeeira em chapa de aço zincado, pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm; ref. LR-40 da Perfilor, MBP-40 da MBP, Eucatex ou equivalente","M",1]
["16.12.220","Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.2]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",3]
["F.04.000.026505","Calço plástico para telha ondulada, 18 mm","UN",3]
["F.14.000.025531","Cumeeira em de aço zincado, pré-pintada, perfil ondulado, espessura de 0,50mm; ref. LR-17 da Perfilor, MBP17,5 da MBP, Eucatex ou equivalente","M",1]
["16.13","Telhamento metálico especial"]
["16.13.060","Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.6]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["F.14.000.092046","Telha sanduíche chapa de aço zincado pré-pintada, perfil trapezoidal, h= 25mm para face inferior e superior, esp. 0,50 mm, miolo lã de rocha FRS 32 de 50 mm, para montar; ref. MBP ou equivalente","M2",1.05]
["16.13.070","Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.6]
["F.14.000.092047","Telha sanduíche chapa de aço zincado pré pintada, perfil trapezoidal, h= 40mm para face inferior e superior, esp. 0,50 mm, miolo poliuretano injetado 30 kg/m3 de 30 mm, montada","M2",1.05]
["16.13.130","Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.6]
["F.14.000.025563","Telha sanduíche chapa de aço zincado, perfil trapezoidal, pré-pintada, esp. 0,50 mm, miolo poliestireno expandido classe F2, espessura de 30 mm; ref. MBP / Eucatex ou equivalente","M2",1.05]
["16.13.140","Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",4]
["F.04.000.026506","Calço plástico para telha trapezoidal, 38 mm","UN",4]
["F.14.000.025532","Telha em chapa de aço zincado, grau \"B\", 260g/m2, perfil trapezoidal, esp.0,80 mm, h=120 mm, autoportante; ref. A120 da Eucatex ou equivalente","M2",1.05]
["16.16","Telhamento em material sintético"]
["16.16.040","Telha ondulada translúcida em polipropileno","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",3]
["E.19.000.025645","Telha ondulada translúcida em polipropileno, 244x110cm, espessura 1,10mm, ref. 177 Esaf, Atco ou equivalente","UN",0.43]
["F.04.000.026505","Calço plástico para telha ondulada, 18 mm","UN",3]
["16.16.160","Telha em poliéster reforçado com fibras de vidro, perfil trapezoidal 49","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",3]
["F.04.000.025608","Telha de poliester reforçado com fibra de vidro (PRFV), perfil trapezoidal 49 ou kalheta, com espessura de 1,5mm; ref. Coberfibras, Cersan, Fibratel Telhas, Doplast ou equivalente","M2",1.1499999999999999]
["F.04.000.026506","Calço plástico para telha trapezoidal, 38 mm","UN",3]
["16.16.400","Cumeeira para telha de poliéster, tipo perfil trapezoidal 49","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.2]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",3]
["F.04.000.025523","Cumeeira para telha de poliester reforçado com fibra de vidro (PRFV), perfil trapezoidal 49 ou kalheta; ref. Coberfibras, Cersan, Fibratel Telhas, Doplast ou equivalente","M",1.1499999999999999]
["F.04.000.026506","Calço plástico para telha trapezoidal, 38 mm","UN",3]
["16.20","Telhamento em vidro"]
["16.20.020","Telhas de vidro para iluminação tipo francesa","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.1]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.1]
["I.06.000.025561","Telha de vidro tipo ´FRANCESA´","UN",1.05]
["16.20.040","Telhas de vidro para iluminação tipo colonial/paulistinha","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.1]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.1]
["I.06.000.025562","Telha de vidro tipo ´PAULISTA´","UN",1.05]
["16.30","Domos"]
["16.30.020","Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio","M2"]
["F.04.000.025549","Domo em acrílico fixado com perfil de alumínio, de 1,05 x 1,05 m ref. Alumecril, Domoplast ou equivalente - instalado","UN",0.90700000000000003]
["16.32","Painel, chapas e fechamento"]
["16.32.070","Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm","M2"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.4]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",2.2999999999999998]
["E.03.000.026651","Gaxeta EPDM ref. 1619 da Day Brasil ou equivalente","M",0.98399999999999999]
["E.03.000.026652","Gaxeta EPDM ref. 274 da Day Brasil ou equivalente","M",19.672000000000001]
["E.03.000.026653","Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação","UN",3.9340000000000002]
["E.07.000.093837","Fita porosa de 25mm x 25 m","UN",0.182]
["E.08.000.021080","Perfil em alumínio anodizado tipo U, abas iguais, de 9,53x9,53x1,58mm","M",0.46]
["F.04.000.025550","Chapa em policarbonato alveolar bronze de 6 x 1050 x 6000 mm","UN",0.17460000000000001]
["F.08.000.024103","Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 790 ou equivalente","bg",1.4999999999999999E-2]
["16.32.120","Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm","M2"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.26]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",2.0699999999999998]
["E.03.000.026651","Gaxeta EPDM ref. 1619 da Day Brasil ou equivalente","M",0.98399999999999999]
["E.03.000.026652","Gaxeta EPDM ref. 274 da Day Brasil ou equivalente","M",19.672000000000001]
["E.03.000.026653","Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação","UN",3.9340000000000002]
["E.07.000.093837","Fita porosa de 25mm x 25 m","UN",0.182]
["E.08.000.021080","Perfil em alumínio anodizado tipo U, abas iguais, de 9,53x9,53x1,58mm","M",0.46]
["F.04.000.025642","Chapa em policarbonato alveolar translúcido de 10 x 2100 x 6000 mm","UN",0.12]
["F.08.000.024103","Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 790 ou equivalente","bg",1.4999999999999999E-2]
["16.32.130","Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm","M2"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.4]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",2.2999999999999998]
["E.03.000.026651","Gaxeta EPDM ref. 1619 da Day Brasil ou equivalente","M",0.98399999999999999]
["E.03.000.026652","Gaxeta EPDM ref. 274 da Day Brasil ou equivalente","M",19.672000000000001]
["E.03.000.026653","Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação","UN",3.9340000000000002]
["E.07.000.093837","Fita porosa de 25mm x 25 m","UN",0.182]
["E.08.000.021080","Perfil em alumínio anodizado tipo U, abas iguais, de 9,53x9,53x1,58mm","M",0.46]
["F.04.000.025638","Chapa em policarbonato alveolar bronze de 10 x 2100 x 6000 mm","UN",0.12]
["F.08.000.024103","Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 790 ou equivalente","bg",1.4999999999999999E-2]
["16.33","Calhas e rufos"]
["16.33.022","Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.1000000000000001]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.1000000000000001]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.1]
["E.03.000.026771","Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm","KG",1.8E-3]
["F.14.000.068025","Calha em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 0,33 m","M",1.05]
["S.04.000.069508","Solda liga chumbo e estanho de 70x30","KG",0.04]
["16.33.052","Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.3]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.15]
["E.03.000.026771","Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm","KG",2.3E-3]
["F.14.000.068026","Calha em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 0,50 m","M",1.05]
["S.04.000.069508","Solda liga chumbo e estanho de 70x30","KG",7.0000000000000007E-2]
["16.33.062","Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.4]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.3]
["E.03.000.026771","Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm","KG",4.7000000000000002E-3]
["F.14.000.068027","Calha em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 1,00 m","M",1.05]
["S.04.000.069508","Solda liga chumbo e estanho de 70x30","KG",0.14000000000000001]
["16.33.082","Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.1000000000000001]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.1000000000000001]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.1]
["E.03.000.026771","Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm","KG",1.8E-3]
["F.14.000.068001","Calha em chapa galvanizada 26 desenvolvimento 0,33 m","M",1.05]
["S.04.000.069508","Solda liga chumbo e estanho de 70x30","KG",0.04]
["16.33.102","Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.3]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.15]
["E.03.000.026771","Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm","KG",2.3E-3]
["F.14.000.068002","Calha em chapa galvanizada 26 desenvolvimento 0,50 m","M",1.05]
["S.04.000.069508","Solda liga chumbo e estanho de 70x30","KG",7.0000000000000007E-2]
["16.33.400","Rufo pré-moldado em concreto, de 14 x 50 x 18,5 cm","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",7.0000000000000007E-2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.8]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.4]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.7000000000000001E-3]
["C.06.000.025011","Capa para muro e/ou rufo pré-moldado em concreto de 14 x 50 x 18,5 cm, ref. mod. 75C da Neo Rex ou equivalente","UN",1]
["16.33.410","Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.1399999999999999]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.56999999999999995]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.8E-3]
["C.06.000.025012","Capa para muro e/ou rufo pré-moldado em concreto de 20 x 50 x 26 cm, ref. mod. 75D da Neo Rex ou equivalente","UN",1]
["16.33.412","Rufo pré-moldado em concreto, largura 24 cm","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.14000000000000001]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.55]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.78]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",5.1999999999999998E-3]
["C.06.000.025013","Capa para muro e/ou rufo pré-moldado em concreto, com pingadeira, de 24/25x50x29,5cm; ref. 75F da Neo Rex, AD-83 da Facital ou equivalente","UN",1]
["16.40","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 16"]
["16.40.040","Recolocação de cumeeiras e espigões de barro","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.6]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",1.1299999999999999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.0000000000000001E-3]
["16.40.060","Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.75]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["16.40.080","Recolocação de telha de barro tipo plan","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.75]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["16.40.090","Recolocação de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["16.40.120","Recolocação de telhas de barro tipo francesa","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["16.40.140","Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",1]
["16.40.150","Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou trapezoidal","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["E.03.000.026504","Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm","UN",3]
["17","REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL"]
["17.01","Regularização de base"]
["17.01.010","Argamassa de proteção com argila expandida","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",6]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",227.27]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.63600000000000001]
["B.07.000.024502","Argila expandida n° 1 (tipo 2215 - dimensões 22 a 15 mm) - a granel","M3",1.2709999999999999]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.43]
["17.01.020","Argamassa de regularização e/ou proteção","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",6]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",453]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.0449999999999999]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.43]
["17.01.040","Lastro de concreto impermeabilizado","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",6]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",200]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.69799999999999995]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.878]
["B.09.000.024069","Aditivo hidrófugo de pega normal, ref. Vedacit / Otto Baumgart, Sika 1 / Sika","KG",6]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.43]
["17.01.050","Regularização de piso com nata de cimento","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.84]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.3299999999999999E-2]
["17.01.060","Regularização de piso com nata de cimento e bianco","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.84]
["B.02.000.028016","Adesivo colante \"Bianco\" (embalagem em balde de 18 kg)","KG",0.4]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",4.0000000000000001E-3]
["17.01.120","Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",6]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",486]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.93540000000000001]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.43]
["S.04.000.039006","Adesivo/selador à base de emulsão PVA/acrílica, ref. KZ Heydi da Viapol, Denverfix da Denver ou equivalente","KG",40]
["17.02","Revestimento em argamassa"]
["17.02.020","Chapisco","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1125]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.2650000000000001]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",5.1999999999999998E-3]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",2.2000000000000001E-3]
["17.02.030","Chapisco 1:4 com areia grossa","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1125]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.2]
["B.04.000.020504","Areia grossa","M3",4.0000000000000001E-3]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",2.2000000000000001E-3]
["17.02.040","Chapisco com bianco","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1125]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.2650000000000001]
["B.02.000.028016","Adesivo colante \"Bianco\" (embalagem em balde de 18 kg)","KG",0.3]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",5.1999999999999998E-3]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",2.2000000000000001E-3]
["17.02.060","Chapisco fino peneirado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.22]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.2650000000000001]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",5.4999999999999997E-3]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",2.2000000000000001E-3]
["17.02.080","Chapisco rústico com pedra britada nº 1","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.15]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.18]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.1709999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.3000000000000001E-3]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",6.0000000000000001E-3]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",3.0000000000000001E-3]
["17.02.120","Emboço comum","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.2799999999999998]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",4.54]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.5499999999999998E-2]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",8.6E-3]
["17.02.140","Emboço desempenado com espuma de poliéster","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.2799999999999998]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",4.54]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.5499999999999998E-2]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",8.6E-3]
["17.02.160","Emboço desempenado com argamassa industrializada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.039055","Massa para revestimento, ref. Multimassa pronta uso geral da Quartizolit ou equivalente - saco de 20 kg","KG",42.5]
["17.02.220","Reboco","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",1.5116000000000001]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",4.3E-3]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",2.2000000000000001E-3]
["17.02.260","Barra lisa com acabamento em nata de cimento","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.65]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.65]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",9.25]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.1700000000000001E-2]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",8.9999999999999993E-3]
["17.03","Revestimento em cimentado"]
["17.03.020","Cimentado desempenado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.55000000000000004]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.55000000000000004]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",9.06]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.0899999999999998E-2]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",8.6E-3]
["17.03.040","Cimentado desempenado e alisado (queimado)","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.65]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.65]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",10.06]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.0899999999999998E-2]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",8.6E-3]
["17.03.060","Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado)","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.65]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.65]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",9.06]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.0899999999999998E-2]
["J.02.000.038038","Pigmento para argamassa tipo Pó Xadrez, ref. amarelo Novacor, Globo ou equivalente","KG",0.4]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",8.6E-3]
["17.03.080","Cimentado semi-áspero","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",9.06]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.0899999999999998E-2]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",8.6E-3]
["17.03.100","Cimentado áspero com caneluras","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.7]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",9.06]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.0899999999999998E-2]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",8.6E-3]
["17.03.200","Degrau em cimentado","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.05]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",6.5232000000000001]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.4999999999999999E-2]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",6.1999999999999998E-3]
["17.03.300","Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.56000000000000005]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.4]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.1000000000000001E-3]
["D.02.000.021060","Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm","M",6.5000000000000002E-2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.05]
["17.03.310","Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 7 cm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.56000000000000005]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.56000000000000005]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.6000000000000001E-3]
["D.02.000.021060","Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm","M",6.5000000000000002E-2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.05]
["17.03.320","Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.56000000000000005]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.8]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.2000000000000001E-3]
["D.02.000.021060","Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm","M",6.5000000000000002E-2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.05]
["17.03.330","Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 15 cm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.56000000000000005]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.2]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.5000000000000001E-3]
["D.02.000.021060","Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm","M",6.5000000000000002E-2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.05]
["17.04","Revestimento em gesso"]
["17.04.020","Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço","M2"]
["B.01.000.010123","Gesseiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.03.000.020580","Gesso em pó ensacado para revestimento saco de 20 kg","KG",5]
["17.04.040","Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco","M2"]
["B.01.000.010123","Gesseiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.03.000.020580","Gesso em pó ensacado para revestimento saco de 20 kg","KG",7]
["17.05","Revestimento em concreto"]
["17.05.020","Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",10.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",220]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.69799999999999995]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.878]
["D.02.000.021060","Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm","M",24]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.43]
["17.05.070","Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",10.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.5]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.03]
["D.02.000.021060","Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm","M",24]
["17.05.100","Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",10.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.5]
["C.01.000.098199","Mão de obra especializada, equipamento e ferramentas apropriadas para nivelamento de piso em concreto com desempeno de magnésio e acabadora de superfície","M2",1]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",1.03]
["D.02.000.021060","Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm","M",24]
["17.05.320","Soleira em concreto simples","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.98]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.28]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",6.11]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.02]
["B.05.000.020513","Pedra britada usinada n° 1 posto obra","M3",0.03]
["E.03.000.026709","Grapa ferro para cantoneira 1´ x 1/8´ 1,19 kg/m","UN",1]
["E.05.000.026615","Cantoneira ferro 1´ x 1´ x 1/8´ - 1,19 kg/m","M",1]
["17.05.420","Peitoril em concreto simples","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.7]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.7]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.17]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.39]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",4.8600000000000003]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.2E-2]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",8.9999999999999993E-3]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.04]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.12]
["17.10","Revestimento em granilite fundido no local"]
["17.10.020","Piso em granilite moldado no local","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",8]
["K.01.000.033015","Piso em granilite cinza ou verde, polido, espessura mínimo de 8mm fornecimento e aplicação média","M2",1]
["17.10.100","Soleira em granilite moldado no local","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.4]
["K.01.000.033011","Soleira em granilite cinza ou verde, polido com espessura mínima de 8mm fornecimento e aplicação média","M",1]
["17.10.120","Degrau em granilite moldado no local","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.12]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",4]
["K.01.000.035031","Degrau em granilite, cinza ou verde, polido, com espessura mínima de 8mm fornecimento e aplicação média","M",1]
["17.10.200","Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.8]
["K.01.000.036042","Rodapé em granilite tipo meia cana, cor cinza ou verde, polido, até 10cm fornecimento e aplicação média","M",1]
["17.10.410","Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.4E-2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.36]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.0999999999999999E-3]
["K.02.000.033012","Piso em granilite, placas pré-moldadas de 40 x 40 cm, inclusive assentamento, polimento, enceramento e rejunte","M2",0.5]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",1.2999999999999999E-3]
["17.10.430","Piso em placas de granilite, acabamento encerado","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.24]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",13.6]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.1E-2]
["K.02.000.033012","Piso em granilite, placas pré-moldadas de 40 x 40 cm, inclusive assentamento, polimento, enceramento e rejunte","M2",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",1.2999999999999999E-2]
["17.12","Revestimento industrial fundido no local"]
["17.12.060","Piso em alta resistência moldado no local 12 mm","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",15]
["K.01.000.035534","Piso alta resistência (>40MPa), moldado no local, tráfego pesado com espessura de 12mm aplicado","M2",1]
["17.12.100","Soleira em alta resistência moldada no local","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1]
["K.01.000.033017","Soleira para piso alta resistência (>40MPa), moldado no local, tráfego médio (8mm) ou pesado (12mm), largura até 30cm aplicado média","M",1]
["17.12.120","Degrau em alta resistência 8 mm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.12]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3]
["K.01.000.035535","Degrau para piso alta resistência (>40 MPa), moldado no local, tráfego médio, espessura de 8 mm aplicado","M",1]
["17.12.140","Degrau em alta resistência 12 mm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.12]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",4.5]
["K.01.000.035536","Degrau para piso alta resistência (>40 MPa), moldado no local, tráfego médio, espessura de 12 mm aplicado","M",1]
["17.12.240","Rodapé qualquer em alta resistência moldado no local até 10 cm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.2000000000000002]
["K.01.000.036140","Rodapé para piso alta resistência (>40MPa), moldado no local, tráfego médio (8mm) ou tráfego pesado (12mm) aplicado média","M",1]
["17.12.241","Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura entre 5 a 10cm","M"]
["M.02.000.036143","Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura entre 5 a 10cm","M",1]
["17.12.301","Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm - instalado","M2"]
["M.02.000.036142","Piso epóxi multilayer 4mm, acabamento semi brilhante com característica antiderrapante, sendo área até 50,00 m², ref. com. miaki, nacional epoxi, duraflex ou equivalente, instalado","M2",1]
["17.20","Revestimento especial fundido no local"]
["17.20.020","Massa raspada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.35]
["B.02.000.020529","Massa (só material) cor marfim, Classic Spray HD da Argamont ou equivalente","KG",14]
["17.20.040","Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 40 cm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["K.02.000.033570","Revestimento em granito lavado tipo Fulget tradicional ou natural em faixas até 40 cm; ref. Fulget da Grani Torre ou equivalente","M",1]
["17.20.050","Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo Fulget","M"]
["F.08.000.033572","Friso para junta de dilatação em revestimento granito lavado tipo Fulget","M",1]
["17.20.060","Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["K.02.000.033571","Revestimento em granito lavado tipo Fulget tradicional ou natural em panos, ref. Fulget da Grani Torre ou equivalente","M2",1]
["17.20.140","Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.60499999999999998]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.22]
["J.02.000.037503","Revestimento texturizado acrílico com microagregado, uso interno/externo em várias corres; ref. Permalit Textura Domus da Ibratin ou equivalente","KG",1.3]
["S.04.000.038009","Selador para pintura latex","L",0.2]
["17.40","Reparos e conservações em massa e concreto - GRUPO 17"]
["17.40.010","Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento","M2"]
["K.01.000.033001","Estucamento e polimento piso/patamar em granilite","M2",1]
["17.40.020","Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento","M2"]
["K.01.000.036512","Polimento piso fundido no local alta resistência","M2",1]
["17.40.030","Reparos em degrau e espelho de granilite - estucamento e polimento","M"]
["K.01.000.033002","Estucamento e polimento degrau (piso e espelho) em granilite","M",1]
["17.40.070","Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento","M"]
["K.01.000.033004","Estucamento e polimento de rodapé em granilite","M",1]
["17.40.110","Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["17.40.150","Resina acrílica para piso de granilite","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.5]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.4]
["J.02.000.024147","Resina acrílica para piso granilite","L",0.3]
["17.40.160","Resina epóxi para piso de granilite","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.5]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.4]
["J.02.000.024148","Resina epóxi para piso granilite","L",0.3]
["17.40.180","Resina acrílica para degrau de granilite","M"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.26]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.21]
["J.02.000.024147","Resina acrílica para piso granilite","L",0.16]
["17.40.190","Resina epóxi para degrau de granilite","M"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.26]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.21]
["J.02.000.024148","Resina epóxi para piso granilite","L",0.16]
["18","REVESTIMENTO CERÂMICO"]
["18.05","Plaqueta laminada para revestimento"]
["18.05.020","Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.36]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.039032","Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente","KG",4.4000000000000004]
["S.04.000.033562","Plaqueta laminada para revestimento em áreas internas e externas","M2",1.1000000000000001]
["18.06","Placa cerâmica esmaltada prensada"]
["18.06.102","Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.44]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.22]
["B.02.000.039031","Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC-I, conforme NBR 14081","KG",4.4000000000000004]
["G.02.000.034525","Placa cerâmica esmaltada para área interna, grupo de absorção BIIb, classe de abrasão PEI-5, resistência química B; ref. Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica Almeida ou equivalente","M2",1.1000000000000001]
["18.06.103","Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3.5200000000000002E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.7600000000000001E-2]
["B.02.000.039031","Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC-I, conforme NBR 14081","KG",0.5]
["G.02.000.034525","Placa cerâmica esmaltada para área interna, grupo de absorção BIIb, classe de abrasão PEI-5, resistência química B; ref. Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica Almeida ou equivalente","M2",0.188]
["18.06.142","Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.44]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.22]
["B.02.000.039032","Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente","KG",4.4000000000000004]
["G.02.000.034523","Placa cerâmica esmaltada antiderrapante, área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, classe de abrasão PEI-5, resistência química A; ref. Biancogres, Incepa, Elizabeth ou equivalente","M2",1.1000000000000001]
["18.06.143","Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3.5200000000000002E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.7600000000000001E-2]
["B.02.000.039032","Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente","KG",0.5]
["G.02.000.034523","Placa cerâmica esmaltada antiderrapante, área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, classe de abrasão PEI-5, resistência química A; ref. Biancogres, Incepa, Elizabeth ou equivalente","M2",0.188]
["18.06.182","Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.44]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.22]
["B.02.000.039032","Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente","KG",4.4000000000000004]
["G.02.000.034532","Placa cerâmica esmaltada tipo rústica para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, classe de abrasão PEI-5, resistência química B; ref. Eliane, Incefra, Cerâmica Almeida, Elizabeth ou equivalente","M2",1.1000000000000001]
["18.06.183","Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3.5200000000000002E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.7600000000000001E-2]
["B.02.000.039032","Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente","KG",0.5]
["G.02.000.034532","Placa cerâmica esmaltada tipo rústica para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, classe de abrasão PEI-5, resistência química B; ref. Eliane, Incefra, Cerâmica Almeida, Elizabeth ou equivalente","M2",0.188]
["18.06.350","Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.35]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",8.6]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",1.83]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.04E-2]
["18.06.400","Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",0.42]
["18.06.410","Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.039027","Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm","KG",0.4]
["18.06.420","Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 5 até 10 mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",0.84]
["18.06.430","Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.039027","Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm","KG",1]
["18.06.500","Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.03]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.02]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",4.2000000000000003E-2]
["18.06.510","Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.03]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.02]
["B.02.000.039027","Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm","KG",0.04]
["18.06.520","Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.03]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.02]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",8.4000000000000005E-2]
["18.06.530","Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.03]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.02]
["B.02.000.039027","Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm","KG",0.1]
["18.07","Placa cerâmica não esmaltada extrudada"]
["18.07.020","Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.44]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.22]
["B.02.000.039042","Argamassa química bicomponente, alta resistência química, térmicas e vibrações, Argamassa AC-III-E da Gail","KG",4.5]
["G.02.000.034536","Placa cerâmica extrudada para piso industrial, de alta resistência química e mecânica, com espessura de 9 a 10 mm; ref. Gail, Cerâmica São Luiz ou equivalente","M2",1.05]
["18.07.021","Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.44]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.22]
["B.02.000.039044","Argamassa colante industrializada; referência Gail Argamassa Industrial ou equivalente","KG",6]
["G.02.000.034499","Placa cerâmica extrudada para piso industrial, de alta resistência química e mecânica, nas dimensões 300 x 300 x 9 mm; referência Gail ou equivalente","M2",1.05]
["18.07.040","Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 14 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.44]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.22]
["B.02.000.039042","Argamassa química bicomponente, alta resistência química, térmicas e vibrações, Argamassa AC-III-E da Gail","KG",4.5]
["G.02.000.034537","Placa cerâmica extrudada para piso industrial, de alta resistência química e mecânica, com espessura de 12 a 14 mm; ref. Gail, Cerâmica São Luiz ou equivalente","M2",1.05]
["18.07.080","Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",4.3999999999999997E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.1999999999999999E-2]
["B.02.000.039042","Argamassa química bicomponente, alta resistência química, térmicas e vibrações, Argamassa AC-III-E da Gail","KG",0.45]
["G.02.000.034538","Rodapé em placa cerâmica extrudada para piso industrial, de alta resistência química e mecânica, com altura de 10 cm, topo boleado; ref. Gail, Cerâmica São Luiz ou equivalente","M",1.05]
["18.07.160","Placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, espessura mínima de 13 mm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.44]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.22]
["B.02.000.034597","Argamassa com resistência química, térmica e vibração, para áreas com altas temperaturas até 300°C, ref. Argamassa Kitchen ou equivalente","KG",5.5]
["G.02.000.023017","Placa cerâmica extrudada resistente a altas temperaturas, para pisos indústrias e cozinhas profissionais, alta resistência química e mecânica, espessura mínima 13 mm; ref. Gail, Cerâmica São Luiz ou equivalente","M2",1.05]
["18.07.170","Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, altura de 10cm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",4.3999999999999997E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.1999999999999999E-2]
["B.02.000.034597","Argamassa com resistência química, térmica e vibração, para áreas com altas temperaturas até 300°C, ref. Argamassa Kitchen ou equivalente","KG",0.65]
["G.02.000.023018","Rodapé em placa cerâmica extrudada, resistente a altas temperaturas, para pisos industriais e cozinhas profissionais, alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm; ref. Gail, Cerâmica São Luiz ou equivalente","M",1.05]
["18.07.200","Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.039028","Rejunte antiácido bicomponente, à base de resina furânica, para rejuntamento de placas cerâmicas anticorrosivas, ref. comercial Resilit FN da Resinar, rejunte furânico da Gail ou equivalente","KG",1.2]
["18.07.210","Rejuntamento de placa cerâmica extrudada de 9 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.039041","Rejunte sintético anticorrosivo tricomponente, à base de resina epóxi, para rejuntamento de placas cerâmicas antiácidas de uso industrial, ref. comercial Resilit E da Resinar, Rejunte Epóxi Anticorrosivo da Gail ou equivalente","KG",1.2]
["18.07.220","Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, espessura de 14 mm, com argamassa industrializada bicomponente, à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.039028","Rejunte antiácido bicomponente, à base de resina furânica, para rejuntamento de placas cerâmicas anticorrosivas, ref. comercial Resilit FN da Resinar, rejunte furânico da Gail ou equivalente","KG",2]
["18.07.230","Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 14 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente, à base de resina epóxi, juntas de 3 até 6 mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.039041","Rejunte sintético anticorrosivo tricomponente, à base de resina epóxi, para rejuntamento de placas cerâmicas antiácidas de uso industrial, ref. comercial Resilit E da Resinar, Rejunte Epóxi Anticorrosivo da Gail ou equivalente","KG",2]
["18.07.250","Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, com argamassa industrializada anticorrosiva bicomponente à base de bauxita, para área de altas temperaturas, juntas acima de 3 até 6mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.039043","Rejunte anticorrosivo bicomponente, composto de cimentos especiais à base de bauxita, agregados e aditivos químicos não tóxico, resistente a altas temperaturas até 300°C, ref. Rejunte Aluminoso da Gail, Resilit Aluminoso da Resinar ou equivalente","KG",2]
["18.07.300","Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2.5000000000000001E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.02]
["B.02.000.039028","Rejunte antiácido bicomponente, à base de resina furânica, para rejuntamento de placas cerâmicas anticorrosivas, ref. comercial Resilit FN da Resinar, rejunte furânico da Gail ou equivalente","KG",0.12]
["18.07.310","Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa sintética  industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2.5000000000000001E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.02]
["B.02.000.039041","Rejunte sintético anticorrosivo tricomponente, à base de resina epóxi, para rejuntamento de placas cerâmicas antiácidas de uso industrial, ref. comercial Resilit E da Resinar, Rejunte Epóxi Anticorrosivo da Gail ou equivalente","KG",0.12]
["18.08","Revestimento em porcelanato"]
["18.08.032","Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.9]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.9]
["B.02.000.039032","Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente","KG",5]
["B.02.000.093344","Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente","KG",0.21]
["G.02.000.023001","Porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, com acabamento retificado, indicado para áreas externas, grupo de absorção BIa; referência comercial Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa ou equivalente","M2",1.08]
["18.08.042","Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.039032","Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente","KG",1]
["B.02.000.093344","Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente","KG",7.0000000000000007E-2]
["G.02.000.023001","Porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, com acabamento retificado, indicado para áreas externas, grupo de absorção BIa; referência comercial Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa ou equivalente","M2",0.188]
["18.08.062","Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.9]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.9]
["B.02.000.039032","Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente","KG",5]
["B.02.000.093344","Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente","KG",0.21]
["G.02.000.023003","Porcelanato esmaltado polido, com acabamento retificado, indicado para áreas internas e ambientes com tráfego médio, grupo de absorção BIa; referência comercial Eliane, Cecrisa-Portinari ou equivalente","M2",1.08]
["18.08.072","Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.039032","Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente","KG",1]
["B.02.000.093344","Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente","KG",7.0000000000000007E-2]
["G.02.000.023003","Porcelanato esmaltado polido, com acabamento retificado, indicado para áreas internas e ambientes com tráfego médio, grupo de absorção BIa; referência comercial Eliane, Cecrisa-Portinari ou equivalente","M2",0.188]
["18.08.090","Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.9]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.9]
["B.02.000.039032","Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente","KG",5]
["B.02.000.093344","Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente","KG",0.21]
["G.02.000.034585","Porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com acabamento tradicional, grupo de absorção BIa; ref. comercial Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente","M2",1.08]
["18.08.100","Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.039032","Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente","KG",1]
["B.02.000.093344","Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente","KG",7.0000000000000007E-2]
["G.02.000.034585","Porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com acabamento tradicional, grupo de absorção BIa; ref. comercial Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente","M2",0.188]
["18.08.110","Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.9]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.9]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",5]
["B.02.000.093344","Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente","KG",0.21]
["G.02.000.034583","Porcelanato técnico não esmaltado tipo antiderrapante, com acabamento retificado, resistente ao escorregamento, indicado para ambientes externos, grupo de absorção BIa, ref. comercial Eliane, Elizabeth, Portinari ou equivalente","M2",1.08]
["18.08.120","Rodapé em porcelanato técnico antiderrapante para área interna, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",1]
["B.02.000.093344","Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente","KG",7.0000000000000007E-2]
["G.02.000.034583","Porcelanato técnico não esmaltado tipo antiderrapante, com acabamento retificado, resistente ao escorregamento, indicado para ambientes externos, grupo de absorção BIa, ref. comercial Eliane, Elizabeth, Portinari ou equivalente","M2",0.188]
["18.08.152","Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.9]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.9]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",5]
["B.02.000.093344","Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente","KG",0.21]
["G.02.000.034590","Porcelanato técnico natural, com acabamento retificado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa; ref. Eliane, Incepa ou equivalente","M2",1.08]
["18.08.162","Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",1]
["B.02.000.093344","Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente","KG",7.0000000000000007E-2]
["G.02.000.034590","Porcelanato técnico natural, com acabamento retificado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa; ref. Eliane, Incepa ou equivalente","M2",0.188]
["18.08.170","Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.9]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.9]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",5]
["B.02.000.093344","Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente","KG",0.21]
["G.02.000.034592","Porcelanato técnico polido, indicado para ambientes internos e de médio tráfego, grupo de absorção BIa; referência comercial Eliane, Incepa, Cecrisa-Portinari ou equivalente","M2",1.08]
["18.08.180","Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",1]
["B.02.000.093344","Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente","KG",7.0000000000000007E-2]
["G.02.000.034592","Porcelanato técnico polido, indicado para ambientes internos e de médio tráfego, grupo de absorção BIa; referência comercial Eliane, Incepa, Cecrisa-Portinari ou equivalente","M2",0.188]
["18.11","Revestimento em placa cerâmica esmaltada"]
["18.11.012","Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["B.02.000.039027","Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm","KG",0.91]
["B.02.000.039031","Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC-I, conforme NBR 14081","KG",4.4000000000000004]
["G.02.000.023005","Placa cerâmica esmaltada para parede ou fachada, de 7,5x7,5 cm, monocromática; ref. linha Prisma Bianco da Portobello ou equivalente","M2",1.1000000000000001]
["18.11.022","Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["B.02.000.039027","Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm","KG",0.63]
["B.02.000.039031","Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC-I, conforme NBR 14081","KG",4.4000000000000004]
["G.02.000.023006","Placa cerâmica esmaltada para parede ou fachada, de 10x10 cm, monocromática, diversas cores, ref. linha Arquiteto Urbano da Portobello, linha galeria branca da Eliane, linha Onix da Atlas ou equivalente","M2",1.1000000000000001]
["18.11.032","Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["B.02.000.039027","Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm","KG",0.45]
["B.02.000.039031","Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC-I, conforme NBR 14081","KG",4.4000000000000004]
["G.02.000.023008","Placa cerâmica esmaltada para parede, de 15x15 cm, tipo monocolor, diversas cores, ref. linha Piscina da Eliane ou equivalente","M2",1.1000000000000001]
["18.11.042","Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["B.02.000.039027","Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm","KG",0.4]
["B.02.000.039031","Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC-I, conforme NBR 14081","KG",4.4000000000000004]
["G.02.000.023009","Placa cerâmica esmaltada para parede, de 20x20 cm, tipo monocolor, diversas cores, ref. linhas Marinha e piscina da Eliane ou equivalente","M2",1.1000000000000001]
["18.11.052","Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["B.02.000.039027","Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm","KG",0.21]
["B.02.000.039031","Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC-I, conforme NBR 14081","KG",5.5]
["G.02.000.023007","Placa cerâmica esmaltada para parede, ambientes internos, tipo monoporosa, formato retangular; ref. linha Diamante da Eliane, linha Monocrom da Cecrisa-Portinari ou equivalente","M2",1.1000000000000001]
["18.12","Revestimento em pastilha e mosaico"]
["18.12.020","Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",6]
["G.02.000.034534","Pastilha de porcelana, esmaltada ou natural, para uso em paredes e fachadas internas/externas, formato 5x5 cm, diversas cores, ref. comercial linha Piscina da Jatobá, linhas Revenda e Engenharia da Atlas ou equivalente","M2",1.05]
["18.12.120","Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",6]
["G.02.000.034535","Pastilha de porcelana, esmaltada ou natural, para uso em paredes e fachadas internas/externas, formato 2,5x2,5 cm, diversas cores, ref. comercial linhas Piscina e Mediterranée da Jatobá, linha Revenda da Atlas ou equivalente","M2",1.05]
["18.12.140","Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",6]
["G.02.000.022584","Pastilha de porcelana, esmaltada ou natural, para uso em paredes e fachadas internas/externas, formato 2,5x5 cm, diversas cores, ref. linha Decoração e Design da Jatobá, linha Cerâmica Atlas ou equivalente","M2",1.05]
["18.13","Revestimento cerâmico não esmaltado extrudado"]
["18.13.010","Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.53]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.27]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",5.5]
["G.02.000.034536","Placa cerâmica extrudada para piso industrial, de alta resistência química e mecânica, com espessura de 9 a 10 mm; ref. Gail, Cerâmica São Luiz ou equivalente","M2",1.05]
["18.13.020","Revestimento em placa cerâmica extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura entre 9 e 10 mm, assentado com argamassa industrializada de alta aderência","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.53]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.27]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",6]
["G.02.000.022585","Placa cerâmica extrudada para uso vertical (paredes e fachadas), com garras cônicas, espessura entre 9 e 10 mm, ref. linha Natural da Gail, linha Piscina e Cor e linha Industrial Premium da Cerâmica São Luiz ou equivalente","M2",1.05]
["18.13.202","Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.039041","Rejunte sintético anticorrosivo tricomponente, à base de resina epóxi, para rejuntamento de placas cerâmicas antiácidas de uso industrial, ref. comercial Resilit E da Resinar, Rejunte Epóxi Anticorrosivo da Gail ou equivalente","KG",1.75]
["19","REVESTIMENTO EM PEDRA"]
["19.01","Granito"]
["19.01.022","Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido","M2"]
["B.01.000.010124","Graniteiro","H",1.1879999999999999]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.59399999999999997]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",0.14000000000000001]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",8.6199999999999992]
["K.02.000.032503","Revestimento em granito em placas de 40 x 40 cm, com espessura de 2 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido - material","M2",1.1599999999999999]
["19.01.062","Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido","M"]
["B.01.000.010124","Graniteiro","H",0.54700000000000004]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.27300000000000002]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",1.29]
["K.02.000.032508","Peitoril e/ou soleira em granito, com espessura de 2 cm e largura de 20 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido - material","M",1]
["19.01.064","Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido","M"]
["B.01.000.010124","Graniteiro","H",0.68379999999999996]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.34129999999999999]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",1.6125]
["K.02.000.032509","Peitoril e/ou soleira em granito, com espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido - material","M",1]
["19.01.122","Degrau e espelho de granito, espessura de 2 cm, acabamento polido","M"]
["B.01.000.010124","Graniteiro","H",1.3674999999999999]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6825]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",3.2250000000000001]
["K.02.000.032504","Degrau e espelho em granito (piso 30 cm e espelho 20 cm), com espessura de 2 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido - material","M",1]
["19.01.322","Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7 cm, acabamento polido","M"]
["B.01.000.010124","Graniteiro","H",0.29899999999999999]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.15]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",0.12]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",0.86140000000000005]
["K.02.000.032516","Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido - material","M",1.04]
["19.01.324","Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7,1 cm até 10 cm, acabamento polido","M"]
["B.01.000.010124","Graniteiro","H",0.29899999999999999]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.15]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",0.12]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",0.86140000000000005]
["K.02.000.032517","Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura entre 7,1 a 10 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido - material","M",1.04]
["19.02","Mármore"]
["19.02.020","Revestimento em mármore branco, espessura de 2 cm, assente com massa","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",7.3]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",0.75]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.04E-2]
["K.02.000.035076","Mármore branco com espessura de 2 cm","M2",1]
["19.02.040","Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm, assente com massa","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",7.3]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",0.75]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.04E-2]
["K.02.000.035072","Mármore travertino nacional com espessura de 2 cm","M2",1]
["19.02.060","Revestimento em mármore branco, espessura de 3 cm, assente com massa","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",7.3]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",0.75]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.04E-2]
["K.02.000.035073","Mármore branco com espessura de 3 cm","M2",1]
["19.02.080","Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 3 cm, assente com massa","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",7.3]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",0.75]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.04E-2]
["K.02.000.035075","Mármore travertino nacional com espessura de 3 cm","M2",1]
["19.02.220","Degrau e espelho em mármore branco, espessura de 2 cm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.35]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",4.7450000000000001]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",0.48799999999999999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.95E-2]
["K.02.000.035036","Degrau e espelho em mármore branco com espessura de 2 cm, piso 30 cm e espelho 20 cm","M",1]
["19.02.240","Degrau e espelho em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.35]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",4.7450000000000001]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",0.48799999999999999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.95E-2]
["K.02.000.035033","Degrau em mármore travertino nacional com espessura de 2 cm, piso 30 cm e espelho 20 cm","M",1]
["19.02.250","Rodapé em mármore branco, espessura de 2 cm e altura de 7 cm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.73]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",7.4999999999999997E-2]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.0000000000000001E-3]
["S.03.000.032568","Rodapé em mármore branco com espessura de 2 cm e altura de 7,0cm, acabamento polido","M",1]
["19.03","Pedra"]
["19.03.020","Revestimento em pedra tipo arenito comum","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.6]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",8.0500000000000007]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.04E-2]
["K.03.000.035017","Arenito comum para revestimento","M2",1]
["19.03.060","Revestimento em pedra mineira comum","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.6]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",8.0500000000000007]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.04E-2]
["K.03.000.035061","Pedra mineira comum irregular (chapa) para revestimento","M2",1]
["19.03.090","Revestimento em pedra Miracema","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.44]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.72]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",14.6]
["B.02.000.039027","Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm","KG",3.9]
["B.02.000.039032","Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente","KG",1.48]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",3.65]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.0499999999999998E-2]
["K.03.000.035060","Pedra miracema de 11,5 x 23 cm, com espessura de 10 a 15 mm","M2",1.1200000000000001]
["19.03.100","Rodapé em pedra Miracema, altura de 5,75 cm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.7]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["B.02.000.039032","Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente","KG",0.23]
["K.03.000.035060","Pedra miracema de 11,5 x 23 cm, com espessura de 10 a 15 mm","M2",6.3E-2]
["19.03.110","Rodapé em pedra Miracema, altura de 11,5 cm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.8]
["B.02.000.039032","Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente","KG",0.46]
["K.03.000.035060","Pedra miracema de 11,5 x 23 cm, com espessura de 10 a 15 mm","M2",0.128]
["19.03.220","Rodapé em pedra mineira simples, altura de 10 cm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.80500000000000005]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.0000000000000001E-3]
["K.03.000.036138","Rodapé em pedra mineira simples com altura de 10 cm","M",1]
["19.03.260","Revestimento em pedra ardósia selecionada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.8]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",8.0500000000000007]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.04E-2]
["K.03.000.032517","Ardósia verde de 40 x 40cm e espessura de 1,50cm","M2",1]
["19.03.270","Rodapé em pedra ardósia, altura de 7 cm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.06]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.0000000000000001E-3]
["K.03.000.032519","Rodapé em ardósia verde com altura de 7 cm","M",1]
["19.03.290","Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.2799999999999998]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",1.1399999999999999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.6E-3]
["K.03.000.032508","Peitoril e/ou soleira em pedra ardósia na cor verde, com espessura de 2 cm e largura até 20 cm.","M",1]
["19.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 19"]
["19.20.020","Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.8]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.6]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",7.3]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",0.75]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.04E-2]
["20","REVESTIMENTO EM MADEIRA"]
["20.01","Lambris de madeira"]
["20.01.040","Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",0.4]
["D.02.000.021066","Sarrafo de cedrinho aparelhado 1 x 2´","M",3.7]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["S.04.000.033032","Lambri em madeira macho/fêmea 10 x 1 cm, exceto pinus","M2",1.1000000000000001]
["20.03","Soalho de madeira"]
["20.03.010","Soalho em tábua de madeira aparelhada","M2"]
["D.01.000.036007","Colocação do soalho, inclusive fornecimento e acessórios para instalação","M2",1]
["D.04.000.036006","Soalho madeira aparelhada em cumaru, ipê, jatobá, tauari, garapa, angelim-pedra, de 20 x 2 cm","M2",1.1000000000000001]
["20.04","Tacos"]
["20.04.020","Piso em tacos de Ipê colado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.35]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["B.09.000.039076","Cola branca específica para piso, tacos madeira","KG",0.8]
["D.04.000.035551","Taco de Ipê fixado com cola 10 x 40cm - material","M2",1.05]
["20.10","Rodapé de madeira"]
["20.10.040","Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.15]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",0.2]
["D.04.000.036002","Rodapé de madeira ipê/jatobá de 7 x 1,5 cm","M",1.03]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.04]
["20.10.120","Cordão de madeira","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.15]
["D.04.000.036106","Cordão meia cana de madeira aparelhada 1 x 1cm, em cumaru, ipê, jatobá, tauari, garapa, angelim-pedra, de 1 x 1cm","M",1.03]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.01]
["20.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 20"]
["20.20.020","Recolocação de soalho em madeira","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.04]
["20.20.040","Recolocação de tacos soltos com cola","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.35]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["B.09.000.039076","Cola branca específica para piso, tacos madeira","KG",0.8]
["20.20.100","Recolocação de rodapé e cordão de madeira","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.04]
["20.20.202","Raspagem com calafetação e aplicação de verniz","M2"]
["D.01.000.035577","Raspagem, calafetação de verniz a base de água, bi-componente com proteção, acabamento semibrilho; ref. Bona Traffic ou equivalente","M2",1]
["20.20.220","Raspagem com calafetação e aplicação de cera","M2"]
["D.01.000.035569","Raspagem/calafetação/cera em piso de madeira - aplicado","M2",1]
["21","REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO"]
["21.01","Revestimento em borracha"]
["21.01.100","Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.23]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.23]
["M.04.000.033508","Piso de borracha sintética preta, ref. Daud ou equivalente colado","M2",1.05]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.5]
["21.01.160","Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm","M2"]
["M.04.000.033516","Grama sintética decorativa, com altura da grama: 20 a 32 mm, fio, polietileno (PE); ref. Playgrama, Hatcarpet, SLC ou equivalente - instalada","M2",1]
["21.02","Revestimento vinílico"]
["21.02.050","Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante acrílico","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.17]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.25]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.31]
["J.02.000.024076","Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente","L",0.24]
["M.04.000.033540","Revestimento vinílico em placas de 30 x 30 cm, classe II A, com e= 2,0 mm; ref. Paviflex Natural da Tarkett ou equivalente","M2",1.05]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.35]
["21.02.060","Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.17]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.25]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.31]
["J.02.000.024076","Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente","L",0.24]
["M.04.000.033541","Revestimento vinílico em placas de 30 x 30 cm, classe II A, com e= 3,2 mm; ref. Paviflex Natural da Tarkett ou equivalente","M2",1.05]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.35]
["21.02.071","Revestimento vinílico em manta, espessura total de 2mm, resistente a lavagem com hipoclorito","M2"]
["M.04.000.035531","Revestimento vinílico com espessura total de 2mm, em manta 2m, uso comercial pesado 23/34/43, reação ao fogo II-A, resistência antiderrapante, resistência à abrasão EM ISO 10581 - tipo I, tratamento anti-bacteriano incorporado, tratamento superfície \"PUR","M2",1]
["21.02.271","Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.17]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.25]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.31]
["J.02.000.024076","Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente","L",0.24]
["M.04.000.033542","Piso vinílico em manta heterogênea com e= 2mm; ref. Decode Warm Medium Grey, Ligth Grey da Tarkett ou equivalente","M2",1.05]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.35]
["21.02.281","Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.17]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.25]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.31]
["J.02.000.024076","Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente","L",0.24]
["M.04.000.033543","Piso vinílico flexível em manta homogênea com e= 2mm, classe II A; ref. linha IQ Optima da Tarkett ou equivalente","M2",1.05]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.35]
["21.02.291","Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas, espessura de 3 mm, com impermeabilizante acrílico","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.17]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.25]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.31]
["J.02.000.024076","Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente","L",0.24]
["M.04.000.033544","Piso vinílico flexível em régua heterogênea com e= 3mm, classe II A; ref. linha Ambienta da Tarkett ou equivalente","M2",1.05]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.35]
["21.02.310","Revestimento vinílico autoportante acústico, espessura de 4,5 mm, com impermeabilizante acrílico","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.17]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.25]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.31]
["J.02.000.024076","Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente","L",0.24]
["M.04.000.033534","Piso vinílico autoportante acústico com e=4,5 mm, classe III A; ref. linha Square Acoustic da Tarkett ou equivalente","M2",1.05]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.35]
["21.02.311","Revestimento vinílico autoportante, espessura de 4 mm, com impermeabilizante acrílico","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.17]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.25]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.31]
["J.02.000.024076","Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente","L",0.24]
["M.04.000.033529","Piso vinílico autoportante com espessura de 4 mm, com impermeabilização acrílica, em placas de 609,6 x 609,6mm; ref. linha Square, coleção Set da Tarket ou equivalente","M2",1.05]
["S.03.000.028009","Cola de contato para chapa vinílica / borracha","KG",0.35]
["21.02.320","Revestimento vinílico antiestático acústico, espessura de 5 mm, com impermeabilizante acrílico","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.17]
["B.01.000.010140","Pintor","H",1.05]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.31]
["J.02.000.024076","Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente","L",0.24]
["M.04.000.033545","Piso vinílico antiestático, espessura de 5 mm, classe II A; ref. linha Hercules Olimpo da Belgotex, Beaulieu ou equivalente","M2",1.05]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.35]
["21.03","Revestimento metálico"]
["21.03.010","Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial","M2"]
["E.18.000.036519","Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, acabamento escovado - colocado","M2",1]
["21.03.090","Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento","M2"]
["M.02.000.036115","Fornecimento e instalação de piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento","M2",1]
["21.03.151","Revestimento em placas de alumínio composto \"ACM\", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF","M2"]
["E.08.000.026215","Revestimento tipo ACM com acabamento em PVDF e espessura de 4 mm - instalado","M2",1]
["21.03.152","Revestimento em placas de alumínio composto \"ACM\", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF, na cor verde","M2"]
["E.08.000.026216","Revestimento tipo ACM com acabamento em PVDF e espessura de 4 mm, na cor verde - instalado","M2",1]
["21.04","Forração e carpete"]
["21.04.100","Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouclê de 5,4 até 8 mm","M2"]
["M.04.000.035526","Carpete tráfego moderado, comercial, bouclê, filamento polipropileno, com altura de 5,4 a 8mm; ref. Essex Beauliex, Champion Inybra, Project  Meller ou equivalente - colocado","M2",1]
["21.04.110","Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo bouclê de 6 mm","M2"]
["M.04.000.035525","Carpete tráfego intenso, comercial, bouclê, filamento nylon, altura de 6,0mm, ref. Astral Beaulieu, Chronos 22 oz Shaw ou equivalente - colocado","M2",1]
["21.05","Revestimento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)"]
["21.05.010","Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",3]
["I.01.000.025057","Painel Wall com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente","M2",1]
["21.05.100","Piso elevado de concreto em placas de 600 x 600 mm, antiderrapante, sem acabamento","M2"]
["M.02.000.036118","Piso elevado de concreto, placas 60x60cm, em sistema de apoio, pedestais em PVC, resistência 7 KN/m², espes. aproximada 4cm, altura 15cm, antiderrapante; ref. C40-600-PV Concreto linha Sílica da Dacapo, Piso Concrestiell ou equivalente - instalado","M2",1]
["21.07","Revestimento sintético"]
["21.07.010","Revestimento em laminado melamínico dissipativo","M2"]
["M.04.000.036135","Revestimento laminado melamínico dissipativo texturizado ou liso, e=2mm, placa 60x60cm, várias cores, ref. Formipiso ou equivalente instalado","M2",1.05]
["21.10","Rodapé sintético"]
["21.10.050","Rodapé de poliestireno, espessura de 7 cm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",7.0000000000000007E-2]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.1]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.06]
["M.04.000.032533","Rodapé em poliestireno com altura de 7 cm, cor branca, linha Primer/BR, ref. 451 RP/BR da Revitech, 451 RP/BR da Santa Luzia ou equivalente","M",1.1000000000000001]
["S.03.000.028009","Cola de contato para chapa vinílica / borracha","KG",0.18]
["21.10.051","Rodapé de poliestireno, espessura de 8 cm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",7.0000000000000007E-2]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.1]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.06]
["M.04.000.033526","Rodapé em poliestireno de sobrepor, altura de 8 cm; ref. linha Blend da Tarkett ou equivalente","M",1.1000000000000001]
["S.03.000.028009","Cola de contato para chapa vinílica / borracha","KG",0.18]
["21.10.061","Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",7.0000000000000007E-2]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.1]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.18]
["J.02.000.024076","Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente","L",0.12]
["M.04.000.033535","Rodapé flexível em resinas de PVC de 5cm, espessura de 2mm, curvo/plano; ref. Tarkett ou equivalente","M",1.1000000000000001]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.18]
["21.10.071","Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",7.0000000000000007E-2]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.1]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.18]
["J.02.000.024076","Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente","L",0.12]
["M.04.000.033536","Rodapé flexível em resinas de PVC de 7,5cm, espessura de 2mm, curvo/plano; ref. Tarkett ou equivalente","M",1.1000000000000001]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.18]
["21.10.081","Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",7.0000000000000007E-2]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.1]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.06]
["J.02.000.024076","Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente","L",0.12]
["M.04.000.033537","Rodapé hospitalar flexível em resinas de PVC de 7,5cm, espessura de 2mm, nível/sobrepor; ref. Tarkett ou equivalente","M",1.1000000000000001]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.18]
["21.10.210","Rodapé em borracha sintética preta, altura até 7 cm - colado","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",7.0000000000000007E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",7.0000000000000007E-2]
["M.04.000.033510","Rodapé de borracha sintética preta, altura até 7 cm, ref. Le Corp, Daud ou equivalente colado","M",1]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.04]
["21.10.220","Rodapé de cordão de poliamida","M"]
["M.04.000.036047","Rodapé de cordão em poliamida (nylon) ou em polipropileno - colocado","M",1]
["21.10.250","Rodapé em laminado melamínico dissipativo, espessura de 2 mm e altura de 10 cm","M"]
["M.04.000.036135","Revestimento laminado melamínico dissipativo texturizado ou liso, e=2mm, placa 60x60cm, várias cores, ref. Formipiso ou equivalente instalado","M2",0.11]
["21.11","Degrau sintético"]
["21.11.050","Degrau (piso e espelho) em borracha sintética preta com testeira - colado","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.19]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.19]
["M.04.000.033511","Degrau (piso e espelho) de borracha sintética preta de 4 mm, ref. Le Corp, Daud ou equivalente - colado","M",1]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.2]
["21.11.131","Testeira flexível para arremate de degrau vinílico em PVC, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",7.0000000000000007E-2]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.1]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.06]
["J.02.000.024076","Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente","L",0.12]
["M.04.000.033539","Testeira flexível em resinas de PVC para arremate de degrau, espessura de 2,0 mm; ref. Tarkett ou equivalente","M",1.1000000000000001]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.18]
["21.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 21"]
["21.20.020","Recolocação de piso sintético com cola","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.2]
["21.20.040","Recolocação de piso sintético argamassado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.7]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",5.93]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.6000000000000001E-3]
["21.20.050","Recolocação de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação","M2"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.5]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1]
["21.20.060","Furação de piso elevado telescópico em chapa de aço","UN"]
["M.02.000.036114","Furação de piso elevado telescópico em chapa de aço","UN",1]
["21.20.100","Recolocação de rodapé e cordões sintéticos","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.2]
["21.20.300","Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.07.000.090631","Fita adesiva antiderrapante para pisos e degraus, na cor preta, alto tráfego, com largura de 5cm, ref. Safety-WalkMR fabricação 3M ou equivalente","M",1]
["21.20.302","Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto tráfego, largura de 5 cm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.07.000.024090","Fita adesiva textura antiderrapante fosforescente/fotoluminescente para pisos, degraus, rampas, corredores/saídas de emergência, etc, cor preta, p/áreas internas/externas, alto tráfego, largura 5 cm, ref. Safety Walk Neon da 3M ou equivalente","M",1]
["21.20.410","Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",7.0000000000000007E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",7.0000000000000007E-2]
["M.04.000.030368","Cantoneira de sobrepor em PVC, dimensões (40x40x2,8)mm - 90º - referência TEC-029 da Tecnoperfil ou equivalente","M",1.02]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.04]
["21.20.460","Canto externo de acabamento em PVC","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3.5000000000000003E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.5000000000000003E-2]
["M.04.000.030375","Canto externo de acabamento em PVC, perfil de 1,0 x 3,0 cm, ref. TEC 183 da Tecnoperfil ou equivalente - barra de 2,70 m","M",1.02]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.04]
["21.20.500","Cantoneira em alumínio antiderrapante de 50 x 30 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.15]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.15]
["E.07.000.026650","Cantoneira em alumínio antiderrapante, dimensões 50 x 30 mm; referência comercial Artesana ou equivalente","M",1]
["22","FORRO, BRISE E FACHADA"]
["22.01","Forro de madeira"]
["22.01.010","Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.6]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.6]
["D.04.000.034041","Tabua aparelhada de pinus macho-fêmea, de 1 x 10 cm - para forro","M2",1.1000000000000001]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.12]
["22.01.020","Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.2]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",2.5]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",2.5]
["D.04.000.034041","Tabua aparelhada de pinus macho-fêmea, de 1 x 10 cm - para forro","M2",1.1000000000000001]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.25]
["22.01.080","Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.3]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",2.5]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",2.5]
["D.02.000.021060","Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm","M",22]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.25]
["22.01.210","Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["D.02.000.090166","Tábua aparelhada em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, itaúba, de 2,5 x 20,0 cm - testeira / tabeira","M",1.05]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.05]
["22.01.220","Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea com tarugamento","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.2]
["D.02.000.021001","Caibro em cambará, cedrinho, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, cupiúba, de 5,0 x 6,0cm","M",2.5]
["D.04.000.030366","Sarrafo de cedrinho de 10 x 1,5 cm, aparelhada 3ª construção (para acabamento lateral de beiral)","M",1.3]
["D.04.000.035511","Tabua aparelhada em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, de 10 x 2 cm - macho/fêmea","M2",1.1000000000000001]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.25]
["22.01.240","Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.6]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.6]
["D.04.000.030366","Sarrafo de cedrinho de 10 x 1,5 cm, aparelhada 3ª construção (para acabamento lateral de beiral)","M",1.3]
["D.04.000.035511","Tabua aparelhada em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, de 10 x 2 cm - macho/fêmea","M2",1.1000000000000001]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.15]
["22.02","Forro de gesso"]
["22.02.010","Forro em placa de gesso liso fixo","M2"]
["L.01.000.034024","Forro em placa de gesso liso, fixado e estruturado","M2",1]
["22.02.030","Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo","M2"]
["L.01.000.034021","Forro em painel de gesso acartonado, tipo standard, espessura 12,5mm, estrutura em aço galvanizado; ref. Gypsum FGE, Placostil F530 ou equivalente","M2",1]
["22.02.100","Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível","M2"]
["L.01.000.023606","Forro em painéis de gesso acartonado removível, acabamento liso com película rígida de PVC, placas 625x1250mm, espessura de 9,5mm; ref. Gyprex liso Placo ou equivalente - instalado","M2",1]
["22.02.190","Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625mm x 625mm","M2"]
["L.02.000.023653","Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625 x 625mm; ref. Gyprex da Placo ou equivalente","M2",1]
["22.03","Forro sintético"]
["22.03.020","Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20 mm","M2"]
["F.10.000.023573","Forro termoacústico em lã de vidro com acabamento plástico; e= 20 mm, densidade 60 kg/m³, com estrutura de sustentação colocado; ref. Forrovid K-60 ou equivalente","M2",1]
["22.03.030","Forro em fibra mineral acústico, revestido em látex","M2"]
["S.04.000.034045","Forro fibra mineral acústico, borda Square Lay-in, placas de 1250x625x16mm ou 625x625x16mm, pintura base poliester, estrutura de sustentação perfil ´T´; ref. Giorgian ou equivalente","M2",1.0603]
["22.03.040","Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm","M2"]
["M.04.000.034017","Forro modular removível em PVC, em placas de 618 x 1243mm, espessura 10 mm, montado com estrutura de sustentação","M2",1]
["22.03.050","Forro em fibra mineral revestido em látex","M2"]
["M.04.000.034035","Forro em painel de fibra mineral, acabamento em pintura vinílica, 625x1250mm, com estrutura de sustentação, ref. Armstrong Encore HumiGuard Plus ou equivalmente","M2",1]
["22.03.070","Forro em lâmina de PVC","M2"]
["M.04.000.034027","Forro em lâmina PVC, frisada, largura 100/200mm (média); com estrutura de sustentação colocado; ref. Tigre ou equivalente","M2",1]
["22.03.122","Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm","M2"]
["M.04.000.023609","Forro em fibra mineral acústico removível, em placas de 625 x 1250 mm, com atenuação sonora mínima de 28 dB, coeficiente de absorção sonora (NRC) de 0,85; ref. Forro Thermatex Thermofon da AMF, Humancare da OWA ou equivalente - instalado","M2",1]
["22.03.140","Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm","M2"]
["S.04.000.023626","Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625 x 625mm; ref. linha Sandila NRC T24 da OWA do Brasil ou equivalente","M2",1]
["22.04","Forro metálico"]
["22.04.020","Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tipo colmeia","M2"]
["M.04.000.023650","Forro metálico removível tipo colmeia, paineis de 625 x 625 mm, modulação das células de 125 x 125 mm, ref. CELL T15 da Hunter Douglas ou equivalente","M2",1]
["22.06","Brise-soleil"]
["22.06.130","Brise em placa cimentícia, montado em perfil e chapa metálica","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",2]
["E.03.000.026516","Parafuso em latão com cabeça sextavada, com rosca mecânica de 3/8´ x 50mm","UN",2]
["E.05.000.026678","Ferro cantoneira abas iguais em aço carbono, de 1´ x 1´ x 1/8´","KG",24.58]
["H.13.000.069565","Solda eletrolítica tipo Smaw-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm, ref. ESAB, LINCOLN e WELD","KG",0.1]
["I.05.000.021080","Placa cimentícia em CRFS impermeabilizada, espessura 6 mm, dimensões 1,20 x 2,00m, ref. Eternit, Brasilit ou equivalente","UN",0.4]
["S.04.000.026514","Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm","UN",20]
["22.06.240","Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm","M2"]
["E.20.000.091554","Brise metálico fixo em chapa lisa de Aluzinc pré-pintada, espessura de 0,6 mm, seção \"U\" dimensão 200x75mm, ref. Aerobrise 200 da Hunter Douglas, AB 200 da Refax, BSM-A200 da Sul Metais ou equivalente","M2",1]
["22.06.250","Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa aluzinc pré-pintada","M2"]
["E.20.000.025640","Brise metálico curvo/móvel termoacústico, chapa lisa aluzinc pré-pintada, injeção poliuretano expandido, ref. Termobrise Luxalon 335 da Hunter Douglas, Asa de avião da Refax, BSM335 da Sul Metais ou equivalente","M2",1]
["22.06.300","Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada","M2"]
["E.08.000.025053","Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada, ref. AS288 Retrátil da Refax, SM A300 da Sul Metais ou equivalente","M2",1]
["22.06.340","Brise metálico fixo em chapa lisa alumínio pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm","M2"]
["E.08.000.025059","Brise metálico em Alumínio, espessura 0,5 mm, com aletas de 20 cm, estrutura auxiliar, ref. AB200 da Refax, BSM-A200 da Sul Metais ou equivalente","M2",1]
["22.06.350","Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio pré-pintada","M2"]
["E.08.000.025044","Brise metálico curvo e móvel termoacustico, em chapa lisa de alumínio pré-pintada, preenchido com poliuretano expandido injetado, largura 335 mm, ref. Asa de avião da Refax, BSM335 da Sul Metal ou equivalente","M2",1]
["22.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 22"]
["22.20.011","Placa em lã de vidro revestida em PVC, auto extinguível","M2"]
["M.04.000.034020","Placas em lã de vidro microperfurado, revestida em PVC tipo Forrovid, para reparos em forro existente","M2",1]
["22.20.020","Recolocação de forros fixados","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.3]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.08]
["22.20.040","Recolocação de forros apoiados ou encaixados","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.15]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.15]
["22.20.050","Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm","M"]
["L.01.000.034019","Moldura gesso simples, espessura até 6,0cm, instalada","M",1]
["22.20.090","Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular","UN"]
["P.01.000.034016","Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular","UN",1]
["23","ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA"]
["23.01","Janela e veneziana em madeira"]
["23.01.050","Caixilho em madeira maxim-ar","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["H.02.000.090741","Caixilho de madeira maxim-ar","M2",1]
["23.01.060","Caixilho em madeira tipo veneziana de correr","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030006","Caixilho em madeira, tipo veneziana de correr","M2",1]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["23.02","Porta macho / fêmea montada com batente"]
["23.02.010","Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente de madeira","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.72]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.72]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.66]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.66]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.95]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.2000000000000001E-3]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",0.35]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",0.7]
["D.04.000.030225","Folha de porta macho/fêmea sem emenda de 0,72x2,10m","UN",0.66100000000000003]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.15359999999999999]
["23.02.030","Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2]
["D.04.000.030225","Folha de porta macho/fêmea sem emenda de 0,72x2,10m","UN",1]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["23.02.040","Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2]
["D.04.000.030226","Folha de porta macho/fêmea sem emenda de 0,82x2,10m","UN",1]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["23.02.050","Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2]
["D.04.000.030227","Folha de porta macho/fêmea sem emenda de 0,92x2,10m","UN",1]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["23.02.060","Porta macho e fêmea com batente de madeira - 120 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030137","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 122 x 210 cm","UN",1]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2.5]
["D.04.000.030228","Folha de porta macho/fêmea sem emenda de 0,62x2,10m","UN",2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.3]
["23.04","Porta lisa laminada montada com batente"]
["23.04.070","Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.4]
["D.04.000.030207","Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 82x210cm","UN",1]
["E.03.000.026548","Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm","UN",8]
["E.07.000.020127","Perfil em alumínio anodizado natural, perfil qualquer","KG",4.2300000000000004]
["23.04.080","Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.4]
["D.04.000.030205","Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 62x210cm","UN",1]
["E.03.000.026548","Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm","UN",6]
["S.04.000.020160","Batente de alumínio para divisória","M",3.2]
["23.04.090","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 70 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2]
["D.04.000.030206","Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 72x210cm","UN",1]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["23.04.100","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2]
["D.04.000.030207","Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 82x210cm","UN",1]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["23.04.110","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2]
["D.04.000.030208","Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 92x210cm","UN",1]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["23.04.120","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 120 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030137","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 122 x 210 cm","UN",1]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2.5]
["D.04.000.030205","Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 62x210cm","UN",2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.3]
["23.04.130","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 140 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1.556]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2.5]
["D.04.000.030206","Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 72x210cm","UN",2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.3]
["23.04.140","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 220 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",2.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",2.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.61]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",8.3999999999999995E-3]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",2.444]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",3.5]
["D.04.000.030205","Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 62x210cm","UN",4]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.4]
["23.04.570","Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.35]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.35]
["I.01.000.030105","Porta em laminado melamínico estrutural Alcoplac, TS-10 (fórmica maciça) - 62 x 180cm, com dobradiça e fechadura","UN",1]
["23.04.580","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 160 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.4]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["D.04.000.030205","Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 62x210cm","UN",1]
["E.03.000.026548","Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm","UN",8]
["H.04.000.031312","Batente em chapa 16 dobrada e zincada","M",4.9000000000000004]
["23.04.590","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.3]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030206","Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 72x210cm","UN",1]
["H.04.000.031312","Batente em chapa 16 dobrada e zincada","M",5]
["23.04.600","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.3]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030207","Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 82x210cm","UN",1]
["H.04.000.031312","Batente em chapa 16 dobrada e zincada","M",5.2]
["23.04.610","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.3]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030208","Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 92x210cm","UN",1]
["H.04.000.031312","Batente em chapa 16 dobrada e zincada","M",5.2]
["23.04.620","Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 120 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.7]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.7]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.7]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.7]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030205","Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 62x210cm","UN",2]
["H.04.000.031312","Batente em chapa 16 dobrada e zincada","M",5.5]
["23.08","Marcenaria em geral"]
["23.08.010","Estrado em madeira","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1]
["D.02.000.021001","Caibro em cambará, cedrinho, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, cupiúba, de 5,0 x 6,0cm","M",3.3]
["D.04.000.021076","Tabua emparelhada em cambará, cedrinho, cupuíba, amesclão, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tauari, de 2,50 x 10cm","M",7.7]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.17]
["23.08.020","Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 cm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["D.04.000.021076","Tabua emparelhada em cambará, cedrinho, cupuíba, amesclão, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tauari, de 2,50 x 10cm","M",1]
["E.03.000.026548","Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm","UN",1.19]
["23.08.030","Faixa/batedor de proteção em madeira de 20 x 5 cm, com acabamento em laminado fenólico melamínico","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",2]
["B.09.000.039075","Cola para chapas melamínicas","KG",0.28000000000000003]
["D.02.000.021005","Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, tuari, (viga de 6 x 12cm)","M3",5.9999999999999995E-4]
["D.02.000.090635","Madeira em cambará, cedrinho, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, cupiúba, itaúba, de 5 x 20 cm - bruta","M",1]
["D.04.000.030360","Chapa de laminado melamínico","M2",0.28000000000000003]
["E.03.000.026548","Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm","UN",0.83]
["E.03.000.049534","Parafuso cabeça abaulada M16 x 45 mm","UN",1.67]
["23.08.040","Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras","M2"]
["H.02.000.090916","Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas, prateleiras e ferragens - instalado","M2",1]
["23.08.060","Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico","M2"]
["H.02.000.090802","Tampo compensado, espessura de 25 mm, largura de 60 cm, revestimento na face superior em laminado fenólico melamínico - instalado","M",1.67]
["23.08.080","Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.4]
["E.03.000.026577","Parafuso com rosca soberba 8 x 165mm","UN",4.4400000000000004]
["E.03.000.026726","Parafuso com arruela e bucha S8 de 4,8 x 50 mm, tipo panela","UN",4.4400000000000004]
["E.05.000.026615","Cantoneira ferro 1´ x 1´ x 1/8´ - 1,19 kg/m","M",1.667]
["H.02.000.090798","Prateleira sob medida em compensado, revestido nas 2 faces com laminado fenólico melamínico, e= 20 mm, L= 45 cm, C= 1,20 m - instalado","M2",1]
["23.08.100","Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico","M2"]
["H.02.000.090801","Armário tipo prateleira revestido em laminado fenólico melamínico, espessura 20mm - instalado","M2",1]
["23.08.110","Painel em compensado naval, espessura de 25 mm","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1]
["B.09.000.039075","Cola para chapas melamínicas","KG",0.28000000000000003]
["D.02.000.021018","Sarrafo de cedrinho bruto - 1´ x 3´","M",1]
["D.03.000.021036","Chapa compensado naval em virola, espessura de 25mm - (2,20 x 1,60)m","M2",1.3]
["E.03.000.026548","Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm","UN",4]
["23.08.160","Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm","CJ"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",3]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2]
["D.04.000.030223","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 82x210cm","UN",1.2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["H.08.000.031645","Dobradiça em latão cromado de 3 1/2\" x 3\", ref. La Fonte Dob 90 3 1/2\" x 3\" LT S/P CR, Arouca 346, 3500 da União Mundial ou equivalente","UN",6]
["H.08.000.031688","Fecho tipo ´unho´ de 10 cm em latão cromado de embutir","UN",1]
["H.08.000.035004","Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, com miolo tipo gorges, para porta interna com 1 folha; referência 721/01 CR da Pado, 402526/40 da Arouca ou equivalente","CJ",1]
["23.08.170","Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",8.3299999999999999E-2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.33329999999999999]
["D.04.000.098078","Lousa em laminado melamínico, branco linha comercial","M2",1]
["23.08.210","Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em folheado de madeira, completo","M2"]
["H.02.000.065547","Armário sob medida compensado, revestido folheado madeira (mogno, freijó, imbuia, marfim, cerejeira) dobradiça em aço, puxadores, trinco com chave profundidade até 50cm","M2",1]
["23.08.220","Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo","M2"]
["H.02.000.065548","Armário sob medida compensado, revestido laminado melamínico texturizado, várias cores (post forming) dobradiça em aço, puxadores, trinco com chave, profundidade até 50 cm","M2",1]
["23.08.320","Porta acústica de madeira","M2"]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.86799999999999999]
["B.01.000.010130","Marceneiro","H",0.86799999999999999]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.876]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.876]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.90600000000000003]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2E-3]
["B.09.000.028074","Adesivo para poliuretano PA 02","bg",0.5]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",0.46500000000000002]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",0.871]
["D.04.000.030223","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 82x210cm","UN",0.58099999999999996]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",8.6999999999999994E-2]
["F.10.000.024520","Espuma flexível poliuretano poliéter, auto extinguível, superfície em cunhas anecóicas ou ondulado, natural grafite, e=50mm, densidade 28 até 35kg/m³; ref. Sonique Wave 50/10 Vibrasom, Sinus PLus da Isopur ou equivalente","M2",1.3620000000000001]
["23.08.380","Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["D.04.000.030380","Faixa/batedor de proteção em tábua de MDF, revestido com laminado melamínico, canto arredondado - 290x15mm","M",1]
["E.03.000.026548","Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm","UN",4]
["23.09","Porta lisa comum montada com batente"]
["23.09.010","Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente de madeira","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.72]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.72]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.66]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.66]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.95]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.2000000000000001E-3]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",0.35]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",0.7]
["D.04.000.030224","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 92x210cm","UN",0.59499999999999997]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.15359999999999999]
["23.09.020","Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2]
["D.04.000.030221","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 62x210cm","UN",1]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["23.09.030","Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2]
["D.04.000.030222","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 72x210cm","UN",1]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["23.09.040","Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2]
["D.04.000.030223","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 82x210cm","UN",1]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["23.09.050","Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2]
["D.04.000.030224","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 92x210cm","UN",1]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["23.09.052","Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1.222]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2.5]
["D.04.000.030274","Folha de porta lisa em madeira para pintura 110 x 210 cm","UN",1]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["23.09.060","Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030137","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 122 x 210 cm","UN",1]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2.5]
["D.04.000.030221","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 62x210cm","UN",2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.3]
["23.09.100","Porta lisa com batente madeira - 160 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",2.2999999999999998]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",2.2999999999999998]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.75]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.75]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.12]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.3000000000000001E-3]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1.6]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",3]
["D.04.000.030223","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 82x210cm","UN",2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.3]
["23.09.420","Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.4]
["D.04.000.030221","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 62x210cm","UN",1]
["E.03.000.026548","Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm","UN",8]
["E.07.000.020127","Perfil em alumínio anodizado natural, perfil qualquer","KG",2.4]
["23.09.430","Porta lisa com batente em alumínio, largura 80 cm, altura de 105 a 200 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.4]
["D.04.000.030223","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 82x210cm","UN",1]
["E.03.000.026548","Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm","UN",8]
["E.07.000.020127","Perfil em alumínio anodizado natural, perfil qualquer","KG",2.4]
["23.09.440","Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.4]
["D.04.000.030224","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 92x210cm","UN",1]
["E.03.000.026548","Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm","UN",8]
["E.07.000.020127","Perfil em alumínio anodizado natural, perfil qualquer","KG",2.4]
["23.09.520","Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.4]
["D.04.000.030221","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 62x210cm","UN",1]
["E.03.000.026548","Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm","UN",6]
["H.04.000.031312","Batente em chapa 16 dobrada e zincada","M",3.2]
["23.09.530","Porta lisa com batente metálico - 80 x 160 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.4]
["D.04.000.030223","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 82x210cm","UN",1]
["E.03.000.026548","Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm","UN",6]
["H.04.000.031312","Batente em chapa 16 dobrada e zincada","M",3.2]
["23.09.540","Porta lisa com batente metálico - 70 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.3]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030222","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 72x210cm","UN",1]
["H.04.000.031312","Batente em chapa 16 dobrada e zincada","M",5]
["23.09.550","Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.3]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030223","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 82x210cm","UN",1]
["H.04.000.031312","Batente em chapa 16 dobrada e zincada","M",5.0999999999999996]
["23.09.560","Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.3]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030224","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 92x210cm","UN",1]
["H.04.000.031312","Batente em chapa 16 dobrada e zincada","M",5.2]
["23.09.570","Porta lisa com batente metálico - 120 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.7]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.7]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.7]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.7]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030221","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 62x210cm","UN",2]
["H.04.000.031312","Batente em chapa 16 dobrada e zincada","M",5.5]
["23.09.590","Porta lisa com batente metálico - 160 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.7]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.7]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.7]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.7]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030223","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 82x210cm","UN",2]
["H.04.000.031312","Batente em chapa 16 dobrada e zincada","M",5.9]
["23.09.600","Porta lisa com batente metálico - 60 x 180 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.4]
["D.04.000.030221","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 62x210cm","UN",1]
["E.03.000.026548","Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm","UN",8]
["H.04.000.031312","Batente em chapa 16 dobrada e zincada","M",4]
["23.09.610","Porta lisa com batente metálico - 60 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030221","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 62x210cm","UN",1]
["H.04.000.031312","Batente em chapa 16 dobrada e zincada","M",4.9000000000000004]
["23.09.630","Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030108","Folha de porta lisa em madeira folheada e encabeçada, sob medida","M2",2.94]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1.556]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2.5]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.3]
["23.11","Porta lisa para acabamento em verniz montada com batente"]
["23.11.010","Acréscimo de bandeira - porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.72]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.72]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.66]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.66]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.95]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.2000000000000001E-3]
["D.04.000.030114","Folha de porta em madeira sarrafeada com película lisa para verniz 92x210cm","UN",0.59499999999999997]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",0.35]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",0.7]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.15359999999999999]
["23.11.030","Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 70 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030112","Folha de porta em madeira sarrafeada com película lisa para verniz 72x210cm","UN",1]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["23.11.040","Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030113","Folha de porta em madeira sarrafeada com película lisa para verniz 82x210cm","UN",1]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["23.11.050","Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.71]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.3E-3]
["D.04.000.030114","Folha de porta em madeira sarrafeada com película lisa para verniz 92x210cm","UN",1]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",1]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["23.12","Porta comum completa - uso coletivo (padrão dimensional médio)"]
["23.12.001","Porta lisa de madeira, interna \"PIM\", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm","UN"]
["D.04.000.030020","Porta lisa de madeira, interna \"PIM\", para acabamento em pintura, 01 folha, desempenho intermediário para uso coletivo, tráfego regular 50.000 ciclos, padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm","UN",1]
["23.13","Porta comum completa - uso público (padrão dimensional médio/pesado)"]
["23.13.001","Porta lisa de madeira, interna \"PIM\", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm","UN"]
["D.04.000.030021","Porta lisa de madeira, interna \"PIM\", para acabamento em pintura, 01 folha, desempenho superior para uso público, tráfego intenso de 100.000 ciclos, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm","UN",1]
["23.13.002","Porta lisa de madeira, interna \"PIM\", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm","UN"]
["D.04.000.030022","Porta lisa de madeira, interna \"PIM\", para acabamento em pintura, 01 folha, desempenho superior para uso público, tráfego intenso de 100.000 ciclos, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm","UN",1]
["23.13.020","Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade \"PIM RU\", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm","UN"]
["D.04.000.030023","Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade \"PIM RU\", para acabamento em pintura, 01 folha, desempenho superior para uso público, tráfego intenso de 100.000 ciclos, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm","UN",1]
["23.13.040","Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade \"PIM RU\", para acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm","UN"]
["D.04.000.030024","Porta lisa de madeira, interna \"PIM RU\", acab. revestida/pintura, 01 folha, de 35mm, p/divisória sanitária, desemp. superior, uso público, tráfego intenso 100.000 ciclos, padrão dimensional médio/pesado, c/ferragens, completo, 80 x 210 cm","UN",1]
["23.13.052","Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade \"PIM RU\", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm","UN"]
["D.04.000.030025","Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade \"PIM RU\", para  pintura, 01 folha, tipo acessível, desempenho superior,  uso público, tráfego intenso 100.000 ciclos, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm","UN",1]
["23.13.064","Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade \"PIM RU\", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm","UN"]
["D.04.000.030026","Porta lisa madeira, interna, resistente a umidade \"PIM RU\", para pintura, 01 folha, de correr/deslizante, tipo acessível, desempenho superior p/uso público, tráfego intenso 100.000 ciclos, padrão dimensional pesado, ferragem, completo 100x200cm","UN",1]
["23.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 23"]
["23.20.020","Recolocação de batentes de madeira","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3]
["23.20.040","Recolocação de folhas de porta ou janela","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.6]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.6]
["23.20.060","Recolocação de guarnição ou molduras","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.05]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.05]
["23.20.100","Batente de madeira para porta","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.54]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.2999999999999999E-3]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",0.4]
["D.04.000.030135","Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm","UN",0.2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.04]
["23.20.110","Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",4]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",4]
["B.09.000.039075","Cola para chapas melamínicas","KG",0.66700000000000004]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["S.05.000.021048","Ripa de imbuia 3,5 x 1,5 cm","M",12.68]
["S.05.000.021049","Moldura de 3 cm, guarnição em padrão Imbuia - tipo meia","M",25.8]
["23.20.120","Guarnição de madeira","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.05]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.05]
["D.04.000.030150","Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm","UN",0.2]
["23.20.140","Acréscimo de visor completo em porta de madeira","UN"]
["H.02.000.090797","Instalação de visor (vidro branco de 3mm) de 20x30cm, em porta de madeira colocado","UN",1]
["23.20.160","Folha de porta veneziana maciça, sob medida","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.5]
["H.02.000.030107","Folha de porta veneziana maciça sob medida","M2",1]
["23.20.170","Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.5]
["D.04.000.030108","Folha de porta lisa em madeira folheada e encabeçada, sob medida","M2",1]
["23.20.180","Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.5]
["H.02.000.090738","Folha de porta em madeira para receber vidro, com montantes em imbuia","M2",1]
["23.20.310","Folha de porta lisa comum - 60 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["D.04.000.030221","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 62x210cm","UN",1]
["23.20.320","Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["D.04.000.030222","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 72x210cm","UN",1]
["23.20.330","Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["D.04.000.030223","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 82x210cm","UN",1]
["23.20.340","Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["D.04.000.030224","Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 92x210cm","UN",1]
["23.20.450","Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 70 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["D.04.000.030206","Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 72x210cm","UN",1]
["23.20.460","Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 90 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["D.04.000.030208","Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 92x210cm","UN",1]
["23.20.550","Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 80 x 210 cm","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["D.04.000.030207","Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 82x210cm","UN",1]
["23.20.600","Folha de porta em madeira com tela de proteção tipo mosqueteira","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["D.04.000.030108","Folha de porta lisa em madeira folheada e encabeçada, sob medida","M2",1]
["D.04.000.036106","Cordão meia cana de madeira aparelhada 1 x 1cm, em cumaru, ipê, jatobá, tauari, garapa, angelim-pedra, de 1 x 1cm","M",4.12]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.04]
["S.04.000.090258","Tela tipo mosquiteira em arame galvanizado malha 14, fio 30, abertura 1,5 mm, com requadro em perfis e chapas de ferro galvanizado - removível","M2",1]
["24","ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO"]
["24.01","Caixilho em ferro"]
["24.01.010","Caixilho em ferro fixo, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.54]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.75]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.93]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.031245","Caixilho em perfis de chapa dobrada, com espessura de 1/8´, baguetes em chapa de aço 14, para fixação de vidros, sob medida","M2",1]
["24.01.030","Caixilho em ferro basculante, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.54]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.75]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.92]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.031244","Caixilho em ferro, tipo basculante, perfil em ´T´ e ´L´ com espessura de 1/8´, sob medida","M2",1]
["24.01.070","Caixilho em ferro de correr, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.54]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.75]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.93]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.031241","Caixilho de correr em chapa de ferro dobrado, com subdivisão, sob medida","M2",1]
["24.01.090","Caixilho em ferro com ventilação permanente, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.54]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.75]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.93]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.090241","Caixilho em ferro com ventilação permanente, perfil de ferro tipo ´T´ de 1´ x 1/8´ - sob medida","M2",1]
["24.01.100","Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.54]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.75]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.93]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.031205","Veneziana de ferro com folhas fixas e de correr sem grade, com 6 folhas; referência comercial JVB 62.51.301-2/62.51.304-7 Belfort da Sasazaki ou equivalente - linha comercial","M2",1]
["24.01.110","Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.54]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.75]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.93]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.090904","Caixilho em ferro veneziana em perfis ´L´ e ´T´ com espessura de 1/8´ - sob medida","M2",1]
["24.01.120","Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro","M2"]
["H.04.000.031111","Mão de obra especializada para instalação de veneziana industrial em aço galvanizado com aletas em resina reforçada de fibra de vidro","M2",1]
["H.06.000.031110","Veneziana industrial em aço galvanizado com aletas em resina reforçada de fibra de vidro","M2",1]
["24.01.180","Caixilho removível em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1\", fio 12, com requadro tubular de aço carbono, sob medida","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.4]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.58399999999999996]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2E-3]
["H.04.000.031270","Caixilho removível em tela de aço galvanizada, tipo ondulada com malha 1´, fio 12, com requadro tubular de aço carbono de 2´, sob medida","M2",1]
["24.01.190","Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2\", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.4]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.58399999999999996]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2E-3]
["H.04.000.031269","Caixilho fixo em tela de aço galvanizada, tipo ondulada com malha 1/2´, fio 12, com requadro cantoneira de aço carbono, sob medida","M2",1]
["24.01.200","Caixilho fixo em aço SAE 1010/1020 para vidro à prova de bala, sob medida","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.03]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.38]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.84]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.75]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.93]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.04.000.031282","Caixilho para vidro á prova de bala em aço SAE1010/1020","M2",1]
["24.01.280","Caixilho tipo guichê em chapa de aço","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["S.04.000.031142","Porta/balcão tipo basculante com acionamento manual - 3,50 x 1,50 m - BA-10","M2",1]
["24.02","Portas, portões e gradis"]
["24.02.010","Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.031045","Porta ferro de abrir para receber vidro, sob medida","M2",1]
["24.02.040","Porta/portão tipo gradil sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.031296","Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida","M2",1]
["24.02.050","Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["B.01.000.010146","Servente","H",5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.84]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.01.000.031213","Porta corta-fogo classe P.90 leve de 90x210cm, completa, com maçaneta tipo alavanca e batentes (NBR 11742)","UN",1]
["24.02.052","Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["B.01.000.010146","Servente","H",5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.84]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.01.000.031233","Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210cm, completa, com maçaneta tipo alavanca e batentes (NBR 11742)","UN",1]
["24.02.054","Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["B.01.000.010146","Servente","H",5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.84]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.01.000.021234","Porta corta-fogo em aço galvanizada P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa; ref. Authentic ou equivalente","M2",1]
["24.02.056","Porta corta-fogo classe P.120 de 80 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.84]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.01.000.021229","Porta corta-fogo classe P.120 de 80 x 210 cm, chapa de aço n. 26, com uma folha de abrir, completa, sem barra antipânico","UN",1]
["24.02.058","Porta corta-fogo classe P.120 de 90 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.84]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.01.000.021403","Porta corta-fogo classe P.120 de 90 x 210 cm, chapa de aço n. 26, com uma folha de abrir, completa, sem barra anti-pânico","UN",1]
["24.02.060","Porta/portão de abrir em chapa, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.031222","Porta em chapa n° 14 com batente","M2",1]
["24.02.070","Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.031206","Porta de ferro veneziana de abrir 217 x 87 cm, 1 folha, ref. Belfort da Sasazaki ou equivalente - linha comercial","M2",1]
["24.02.080","Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.030355","Porta veneziana completa para abrigo em chapa","M2",1]
["24.02.100","Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.04.000.091169","Portão 1 ou 2 folhas tubular com tela de arame galvanizado, completo até 2,50m","M2",1]
["24.02.270","Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.04.000.091532","Portão com 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado, para alambrado, com altura acima de 2,50m","M2",1]
["24.02.280","Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.04.000.031224","Porta/portão correr tela ondulada em aço galvanizado sobmedida","M2",1]
["24.02.290","Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.031225","Porta/portão correr em chapa cega dupla, sobmedida","M2",1]
["24.02.410","Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.04.000.031249","Porta em ferro galvanizado de correr, para vidro 2 folhas, completa sob medida","M2",1]
["24.02.430","Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para receber vidro, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.031262","Porta ferro de abrir para receber vidro, parte inferior chapeada sob medida","M2",1]
["24.02.450","Grade de proteção para caixilhos","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.84]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.78]
["H.03.000.031266","Grade de proteção para caixilhos","M2",1]
["24.02.460","Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.04.000.031272","Porta de abrir em tela de aço galvanizado, ondulada de 1´ fio 12, sob medida","M2",1]
["24.02.470","Portinhola de correr em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.84]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.78]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.031275","Portinhola de correr em chapa de aço 1/4´, para \"passa pacote\", completa","M2",1]
["24.02.480","Portinhola de abrir em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.84]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.78]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.031276","Portinhola de abrir, dupla, em chapa de aço 10, para \"passa pacote\", completa sob medida","M2",1]
["24.02.490","Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.54]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.75]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.93]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.031274","Grade de proteção em barra chata soldada 1 1/2´x1/4´, com requadro em chapa dobrada","M2",1]
["24.02.590","Porta de enrolar manual, cega ou vazada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",4.58]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.2999999999999999E-2]
["H.04.000.031030","Porta de enrolar manual em chapa de aço galvanizado 22 perfil articulada raiada, meia cana cega ou vazada","M2",1]
["24.02.630","Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3´, com tela em aço galvanizado de 2´, altura acima de 3,00 m, completo","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.04.000.031395","Portão 2 folhas tubular diâmetro 3´, com tela em aço galvanizado 2´, altura acima 3,0m, completo; ref. São Luiz, Alambre e Pruden Art ou equivalente","M2",1]
["24.02.810","Porta/portão de abrir em chapa cega com isolamento acústico, sob medida","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",3.65]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.38]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1.83]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.75]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["E.05.000.026704","Chapa de ferro Nº 14","KG",15.26]
["F.07.000.024571","Manta de lã de vidro e/ou lã de rocha de 1´","M2",1]
["H.03.000.031222","Porta em chapa n° 14 com batente","M2",1]
["H.13.000.069565","Solda eletrolítica tipo Smaw-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm, ref. ESAB, LINCOLN e WELD","KG",1.6]
["24.02.811","Porta de ferro acústica, espessura de 80mm, batente tripla vedação 185mm, com fechadura e maçaneta - 50 dB","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2.2222]
["B.01.000.010146","Servente","H",5.5556000000000001]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",4.2667000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.111]
["H.03.000.027618","Porta de ferro acústica, espessura de 80mm, batente tripla vedação 185mm, com fechadura e maçaneta, pintura eletrostática cor a definir","M2",1]
["24.02.840","Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.78]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.84]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.027541","Portão tipo basculante com contrapeso, em chapa metálica 14 calandrada, estruturado com perfis metálicos, uma folha, de 3,30 x 7,20 m, completo, sem motor","M2",1]
["24.02.900","Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, completa","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.84]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.1800000000000002]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.031627","Porta de abrir em chapa dupla 14 com visor, batente envolvente, completa","M2",1]
["24.02.930","Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.1999999999999998E-3]
["H.04.000.026223","Portão de abrir 2 folhas, com tela ondulada galvanizada, malha 2´ e fio 10BWG, cantoneira 5/8x1/8, esquadro tubular de 100x50mm, aço SAE 1008/1010 galvanizado","M2",1]
["24.03","Elementos em ferro"]
["24.03.040","Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["H.04.000.031352","Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ com tela ondulada artística","M",1]
["24.03.060","Escada marinheiro (galvanizada)","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["H.04.000.031375","Escada marinheiro galvanizada","M",1]
["24.03.080","Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´)","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["H.04.000.031374","Escada marinheiro galvanizada com guarda-corpo","M",1]
["24.03.100","Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["H.04.000.031390","Tampa para alçapão em chapa de aço galvanizada de 14, com porta cadeado","UN",1.73]
["24.03.200","Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.33]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.33]
["S.04.000.027499","Galvanização a frio (tinta rica em zinco)","L",0.01]
["S.04.000.090258","Tela tipo mosquiteira em arame galvanizado malha 14, fio 30, abertura 1,5 mm, com requadro em perfis e chapas de ferro galvanizado - removível","M2",1]
["24.03.210","Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["E.03.000.026726","Parafuso com arruela e bucha S8 de 4,8 x 50 mm, tipo panela","UN",2.02]
["H.03.000.090910","Tela de proteção de aço, malha ondulada artística de 1´, fio 10 com requadro em perfil ´L´ de 1´ x 1´ x 1/8´ - (3,40 x 1,30 m)","M2",1]
["24.03.290","Fechamento em chapa de aço galvanizada nº 14 MSG, perfurada com diâmetro de 12,7 mm, requadro em chapa dobrada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.54]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.75]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.93]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.03.000.068037","Fechamento em chapa de aço 14 MSG perfurada com diâmetro de 12,7 mm, com requadro em chapa dobrada","M2",1]
["24.03.300","Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.84]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.78]
["H.03.000.031273","Fechamento em chapa metálica expandida EXP-12D com requadro em cantoneira","M2",1]
["24.03.310","Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["H.04.000.031006","Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´","M",1]
["24.03.320","Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["H.04.000.031007","Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro de 2´","M",1]
["24.03.340","Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["H.04.000.026666","Tampa em chapa xadrez galvanizada a fogo antiderrapante, espessura 1/4´ 50kg/m² com cantoneira 1´ x 1´ x 1/8´","M2",1]
["24.03.410","Fechamento em chapa perfurada, furos quadrados 4 x 4 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.54]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.75]
["H.03.000.031126","Fechamento em chapa perfurada de 1,2mm, furos quadrados 4x4mm, com requadro cantoneira em aço carbono, sob medida","M2",1]
["24.03.680","Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.84]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.78]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",19.100000000000001]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.04]
["E.05.000.026678","Ferro cantoneira abas iguais em aço carbono, de 1´ x 1´ x 1/8´","KG",10.7]
["H.04.000.092773","Grade para piso eletrofundida em aço carbono galvanizado a fogo antiderrapante de 30 x 100 mm, barra chata 4 x 2 mm e redonda com diâmetro de 5 mm","M2",1]
["24.03.690","Grade para forro eletrofundida, malha 25 x 100 mm, com barra de 25 x 2 mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["H.04.000.092647","Grade para forro eletrofundida em aço carbono galvanizado 1008/1010 malha 25x100mm, barra 25x2mm; ref. Metalgrade ou equivalente","M2",1]
["24.03.930","Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto","M2"]
["H.04.000.031633","Porta de enrolar em chapa de aço galvanizado, perfil meia-cana Tansvizion de 22, automatizada, com controle remoto, pintura eletrostática - instalada","M2",1]
["24.04","Esquadria, serralheria de segurança"]
["24.04.150","Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.84]
["H.09.000.031168","Porta de segurança de correr suspensa em grade com aço SAE 1045, com brete superior, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.220","Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.84]
["H.09.000.031361","Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro de 1´ - sem têmpera e revenimento - instalado","M2",1]
["24.04.230","Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.84]
["H.09.000.031362","Grade de segurança para janela em aço SAE 1045, diâmetro 1´ - sem têmpera e revenimento - instalado","M2",1]
["24.04.240","Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.84]
["H.09.000.031370","Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´ - sem têmpera e revenimento - instalado","M2",1]
["24.04.250","Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.84]
["H.09.000.031363","Porta de segurança de abrir em grade aço SAE 1045, diâmetro de 1´, sem completa - sem têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.260","Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.84]
["H.09.000.031364","Porta de segurança de abrir grade em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa - sem têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.270","Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo embutido em caixa, completa, sem têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.84]
["H.09.000.031368","Porta de segurança especial de abrir com grade em aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa - sem têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.280","Portão de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeado, para muralha, diâmetro 1´, completo, sem têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.84]
["H.09.000.031369","Portão de abrir para muralha em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa - sem têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.300","Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.84]
["H.09.000.031253","Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro de 1´, com têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.310","Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.84]
["H.09.000.031254","Grade de segurança para janela em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.320","Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.84]
["H.09.000.031260","Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, com têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.330","Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.84]
["H.09.000.031255","Porta de segurança de abrir em grade aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa - com têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.340","Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.84]
["H.09.000.031256","Porta de segurança de abrir grade em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.350","Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo embutido em caixa, completa, com têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.84]
["H.09.000.031257","Porta de segurança especial de abrir com grade em aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.360","Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, com isolamento acústico, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.84]
["F.07.000.024571","Manta de lã de vidro e/ou lã de rocha de 1´","M2",2]
["H.09.000.031256","Porta de segurança de abrir grade em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.370","Portão de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeado, para muralha, diâmetro 1´, completo, com têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.84]
["H.09.000.031258","Portão de abrir para muralha em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa - com têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.380","Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.84]
["H.09.000.031907","Porta de segurança de correr suspensa em grade em aço SAE 1045, chapeada, diâmetro de 1´, com brete vertical, completa - sem têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.400","Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.84]
["H.09.000.031628","Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, com brete lateral, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.410","Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.84]
["H.09.000.031629","Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, chapeada, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.420","Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento","M2"]
["A.05.000.027014","Locação máquinas de solda MIG/MAC, modelo TRR 3410 marca Bambozzi, (100% ciclo), para arame sólido/tubular 0,8 até 1,6mm, trifásicos, 220/380/440 V","UNDIA",0.4]
["A.06.000.027013","Gás para soldagem tipo MIG, ref. Coogar 215 ou equivalente","M3",0.125]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",3.75]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",4.3499999999999996]
["B.01.000.010148","Soldador","H",1.5]
["B.07.000.024042","Disco de corte 7´","UN",0.8]
["B.07.000.038005","Disco de desbaste 7´","UN",0.8]
["E.02.000.027011","Arame tipo MIG, diâmetro de 0,80 a 1,20 mm","KG",3.6]
["E.05.000.026704","Chapa de ferro Nº 14","KG",30.52]
["H.09.000.031631","Porta de segurança de correr/deslizante, em grade com aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.430","Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.84]
["H.09.000.031631","Porta de segurança de correr/deslizante, em grade com aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.610","Caixilho de segurança em aço SAE 1010/1020 tipo fixo e de correr, para receber vidro, com bandeira tipo veneziana","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.84]
["H.09.000.031622","Caixilho de segurança em aço SAE 1010/1020 tipo fixo e de correr (0,70x0,80m), para receber vidro, com bandeira tipo veneziana (0,375x0,80m)","M2",1]
["24.04.620","Guichê de segurança em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´', com têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.84]
["H.09.000.031623","Guichê de segurança em grade com aço SAE 1045, diâmetro de 1´, com têmpera e revenimento","M2",1]
["24.04.630","Guichê de segurança em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´', sem têmpera e revenimento","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.78]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.84]
["H.09.000.031625","Guichê de segurança em grade com aço SAE 1045, diâmetro de 1´, sem têmpera e revenimento","M2",1]
["24.06","Esquadria, serralheria e elemento em ferro."]
["24.06.030","Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´","M"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1]
["H.04.000.026233","Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ para receber vidro","M",1]
["H.07.000.037098","Vidro laminado temperado incolor de 8mm - material","M2",0.92]
["24.07","Portas, portões e gradis."]
["24.07.030","Porta de enrolar automatizado, em perfil meia cana perfurado, tipo transvision","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",4.58]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.2999999999999999E-2]
["H.04.000.026229","Porta de enrolar automatizada, em chapa aço galvanizado 20 perfil articulada raiada, meia cana com micro perfurações, tipo transvision, inclusive coluna","M2",1]
["24.07.040","Porta de abrir em chapa de aço galvanizado, com requadro em tela ondulada malha 2´ e fio 12","M2"]
["A.05.000.027014","Locação máquinas de solda MIG/MAC, modelo TRR 3410 marca Bambozzi, (100% ciclo), para arame sólido/tubular 0,8 até 1,6mm, trifásicos, 220/380/440 V","UNDIA",6.4000000000000001E-2]
["A.06.000.027013","Gás para soldagem tipo MIG, ref. Coogar 215 ou equivalente","M3",0.02]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.6]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.7]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.01.000.010148","Soldador","H",0.24]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.1999999999999998E-3]
["B.07.000.024042","Disco de corte 7´","UN",0.128]
["B.07.000.038005","Disco de desbaste 7´","UN",0.128]
["E.02.000.027011","Arame tipo MIG, diâmetro de 0,80 a 1,20 mm","KG",0.57599999999999996]
["E.10.000.027518","Tela de aço galvanizado, fio 12BWG, malha 2´ tipo alambrado","M2",7.0000000000000007E-2]
["H.03.000.031222","Porta em chapa n° 14 com batente","M2",1]
["24.08","Esquadria, serralheria e elemento em aço inoxidável"]
["24.08.020","Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.2]
["E.18.000.031932","Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´, acabamento aço inox 304 escovado, fixado com flange e canopla","M",1]
["24.08.031","Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2\"","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["E.18.000.031109","Corrimão em tubo redondo de aço inoxidável AISI 304 liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2\" (38,1mm), espessura de 1,5mm, acabamento escovado, sem arestas vivas, conforme NBR 9050, NBR 9077 E NBR 14718","M",1]
["24.08.040","Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["E.18.000.031933","Corrimão em tubo de aço inoxidável, diâmetro 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´, acabamento em aço inox 304 escovado, fixado com flange e canopla","M",1]
["24.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 24"]
["24.20.020","Recolocação de esquadrias metálicas","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["24.20.040","Recolocação de batentes","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.26]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.26]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.54]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["24.20.060","Recolocação de escada de marinheiro","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["24.20.090","Solda MIG em esquadrias metálicas","M"]
["A.05.000.027014","Locação máquinas de solda MIG/MAC, modelo TRR 3410 marca Bambozzi, (100% ciclo), para arame sólido/tubular 0,8 até 1,6mm, trifásicos, 220/380/440 V","UNDIA",0.13]
["A.06.000.027013","Gás para soldagem tipo MIG, ref. Coogar 215 ou equivalente","M3",0.04]
["B.01.000.010148","Soldador","H",0.95]
["E.02.000.027011","Arame tipo MIG, diâmetro de 0,80 a 1,20 mm","KG",1.1299999999999999]
["24.20.100","Brete para instalação lateral em grade de segurança","CJ"]
["A.05.000.027014","Locação máquinas de solda MIG/MAC, modelo TRR 3410 marca Bambozzi, (100% ciclo), para arame sólido/tubular 0,8 até 1,6mm, trifásicos, 220/380/440 V","UNDIA",0.06]
["A.06.000.027013","Gás para soldagem tipo MIG, ref. Coogar 215 ou equivalente","M3",0.02]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",2]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",2]
["E.02.000.027011","Arame tipo MIG, diâmetro de 0,80 a 1,20 mm","KG",0.56999999999999995]
["H.09.000.031181","Brete para instalação lateral em porta chapa/grade de segurança","CJ",1]
["24.20.120","Batente em chapa dobrada para portas","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.26]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.26]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.97]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.04.000.031312","Batente em chapa 16 dobrada e zincada","M",1]
["24.20.140","Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16´, para obras de segurança","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.26]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.26]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.97]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["H.09.000.031329","Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16´, para obras de segurança","M",1]
["24.20.200","Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.2]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1.2]
["E.05.000.026704","Chapa de ferro Nº 14","KG",15.26]
["H.13.000.069565","Solda eletrolítica tipo Smaw-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm, ref. ESAB, LINCOLN e WELD","KG",1.6]
["24.20.230","Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.15]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.3]
["E.10.000.027526","Tela ondulada de arame galvanizado, fio 10B WG, malha 1´ artística","M2",1.05]
["24.20.270","Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.15]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.3]
["E.02.000.090264","Arame galvanizado nº 14 BWG","KG",0.1]
["E.10.000.027529","Tela de alambrado em arame galvanizado, fio 16BWG, malha 1´","M2",1]
["24.20.300","Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 7,5 mm, espessura 1/8´ - soldagem tipo MIG","M2"]
["A.05.000.027014","Locação máquinas de solda MIG/MAC, modelo TRR 3410 marca Bambozzi, (100% ciclo), para arame sólido/tubular 0,8 até 1,6mm, trifásicos, 220/380/440 V","UNDIA",0.5]
["A.06.000.027013","Gás para soldagem tipo MIG, ref. Coogar 215 ou equivalente","M3",0.02]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",2]
["B.01.000.010148","Soldador","H",0.8]
["B.07.000.024042","Disco de corte 7´","UN",0.1]
["B.07.000.038005","Disco de desbaste 7´","UN",0.05]
["E.02.000.027011","Arame tipo MIG, diâmetro de 0,80 a 1,20 mm","KG",1.58]
["E.05.000.026198","Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 7,5 mm, área aberta 45%, e espessura de 1/8´, dimensão 2,0 x 1,0 m","M2",1.1000000000000001]
["24.20.310","Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 25 mm, espessura 1/4´ - inclusive soldagem","M2"]
["A.05.000.027014","Locação máquinas de solda MIG/MAC, modelo TRR 3410 marca Bambozzi, (100% ciclo), para arame sólido/tubular 0,8 até 1,6mm, trifásicos, 220/380/440 V","UNDIA",0.5]
["A.06.000.027013","Gás para soldagem tipo MIG, ref. Coogar 215 ou equivalente","M3",0.02]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.3]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",2]
["B.01.000.010148","Soldador","H",0.8]
["B.07.000.024042","Disco de corte 7´","UN",0.1]
["B.07.000.038005","Disco de desbaste 7´","UN",0.05]
["E.02.000.027011","Arame tipo MIG, diâmetro de 0,80 a 1,20 mm","KG",1.58]
["H.03.000.026208","Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 25mm, área aberta de 57%, espessura 1/4´ - inclusive sondagem","M2",1.1000000000000001]
["25","ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO"]
["25.01","Caixilho em alumínio"]
["25.01.020","Caixilho em alumínio fixo, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.031155","Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 fixo, sob medida","M2",1]
["25.01.030","Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.031101","Caixilho em alumínio tipo basculante com vidro, linha comercial","M2",1]
["25.01.040","Caixilho em alumínio basculante, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.031153","Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 basculante, sob medida","M2",1]
["25.01.050","Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.031102","Caixilho em alumínio tipo maxim-ar com vidro, linha comercial","M2",1]
["25.01.060","Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.031156","Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 maxim-ar, sob medida","M2",1]
["25.01.070","Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.031103","Caixilho em alumínio tipo correr com vidro, linha comercial","M2",1]
["25.01.080","Caixilho em alumínio de correr, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.031002","Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 de correr, sob medida","M2",1]
["25.01.090","Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.031104","Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial","M2",1]
["25.01.100","Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.090632","Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25, tipo veneziana, sob medida","M2",1]
["25.01.110","Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["H.05.000.031154","Caixilho guilhotina em alumínio anodizado natural, sob medida, instalado - sem vidros","M2",1]
["S.05.000.039039","Argamassa mista com areia grossa 1:2:8","M3",8.5000000000000006E-3]
["25.01.120","Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas em fibra de vidro","M2"]
["H.04.000.031111","Mão de obra especializada para instalação de veneziana industrial em aço galvanizado com aletas em resina reforçada de fibra de vidro","M2",1]
["H.05.000.031109","Veneziana industrial em alumínio com aletas em fiber-glass, ref. Comovent ou equivalente","M2",1]
["25.01.240","Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.73]
["H.05.000.030403","Caixilho fixo em alumínio com pintura eletrostática branca, sob medida, instalado - sem vidros","M2",1]
["S.05.000.039039","Argamassa mista com areia grossa 1:2:8","M3",6.4999999999999997E-3]
["25.01.361","Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.032422","Caixilho em alumínio tipo maxim-ar com vidro liso ou mini boreal, cor branco; ref. Sasazaki, Ebel, Gravia, Atlântica ou equivalente, linha comercial","M2",1]
["25.01.371","Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.032426","Caixilho em alumínio tipo basculante com vidro mini boreal, cor branco; referência comercial Sasazaki, Gravia, Atlantica ou equivalente - linha comercial","M2",1]
["25.01.380","Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.032427","Caixilho em alumínio de correr com vidro, cor branco; referência comercial Sasazaki, Ebel, Brimak, Atlantica ou equivalente - linha comercial","M2",1]
["25.01.400","Caixilho em alumínio anodizado fixo","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.73]
["S.05.000.032432","Caixilho em alumínio anodizado comum, fixo sem ventilação permanente, H= 1,00m, L= 1,20m, rerfil 30 - sem vidros","M2",1]
["S.05.000.039039","Argamassa mista com areia grossa 1:2:8","M3",6.4999999999999997E-3]
["25.01.410","Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.73]
["S.05.000.032433","Caixilho de alumínio anodizado comum, tipo maxim-ar, H= 0,90m, L- 1,20m, linha 30 - sem vidros","M2",1]
["S.05.000.039039","Argamassa mista com areia grossa 1:2:8","M3",6.4999999999999997E-3]
["25.01.430","Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["H.05.000.027629","Caixilho em alumínio anodizado natural fixo, linha Cittá da Alcoa ou equivalente","M2",1]
["25.01.440","Caixilho em alumínio maxim-ar, tipo fachada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["H.05.000.027630","Caixilho em alumínio anodizado natural maxim-ar, linha Cittá da Alcoa ou equivalente","M2",1]
["25.01.450","Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["H.05.000.027631","Caixilho em alumínio anodizado natural para pele de vidro, linha Cittá da Alcoa ou equivalente","M2",1]
["25.01.460","Gradil em alumínio natural, sob medida","M2"]
["E.07.000.027632","Gradil em alumínio natural com portão central de 2 folhas de 80cm cada - sob medida","M2",1]
["25.01.470","Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco","M2"]
["H.05.000.030415","Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado branco, linha 25 - sob medida","M2",1]
["25.01.480","Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco","M2"]
["H.05.000.032437","Caixilho em alumínio basculante, com pintura eletrostática branca, sob medida","M2",1]
["25.01.490","Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco","M2"]
["H.05.000.032439","Caixilho em alumínio maxim-ar com pintura eletrostática, cor branco, sob medida","M2",1]
["25.01.500","Caixilho em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.027635","Caixilho fixo em alumínio anodizado, nas cores bronze/preto, linha 30 - sem vidro","M2",1]
["25.01.510","Caixilho em alumínio anodizado basculante, sob medida - bronze/preto","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.027636","Caixilho basculante em alumínio anodizado, nas cores bronze/preto, linha 30 - sem vidro","M2",1]
["25.01.520","Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar, sob medida - bronze/preto","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.027637","Caixilho maxim-ar em alumínio anodizado, nas cores bronze/preto, linha 30 - sem vidro","M2",1]
["25.01.530","Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.027638","Caixilho de correr em alumínio anodizado, nas cores bronze/preto, linha 30 - sem vidro","M2",1]
["25.02","Porta em alumínio"]
["25.02.020","Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.1999999999999998E-3]
["H.05.000.031128","Porta de entrada em alumínio anodizado fosco L 30, 01 folha de giro, completa com batente e ferragem, sob medida","M2",1]
["25.02.040","Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.1999999999999998E-3]
["H.05.000.031127","Porta de entrada em alumínio anodizado fosco L 30 de correr, completa com batente e ferragem, sob medida","M2",1]
["25.02.042","Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["H.05.000.027646","Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, trilho na parte superior, sob medida","M2",1]
["S.04.000.026727","Parafuso auto-atarraxante 5,5x38mm com arruela e bucha tipo S8","CJ",1.8]
["S.04.000.042631","Cantoneira em aço galvanizado de 2\" x 2\" x 1/8\"","M",1]
["S.04.000.042634","Trilho chapa 50x60x1,9mm galvanizado para porta de correr","M",1]
["S.04.000.042635","Rodizio em aço duplo de 1 1/2\"","UN",1]
["25.02.050","Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.1999999999999998E-3]
["H.05.000.031107","Porta veneziana abrir em alumínio, linha comercial","M2",1]
["25.02.060","Porta/portinhola em alumínio, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.1999999999999998E-3]
["H.05.000.090633","Portinhola em alumínio anodizado fosco L 16, tipo veneziana de giro para abrigo, completa, com batente e ferragens, sob medida","M2",1]
["25.02.070","Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.1999999999999998E-3]
["H.05.000.031108","Portinhola tipo veneziana alumínio, linha comercial","M2",1]
["25.02.110","Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.1999999999999998E-3]
["H.05.000.031120","Porta em alumínio anodizado fosco L 30, tipo veneziana de giro, completa com batente e ferragem, sob medida com referência 90 cm x 185 cm","M2",1]
["25.02.211","Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.1999999999999998E-3]
["H.05.000.032421","Porta veneziana de abrir em alumínio, cor branca, com pintura eletrostática a pó; ref. Sasazaki, Ebel, Brimak ou equivalente, linha comercial","M2",1]
["25.02.221","Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.1999999999999998E-3]
["H.05.000.032419","Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro liso, linha 25, cor branca, folhas móveis, vidro liso; ref. linha 25 Magnum da Atlântica Esquadrias, linha 25 Premium da Lux Esquadrias, linha 25 da AJ Esquadrias ou equivalente - linha comercial","M2",1]
["25.02.230","Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.027639","Porta de abrir em alumínio anodizado, nas cores bronze/preto, linha 30 - sem vidro","M2",1]
["25.02.240","Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.027640","Porta de correr em alumínio anodizado, nas cores bronze/preto, linha 30 - sem vidro","M2",1]
["25.02.250","Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.027641","Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, nas cores bronze/preto, linha 30 - sem vidro","M2",1]
["25.02.260","Portinhola em alumínio anodizado de correr, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.9260000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",9.1000000000000004E-3]
["H.05.000.027642","Portinhola de correr em alumínio anodizado linha 30, tipo veneziana, nas cores bronze/preto","M2",1]
["25.02.300","Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.1999999999999998E-3]
["H.05.000.027644","Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática branca, sob medida, instalada - SEM VIDRO","M2",1]
["25.02.310","Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.0299999999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.1999999999999998E-3]
["H.05.000.027645","Porta de abrir em alumínio tipo lambri branco, sob medida - sem vidro, ref. comercial project MGM ou equivalente","M2",1]
["25.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 25"]
["25.20.020","Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio","M2"]
["R.03.000.020338","Tela tipo mosquiteira removível em fibra de vidro revestida em pvc, perfil alumínio, borracha EPDM, Kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas","M2",1]
["26","ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO"]
["26.01","Vidro comum e laminado"]
["26.01.020","Vidro liso transparente de 3 mm","M2"]
["B.01.000.010186","Vidraceiro","H",1]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",2]
["H.07.000.037081","Vidro liso transparente de 3 mm - material","M2",1.1000000000000001]
["26.01.040","Vidro liso transparente de 4 mm","M2"]
["B.01.000.010186","Vidraceiro","H",1]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",2]
["H.07.000.037082","Vidro liso transparente de 4 mm - material","M2",1.1000000000000001]
["26.01.060","Vidro liso transparente de 5 mm","M2"]
["B.01.000.010186","Vidraceiro","H",1]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",2]
["H.07.000.037083","Vidro liso transparente de 5 mm - material","M2",1.1000000000000001]
["26.01.080","Vidro liso transparente de 6 mm","M2"]
["B.01.000.010186","Vidraceiro","H",1]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",2]
["H.07.000.037084","Vidro liso transparente de 6 mm - material","M2",1.1000000000000001]
["26.01.140","Vidro liso laminado colorido de 6 mm","M2"]
["B.01.000.010186","Vidraceiro","H",1]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",2]
["H.07.000.037079","Vidro liso laminado colorido de 6 mm - material","M2",1.1000000000000001]
["26.01.155","Vidro liso laminado colorido de 10 mm","M2"]
["B.01.000.010186","Vidraceiro","H",1]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",2]
["H.07.000.037013","Vidro liso laminado colorido de 10 mm - material","M2",1.1000000000000001]
["26.01.160","Vidro liso laminado leitoso de 6 mm","M2"]
["B.01.000.010186","Vidraceiro","H",1]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",2]
["H.07.000.037080","Vidro liso laminado leitoso de 6 mm - material","M2",1.1000000000000001]
["26.01.168","Vidro liso laminado incolor de 6 mm","M2"]
["B.01.000.010186","Vidraceiro","H",1]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",2]
["H.07.000.037074","Vidro liso laminado incolor de 6 mm - material","M2",1.1000000000000001]
["26.01.169","Vidro liso laminado incolor de 8 mm","M2"]
["B.01.000.010186","Vidraceiro","H",1]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",2]
["H.07.000.037040","Vidro liso laminado, com filme polivinil butiral (PVB), incolor de 8 mm - material","M2",1.1000000000000001]
["26.01.170","Vidro liso laminado incolor de 10 mm","M2"]
["B.01.000.010186","Vidraceiro","H",1]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",2]
["H.07.000.037008","Vidro liso laminado incolor de 10 mm - material","M2",1.1000000000000001]
["26.01.190","Vidro liso laminado jateado de 6 mm","M2"]
["B.01.000.010186","Vidraceiro","H",1]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",2]
["H.07.000.037005","Vidro liso laminado jateado de 6 mm - material","M2",1.1000000000000001]
["26.01.230","Vidro fantasia de 3/4 mm","M2"]
["B.01.000.010186","Vidraceiro","H",1]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",2]
["H.07.000.037042","Vidro fantasia de 3/4 mm - material","M2",1.1000000000000001]
["26.01.348","Vidro multilaminado de alta segurança, proteção balística nível III","M2"]
["H.07.000.037099","Vidro multilaminado de alta segurança, com proteção balística de nível III, com espessura final de 51 a 70 mm, com certificação Retex; ref. Inovaglass, Blindare, Grupo Fort ou equivalente - instalado","M2",1]
["26.01.350","Vidro multilaminado de alta segurança em policarbonato, proteção balística nível III","M2"]
["H.07.000.037033","Vidro multilaminado de alta segurança (blindado) em policarbonato, com certificação Retex; ref. NIJ III da Fanavid ou equivalente - material","M2",1.2]
["26.01.460","Vidros float monolíticos verde de 6 mm","M2"]
["B.01.000.010186","Vidraceiro","H",1]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",1]
["H.07.000.037073","Vidros float monolíticos de aparência verde, com espessura de 6 mm","M2",1.1000000000000001]
["26.02","Vidro temperado"]
["26.02.020","Vidro temperado incolor de 6 mm","M2"]
["H.07.000.037089","Vidro temperado incolor 6 mm - material","M2",1.2]
["26.02.040","Vidro temperado incolor de 8 mm","M2"]
["H.07.000.037090","Vidro temperado incolor 8 mm - material","M2",1.2]
["26.02.060","Vidro temperado incolor de 10 mm","M2"]
["H.07.000.037088","Vidro temperado incolor 10 mm - material","M2",1.2]
["26.02.120","Vidro temperado cinza ou bronze de 6 mm","M2"]
["H.07.000.037086","Vidro temperado cinza ou bronze 6 mm - material","M2",1.2]
["26.02.140","Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm","M2"]
["H.07.000.037087","Vidro temperado cinza ou bronze 8 mm - material","M2",1.2]
["26.02.160","Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm","M2"]
["H.07.000.037095","Vidro temperado cinza ou bronze 10 mm - material","M2",1.2]
["26.02.170","Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm","M2"]
["H.07.000.037004","Vidro temperado serigrafado Sreen de 8 mm incolor - material","M2",1.2]
["26.02.300","Vidro temperado neutro verde de 10 mm","M2"]
["H.07.000.037048","Vidro temperado neutro verde de 10 mm - material","M2",1.2]
["26.03","Vidro especial"]
["26.03.070","Vidro laminado temperado incolor de 8mm","M2"]
["H.07.000.037098","Vidro laminado temperado incolor de 8mm - material","M2",1.2]
["26.03.074","Vidro laminado temperado incolor de 16 mm","M2"]
["H.07.000.037047","Vidro liso incolor laminado e temperado, espessura de 16 mm (8+8); ref. Personal ou equivalente - material","M2",1.2]
["26.03.090","Vidro laminado temperado jateado de 8 mm","M2"]
["H.07.000.037100","Vidro laminado temperado jateado de 8mm - material","M2",1.2]
["26.03.300","Vidro laminado temperado neutro verde de 12 mm","M2"]
["H.07.000.037049","Vidro laminado temperado neutro verde, composto por vidro temperado neutro verde 6 mm, camada de PVB e vidro temperado incolor 6 mm - material","M2",1.2]
["26.04","Espelhos"]
["26.04.010","Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm","M2"]
["H.07.000.037026","Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, sobre superfície plana, peças aproximadamente 0,5 a 4,12 m²","M2",1]
["26.04.030","Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["E.03.000.026548","Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm","UN",2]
["H.07.000.037011","Espelho comum com espessura de 3mm, com moldura em perfil de alumínio de 1cm, fundo em chapa compensada com 3 mm de espessura","M2",1]
["26.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 26"]
["26.20.010","Massa para vidro","M"]
["B.01.000.010186","Vidraceiro","H",0.15]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",0.4]
["26.20.020","Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes","M2"]
["B.01.000.010186","Vidraceiro","H",2]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",2]
["27","ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL"]
["27.02","Policarbonato"]
["27.02.001","Chapa em policarbonato compacta, fumê, espessura de 6mm","M2"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.97]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1.97]
["F.04.000.025600","Chapa em policarbonato compacto, cor fumê/bronze, espessura de 6mm","M2",1.1000000000000001]
["27.02.011","Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm","M2"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.97]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1.97]
["F.04.000.025601","Chapa em policarbonato compacto, cor cristal, espessura de 6mm","M2",1.1000000000000001]
["27.02.041","Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm","M2"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.97]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1.97]
["F.04.000.025602","Chapa em policarbonato compacto, cor cristal, espessura de 10mm","M2",1.1000000000000001]
["27.02.050","Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm","M2"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.97]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1.97]
["F.04.000.090497","Chapa em policarbonato alveolar de 6mm","M2",1.1000000000000001]
["27.03","Chapa de fibra de vidro"]
["27.03.030","Placa de poliéster reforçada com fibra de vidro de 3 mm","M2"]
["B.01.000.010186","Vidraceiro","H",2]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",2]
["H.06.000.037103","Placa de poliester insaturado com fibra vidro de 3 mm","M2",1.02]
["27.04","PVC / VINIL"]
["27.04.031","Caixilho de correr em PVC com vidro e persiana","M2"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",2.1]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1.7]
["H.06.000.031640","Caixilho de correr com requadro em PVC, 2 folhas móveis, vidro-simples e liso de 3 a 4mm, persiana manual integrada; ref. Brimak, Eurosystem, Belle Acoustique, Marframe ou equivalente","M2",1]
["27.04.040","Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 131 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.8]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.9]
["M.04.000.030376","Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com altura de 131mm, barras de 4,0m, nas azul ou marfim, ref. TEC 026 da Tecnoperfil ou equivalente","M",1]
["27.04.050","Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["M.04.000.030377","Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com altura de 150mm, nas amarelo, branco ou preto, rolo de 25m, ref. TEC 913 da Tecnoperfil ou equivalente","M",1.03]
["27.04.051","Faixa em vinil para proteção de paredes, com amortecimento à alto impacto, altura de 400 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["M.04.000.030380","Faixa protetora em vinil de alto impacto para paredes, altura de 400mm, várias cores, com tratamento antibacteriano, antifungo, antimofo, retardante de chama e resistente a impacto, ref. Cosimo Cataldo, Enterprises Arquitetura ou equivalente","M",1]
["S.03.000.028009","Cola de contato para chapa vinílica / borracha","KG",0.05]
["27.04.052","Cantoneira adesiva em vinil de alto impacto","M"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.15]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.15]
["M.04.000.030382","Cantoneira autoadesiva em vinil de alto impacto, aba 2cm a 3,8cm, espessura 2mm, ângulo 90º, cor branca; ref. Enterprises Arquitetura, Cosimo Cataldo ou equivalente","M",1]
["27.04.060","Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.8]
["M.04.000.030378","Bate-maca ou protetor curvo de parede em PVC, com altura de 200mm, nas cores branco, bege azul escuro, barra de 4m, ref. TEC 198 da Tecnoperfil ou equivalente","M",1]
["27.04.070","Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.7]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["M.04.000.030379","Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com altura de 200mm, barra de 4m, ref. TEC 200 da Tecnoperfil ou equivalente","M",1]
["28","FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS"]
["28.01","Ferragem para porta"]
["28.01.020","Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha","CJ"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["H.08.000.031734","Dobradiça em latão cromado reforçada com anéis de 3 1/2\" x 3\", ref. La Fonte Dob 85 3 1/2\" x 3\" LT S/P CR, 3635 da União Mundial ou equivalente","UN",3]
["H.08.000.035003","Fechadura completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa de 1 folha, ref. Francesa 460-45 da Pado ou equivalente","CJ",1]
["28.01.030","Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas","CJ"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",2]
["H.08.000.031687","Fecho de embutir de alavanca, com 20 cm, em latão cromado; ref. 1011 / 20 FC da Arouca ou equivalente","UN",1]
["H.08.000.031688","Fecho tipo ´unho´ de 10 cm em latão cromado de embutir","UN",1]
["H.08.000.031734","Dobradiça em latão cromado reforçada com anéis de 3 1/2\" x 3\", ref. La Fonte Dob 85 3 1/2\" x 3\" LT S/P CR, 3635 da União Mundial ou equivalente","UN",6]
["H.08.000.035003","Fechadura completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa de 1 folha, ref. Francesa 460-45 da Pado ou equivalente","CJ",1]
["28.01.040","Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha","CJ"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["H.08.000.031645","Dobradiça em latão cromado de 3 1/2\" x 3\", ref. La Fonte Dob 90 3 1/2\" x 3\" LT S/P CR, Arouca 346, 3500 da União Mundial ou equivalente","UN",3]
["H.08.000.035004","Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, com miolo tipo gorges, para porta interna com 1 folha; referência 721/01 CR da Pado, 402526/40 da Arouca ou equivalente","CJ",1]
["28.01.050","Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas","CJ"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",2]
["H.08.000.031645","Dobradiça em latão cromado de 3 1/2\" x 3\", ref. La Fonte Dob 90 3 1/2\" x 3\" LT S/P CR, Arouca 346, 3500 da União Mundial ou equivalente","UN",6]
["H.08.000.031687","Fecho de embutir de alavanca, com 20 cm, em latão cromado; ref. 1011 / 20 FC da Arouca ou equivalente","UN",1]
["H.08.000.031688","Fecho tipo ´unho´ de 10 cm em latão cromado de embutir","UN",1]
["H.08.000.035004","Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, com miolo tipo gorges, para porta interna com 1 folha; referência 721/01 CR da Pado, 402526/40 da Arouca ou equivalente","CJ",1]
["28.01.070","Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado","CJ"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["H.08.000.031715","Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado; ref. 1515/136 Arouca, 719 AZ CR La Fonte, 801 AZ CR 35mm Lockwell ou equivalente","UN",1]
["S.04.000.031731","Dobradiça em aço cromado com pino e bola em aço de 3 1/2´ x 3´","UN",3]
["28.01.080","Ferragem adicional para porta vão simples em divisória","CJ"]
["H.08.000.031698","Ferragem adicional para porta de divisória, vão simples colocado","UN",1]
["28.01.090","Ferragem adicional para porta vão duplo em divisória","CJ"]
["H.08.000.031699","Ferragem adicional para porta de divisória, vão duplo colocado","UN",1]
["28.01.146","Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["H.08.000.035009","Fechadura eletroímã para capacidade de atraque de 150kgf","UN",1]
["28.01.150","Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["H.08.000.035010","Fechadura elétrica de sobrepor e fonte, para portas ou portões de metal ou madeira, ref. C-90 dupla da HDL; fonte com botão, ref. TRA-400 da HDL, ou equivalente","CJ",1]
["28.01.160","Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.4]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.4]
["H.08.000.035011","Mola aérea para porta com esforço acima de 50kg até 60kg, ref. MA 200 potência 3 fabricação Dorma, linha 770 POT2 fabricação Disafe ou equivalente","UN",1]
["28.01.171","Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.4]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.4]
["H.08.000.035012","Mola aérea para porta com esforço acima de 60kg até 80kg, ref. MA 200 potência 4 fabricação Dorma, linha 770POT2 fabricação Disafe ou equivalente","UN",1]
["28.01.180","Mola aérea hidráulica, para porta com largura até 1,60 m","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1]
["H.08.000.035013","Mola aérea hidráulica com calha deslizante, para porta com largura até 1,60mm, com esforço de 81 até 250kg, ref. TS 93B / TS 93 System da Dorma, linha 6825 fabricação Disafe ou equivalente","UN",1]
["28.01.210","Fechadura tipo alavanca com chave para porta corta-fogo","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.75]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.75]
["H.08.000.031218","Fechadura tipo alavanca com chave para porta corta-fogo, cilindro para acionamento com chave; ref. PHT05 da Dorma, 5122 Sobrano, 09.164-065-PPT La Fonte ou equivalente","UN",1]
["28.01.250","Visor tipo olho mágico","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.3]
["H.08.000.031697","Visor tipo olho mágico com ângulo de visualização de 200°; ref. Vonder ou equivalente","UN",1]
["28.01.270","Fechadura de segurança para cela tipo gorges, com clic e abertura de um lado","CJ"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.2]
["H.12.000.031752","Fechadura para cela com abertura de 1 lado, ref. Arouca 7979FZ ( 2 chaves )","CJ",1]
["28.01.280","Fechadura de segurança para cela tipo gorges, com clic e abertura de um lado, embutida em caixa","CJ"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.2]
["H.12.000.031754","Fechadura para cela com abertura de 1 lado, ref. Arouca 7981FZ ( 2 chaves )","CJ",1]
["28.01.290","Fechadura de segurança para corredor tipo gorges, com abertura de dois lados","CJ"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.2]
["H.12.000.031755","Fechadura de segurança para corredor, com abertura 2 lados, ref. Arouca 7980 FZ ( 2chaves )","CJ",1]
["28.01.330","Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1]
["H.08.000.031726","Mola de piso para porta com largura até 1,10m e esforço até 120kg, ref. BTS 75 V fabricação Dorma ou equivalente","UN",1]
["28.01.400","Ferrolho de segurança de 1,20 m, para adaptação em portas de celas, embutido em caixa","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",2]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",2]
["H.09.000.031341","Ferrolho de segurança de 1,20 m, DN= 1´, para adaptação em portas de celas, embutido em caixa externamente","UN",1]
["28.01.550","Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["H.08.000.035019","Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável e rozeta, ref. Victória Ecoinox 882 IXE externa da Pado ou equivalente","UN",1]
["28.05","Cadeado"]
["28.05.020","Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 25/27mm","UN"]
["H.08.000.031723","Cadeado com haste de aço, 25/27 mm, ref. CR25 da Papaiz, E27 da Pado ou equivalente","UN",1]
["28.05.040","Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 35/36mm","UN"]
["H.08.000.031719","Cadeado com haste de aço, 35/36 mm, ref. CR35 da Papaiz, E35 da Pado ou equivalente","UN",1]
["28.05.060","Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm","UN"]
["H.08.000.031728","Cadeado com haste de aço, 50 mm, ref. CR50 da Papaiz; E50 da Pado ou equivalente","UN",1]
["28.05.070","Cadeado de latão com cilindro de alta segurança, com 16 pinos e tetra-chave - 70mm","UN"]
["H.08.000.031718","Cadeado alta segurança 16 pinos, ref. CRT 70 mm da Papaiz ou equivalente","UN",1]
["28.05.080","Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 60mm","UN"]
["H.08.000.031722","Cadeado com haste de aço, 60 mm, ref. CR60 da Papaiz, E60 da Pado ou equivalente","UN",1]
["28.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 28"]
["28.20.020","Recolocação de fechaduras de embutir","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["28.20.030","Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1]
["H.08.000.031221","Barra antipânico para porta, de sobrepor de um lado da folha e do outro lado cega","UN",1]
["28.20.040","Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.29]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.29]
["28.20.050","Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha","CJ"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.3]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1.3]
["H.08.000.031223","Barra antipânico de sobrepor de um lado da folha da porta e do outro lado maçaneta, tipo alavanca, com acionamento livre","CJ",1]
["28.20.060","Recolocação de dobradiças","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.17]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.17]
["28.20.070","Ferragem para portão de tapume","CJ"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",3]
["H.08.000.031614","Porta cadeado zincado, ref. 81114 89mm ZI da Aliança ou equivalente","CJ",1]
["H.08.000.031722","Cadeado com haste de aço, 60 mm, ref. CR60 da Papaiz, E60 da Pado ou equivalente","UN",1]
["H.08.000.031734","Dobradiça em latão cromado reforçada com anéis de 3 1/2\" x 3\", ref. La Fonte Dob 85 3 1/2\" x 3\" LT S/P CR, 3635 da União Mundial ou equivalente","UN",6]
["28.20.090","Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´","UN"]
["A.05.000.027014","Locação máquinas de solda MIG/MAC, modelo TRR 3410 marca Bambozzi, (100% ciclo), para arame sólido/tubular 0,8 até 1,6mm, trifásicos, 220/380/440 V","UNDIA",0.05]
["A.06.000.027013","Gás para soldagem tipo MIG, ref. Coogar 215 ou equivalente","M3",1.5599999999999999E-2]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.35]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.7]
["E.02.000.027011","Arame tipo MIG, diâmetro de 0,80 a 1,20 mm","KG",0.45]
["H.12.000.031610","Dobradiça tipo gonzo em aço SAE 1045, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´ instalada","UN",1]
["28.20.170","Brete para instalação superior em porta chapa/grade de segurança","CJ"]
["A.05.000.027014","Locação máquinas de solda MIG/MAC, modelo TRR 3410 marca Bambozzi, (100% ciclo), para arame sólido/tubular 0,8 até 1,6mm, trifásicos, 220/380/440 V","UNDIA",0.09]
["A.06.000.027013","Gás para soldagem tipo MIG, ref. Coogar 215 ou equivalente","M3",0.03]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",3]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",3]
["E.02.000.027011","Arame tipo MIG, diâmetro de 0,80 a 1,20 mm","KG",0.85]
["H.09.000.031626","Brete para instalação superior em porta chapa/grade de segurança","CJ",1]
["28.20.210","Ferrolho de segurança para adaptação em portas de celas","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1]
["H.09.000.031613","Ferrolho de segurança de 7/8´ para adaptação em portas de celas, com porta cadeado e suporte de fixação","UN",1]
["28.20.211","Maçaneta tipo alavanca, acionamento com chave, para porta corta-fogo","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.75]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.75]
["H.08.000.031637","Maçaneta tipo alavanca e cilindro para acionamento com chave, acabamento na cor prata","UN",1]
["28.20.220","Dobradiça inferior para porta de vidro temperado","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.17]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.17]
["H.08.000.031646","Dobradiça inferior para vidro temperado, ref. SM1010 fabricação Dorma, 1103 Santa Marina ou equivalente","UN",1]
["28.20.230","Dobradiça superior para porta de vidro temperado","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.17]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.17]
["H.08.000.031647","Dobradiça superior para vidro temperado; referência comercial 1101S Santa Marina, Dorma ou equivalente","UN",1]
["28.20.360","Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.17]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.17]
["H.08.000.031653","Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria, ref. SM1092 fabricação Dorma, 1306 Santa Marina ou equivalente","UN",1]
["28.20.411","Dobradiça em aço cromado de 3 1/2\", para porta de até 21 kg","CJ"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.17]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.17]
["H.08.000.031701","Dobradiça de aço cromado de 3 1/2\", para portas de até 21 kg, ref. União Mundial ou equivalente - (embalagem com 3 dobradiças)","CJ",1]
["28.20.412","Dobradiça em aço inoxidável de 3\" x 2 1/2\", para porta de até 25 kg","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.17]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.17]
["H.08.000.031740","Dobradiça em aço inoxidável escovado com anéis, de 3\" x 2 1/2\", para portas de até 25 kg, ref. Dobradiça 395 da La Fonte ou equivalente","UN",1]
["28.20.413","Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2\" x 3\", para porta de até 35 kg","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.17]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.17]
["H.08.000.031734","Dobradiça em latão cromado reforçada com anéis de 3 1/2\" x 3\", ref. La Fonte Dob 85 3 1/2\" x 3\" LT S/P CR, 3635 da União Mundial ou equivalente","UN",1]
["28.20.430","Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3\"","CJ"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.36]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.36]
["H.08.000.031644","Dobradiça vai-vem de 3\" com mola em latão cromado, ref. 355/3 da Page ou equivalente","UN",1]
["28.20.510","Pivô superior lateral para porta em vidro temperado","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.17]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.17]
["H.08.000.031641","Pivô superior lateral, para porta em vidro temperado, ref. SM-1001 fabricação Dorma ou equivalente","UN",1]
["28.20.550","Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.17]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.17]
["H.08.000.031642","Mancal inferior com rolamento, para porta em vidro temperado, ref. SM 1002 fabricação Dorma, 1013 Santa Marina ou equivalente","UN",1]
["28.20.590","Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.2]
["H.08.000.031656","Contra fechadura de centro, para porta de vidro temperado; ref. SM1051/S1051E1 linha Glas da Dorma ou equivalente","UN",1]
["28.20.600","Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.17]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.17]
["H.08.000.031650","Fechadura de centro com cilindro, para porta externa em vidro temperado, ref. SM 1050-E linha Glas da Dorma ou equivalente","UN",1]
["28.20.650","Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.5]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1.5]
["H.08.000.031658","Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente","UN",1]
["28.20.655","Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.5]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1.5]
["H.08.000.031712","Puxador duplo tubular em aço inoxidável, com duas fixações, dimensões 300mm entre furos, ref. Dorma ou equivalente","UN",1]
["28.20.750","Capa de proteção para fechadura / ferrolho","UN"]
["A.05.000.027014","Locação máquinas de solda MIG/MAC, modelo TRR 3410 marca Bambozzi, (100% ciclo), para arame sólido/tubular 0,8 até 1,6mm, trifásicos, 220/380/440 V","UNDIA",5.1299999999999998E-2]
["A.06.000.027013","Gás para soldagem tipo MIG, ref. Coogar 215 ou equivalente","M3",1.6E-2]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.7]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1.4]
["E.02.000.027011","Arame tipo MIG, diâmetro de 0,80 a 1,20 mm","KG",0.46129999999999999]
["E.05.000.026704","Chapa de ferro Nº 14","KG",1]
["S.06.000.028076","Aparelho corte oxiacetileno","H",1]
["28.20.770","Trinco de piso para porta em vidro temperado","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.17]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.17]
["H.08.000.031672","Trinco para piso, ref. SM1060 da Dorma, 3240 da Glasspeças, 1519 da Santa Marina ou equivalente","UN",1]
["28.20.800","Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla","UN"]
["H.08.000.031764","Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla, ref. ES200 EASY da Dorma ou equivalente","UN",1]
["28.20.810","Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla","UN"]
["H.08.000.031765","Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla, ref. ES 200 T da Dorma ou equivalente","UN",1]
["28.20.820","Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta em vidro de 1 folha","CJ"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",2]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",2]
["H.01.000.031674","Barra antipânico de sobrepor, com maçaneta e chave, com travamento horizontal, para porta em vidro de 1 folha","CJ",1]
["28.20.830","Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro","CJ"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",4]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",4]
["H.01.000.031919","Barra antipânico de sobrepor, com maçaneta e chave, com travamento vertical, para porta em vidro de 2 folhas","CJ",1]
["28.20.840","Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m","CJ"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",4]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",4]
["H.01.000.021198","Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m","CJ",1]
["28.20.850","Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m","CJ"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",4]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",4]
["H.01.000.021199","Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m","CJ",1]
["28.20.860","Veda porta/veda fresta com escova em alumínio branco","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.5]
["H.08.000.010001","Veda porta/veda fresta para portas 90 cm com escova em alumínio branco, parafusado, ref. comercial Reisam ou equivalente","M",1]
["29","INSERTE METÁLICO"]
["29.01","Cantoneira"]
["29.01.020","Cantoneira em alumínio perfil sextavado","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["E.07.000.026667","Cantoneira sextavada em alumínio para placa cerâmica, acabamento natural ref. Canto metal A3 ou equivalente","M",1.05]
["29.01.030","Perfil em alumínio natural","KG"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.38]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.84]
["S.03.000.026616","Cantoneira em alumínio","KG",1.03]
["29.01.040","Cantoneira em alumínio perfil ´Y´","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["E.07.000.033503","Cantoneira em alumínio ´Y´ para massa, espessura de 1,5mm, ref. R-78da Pin-Can, M-1 da Canto Metal ou equivalente","M",1.05]
["29.01.210","Cantoneira em aço galvanizado","KG"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["E.05.000.026682","Cantoneira em aço galvanizado de 1´ x 1/8´","KG",1.1499999999999999]
["29.01.230","Cantoneira e perfis em ferro","KG"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["E.05.000.026678","Ferro cantoneira abas iguais em aço carbono, de 1´ x 1´ x 1/8´","KG",1.1499999999999999]
["29.03","Cabos e cordoalhas"]
["29.03.010","Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16´ (4,76 mm)","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["E.10.000.049575","Esticador para cabo de aço 5/16´ (8 mm) com terminal gancho-olhal","UN",0.1]
["E.10.000.090476","Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 3/16´ (4,76mm)","M",1.03]
["P.19.000.044310","Presilha em latão para cabos acima 50 até 120 mm²; ref. Termotécnica ou equivalente","UN",0.2]
["29.03.020","Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 5/16´ (7,94 mm)","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["E.10.000.049575","Esticador para cabo de aço 5/16´ (8 mm) com terminal gancho-olhal","UN",0.1]
["E.10.000.090472","Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 5/16´ (7,94mm)","M",1.03]
["P.19.000.044309","Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²; ref. Termotécnica ou equivalente","UN",0.2]
["29.03.030","Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm)","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["E.10.000.049575","Esticador para cabo de aço 5/16´ (8 mm) com terminal gancho-olhal","UN",0.1]
["E.10.000.090477","Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35mm), tipo HS, galvanização à fogo, classe A com 7 fios","M",1.03]
["P.19.000.044309","Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²; ref. Termotécnica ou equivalente","UN",0.2]
["29.03.040","Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8´ (9,52 mm)","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["E.10.000.049575","Esticador para cabo de aço 5/16´ (8 mm) com terminal gancho-olhal","UN",0.1]
["E.10.000.092774","Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 3/8´ (9,52mm)","M",1.03]
["P.19.000.044309","Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²; ref. Termotécnica ou equivalente","UN",0.2]
["29.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 29"]
["29.20.030","Alumínio liso para complementos e reparos","KG"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.35]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.25]
["E.03.000.026771","Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm","KG",2E-3]
["E.07.000.026661","Chapa lisa em alumínio 2000 x 1000 x 3 mm (16,20 kg/pc)","KG",1.2]
["30","ACESSIBILIDADE"]
["30.01","Barra de apoio"]
["30.01.010","Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["E.18.000.031011","Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 1 1/2´, L= 800mm","UN",1.2]
["30.01.020","Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["E.18.000.031010","Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 1 1/2´, L= 500mm","UN",1]
["30.01.030","Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["E.18.000.031011","Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 1 1/2´, L= 800mm","UN",1]
["30.01.050","Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["E.18.000.031013","Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 1 1/2´, L= 800x800mm","UN",1]
["30.01.061","Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4\", comprimento 25 a 30 cm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["E.18.000.020159","Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4´, comprimento 25 a 30 cm","UN",1]
["30.01.080","Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["H.05.000.090686","Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, L= 800mm, com flanges, acabamento pintura epóxi, conforme norma NBR 9050","UN",1]
["30.01.090","Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio de 800 x 800 mm, acabamento com pintura epóxi","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["H.05.000.090687","Barra de apoio em ângulo 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, L= 800x800mm, acabamento com pintura epóxi, conforme norma NBR9050","UN",1]
["30.01.110","Barra de proteção para sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["H.05.000.031015","Barra de proteção tipo U, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, L= 250 x 250mm, acabamento com pintura epóxi, conforme NBR9050","UN",1]
["30.01.120","Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["E.18.000.030900","Barra de apoio em aço inoxidável AISI 304, diâmetro de 32 mm (1 1/4´), espessura 1,5 mm e comprimento 40 cm","UN",1]
["30.01.130","Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["E.08.000.030901","Barra de proteção para lavatório tipo U, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio com pintura de epóxi, medidas: 63x51cm ou 54x40cm","UN",1]
["30.03","Aparelhos elétricos, hidráulicos e a gás"]
["30.03.032","Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 2,75 l/h","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.56000000000000005]
["O.15.000.062636","Purificador de pressão elétrico, chapa eletrozincado e tampo em aço inoxidável 304 escovado e ralo sifonado, capac. de água gelada 2,75 L/h; sistema duplo de filtração integrado com filtros Pré C+3 e C+5; ref. PDF 100 da IBBL ou equivalente","UN",1]
["30.03.042","Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 7,2 l/h","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.56000000000000005]
["O.15.000.062637","Purificador de pressão elétrico, chapa eletrozincado, tampo aço inoxidável 304 escovado e ralo sifonado, c/2 torneiras, capac. de água gelada 7,2 L/h; sistema duplo de filtração integrado c/filtros Pré C+3 e C+5; ref. PDF 300-2T IBBL ou equivalente","UN",1]
["30.04","Revestimento"]
["30.04.010","Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.61]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",7.5]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.01]
["B.09.000.039076","Cola branca específica para piso, tacos madeira","KG",0.05]
["M.04.000.022593","Piso podotátil alerta / direcional em borracha - espessura 5 mm de relevo, dimensões (250 x 250) mm","M2",1]
["30.04.020","Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.23]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.23]
["M.04.000.035583","Piso de borracha para sinalização tátil de alerta/direcional colorido em placas 25 x 25 cm, espessura 5,0 mm, ref. Daud, Andaluz, ou equivalente","M2",1]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.5]
["30.04.030","Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.8]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.16700000000000001]
["G.02.000.032009","Ladrilho hidráulico para portadores de deficiência física/visual 25 x 25 x 2,5 cm, ref. Tátil cônico da Paulista, Podotáctil da Bernardi ou equivalente","M2",1.05]
["30.04.040","Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3.5000000000000003E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.5000000000000003E-2]
["B.07.000.024091","Faixa em policarbonato para sinalização, fotoluminescente amarela, adesivado com dupla face, para degraus, antiderrapante, comprimento 20cm, largura mínima de 3cm, ref. Andaluz ou equivalente","UN",1]
["S.04.000.028073","Cola para piso vinílico","L",0.02]
["30.04.060","Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm","M"]
["E.18.000.036519","Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, acabamento escovado - colocado","M2",0.4]
["30.04.070","Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.039027","Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm","KG",0.875]
["30.04.090","Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento de 20 cm","UN"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.33]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.33]
["J.02.000.037545","Tinta-base epoxi","L",3.0000000000000001E-3]
["S.04.000.034030","Fita crepe 25mm x 50m","UN",0.03]
["30.04.100","Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.46]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.23]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",5.5E-2]
["S.01.000.080334","Placa vibratória impacto de 1.700 kg, com motor diesel, ou gasolina, ou elétrico, ref. Placa Vibratoria Dynapac CM13 da Flygt do Brasil ou equivalente","H",2.5000000000000001E-2]
["S.05.000.035587","Piso podotátil colorido intertravado, tipo alerta ou direcional, espessura de 6 cm","M2",1.03]
["30.06","Comunicação visual e sonora"]
["30.06.010","Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",3.5000000000000003E-2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3.5000000000000003E-2]
["M.04.000.024096","Placa para sinalização tátil em braile (início ou final), para corrimão, com o verso auto-aderente, conforme NBR 9050-2015","UN",1]
["30.06.020","Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",3.5000000000000003E-2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3.5000000000000003E-2]
["M.04.000.024097","Placa para sinalização tátil em braile (pavimento), para corrimão, com o verso auto-aderente, conforme NBR 9050-2015","UN",1]
["30.06.030","Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",3.5000000000000003E-2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3.5000000000000003E-2]
["M.04.000.024108","Anel de borracha para sinalização tátil, para corrimão, com diâmetro de 4,5 cm","UN",1]
["30.06.050","Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante","M"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.5]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.5]
["J.02.000.037528","Tinta acrílica para sinalização visual de pisos, com acabamento fosco, várias cores, ref. Interlight da Indutil ou equivalente","L",1.4999999999999999E-2]
["J.02.000.037549","Microesferas de vidro Extra Premix (tipo I-B); ref. Vimaster ou equivalente","KG",3.75]
["30.06.061","Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.17.000.037603","Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, com fio, com etiquetas informativas em alumínio com impressão UV e adesivos, resistente às intempéries conforme NBR 9050/2015, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante","CJ",1]
["30.06.064","Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.17.000.037604","Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sem fio (Wireless), com etiquetas informativas em alumínio com impressão UV e adesivos, resistente às intempéries conforme NBR 9050/2015, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante","CJ",1]
["30.06.080","Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["N.04.000.039112","Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade","UN",1]
["30.06.090","Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["S.05.000.039104","Placa de identificação para estacionamento (placa+poste+base), com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal","CJ",1]
["30.06.100","Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento","UN"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",1.75]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",1.75]
["J.02.000.037528","Tinta acrílica para sinalização visual de pisos, com acabamento fosco, várias cores, ref. Interlight da Indutil ou equivalente","L",1.45]
["J.02.000.038001","Diluente aguarrás mineral; ref. Suvinil, Luksnova, Coral ou equivalente","L",0.5]
["N.04.000.037601","Matriz símbolo PSAI, poliestireno alto impacto, para vaga de estacionamento de pessoas com mobilidade reduzida, de acordo com a norma  NBR 9050","UN",0.35]
["S.04.000.034030","Fita crepe 25mm x 50m","UN",0.15]
["30.06.110","Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias","UN"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",4]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",4]
["J.02.000.037528","Tinta acrílica para sinalização visual de pisos, com acabamento fosco, várias cores, ref. Interlight da Indutil ou equivalente","L",5.78]
["J.02.000.038001","Diluente aguarrás mineral; ref. Suvinil, Luksnova, Coral ou equivalente","L",1.73]
["N.04.000.037601","Matriz símbolo PSAI, poliestireno alto impacto, para vaga de estacionamento de pessoas com mobilidade reduzida, de acordo com a norma  NBR 9050","UN",0.35]
["S.04.000.034030","Fita crepe 25mm x 50m","UN",1.35]
["30.06.124","Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 cm x 120 cm - área de resgate","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["N.04.000.091435","Pictograma autoadesivo em policarbonato resistente para piso, de 80 cm x 120 cm, para área de resgate; ref. referência comercial Andaluz Acessibilidade, Escolha Certa, Advann Comunicação, Digimetta, Efeito Publicidade ou equivalente","UN",1]
["30.06.132","Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.2]
["N.04.000.020359","Placa de sinalização tátill em poliestireno \"PS\", na cor cinza claro e alto relevo em braile preto, nas dimensões de 80x50x3mm, para sinalização de pavimentos, conforme Norma NBR 9050","UN",1]
["30.08","Aparelhos sanitários"]
["30.08.030","Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["N.03.000.050471","Assento (banco) articulado para banho, em liga de alumínio com pintura epóxi, de 700 x 450 mm, conforme norma NBR9050","UN",1]
["30.08.040","Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.5]
["E.03.000.026735","Conjunto de fixação para lavatório (dois parafusos, duas buchas e quatro arruelas); ref. SP 7 01 da Deca ou equivalente","CJ",1]
["O.10.000.065564","Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoa com mobilidade reduzida, ref. L76 Coleção Master da Deca ou equivalente","UN",1]
["O.11.000.064044","Válvula de metal cromado para lavatório com acabamento cromado de 1´, ref. VVL216 da Esteves; 1602C da Deca ou equivalente","UN",1]
["O.11.000.064503","Sifão metálico cromado 1´ x 1 1/2´, com tubo de ligação ajustável; ref. Fabrimar, Esteves, ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.066013","Tubo de ligação cromado com canopla de 1 1/2´ x 25 cm, ajustável, ref. VLL418 da Esteves ou equivalente","UN",1]
["30.08.050","Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico de 180x80cm","UN"]
["B.01.000.010106","Azulejista","H",1.35]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",3.82]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",3.82]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.85]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.85]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.92]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.7]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",4.9000000000000004]
["B.02.000.039027","Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm","KG",0.28999999999999998]
["B.02.000.039031","Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC-I, conforme NBR 14081","KG",3.3]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",4.34]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.02]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",9.77]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",0.28899999999999998]
["C.07.000.022510","Bloco de concreto de vedação 9 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)","UN",9]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",5.73]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.19]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.38]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.17]
["E.18.000.031011","Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 1 1/2´, L= 800mm","UN",2]
["G.02.000.023008","Placa cerâmica esmaltada para parede, de 15x15 cm, tipo monocolor, diversas cores, ref. linha Piscina da Eliane ou equivalente","M2",0.69]
["O.11.000.092038","Cabide cromado para banheiro simples; ref. Remma plus RP08, Versailles 08v, Requint 108RSK, 2060.C01 da Deca, 2312 standard da Jackwal, Lorenzetti, Plus da Sicmol ou equivalente","UN",2]
["S.04.000.021087","Chapa compensada plastificada de 12 mm de espessura","M2",0.63]
["S.04.000.026727","Parafuso auto-atarraxante 5,5x38mm com arruela e bucha tipo S8","CJ",4]
["S.04.000.026728","Parafuso em inoxidável auto-atarraxante sextavado M6x50mm com bucha plástica tipo S6","CJ",12]
["S.04.000.065676","Tampo em MDF de 25 mm de espessura com laminado melamínico","M2",1.61]
["30.08.060","Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",0.25]
["E.03.000.026733","Parafusos niquelados para sanitários","UN",2]
["O.10.000.065671","Bacia para pessoas com mobilidade reduzida, linha tradicional, cor branco gelo, ref. linha Vogue Plus Conforto P.510 ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.066053","Tubo de ligação com canopla para sanitários","UN",1]
["O.12.000.069503","Bolsa de borracha para bacia sifonada","UN",1]
["O.12.000.069555","Anel borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4´)","UN",1]
["30.14","Elevador e plataforma"]
["30.14.010","Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria","CJ"]
["Q.01.000.029067","Elevador hidráulico de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas - uso interno em alvenaria","UN",1]
["30.14.020","Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 03 paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria","CJ"]
["Q.01.000.029063","Elevador hidráulico de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 03 paradas - uso interno em alvenaria","UN",1]
["30.14.030","Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg- percurso até 1,00 m de altura","CJ"]
["Q.01.000.029068","Plataforma para elevação até 2,00 m nas dimensões (900 x 1400) mm - percurso até 1,00 m de altura","CJ",1]
["30.14.040","Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg - percurso superior a 1,00 m de altura","CJ"]
["Q.01.000.029069","Plataforma para elevação até 2,00 m nas dimensões (900 x 1400) mm - percurso superior a 1,00 m de altura","CJ",1]
["32","IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA"]
["32.06","Isolamentos térmicos / acústicos"]
["32.06.010","Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["F.07.000.024571","Manta de lã de vidro e/ou lã de rocha de 1´","M2",1]
["32.06.030","Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["F.07.000.024075","Manta de lã de vidro e/ou lã de rocha de 2´","M2",1]
["32.06.120","Argila expandida","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.8]
["B.07.000.024502","Argila expandida n° 1 (tipo 2215 - dimensões 22 a 15 mm) - a granel","M3",1.05]
["32.06.130","Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção acústica, espessura de 50 mm","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.16600000000000001]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.16600000000000001]
["B.09.000.028074","Adesivo para poliuretano PA 02","bg",0.5]
["F.10.000.024520","Espuma flexível poliuretano poliéter, auto extinguível, superfície em cunhas anecóicas ou ondulado, natural grafite, e=50mm, densidade 28 até 35kg/m³; ref. Sonique Wave 50/10 Vibrasom, Sinus PLus da Isopur ou equivalente","M2",1]
["32.06.151","Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.3]
["D.02.000.021060","Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinus-elioti, 12 mm x 50 mm","M",2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",3.1699999999999999E-2]
["F.10.000.024058","Lâmina refletiva revestida 2 faces em alumínio, dupla malha de reforço resina termoplástica, alta densidade, laminação c/filme entre camadas, cl. A, norma ABNT NBR15567, espes. 0,20mm; ref. Duralfoil Multi 2 de Gib do Brasil ou equivalente","M2",1.1000000000000001]
["32.06.231","Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros","M2"]
["M.04.000.092845","Película de controle solar refletiva para vidros, na cor prata, referência Window Film Silver 35 da 3M ou equivalente - instalado","M2",1]
["32.06.380","Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida, com uma camada de manta HD, espessura de 50 mm","M2"]
["M.04.000.024618","Placa acústica em espuma semirrígida na cor cinza, com uma camada de manta HD, espessura de 50mm e dimensões 500x500mm, ref. Sonex Illtec Bloc 50/35 da OWA ou equivalente","M2",1]
["32.06.396","Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm","M2"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["F.07.000.024551","Manta em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm, densidade 96 kg/m³, comprimento de fibra (médio) 100mm, para isolamento térmico de duto de pressurização","M2",1.1000000000000001]
["32.06.400","Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida incombustível, com superfície em cunhas anecóicas, espessura de 50 mm","M2"]
["M.04.000.024621","Placa acústica incombustível em espuma semirrígida na cor cinza, com superfície em cunhas anecóicas - instalado","M2",1]
["32.07","Junta de dilatação"]
["32.07.040","Junta plástica de 3/4´ x 1/8´","M"]
["B.01.000.010124","Graniteiro","H",0.25]
["S.05.000.036031","Junta plástica de dilatação para pisos de 3/4´x 1/8´ (17 x 3 mm)","M",1]
["32.07.060","Junta de latão bitola de 1/8´","M"]
["B.01.000.010124","Graniteiro","H",0.25]
["F.08.000.036063","Juntas latão 3/4´x 1/8´","M",1]
["32.07.090","Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.125]
["F.08.000.024103","Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 790 ou equivalente","bg",0.17849999999999999]
["F.08.000.062026","Guia de polietileno Tarucel, diâmetro de 15 mm","M",1]
["32.07.110","Junta a base de asfalto oxidado a quente","CM3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.0000000000000001E-3]
["F.03.000.024034","Asfalto oxidado tipo II (NBR9910), ref. Denver asfalto OX ou 084 da Petrox ou equivalente","KG",1.0500000000000001E-2]
["32.07.120","Mangueira plástica flexível para junta de dilatação","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.2]
["B.07.000.067021","Mangueira plástica flexível 3/4´","M",1]
["32.07.160","Junta de dilatação elástica a base de poliuretano","CM3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5.0000000000000001E-3]
["F.08.000.028065","Mastique elástico poliuretano para juntas; referência comercial Vedaflex da Otto Baumgart, Sikaflex 1A da Sika ou equivalente","bg",3.3E-3]
["32.07.230","Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-piso","M"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.1]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["F.08.000.028059","Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada de embutir, para junta dilatação piso-piso, fixação em perfis de alumínio, ref. GFTW100V/GFT100x2\" da CS Brasil ou equivalente","M",1.05]
["32.07.240","Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-parede","M"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.1]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["F.08.000.028060","Perfil de acabamento com borracha santoprene de embutir, para junta de dilatação, piso-parede, fixação em perfis de alumínio, ref. Cosimo Cataldo ou equivalente","M",1.05]
["32.07.250","Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro","M"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.1]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["F.08.000.028061","Perfil de acabamento com borracha santoprene de embutir, para junta dilatação parede-parede ou forro-forro, fixação em perfis de alumínio, ref. Cosimo Cataldo ou equivalente","M",1.05]
["32.07.260","Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro - canto","M"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.1]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["F.08.000.028062","Perfil de acabamento com borracha santoprene de embutir, para junta dilatação parede-parede ou forro-forro-canto, fixação em perfis de alumínio, ref. Cosimo Cataldo ou equivalente","M",1.05]
["32.08","Junta de dilatação estrutural"]
["32.08.010","Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.15]
["F.07.000.024507","Poliestireno expandido P-III (isopor), espessura de 10mm","M2",1.05]
["32.08.030","Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 mm","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.15]
["F.07.000.024513","Poliestireno expandido P-III (isopor), espessura de 20mm","M2",1.05]
["32.08.050","Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-12","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["F.08.000.036025","Perfilado termoplast. PVC, Vedacit O-12/Sika O-12","M",1]
["32.08.060","Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-22","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["F.08.000.036027","Perfilado termoplast. PVC, Vedacit O-22/Sika O-22","M",1]
["32.08.070","Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 15 mm","M"]
["F.08.000.036004","Junta estrutural, UT10VMA Uniontech / JJ1015M Jeene","M",1]
["32.08.090","Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 30 mm","M"]
["F.08.000.036005","Junta estrutural, UT20VMA Uniontech / JJ2027M Jeene","M",1]
["32.08.110","Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 40 mm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["F.08.000.036018","Junta UT25OAE Uniontech / JJ2540VV Jeene, labios poliméricos","M",1]
["32.08.130","Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 55 mm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["F.08.000.036019","Junta UT35OAE Uniontech / JJ3550VV Jeene, labios poliméricos","M",1]
["32.08.160","Junta elástica estrutural de neoprene","M"]
["S.04.000.036075","Junta elástica estrutural neoprene aplicada, ref. JJ2020F da Juntas Jeene","M",1]
["32.09","Apoios e afins"]
["32.09.020","Chapa de aço em bitolas medias","KG"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.3]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["E.05.000.026662","Chapa de aço ASTM A-36 de 1/4´","KG",1]
["32.09.040","Apoio em placa de neoprene fretado","DM3"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.2]
["F.08.000.020301","Placa neoprene fretado para apoio-Dm³","DM3",1]
["32.10","Envelope de concreto e proteção de tubos"]
["32.10.050","Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN até 1´","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",5.9700000000000003E-2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4.7800000000000002E-2]
["J.02.000.037501","Primer base epóxi cromato de zinco 2 demãos; referência comercial Vedacit Pro Anticorrosivo ZN ou equivalente","L",9.9000000000000008E-3]
["J.02.000.037508","Resina epóxi com alcatrão de hulha, ref. Denvercoat Epóxi Alcatrão da Denver, Compound Coal Tar Epóxi, Duropoxy alcatrão especial ou equivalente","KG",6.2399999999999997E-2]
["32.10.060","Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.1196]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",9.5699999999999993E-2]
["J.02.000.037501","Primer base epóxi cromato de zinco 2 demãos; referência comercial Vedacit Pro Anticorrosivo ZN ou equivalente","L",1.9900000000000001E-2]
["J.02.000.037508","Resina epóxi com alcatrão de hulha, ref. Denvercoat Epóxi Alcatrão da Denver, Compound Coal Tar Epóxi, Duropoxy alcatrão especial ou equivalente","KG",0.1249]
["32.10.070","Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.1794]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.14349999999999999]
["J.02.000.037501","Primer base epóxi cromato de zinco 2 demãos; referência comercial Vedacit Pro Anticorrosivo ZN ou equivalente","L",2.9899999999999999E-2]
["J.02.000.037508","Resina epóxi com alcatrão de hulha, ref. Denvercoat Epóxi Alcatrão da Denver, Compound Coal Tar Epóxi, Duropoxy alcatrão especial ou equivalente","KG",0.18740000000000001]
["32.10.080","Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 3´ até 4´","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.2392]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.19139999999999999]
["J.02.000.037501","Primer base epóxi cromato de zinco 2 demãos; referência comercial Vedacit Pro Anticorrosivo ZN ou equivalente","L",3.9899999999999998E-2]
["J.02.000.037508","Resina epóxi com alcatrão de hulha, ref. Denvercoat Epóxi Alcatrão da Denver, Compound Coal Tar Epóxi, Duropoxy alcatrão especial ou equivalente","KG",0.24979999999999999]
["32.10.082","Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 5´ até 6´","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.35909999999999997]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.2873]
["J.02.000.037501","Primer base epóxi cromato de zinco 2 demãos; referência comercial Vedacit Pro Anticorrosivo ZN ou equivalente","L",5.9900000000000002E-2]
["J.02.000.037508","Resina epóxi com alcatrão de hulha, ref. Denvercoat Epóxi Alcatrão da Denver, Compound Coal Tar Epóxi, Duropoxy alcatrão especial ou equivalente","KG",0.37509999999999999]
["32.10.090","Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1´","M"]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",8.3299999999999999E-2]
["P.25.000.024009","Fita anticorrosiva 50mm; ref. 50 Scotchrap, Torofita ou equivalente","rolo",0.14510000000000001]
["32.10.100","Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´","M"]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.1167]
["P.25.000.024009","Fita anticorrosiva 50mm; ref. 50 Scotchrap, Torofita ou equivalente","rolo",0.26169999999999999]
["32.10.110","Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´","M"]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.15]
["P.25.000.024010","Fita anticorrosiva 100 mm; ref. 50 Scotchrap, Torofita ou equivalente","rolo",0.19239999999999999]
["32.11","Isolante térmico para tubos e dutos"]
["32.11.150","Proteção para isolamento térmico em alumínio","M2"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["E.07.000.090592","Cinta de alumínio, diâmetro de 1/2´","M",1.2]
["E.08.000.090569","Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft","M",1.2]
["32.11.200","Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1/2´ (15 mm)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["M.04.000.024522","Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 5mm, diâmetro de 15mm, ref. Elumaflex, Polipex","M",1]
["32.11.210","Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["M.04.000.024523","Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 5mm, diâmetro de 22mm, ref. Elumaflex, Polipex","M",1]
["32.11.220","Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["M.04.000.024524","Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 5mm, diâmetro de 28mm, ref. Elumaflex, Polipex","M",1]
["32.11.230","Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4´ (35 mm)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["M.04.000.024525","Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 10mm, diâmetro de 35mm, ref. Elumaflex, Polipex","M",1]
["32.11.240","Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/2´ (42 mm)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["M.04.000.024526","Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 10mm, diâmetro de 42mm, ref. Elumaflex, Polipex","M",1]
["32.11.250","Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 2´ (54 mm)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["M.04.000.024527","Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 10mm, diâmetro de 54mm, ref. Elumaflex, Polipex","M",1]
["32.11.270","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["F.03.000.024534","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1/4´ (cobre)","M",1.02]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.02]
["32.11.280","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["F.07.000.024536","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1/2´ (cobre)","M",1]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.02]
["32.11.290","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["F.03.000.024535","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro)","M",1]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.02]
["32.11.300","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["F.07.000.024537","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1´ (cobre)","M",1]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.02]
["32.11.310","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["F.07.000.024538","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 7/8´ (cobre) / 1/2´ (ferro)","M",1.02]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.02]
["32.11.320","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["F.07.000.024539","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 1/8´ (cobre) / 3/4´ (ferro)","M",1.02]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.02]
["32.11.330","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["F.07.000.024540","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro)","M",1.02]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.02]
["32.11.340","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["F.07.000.024541","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro)","M",1.02]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.02]
["32.11.350","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/2´ (ferro)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["F.07.000.024542","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1 1/2´ (ferro)","M",1.02]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.02]
["32.11.360","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2´ (ferro)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["F.07.000.024543","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 2´ (ferro)","M",1.02]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.02]
["32.11.370","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2 1/2´ (ferro)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["F.07.000.024544","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 2 1/2´ (ferro)","M",1.02]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.02]
["32.11.380","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3 1/2´ (cobre) ou 3´ (ferro)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["F.07.000.024545","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 3 1/2´ (cobre) / 3´ (ferro)","M",1.02]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.02]
["32.11.390","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 4´ (ferro)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["F.07.000.024546","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 4´ (ferro)","M",1.02]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.02]
["32.11.400","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 5´ (ferro)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["F.07.000.024547","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 5´ (ferro)","M",1.02]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.02]
["32.11.410","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 6´ (ferro)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["F.07.000.024548","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 6´ (ferro)","M",1.02]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.02]
["32.11.420","Manta em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para isolamento térmico de tubulação acima de 6´","M2"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["F.03.000.024549","Manta elastomérica para tubulação de água quente e refrigeração, espessura de 19 a 26 mm","M2",1.02]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.04]
["32.11.430","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8\" (cobre) ou 1/8\" (ferro)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["F.03.000.024550","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/8\" (cobre) e 1/8\" (ferro)","M",1]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.02]
["32.11.440","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/4\" (cobre) ou 3/8\" (ferro)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["F.03.000.024551","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/4\" (cobre) e 3/8\" (ferro)","M",1]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.02]
["32.15","Impermeabilização flexível com manta"]
["32.15.030","Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["F.03.000.024109","Manta asfáltica com armadura filme de poliéster, tipo III-B, espessura de 3 mm, ref. Denvermanta III-B Denver Global, Torodin III-B Viapol, Premium Poliéster III-B Viapol ou equivalente","M2",1.1499999999999999]
["F.03.000.039005","Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika, ou equivalente","L",0.4]
["32.15.040","Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["F.03.000.024110","Manta asfáltica com armadura filme de poliéster, tipo III-B, espessura de 4 mm, ref. Denvermanta III-B Denver Global, Torodin III-B Viapol, Premium Poliéster III-B Viapol ou equivalente","M2",1.1499999999999999]
["F.03.000.039005","Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika, ou equivalente","L",0.4]
["32.15.080","Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face exposta em geotêxtil, com membrana acrílica","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.85]
["F.03.000.024078","Impermeabilização flexível à base polímeros acrílicos; ref. Denvercril Super / Igolflex / Vedapren / Viaflex branco ou equivalente","KG",3.5]
["F.03.000.024111","Manta asfáltica tipo III-B, esp. 3mm, face exposta em geotêxtil, ref. Denvermanta Geotêxtil III-B -Denver Global, Torodin Geotêxtil III-B e Premium III-B Viapol ou equivalente","M2",1.1499999999999999]
["F.03.000.039005","Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika, ou equivalente","L",0.4]
["32.15.100","Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.85]
["F.03.000.024023","Manta asfáltica plastomérica com armadura filme de poliéster tipo III, espessura 4mm, face exposta em geotêxtil, Premium Geotêxtil da Viapol ou equivalente","M2",1.1499999999999999]
["F.03.000.024078","Impermeabilização flexível à base polímeros acrílicos; ref. Denvercril Super / Igolflex / Vedapren / Viaflex branco ou equivalente","KG",3.5]
["F.03.000.039005","Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika, ou equivalente","L",0.4]
["32.15.240","Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm","M2"]
["S.05.000.024121","Manta asfáltica com armadura poliéster tipo III, esp.4 mm anti raiz, ref. Torodin Anti Raiz Viapol - instalado","M2",1]
["32.16","Impermeabilização flexível com membranas"]
["32.16.010","Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["F.03.000.039005","Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika, ou equivalente","L",0.5]
["32.16.020","Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre metal","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["F.03.000.039005","Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika, ou equivalente","L",0.35]
["32.16.030","Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["F.03.000.024081","Membrana de asfalto modificado com elastômeros cor preta, ref. Vedapren / Otto Baumgart, Denverpren SBS / Denver, Igolflex Preto / Sika ou equivalente","KG",2.5]
["32.16.040","Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta e reforço em tela poliéster","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["F.03.000.024081","Membrana de asfalto modificado com elastômeros cor preta, ref. Vedapren / Otto Baumgart, Denverpren SBS / Denver, Igolflex Preto / Sika ou equivalente","KG",3.5]
["R.03.000.020341","Tela em poliéster, malha 2 x 2 mm, gramatura mínima de 36g/m², estruturante para impermeabilização a frio","M2",1.1000000000000001]
["32.16.050","Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.4]
["F.03.000.024078","Impermeabilização flexível à base polímeros acrílicos; ref. Denvercril Super / Igolflex / Vedapren / Viaflex branco ou equivalente","KG",2.5]
["32.16.060","Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["F.03.000.024078","Impermeabilização flexível à base polímeros acrílicos; ref. Denvercril Super / Igolflex / Vedapren / Viaflex branco ou equivalente","KG",3.5]
["R.03.000.020341","Tela em poliéster, malha 2 x 2 mm, gramatura mínima de 36g/m², estruturante para impermeabilização a frio","M2",1.1000000000000001]
["32.16.070","Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["B.02.000.039024","Argamassa polimérica impermeabilizante, referência Sikatop 100, Tec Plus Top da Quartzolit Weber ou equivalente","KG",2]
["B.02.000.039026","Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster; ref. Viaplus 5000 da Viapol ou equivalente","KG",3]
["R.03.000.020341","Tela em poliéster, malha 2 x 2 mm, gramatura mínima de 36g/m², estruturante para impermeabilização a frio","M2",1.1000000000000001]
["32.17","Impermeabilização rígida"]
["32.17.010","Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",6]
["B.01.000.010146","Servente","H",10]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",375]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.8]
["B.09.000.024069","Aditivo hidrófugo de pega normal, ref. Vedacit / Otto Baumgart, Sika 1 / Sika","KG",15]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.5]
["32.17.012","Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo","M3"]
["B.09.000.024005","Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural, com consumo de cimento 350 Kg/m³, relação a/c de 0,5 e aditivo hidrófugo impermeabilizante, dosado em central","M3",1]
["32.17.030","Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["B.02.000.039024","Argamassa polimérica impermeabilizante, referência Sikatop 100, Tec Plus Top da Quartzolit Weber ou equivalente","KG",2]
["32.17.040","Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.6]
["B.02.000.039024","Argamassa polimérica impermeabilizante, referência Sikatop 100, Tec Plus Top da Quartzolit Weber ou equivalente","KG",4]
["R.03.000.020341","Tela em poliéster, malha 2 x 2 mm, gramatura mínima de 36g/m², estruturante para impermeabilização a frio","M2",1.1000000000000001]
["32.17.070","Impermeabilização anticorrosiva em membrana epoxídica com alcatrão de hulha, sobre massa","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["J.02.000.037508","Resina epóxi com alcatrão de hulha, ref. Denvercoat Epóxi Alcatrão da Denver, Compound Coal Tar Epóxi, Duropoxy alcatrão especial ou equivalente","KG",1]
["32.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 32"]
["32.20.010","Recolocação de argila expandida","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",4]
["32.20.020","Aplicação de papel Kraft","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["F.03.000.024031","Papel betumado KRAFT","M2",1]
["32.20.050","Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["R.03.000.020342","Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, gramatura mínima de 205g/m², ref. Pinteiro 5110P ou 5111P da Nortene, ou equivalente","M2",1.1000000000000001]
["32.20.060","Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["E.10.000.020343","Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´","M2",1.1000000000000001]
["33","PINTURA"]
["33.01","Preparo de base"]
["33.01.040","Estucamento e lixamento de concreto deteriorado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.15]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",0.15]
["B.07.000.038005","Disco de desbaste 7´","UN",0.04]
["B.09.000.039023","Adesivo/selador à base de emulsão acrílica, ref. Nitobond AR da Anchortec ou Rheomix 104 da BASF ou equivalente","KG",0.3]
["S.04.000.038010","Lixa carbeto de silício de 7´","UN",0.17]
["S.04.000.080135","Lixadeira elétrica","H",0.6]
["33.01.050","Estucamento e lixamento de concreto","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.15]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",0.15]
["B.07.000.038005","Disco de desbaste 7´","UN",0.04]
["B.09.000.039023","Adesivo/selador à base de emulsão acrílica, ref. Nitobond AR da Anchortec ou Rheomix 104 da BASF ou equivalente","KG",0.1]
["S.04.000.038010","Lixa carbeto de silício de 7´","UN",0.17]
["S.04.000.080135","Lixadeira elétrica","H",0.5]
["33.01.060","Imunizante para madeira","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.3]
["J.02.000.024047","Líquido imunizante para madeira pentox (Montana), Penetrol Cupim (Otto Baungart)","L",0.2]
["33.01.280","Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa","M"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.5]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.5]
["F.12.000.024008","Fita autoadesiva em poliester de 5 cm, para trincas, ref. Fitafix ou equivalente","M",1.03]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.3]
["J.02.000.024007","Emulsão acrílica para vedação de trincas, ref. Selatrinca Suvinil ou  equivalente","L",0.12]
["J.02.000.038001","Diluente aguarrás mineral; ref. Suvinil, Luksnova, Coral ou equivalente","L",0.03]
["J.02.000.038058","Impermeabilizante acrílico, ref. Suviflex ou equivalente","L",0.18]
["J.02.000.038061","Líquido de fundo (fundo preparador)","L",0.06]
["33.01.350","Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.24]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.12]
["J.01.000.038012","Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente","UN",0.5]
["J.02.000.038028","Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente","L",0.15]
["33.02","Massa corrida"]
["33.02.060","Massa corrida a base de PVA","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.2]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.3]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.3]
["J.02.000.038017","Massa corrida PVA; ref. Massa Corrida Suvinil, Massa Corrida Coral, Metalatex da Sherwin Willians ou equivalente","L",0.45]
["33.02.080","Massa corrida à base de resina acrílica","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.2]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.3]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.3]
["J.02.000.037510","Massa corrida de base acrílica; ref. Massa Acrílica (Suvinil/Glasurit), Massa FC (Fusecolor), Massa Especial para fachada (Retinco) ou equivalente","L",0.45]
["33.03","Pintura em superfícies de concreto / massa / gesso / pedras"]
["33.03.220","Tinta látex em elemento vazado","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.55000000000000004]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.5]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.3]
["J.02.000.037513","Tinta látex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e cobre muito da Suvinil ou equivalente","L",0.25]
["33.03.350","Pintura especial em esmalte para lousa cor verde","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.45]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.45]
["J.02.000.090805","Tinta esmalte especial para lousa, cor verde, acabamento fosco, ref. Coralit Esmalte Sintético (Coral), Suvinil Esmalte Sintético, ou equivalente","L",0.2]
["33.03.740","Resina acrílica plastificante","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.25]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.25]
["J.02.000.024076","Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente","L",0.24]
["33.03.750","Verniz acrílico","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.45]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.4]
["J.02.000.038052","Verniz acrílico base água, ref. Denverniz Acqua (Denver), Durocryl A (Wolf Hacker), Nitoprimer AW (Fosroc) ou equivalente","L",0.125]
["J.02.000.038054","Verniz acrílico base solvente, Dekguard BS/FS, (Fosroc), Durocryl S (Wolf Hacker), Denverniz SB/SF (Denver) ou equivalente","L",0.22500000000000001]
["J.02.000.038060","Thinner, ref. Natrielli ou equivalente","L",7.4999999999999997E-2]
["33.03.760","Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.4]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.2]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.3]
["J.02.000.024030","Hidrorepelente a base de silano-siloxano oligomérico disperso em água, ref. Acqua da Denver, Repele água da Quartzolit ou equivalente","L",0.6]
["33.03.770","Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.4]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.2]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.3]
["J.02.000.024028","Hidrorepelente a base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente; ref. Silicone da Sika, Acquella Original da Otto Baumgart, Fuseprotec Silicone da Viapol ou equivalente","L",0.6]
["J.02.000.038001","Diluente aguarrás mineral; ref. Suvinil, Luksnova, Coral ou equivalente","L",0.06]
["33.03.780","Verniz de proteção antipichação","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.45]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.4]
["J.02.000.037548","Verniz incolor antipichação, ref. Graffitiguard da Anchortec, Antgraf Eco verniz da Ant Graf ou equivalente","L",0.22500000000000001]
["J.02.000.038052","Verniz acrílico base água, ref. Denverniz Acqua (Denver), Durocryl A (Wolf Hacker), Nitoprimer AW (Fosroc) ou equivalente","L",0.125]
["J.02.000.038060","Thinner, ref. Natrielli ou equivalente","L",7.4999999999999997E-2]
["33.05","Pintura em superfícies de madeira"]
["33.05.010","Verniz fungicida para madeira","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.4]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.2]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.3]
["J.02.000.037539","Verniz fungicida Stain, para madeiras; ref. Osmocolor Montana / Verniz Satin Suvinil ou equivalente","L",0.15]
["33.05.120","Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira","M"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.1]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.05]
["J.02.000.028058","Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente","L",0.08]
["33.05.330","Verniz em superfície de madeira","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.4]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.3]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.3]
["J.02.000.038050","Verniz comum a base de poliuretano; referência comercial Verniz SW Marítimo brilhante (Sherwin Willians), Suvinil Verniz Copal (Glasurit), Sparlak Copal (Akzo/Ypiranga) ou equivalente","L",0.3]
["33.05.360","Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira","M"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.08]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.05]
["J.02.000.038050","Verniz comum a base de poliuretano; referência comercial Verniz SW Marítimo brilhante (Sherwin Willians), Suvinil Verniz Copal (Glasurit), Sparlak Copal (Akzo/Ypiranga) ou equivalente","L",0.08]
["33.06","Pintura em pisos"]
["33.06.020","Acrílico para quadras e pisos cimentados","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.45]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.4]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.3]
["J.02.000.037517","Tinta acrílica para pisos, ref. Novacor Piso Liso-amarelo (Globo/Novacor), Suvinil Poliesportiva da Glasurit, Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams ou equivalente","L",0.25]
["33.07","Pintura em estruturas metálicas"]
["33.07.102","Esmalte a base de água em estrutura metálica","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.8]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.8]
["J.01.000.038013","Lixa de pano folha para ferro, GR. 100, ref. Norton, ou 3 M, ou equivalente","UN",0.3]
["J.02.000.028058","Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente","L",0.16]
["J.02.000.038000","Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente","L",0.12]
["33.07.130","Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas","KG"]
["E.01.000.037531","Pintura de acabamento em tinta epóxi sobre estrutura metálica","KG",1]
["33.07.140","Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica","KG"]
["E.01.000.037530","Pintura de acabamento em tinta esmalte sobre estrutura metálica","KG",1]
["33.07.303","Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",2.4500000000000002]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",4.9000000000000004]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",0.22]
["E.01.000.037532","Tinta PU bi componente para estrutura metálica, cor branca, ref. Sherwin Williams ou equivalente","L",0.15]
["E.01.000.037533","Fundo primer epoxi bicomponente, para pintura de ferro, alumínio, aço e galvanizado, ref. Sherwin Williams ou equivalente","L",0.15]
["J.02.000.037605","Tinta intumescente, para aplicação em estrutura metálica, ref. Maza, Unifrax, Jotun Brasil, Sherwin Williams ou equivalente","L",1.1599999999999999]
["33.07.304","Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 min - aplicação em estrutura metálica","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",2.9]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",5.8]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",0.22]
["E.01.000.037532","Tinta PU bi componente para estrutura metálica, cor branca, ref. Sherwin Williams ou equivalente","L",0.15]
["E.01.000.037533","Fundo primer epoxi bicomponente, para pintura de ferro, alumínio, aço e galvanizado, ref. Sherwin Williams ou equivalente","L",0.15]
["J.02.000.037605","Tinta intumescente, para aplicação em estrutura metálica, ref. Maza, Unifrax, Jotun Brasil, Sherwin Williams ou equivalente","L",6.25]
["33.09","Pintura de sinalização"]
["33.09.020","Borracha clorada para faixas demarcatórias","M"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",3.4000000000000002E-2]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.03]
["J.02.000.037506","Tinta base borracha clorada, ref. Anklor TR da Tintas Ancora, Globaltrafic 611 da Global Tintas, Perfortrafic código 25020 da Tintas Perfortex ou equivalente","L",2.5000000000000001E-2]
["33.09.021","Tinta acrílica para faixas demarcatórias","M"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",6.7500000000000004E-2]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.06]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",2.5000000000000001E-2]
["J.02.000.037517","Tinta acrílica para pisos, ref. Novacor Piso Liso-amarelo (Globo/Novacor), Suvinil Poliesportiva da Glasurit, Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams ou equivalente","L",2.5000000000000001E-2]
["S.04.000.034030","Fita crepe 25mm x 50m","UN",0.08]
["33.10","Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo"]
["33.10.010","Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.45]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.4]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.3]
["J.02.000.037518","Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente","L",0.24]
["J.02.000.038007","Tinta latex PVA anti-mofo; ref. Coralmur da Coral, Premium ou equivalente","L",0.15]
["33.10.020","Tinta látex em massa, inclusive preparo","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.45]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.4]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.3]
["J.02.000.037513","Tinta látex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e cobre muito da Suvinil ou equivalente","L",0.25]
["J.02.000.037518","Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente","L",0.24]
["33.10.030","Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.45]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.4]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.3]
["J.02.000.037518","Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente","L",0.24]
["J.02.000.038008","Tinta latex acrílica antimofo; ref. Metalatex antimofo (Sherwin Williams) ou equivalente","L",0.2]
["33.10.041","Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.45]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.4]
["J.01.000.038040","Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente","UN",0.3]
["J.02.000.028058","Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente","L",0.25]
["J.02.000.038000","Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente","L",0.1]
["33.10.050","Tinta acrílica em massa, inclusive preparo","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.45]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.4]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.3]
["J.02.000.037518","Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente","L",0.24]
["J.02.000.037542","Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente","L",0.25]
["33.10.060","Epóxi em massa, inclusive preparo","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.9]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.9]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.3]
["J.02.000.028057","Selador para tinta epóxi","L",0.24]
["J.02.000.037545","Tinta-base epoxi","L",0.5]
["33.10.070","Borracha clorada em massa, inclusive preparo","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.45]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.4]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.3]
["J.02.000.037506","Tinta base borracha clorada, ref. Anklor TR da Tintas Ancora, Globaltrafic 611 da Global Tintas, Perfortrafic código 25020 da Tintas Perfortex ou equivalente","L",0.25]
["J.02.000.038001","Diluente aguarrás mineral; ref. Suvinil, Luksnova, Coral ou equivalente","L",0.04]
["J.02.000.038061","Líquido de fundo (fundo preparador)","L",0.08]
["33.10.100","Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.6]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.6]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.3]
["J.02.000.037505","Textura acrílica sem agregados minerais, cor branca, ref. Texturatto liso ou clássico da Suvinil ou equivalente, para uso interno ou externo","L",0.72]
["J.02.000.037518","Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente","L",0.24]
["33.10.120","Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 minutos - aplicação em painéis de gesso acartonado","M2"]
["J.02.000.037602","Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em painéis de gesso acartonado","M2",1]
["33.10.130","Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 minutos - aplicação em painéis de gesso acartonado","M2"]
["J.02.000.037603","Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 min - aplicação em painéis de gesso acartonado","M2",1]
["33.11","Pintura em superfície metálica, inclusive preparo"]
["33.11.050","Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.6]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.6]
["J.01.000.038040","Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente","UN",0.3]
["J.02.000.028058","Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente","L",0.25]
["J.02.000.038000","Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente","L",0.2]
["33.12","Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo"]
["33.12.011","Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.6]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.6]
["J.01.000.038040","Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente","UN",0.5]
["J.02.000.028058","Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente","L",0.25]
["J.02.000.038000","Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente","L",0.2]
["34","PAISAGISMO E FECHAMENTOS"]
["34.01","Preparação de solo"]
["34.01.010","Terra vegetal orgânica comum","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.5]
["N.01.000.038511","Terra vegetal orgânica comum","M3",1]
["34.01.020","Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["34.02","Vegetação rasteira"]
["34.02.020","Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.12]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",0.04]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",0.1875]
["N.01.000.038507","Grama tipo batatais em placas (caminhão cap.400m²)","M2",1]
["N.01.000.038511","Terra vegetal orgânica comum","M3",0.01]
["34.02.040","Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.18]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",0.06]
["N.01.000.038507","Grama tipo batatais em placas (caminhão cap.400m²)","M2",1]
["N.01.000.038511","Terra vegetal orgânica comum","M3",0.01]
["34.02.070","Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.2]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",0.1]
["N.01.000.038510","Terra vegetal orgânica adubada","M3",0.05]
["N.01.000.038632","Forração Lírio Amarelo, min.18 mudas/m² - h= 0,50m","UN",18]
["34.02.080","Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros)","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.18]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",0.06]
["N.01.000.038511","Terra vegetal orgânica comum","M3",0.01]
["N.01.000.038610","Grama tipo São Carlos em placas","M2",1]
["34.02.090","Forração com Hera Inglesa, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,15 m","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.2]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",0.1]
["N.01.000.038508","Forração Hera Inglesa, min. 18 mudas/m² - h= 0,15m","UN",18]
["N.01.000.038510","Terra vegetal orgânica adubada","M3",0.05]
["34.02.100","Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.18]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",0.06]
["N.01.000.038511","Terra vegetal orgânica comum","M3",0.01]
["N.01.000.038513","Grama tipo Esmeralda em placas","M2",1]
["34.02.110","Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.2]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",0.1]
["N.01.000.038510","Terra vegetal orgânica adubada","M3",0.05]
["N.01.000.038648","Forração com clorofito, mínimo 20 mudas/m² - h= 0,15m","UN",20]
["34.02.400","Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura","M2"]
["S.01.000.038760","Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura","M2",1]
["34.03","Vegetação arbustiva"]
["34.03.020","Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.1]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",7.0000000000000007E-2]
["N.01.000.038510","Terra vegetal orgânica adubada","M3",0.08]
["N.01.000.038642","Arbusto Azaléia - h= 0,60 a 0,80 m","UN",1]
["34.03.120","Arbusto Moréia - h= 0,50 m","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.1]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",7.0000000000000007E-2]
["N.01.000.038510","Terra vegetal orgânica adubada","M3",0.08]
["N.01.000.038639","Arbusto Moréia - h= 0,50 m","UN",1]
["34.03.130","Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.1]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",7.0000000000000007E-2]
["N.01.000.038510","Terra vegetal orgânica adubada","M3",0.08]
["N.01.000.038516","Arbusto alamanda h= 0,60 a 0,80 m","UN",1]
["34.03.150","Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.1]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",7.0000000000000007E-2]
["N.01.000.038510","Terra vegetal orgânica adubada","M3",0.08]
["N.01.000.038621","Arbusto Curculigo h= 0,60 a 0,80 m","UN",1]
["34.04","Árvores"]
["34.04.050","Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",0.5]
["N.01.000.038511","Terra vegetal orgânica comum","M3",0.1]
["N.01.000.038628","Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00m","UN",1]
["34.04.130","Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",0.5]
["N.01.000.038511","Terra vegetal orgânica comum","M3",0.1]
["N.01.000.038605","Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00m","UN",1]
["34.04.160","Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",0.5]
["N.01.000.038511","Terra vegetal orgânica comum","M3",0.1]
["N.01.000.038613","Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00m","UN",1]
["34.04.164","Árvore ornamental tipo Falso barbatimão - h = 2,00 m","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.09]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",7.4999999999999997E-2]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",7.5]
["N.01.000.039164","Árvore do tipo Falso barbatimão (Cassia leptophylla) - h = 2,00m","UN",1]
["34.04.166","Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.09]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",7.4999999999999997E-2]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",7.5]
["N.01.000.038712","Árvore tipo Aroeira salsa (Shinus molle) - h= 2,00m","UN",1]
["34.04.280","Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",0.5]
["N.01.000.038511","Terra vegetal orgânica comum","M3",0.1]
["N.01.000.038624","Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00m","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.25]
["34.04.360","Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",0.5]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",10.5]
["N.01.000.039154","Árvore do tipo Coqueiro Jerivá (Syagrus romanzoffiana) - h = 4,00m","UN",1]
["34.04.370","Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00 m","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1]
["B.01.000.010126","Jardineiro","H",0.5]
["N.01.000.038511","Terra vegetal orgânica comum","M3",0.1]
["S.05.000.038556","Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina Granulosa) - h= 1,50 / 2,00m","UN",1]
["34.05","Cercas e fechamentos"]
["34.05.020","Cerca em arame farpado com mourões de concreto","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["C.07.000.027520","Mourão de concreto de 10x10x220cm, reto com furos a cada 20cm","UN",0.41660000000000003]
["E.02.000.027018","Arame farpado galvanizado fio Nº 16 BWG","M",7]
["E.02.000.090264","Arame galvanizado nº 14 BWG","KG",6.0999999999999999E-2]
["34.05.030","Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["C.07.000.027504","Mourão de concreto 10x10x300cm, curvo com 8 furos","UN",0.41670000000000001]
["E.02.000.027018","Arame farpado galvanizado fio Nº 16 BWG","M",8]
["E.02.000.090264","Arame galvanizado nº 14 BWG","KG",6.9099999999999995E-2]
["34.05.032","Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada - 12 fiadas","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["C.07.000.027540","Mourão de concreto seção min. 10x10x300cm, 12 furos","UN",0.41670000000000001]
["E.02.000.027018","Arame farpado galvanizado fio Nº 16 BWG","M",12.5]
["E.02.000.090264","Arame galvanizado nº 14 BWG","KG",0.11]
["34.05.050","Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.27]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.54]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["C.07.000.027504","Mourão de concreto 10x10x300cm, curvo com 8 furos","UN",0.41670000000000001]
["E.02.000.027018","Arame farpado galvanizado fio Nº 16 BWG","M",3]
["E.02.000.090264","Arame galvanizado nº 14 BWG","KG",0.2218]
["E.10.000.027511","Tela de aço galvanizado, fio 10 BWG,  malha 2´ tipo alambrado","M2",1.89]
["34.05.080","Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura","M2"]
["H.04.000.091170","Alambrado de segurança em aço galvanizado malha 2´, fio 10, com montantes verticais em tubos de aço carbono SAE 1008/1010 e arame farpado completo","M2",1]
["34.05.110","Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, acima de 4,00 m de altura","M2"]
["H.04.000.091533","Alambrado de segurança em aço galvanizado malha 2´, com montantes verticais em tubos de aço carbono SAE 1008/1010 e arame farpado, acima de 4,00 m de altura","M2",1]
["34.05.120","Alambrado em tela de aço galvanizado de 1´, montantes metálicos e arame farpado","M2"]
["H.04.000.027517","Alambrado de segurança em aço galvanizado malha 1´, fio 12BWG, com montantes verticais aço carbono SAE 1008/1010 e arame farpado, completo","M2",1]
["34.05.170","Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla","M"]
["E.18.000.027519","Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável, AISI 430, dupla (clipada) instalado com 8 espiras, ref. Iron Wall, Master proteção, Incotela ou equivalente","M",1]
["34.05.210","Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos com extremo superior duplo e arame farpado, acima de 4,00 m de altura","M2"]
["H.04.000.027530","Alambrado em tela de aço galvanizado malha 2´, montantes metálicos extremo superior duplo e arame farpado, acima de 4m de altura, instalado, ref. São Luiz ou Alambre","M2",1]
["34.05.260","Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.93]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.34899999999999998]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.69899999999999995]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.93]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",3.5000000000000001E-3]
["H.04.000.031618","Gradil em aço galvanizado eletrofundido de 1718x1650mm e pintura eletrostática, 65x132mm e barra portante 25x2mm","UN",0.3528]
["H.04.000.031619","Montante para gradil em aço galvanizado eletrofundido, pintura eletrostática, chato, dimensões 2120 x 76 x 8 mm","UN",0.56840000000000002]
["O.02.000.062561","Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100mm","M",0.2387]
["34.05.270","Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos","M2"]
["H.04.000.027501","Alambrado em tela de aço galvanizado malha 2´, com montantes metálicos","M2",1]
["34.05.290","Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.0069999999999999]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.47599999999999998]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1.429]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.54]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",2.18E-2]
["H.04.000.031616","Portão pivotante/abrir aço galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostática, 1 folha, medida 2200x1000mm, dimensão 100x2100mm, incluso Pilares","UN",0.23810000000000001]
["H.04.000.031617","Portão pivotante/abrir aço galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostática, 2 folhas, medida 2200x3600mm, dimensão 1600x2100mm, incluso requadro e pilares","UN",0.14879999999999999]
["34.05.300","Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.0069999999999999]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.47599999999999998]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1.429]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.54]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",2.18E-2]
["H.04.000.031621","Portão deslizante/correr em aço galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostática, inclusive requadros e pilares, dimensão 1600x2100mm","UN",0.29759999999999998]
["34.05.310","Gradil de ferro perfilado, tipo parque","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",3.0000000000000001E-3]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.124]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.124]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2.5999999999999999E-2]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.5]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.33700000000000002]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",5.3579999999999997]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",9.6000000000000002E-2]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.4999999999999999E-2]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",1.2999999999999999E-2]
["B.05.000.020522","Pedrisco","M3",1E-3]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",4.8000000000000001E-2]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",2.9000000000000001E-2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",1.4E-2]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",3.7999999999999999E-2]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",1.0999999999999999E-2]
["S.05.000.026608","Ferro perfilado trabalhado","KG",36.113]
["34.05.320","Portão de ferro perfilado, tipo parque","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",7.0000000000000001E-3]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.158]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.158]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.4]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.4]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2.4E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.41499999999999998]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",5.0170000000000003]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",9.6000000000000002E-2]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.35599999999999998]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",1.2E-2]
["B.05.000.020522","Pedrisco","M3",1E-3]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",6.0999999999999999E-2]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",3.5999999999999997E-2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",1.7999999999999999E-2]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",4.9000000000000002E-2]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",1.0200000000000001E-2]
["S.05.000.026608","Ferro perfilado trabalhado","KG",47.49]
["34.05.350","Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.86770000000000003]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.53769999999999996]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.53769999999999996]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.28989999999999999]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.28989999999999999]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.86770000000000003]
["H.08.000.031728","Cadeado com haste de aço, 50 mm, ref. CR50 da Papaiz; E50 da Pado ou equivalente","UN",0.126]
["J.02.000.028056","Tinta esmalte sintético alto brilho, grafite metálico, para estrutura metálica, ref. Suvinil, Luxens, Maza ou equivalente","L",0.14979999999999999]
["J.02.000.038061","Líquido de fundo (fundo preparador)","L",9.01E-2]
["S.04.000.027499","Galvanização a frio (tinta rica em zinco)","L",6.0000000000000001E-3]
["S.04.000.031215","Ferro trabalhado","KG",18.100000000000001]
["S.04.000.031686","Tela alambrado soldada galvanizada fio 3,0mm, malha 5 x 15 cm","M2",1.2]
["S.04.000.031733","Dobradiça 03 estágios ferro galvanizado DN 1´ x 4´","UN",0.50409999999999999]
["34.05.360","Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.12379999999999999]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.1381]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.1381]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1.5]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.36]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",4.0000000000000001E-3]
["B.05.000.020522","Pedrisco","M3",1.2999999999999999E-3]
["J.01.000.038012","Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente","UN",7.7200000000000005E-2]
["J.02.000.028056","Tinta esmalte sintético alto brilho, grafite metálico, para estrutura metálica, ref. Suvinil, Luxens, Maza ou equivalente","L",3.9100000000000003E-2]
["J.02.000.038061","Líquido de fundo (fundo preparador)","L",2.3300000000000001E-2]
["S.04.000.026601","Perfil ´U´ enrijecido (60x45x20)mm chapa 14 galvanizado","M",1.18]
["S.04.000.027499","Galvanização a frio (tinta rica em zinco)","L",5.0000000000000001E-3]
["S.04.000.031215","Ferro trabalhado","KG",0.11890000000000001]
["S.04.000.031686","Tela alambrado soldada galvanizada fio 3,0mm, malha 5 x 15 cm","M2",1.1000000000000001]
["S.04.000.069569","Parafuso francês 5/16´ x 3/4´ com porca e arruela galvanizadas","CJ",1.6]
["34.05.370","Fechamento de divisa - mourão com placas pré moldadas","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.73]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.71]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",13.87]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.1000000000000001E-2]
["B.05.000.020514","Pedra britada usinada n° 2 posto obra","M3",3.3000000000000002E-2]
["C.07.000.027520","Mourão de concreto de 10x10x220cm, reto com furos a cada 20cm","UN",0.56000000000000005]
["S.04.000.027515","Placas pré-moldada em concreto dimensões (1,60x0,60x0,03m)","M",1.67]
["34.13","Corte, recorte e remoção"]
["34.13.011","Corte, recorte e remoção de árvore  inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",4]
["B.01.000.010143","Operador","H",2]
["S.04.000.081346","Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente","H",2]
["S.04.000.081349","Caminhão MUNCK 3 toneladas","H",0.5]
["34.13.021","Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2]
["B.01.000.010143","Operador","H",4]
["S.04.000.081346","Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente","H",4]
["S.04.000.081349","Caminhão MUNCK 3 toneladas","H",2]
["S.06.000.085678","Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liquida 88 HP, peso operacional mínimo 6674 kg capacidade da carregadeira de 1 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,26 m³, profundidade de escavação máxima de 4,37 m","H",1]
["34.13.031","Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",6]
["B.01.000.010143","Operador","H",6]
["S.04.000.081346","Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente","H",6]
["S.04.000.081350","Caminhão MUNCK 15 toneladas","H",6]
["S.06.000.085678","Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liquida 88 HP, peso operacional mínimo 6674 kg capacidade da carregadeira de 1 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,26 m³, profundidade de escavação máxima de 4,37 m","H",2]
["34.13.041","Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",32]
["B.01.000.010143","Operador","H",8]
["S.04.000.081346","Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente","H",8]
["S.04.000.081351","Caminhão guindaste sobre pneus com capacidade de carga de 25 Toneladas","H",8]
["S.06.000.085678","Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liquida 88 HP, peso operacional mínimo 6674 kg capacidade da carregadeira de 1 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,26 m³, profundidade de escavação máxima de 4,37 m","H",3]
["34.13.051","Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",64]
["B.01.000.010143","Operador","H",16]
["S.04.000.081346","Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente","H",16]
["S.04.000.081352","Caminhão guindaste sobre pneus com capacidade de carga de 30 Toneladas","H",16]
["S.06.000.085678","Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liquida 88 HP, peso operacional mínimo 6674 kg capacidade da carregadeira de 1 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,26 m³, profundidade de escavação máxima de 4,37 m","H",4]
["34.13.060","Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) acima de 100 cm","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",64]
["B.01.000.010143","Operador","H",24]
["S.04.000.081346","Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente","H",24]
["S.04.000.081352","Caminhão guindaste sobre pneus com capacidade de carga de 30 Toneladas","H",24]
["S.06.000.085678","Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liquida 88 HP, peso operacional mínimo 6674 kg capacidade da carregadeira de 1 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,26 m³, profundidade de escavação máxima de 4,37 m","H",5]
["34.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 34"]
["34.20.050","Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro","M2"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.15]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.15]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.104]
["E.10.000.027521","Tela em arame galvanizado, malha 2´, fio 22BWG, tipo galinheiro","M2",1.05]
["34.20.080","Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança","M2"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.15]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.3]
["E.02.000.090264","Arame galvanizado nº 14 BWG","KG",0.104]
["E.10.000.027511","Tela de aço galvanizado, fio 10 BWG,  malha 2´ tipo alambrado","M2",1.05]
["34.20.110","Recolocação de barreira de proteção perimetral, simples ou dupla","M"]
["E.18.000.027523","Colocação de Ouriço, simples ou dupla, com 8 espiras - instalado","M",1.1000000000000001]
["34.20.160","Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",3.8E-3]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",3.0999999999999999E-3]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.22500000000000001]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.45]
["E.02.000.090264","Arame galvanizado nº 14 BWG","KG",0.104]
["J.01.000.038012","Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente","UN",3.0000000000000001E-3]
["J.02.000.028058","Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente","L",1.2999999999999999E-3]
["J.02.000.038006","Fundo sintético branco para superfície galvanizada, alumínio; ref. Coral fundo para galvanização ou equivalente","L",5.9999999999999995E-4]
["34.20.170","Recolocação de alambrado, com altura acima de 4,50 m","M2"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",7.4999999999999997E-3]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",6.0000000000000001E-3]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.3]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.6]
["E.02.000.090264","Arame galvanizado nº 14 BWG","KG",0.104]
["J.01.000.038012","Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente","UN",6.0000000000000001E-3]
["J.02.000.028058","Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente","L",2.5000000000000001E-3]
["J.02.000.038006","Fundo sintético branco para superfície galvanizada, alumínio; ref. Coral fundo para galvanização ou equivalente","L",1.1999999999999999E-3]
["34.20.380","Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 2 1/2´","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",3]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["E.05.000.026678","Ferro cantoneira abas iguais em aço carbono, de 1´ x 1´ x 1/8´","KG",1]
["O.06.000.060507","Tubo galvanizado, DN= 2 1/2´ DIN 2440 classe média","M",3.5]
["34.20.390","Grelha arvoreira em ferro fundido","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["H.03.000.067564","Grelha arvoreira em ferro fundido nodular","M2",1]
["35","PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO"]
["35.01","Quadra e equipamento de esportes"]
["35.01.070","Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.15]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.15]
["E.02.000.090264","Arame galvanizado nº 14 BWG","KG",5.4899999999999997E-2]
["E.10.000.027518","Tela de aço galvanizado, fio 12BWG, malha 2´ tipo alambrado","M2",1.05]
["35.01.150","Trave oficial completa com rede para futebol de salão","CJ"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.6]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",23.5]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.6999999999999999E-2]
["B.05.000.020514","Pedra britada usinada n° 2 posto obra","M3",8.6999999999999994E-2]
["N.05.000.036719","Trave oficial para futebol de salão completa","UN",1]
["N.05.000.036720","Rede para futebol de salão, em náilon, fio 2","UN",1]
["O.02.000.062501","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20mm (1/2´)","M",0.8]
["O.02.000.062508","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85mm (3´)","M",0.8]
["35.01.160","Tabela completa com suporte e rede para basquete","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",21.99]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",21.99]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",7.03]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",7.03]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",9.1999999999999993]
["B.01.000.010140","Pintor","H",1.44]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.96]
["B.01.000.010146","Servente","H",21.93]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",240.1]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.40300000000000002]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.55900000000000005]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",80.790000000000006]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",29.7]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",3.98]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",2.0299999999999998]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",3.27]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",2.38]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",1.41]
["J.02.000.037513","Tinta látex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e cobre muito da Suvinil ou equivalente","L",0.57999999999999996]
["N.05.000.036710","Aro duplo de aço basquete","UN",1]
["N.05.000.036711","Cesto para basquete em malha de náilon, fio 2","UN",1]
["35.01.170","Poste oficial completo com rede para voleibol","CJ"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.6]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",23.5]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.6999999999999999E-2]
["B.05.000.020514","Pedra britada usinada n° 2 posto obra","M3",8.6999999999999994E-2]
["O.02.000.062501","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20mm (1/2´)","M",0.8]
["O.02.000.062508","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85mm (3´)","M",0.8]
["S.04.000.036701","Tampo para suporte rede voleibol / trave de futebol","UN",2]
["S.04.000.036702","Rede para volei em poliamida (nylon), malha de 10x10cm, fio com espessura de 2mm, com 4 faixas de arremate em lona","UN",1]
["S.04.000.036703","Poste para voleibol oficial, galvanizado, com pintura em esmalte na cor verde, completo","PAR",1]
["35.01.550","Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.2]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.48749999999999999]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.4375]
["B.01.000.010143","Operador","H",2.6599999999999999E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.05.000.020516","Brita graduada usinada posto obra","M3",0.08]
["B.07.000.038098","Lona plástica preta","M2",1.1000000000000001]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",0.08]
["F.03.000.039005","Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika, ou equivalente","L",5.9499999999999997E-2]
["F.12.000.028069","Selante elástico de alto desempenho à base de poliuretano para uso geral, ref. Nitoseal PU30 da Fosroc, Sikaflex-Construction ou equivalente","bg",1.1816]
["J.02.000.037517","Tinta acrílica para pisos, ref. Novacor Piso Liso-amarelo (Globo/Novacor), Suvinil Poliesportiva da Glasurit, Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams ou equivalente","L",0.2656]
["S.04.000.020750","Mão de obra / equipamentos mecânico e rotativo / corte / laser","M2",1]
["S.04.000.021531","Barra de transferência em aço liso, diâmetro de 12,5 mm e comprimento de 35 cm","UN",0.67]
["S.04.000.022069","Espaçador treliçado de aço, H= 5 cm","M",0.9]
["S.04.000.024123","Fibra de polipropileno corrugada","KG",0.24]
["S.04.000.028017","Endurecedor superficial para concreto","KG",0.25]
["S.04.000.034030","Fita crepe 25mm x 50m","UN",3.6700000000000003E-2]
["S.04.000.062028","Baguete plástico tipo Tarucel, D= 6 mm","M",0.2]
["S.04.000.080173","Rolo compactador liso de 1000 kg","H",2.1299999999999999E-2]
["S.04.000.080341","Placa vibratória - 60 kg","H",5.3E-3]
["35.03","Abrigo, guarita e quiosque"]
["35.03.030","Cancela automática metálica com barreira de alumínio de 3,50 até 4,00 m","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",1]
["P.17.000.091621","Cancela automática com gabinete aço e barreira em alumínio de 3,50 até 4,00 m; ref. Gatter Peccinin, Barrier da PPA, Prime DC da Garen, Max Peccinin, Brasso jetflex da PPA ou equivalente","UN",1]
["35.04","Bancos"]
["35.04.020","Banco contínuo em concreto vazado","M"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.08]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.08]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.45]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.45]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.65]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.63]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",13.16]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",7.0000000000000007E-2]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.8000000000000001E-2]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",2.5000000000000001E-2]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",5.12]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.06]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.2]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",10]
["O.02.000.062507","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75mm (2 1/2´)","M",1.1200000000000001]
["35.04.120","Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.0714999999999999]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",19.68]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",5.4800000000000001E-2]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",5.1400000000000001E-2]
["C.07.000.023042","Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm, referência BVP150 da Neo Rex ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",4.3900000000000002E-2]
["35.04.130","Banco de madeira sobre alvenaria","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.4]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.2]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.3]
["J.02.000.037539","Verniz fungicida Stain, para madeiras; ref. Osmocolor Montana / Verniz Satin Suvinil ou equivalente","L",0.15]
["S.04.000.021028","Madeira serrada G1-C6","M3",0.04]
["S.05.000.026515","Parafuso auto-atarraxante com cabeça panela e bucha de nylon S-8","UN",6]
["35.04.140","Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.252]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",6.5]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.46]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.7000000000000001E-2]
["B.05.000.020522","Pedrisco","M3",6.4000000000000003E-3]
["C.07.000.023049","Banco em concreto pré-moldado com 1 assento, pés vazados, de 200 x 42 x 47cm, ref. BV200 da Neo Rex ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.01]
["35.04.150","Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300 cm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.378]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.8]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",39.36]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.69]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.255]
["B.05.000.020522","Pedrisco","M3",9.5999999999999992E-3]
["C.07.000.023055","Banco em concreto pré-moldado, reto, sem encosto, com 3 pés, medindo aproximadamente 300 x 45 x 45 cm; ref. BVA-300 da Neo-Rex ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",1.4999999999999999E-2]
["35.05","Equipamento recreativo"]
["35.05.200","Centro de atividades em madeira rústica","CJ"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",4.8]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",4.8]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",96.12]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.19600000000000001]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.29599999999999999]
["N.02.000.091652","Mini centro de atividades em madeira rústica, ref. Mundo Mágico ou equivalente","CJ",1]
["35.05.210","Balanço duplo em madeira rústica","CJ"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",4.8]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",4.8]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",96.12]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.19600000000000001]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.29599999999999999]
["N.02.000.091653","Balanço duplo em madeira rústica, ref. Mundo Mágico ou equivalente","CJ",1]
["35.05.220","Gangorra dupla em madeira rústica","CJ"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",4.8]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",4.8]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",84.105000000000004]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.17150000000000001]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.25900000000000001]
["N.02.000.091654","Gangorra dupla em madeira rústica, ref. Mundo Mágico ou equivalente","CJ",1]
["35.05.240","Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)","CJ"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",4.8]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",4.8]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",40]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.1113]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.1045]
["N.02.000.091656","Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares), ref. Mundo Mágico ou equivalente","CJ",1]
["35.07","Mastro para bandeiras"]
["35.07.020","Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 7,00 m","CJ"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.19]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.19]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2.89]
["B.01.000.010146","Servente","H",10.76]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",236.1]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.43]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.61]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",1.05]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.54]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.17]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",4.2999999999999997E-2]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.3]
["S.05.000.036714","Mastro para bandeira em aço galvanizado completo engastado, altura livre de 7,00 m","UN",3]
["35.07.030","Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m","CJ"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.19]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.19]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2.89]
["B.01.000.010146","Servente","H",10.76]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",236.1]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.43]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.61]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",1.08]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.54]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.17]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",4.2999999999999997E-2]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.3]
["S.05.000.036705","Mastro para bandeira em aço galvanizado completo engastado, altura livre de 9,00 m","CJ",3]
["35.07.060","Mastro para bandeira galvanizado, h= 9,00 m","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.59]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.78]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",15.31]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.28000000000000003]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.4]
["S.05.000.036705","Mastro para bandeira em aço galvanizado completo engastado, altura livre de 9,00 m","CJ",1]
["35.07.070","Mastro para bandeira galvanizado, h= 7,00 m","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.59]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.78]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",15.31]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.28000000000000003]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.4]
["S.05.000.036714","Mastro para bandeira em aço galvanizado completo engastado, altura livre de 7,00 m","UN",1]
["35.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 35"]
["35.20.010","Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm","M2"]
["R.03.000.027502","Tela em polietileno (nylon), malha 10x10cm - fio com espessura de 2 mm, instalada","M2",1]
["35.20.050","Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.75]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.75]
["O.12.000.090901","Conjunto de 4 lixeiras em plástico com tampa basculante, para coleta seletiva, com suporte para chão em aço galvanizado, capacidade de 50 litros cada cesto, ref. Natural Limp, Lixlimp, Plasbox ou equivalente","UN",1]
["36","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA"]
["36.01","Entrada de energia - componentes"]
["36.01.242","Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 24 kV","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",1]
["P.18.000.050269","Cubículo de média tensão para uso ao tempo IP-53 (mínimo), classe 24kV para 300kVA, padrão CPFL, Piratininga, Elektro, Eletropaulo, etc.; ref. Beghim, ABB, VR Painéis, Gimi ou equivalente","CJ",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",16]
["36.01.252","Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 17,5 kV","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",1]
["P.18.000.050287","Cubículo de média tensão para uso ao tempo IP-53 (mínimo), classe 17,5kV e 300kVA, padrão CPFL, Piratininga, Elektro, Eletropaulo, etc.; referência comercial Beghim, ABB, VR Painéis, Gimi ou equivalente","CJ",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",16]
["36.01.260","Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",16]
["S.05.000.090089","Cubículo de medição blindado de média tensão, completo, uso abrigado, classe 15 kV, ref. Piccolo Gimi, Beguin ou equivalente","CJ",1]
["36.03","Caixas de entrada / medição"]
["36.03.010","Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.5]
["P.18.000.045103","Caixa de medição tipo II, (300 x 560 x 200)mm, padrão concessionárias","UN",1]
["36.03.020","Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.5]
["P.18.000.045121","Caixa de medição polifásica tipo III, (500x600x200)mm, padrão concessionárias","UN",1]
["36.03.030","Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão Concessionárias","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.18.000.045109","Caixa de medição externa tipo ´L´ (900x600x270)mm, padrão Eletropaulo","UN",1]
["36.03.050","Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.18.000.045106","Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300x1200x270)mm, padrão Eletropaulo","UN",1]
["36.03.060","Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.18.000.045101","Caixa de medição tipo ´M´ externa de (900x1200x270)mm, padrão Eletropaulo","UN",1]
["36.03.080","Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",3]
["P.18.000.045102","Caixa para seccionadora tipo ´T´, (900x600x250)mm, padrão Eletropaulo","UN",1]
["36.03.090","Caixa de medição interna tipo ´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão Concessionárias","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",5]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.5]
["P.18.000.045110","Caixa de medição ´A1´para cabine primária (1000x1000x300)mm, padrão Eletropaulo","UN",1]
["36.03.120","Caixa de proteção para transformador de corrente, (1000 x 750 x 300) mm, padrão Concessionárias","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.18.000.045108","Caixa de proteção para TC, em chapa 14, (1000x750x300) mm, padrão CPFL","UN",1]
["36.03.130","Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão Concessionárias","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["P.18.000.045111","Caixa de proteção dos bornes do medidor, em chapa 18, (300x250x90) mm padrão CPFL","UN",1]
["36.03.150","Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.5]
["P.18.000.045116","Caixa de entrada tipo ´E´ de (560x350x210)mm, ref. BN, Olipe, ou equivalente - padrão Eletropaulo","UN",1]
["36.03.160","Caixa base lateral tipo ´N´ (1300 x 400 x 250) mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.18.000.045100","Caixa base lateral tipo ´N´ (1300x400x250mm), ref. Phaynell, JSA ou equivalente","UN",1]
["36.04","Suporte (Braquet)"]
["36.04.010","Suporte para 1 isolador de baixa tensão","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.07.000.049667","Suporte para 1 isolador de baixa tensão","UN",1]
["36.04.030","Suporte para 2 isoladores de baixa tensão","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.07.000.049664","Suporte para 2 isoladores de baixa tensão","UN",1]
["36.04.050","Suporte para 3 isoladores de baixa tensão","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.07.000.049663","Suporte para 3 isoladores de baixa tensão","UN",1]
["36.04.070","Suporte para 4 isoladores de baixa tensão","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.07.000.049662","Suporte para 4 isoladores de baixa tensão","UN",1]
["36.05","Isoladores"]
["36.05.010","Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.19.000.043502","Armação secundária para 1 estribo","UN",1]
["P.19.000.043505","Isolador tipo roldana baixa tensão de 76 x 79 mm","UN",1]
["36.05.040","Isolador tipo disco para 15 kV de 6´ - 150 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.19.000.043504","Isolador tipo disco para 15kV","UN",1]
["36.05.080","Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste)","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.75]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.75]
["P.07.000.049586","Pino para isolador rígido","UN",1]
["P.19.000.049507","Isolador rígido de pino Hi-Top, para 15 kV","UN",1]
["36.05.100","Isolador pedestal para 15 kV","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.19.000.090409","Isolador suporte pedestal de epóxi e/ou porcelana com guia barra 15kV, completo - uso interno","UN",1]
["36.05.110","Isolador pedestal para 25 kV","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.19.000.048040","Isolador suporte pedestal de epóxi e/ou porcelana com guia barra 25kV, completo - uso interno","UN",1]
["36.06","Muflas e terminais"]
["36.06.060","Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.042380","Abraçadeira para cabo modelo MB-4 da 3M Scotch para fixação de cabo elétrico de potência, isolado de tensão até 35 KV","UN",1]
["P.30.000.040530","Terminal modular unipolar externo, ref. 5633K da 3M até 70mm²/15kV","UN",1]
["36.06.080","Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.042380","Abraçadeira para cabo modelo MB-4 da 3M Scotch para fixação de cabo elétrico de potência, isolado de tensão até 35 KV","UN",1]
["P.30.000.040531","Terminal modular unipolar interno, ref. 5623K da 3M até 70mm²/15kV","UN",1]
["36.07","Para-raios de média tensão"]
["36.07.010","Para-raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.33339999999999997]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.66669999999999996]
["P.19.000.092153","Para-raios de distribuição, classe 12 kV / 5 kA, encapsulado com polímero; ref. PBP-1205 Balestro ou equivalente","UN",1]
["36.07.030","Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.33339999999999997]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.66669999999999996]
["P.19.000.092152","Para-raios de distribuição, classe 12 kV / 10 kA, encapsulado com polímero; ref. PBP-1210 Balestro ou equivalente","UN",1]
["36.07.050","Para-raios de distribuição, classe 15 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.33339999999999997]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.66669999999999996]
["P.19.000.092154","Para-raios de distribuição, classe 15 kV / 5 kA, encapsulado com polímero; ref. PBP-1505 Balestro ou equivalente","UN",1]
["36.07.060","Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.33339999999999997]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.66669999999999996]
["P.19.000.092155","Para-raios de distribuição, classe 15 kV / 10 kA, encapsulado com polímero; ref. PBP-1510 Balestro ou equivalente","UN",1]
["36.08","Gerador e grupo gerador"]
["36.08.030","Grupo gerador com potência de 250/228 kVA, variação de + ou - 5% - completo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",20]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",40]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["P.11.000.047516","Gerador a diesel 250/228 kVA, variação de + ou - 5%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. C200 D6 da Cummins ou equivalente","UN",1]
["36.08.040","Grupo gerador com potência de 350/320 kVA, variação de + ou - 10% - completo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",20]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",40]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["P.11.000.047517","Gerador a diesel 350/320 kVA, variação de + ou - 10%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. C300 D6 da Cummins ou equivalente","UN",1]
["36.08.050","Grupo gerador com potência de 88/80 kVA, variação de + ou - 10% - completo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",20]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",40]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["P.11.000.047518","Gerador a diesel 88/80 kVA, variação de + ou - 10%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. P70 da Nilmariz ou equivalente","UN",1]
["36.08.060","Grupo gerador com potência de 165/150 kVA, variação de + ou - 5% - completo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",20]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",40]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["P.11.000.047519","Gerador a diesel 165/150 kVA, variação de + ou - 5%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. GEP165 da Sotreq ou equivalente","UN",1]
["36.08.100","Grupo gerador com potência de 55/50 kVA, variação de + ou - 10% - completo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",10]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",20]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",5]
["P.11.000.092213","Gerador a diesel 55/50 kVA, variação de + ou - 10%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. 12W6I0 da Nilmariz ou equivalente","UN",1]
["36.08.110","Grupo gerador com potência de 180/168 kVA, variação de + ou - 5% - completo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",20]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",40]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["P.11.000.047522","Gerador a diesel 180/168 kVA, variação de + ou - 5%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. MX180MWAB da Maxitrust ou equivalente","UN",1]
["36.08.290","Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação de + ou - 10% - completo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",22]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",44]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",9]
["P.11.000.047582","Gerador a diesel 563/513 kVA, variação de + ou - 10%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. MX550SWAB da Maxitrust ou equivalente","UN",1]
["36.08.350","Grupo gerador carenado com potência de 150/136 kVA, variação de + ou - 5% - completo","UN"]
["A.05.000.047592","Gerador a diesel carenado 150/136 kVA, variação de + ou - 5%, 380/220 V ou 220/127 V, 85dB a 1,5m, completo; ref. GMG 150 da Heimer ou equivalente","UN",1]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",20]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",40]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["36.08.360","Grupo gerador carenado com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - completo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",40]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",20]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["P.11.000.047594","Gerador a diesel carenado 460/434 kVA, variação de + ou - 10%, 380/220 V ou 220/127 V, 85dB a 1,5m, completo; ref. MX460SWSL da Maxitrust ou equivalente","CJ",1]
["36.08.540","Grupo gerador com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - completo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",22]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",44]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",9]
["P.11.000.047601","Gerador a diesel 460/434 kVA, variação de + ou - 10%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. MX460SWAB da Maxitrust ou equivalente","CJ",1]
["36.09","Transformador de entrada"]
["36.09.020","Transformador de potência trifásico de 225 kVA, classe 15 kV, a óleo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",10]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",20]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",5]
["P.12.000.041001","Transformador de potência trifásico de 225kVA classe 15kV, a óleo","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["36.09.050","Transformador de potência trifásico de 150 kVA, classe 15 kV, a óleo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",10]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",20]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",5]
["P.12.000.041015","Transformador de potência trifásico de 150kVA classe 15, a óleo","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["36.09.060","Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",16]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",32]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["P.12.000.041010","Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["36.09.070","Transformador de potência trifásico de 1000 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",16]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",32]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["P.12.000.092019","Transformador de potência trifásico de 1000kVA classe 15kV, a seco com cabine","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["36.09.100","Transformador de potência trifásico de 5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2]
["P.12.000.092146","Transformador de potência trifásico de 5 kVA a seco, encapsulado a vácuo em resina epóxi autoextinguível, com cabine em chapa de aço grau de proteção IP-23, uso abrigado, 380/220V ou 220/127V, frequência 60Hz, ref. SP Trafo, MVA ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["36.09.110","Transformador de potência trifásico de 7,5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2]
["P.12.000.092147","Transformador de potência trifásico de 7,5 kVA a seco, encapsulado a vácuo em resina epóxi autoextinguível, com cabine em chapa de aço grau de proteção IP-23, uso abrigado, 380/220V ou 220/127V, frequência 60Hz, ref. SP Trafo, MVA ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["36.09.150","Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 15 kV, a óleo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",10]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",20]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",5]
["P.12.000.041021","Transformador de potência trifásico de 75kVA classe 15kV, a óleo","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["36.09.170","Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",10]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",20]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",5]
["P.12.000.041025","Transformador de potência trifásico de 300kVA classe 15kV, a óleo","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["36.09.180","Transformador de potência trifásico de 112,5 kVA, classe 15 kV, a óleo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",10]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",20]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",5]
["P.12.000.041026","Transformador de potência trifásico de 112,5kVA classe 15kV, a óleo","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["36.09.220","Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",16]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",32]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["P.12.000.041038","Transformador de potência trifásico de 500kVA, a seco com cabine","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["36.09.230","Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 1,2 KV, a seco com cabine","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2]
["P.12.000.041039","Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 1,2KV, impregnado em resina epoxi, a seco com cabine","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["36.09.250","Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",16]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",32]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["P.12.000.041612","Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["36.09.300","Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a óleo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",16]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",32]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["P.12.000.041046","Transformador de potência trifásico de 750kVA, classe 15kV, a óleo","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["36.09.360","Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",16]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",32]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["P.12.000.041063","Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, IP33, 220V/127V, a seco","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["36.09.370","Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",10]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",20]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",5]
["P.12.000.041064","Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["36.09.410","Transformador de potência trifásico de 45 kVA, classe 15 kV, a seco","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",10]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",20]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",5]
["P.12.000.041068","Transformador de potência trifásico de 45 kVA, classe 15 kV, a seco","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["36.09.440","Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo - tipo pedestal","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",16]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",32]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["P.12.000.041072","Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15kV-1,2kV, a óleo mineral, tipo pedestal (pad-mouted), (+6 TDC+6 Plug); referência comercial Contrafo ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["36.09.480","Transformador trifásico a seco de 112,5 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",10]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",20]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",5]
["P.12.000.041080","Transformador trifásico a seco de 112,5 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo - 380/220V ou 220/127V","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["36.09.490","Transformador trifásico a seco de 150 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",10]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",20]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",5]
["P.12.000.041081","Transformador trifásico a seco de 150 kVA/15kV, encapsulado resina epóxi sob vácuo, 220/127V-60Hz, tensão prim.13,8/13,2/12,6kV, lig. seg. estrela com neutro","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["36.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 36"]
["36.20.010","Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.08.000.090408","Vergalhão de cobre eletrolítico diâmetro 3/8´","M",1]
["36.20.030","União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.19.000.090405","União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´","UN",1]
["36.20.040","Bobina mínima para disjuntor (a óleo)","UN"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",1]
["P.12.000.044670","Bobina mínima para disjuntor óleo","UN",1]
["36.20.050","Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.04.000.090407","Terminal para vergalhão diâmetro 3/8´","UN",1]
["36.20.060","Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.04.000.048553","Braçadeiras aço galvanizado para tubo de 1´ a 4´","UN",1]
["36.20.070","Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.19.000.090406","Prensa vergalhão ´T´ diâmetro 3/8´ (derivação)","UN",1]
["36.20.090","Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kV","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.27.000.042432","Vara para manobra em fibra de vidro, diâmetro de 38mm, elementos separados, para tensão até 36 kV","UN",1]
["36.20.100","Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.07.000.049585","Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV","UN",1]
["36.20.120","Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m para bucha de passagem","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["E.05.000.026662","Chapa de aço ASTM A-36 de 1/4´","KG",26.143999999999998]
["36.20.140","Cruzeta de madeira de 2400 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["E.03.000.049539","Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm","UN",3]
["E.03.000.049550","Parafuso cabeça quadrada M16 x 125 mm","UN",2]
["E.03.000.049551","Parafuso cabeça abaulada M16 x 150 mm","UN",1]
["P.31.000.049509","Cruzeta em madeira de 2400mm","UN",1]
["36.20.180","Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV","PAR"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["B.07.000.049767","Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20kV","PAR",1]
["36.20.200","Mão francesa de 700 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["E.03.000.049534","Parafuso cabeça abaulada M16 x 45 mm","UN",1]
["E.03.000.049539","Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm","UN",1]
["P.04.000.049512","Mão francesa de 1/4´ x 32 x 700 mm","UN",1]
["36.20.210","Luva isolante de borracha, até 10 kV","PAR"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["B.07.000.049753","Luva isolante de borracha, acima de 5 até 10kV","PAR",1]
["36.20.220","Mudança de tap do transformador","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["36.20.240","Óleo para disjuntor","L"]
["A.06.000.044680","Óleo mineral para disjuntor e transformador","L",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.04]
["36.20.260","Óleo para transformador","L"]
["A.06.000.044680","Óleo mineral para disjuntor e transformador","L",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.06]
["36.20.282","Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva \"Perigo Alta Tensão\"","M2"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["S.03.000.042306","Placa de sinalização em chapa de aço N.16, com pintura refletiva \"Perigo Alta Tensão\"","M2",1]
["36.20.284","Placa de advertência em chapa de alumínio, com pintura refletiva \"Perigo Alta Tensão\"","M2"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["S.03.000.020120","Placa de advertência em chapa de alumínio, espessura 2mm, com pintura refletiva","M2",1]
["36.20.330","Luva de couro para proteção de luva isolante","PAR"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["B.07.000.049763","Luva de couro para proteção de luva isolante","PAR",1]
["36.20.340","Sela para cruzeta de madeira","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["P.31.000.049514","Sela para cruzeta de madeira","UN",1]
["36.20.350","Caixa porta luvas em madeira, com tampa","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["B.07.000.049764","Porta luvas (caixa) em madeira com tampa","UN",1]
["36.20.360","Suporte de transformador em poste ou estaleiro","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.18.000.049566","Suporte para transformação em poste/estaleiro","UN",1]
["36.20.380","Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.12.000.049760","Tapete de borracha isolante elétrico de 1000x1000mm e espessura mínima de 4 mm na cor preto ou cinza, classe IV, para isolamento de tensão até 40 kV - com laudo","UN",1]
["36.20.540","Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.19.000.048105","Cruzeta de aço galvanizado a fogo, tipo 'U' de 2400mm, para fixação de muflas ou para-raios","UN",1]
["36.20.560","Dispositivo Soft Starter para motor 15 cv, trifásico 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.17.000.041120","Dispositivo Soft Starter para motor 15 cv, trifásico 220 V, ref. SSW070045T5SZ da Weg ou equivalente","UN",1]
["36.20.570","Dispositivo Soft Starter para motor 25 cv, trifásico 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.17.000.041121","Dispositivo Soft Starter para motor 25 cv, trifásico 220 V, ref. SSW070085T5SZ da Weg ou equivalente","UN",1]
["36.20.580","Dispositivo Soft Starter para motor 50 cv, trifásico 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.17.000.041119","Dispositivo de partida ´Soft Starter´ para motor 220 V, trifásico de 40cv, ref. SSW070130T5SZ da Weg ou equivalente","UN",1]
["37","QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA"]
["37.01","Quadro para telefonia embutir, proteção IP40 chapa nº 16msg"]
["37.01.020","Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.8]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.8]
["P.18.000.050127","Quadro Telebras de embutir em chapa de (200 x 200 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, Lintermani ou equivalente","UN",1]
["37.01.080","Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["P.18.000.050128","Quadro Telebras de embutir em chapa de (400 x 400 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, Lintermani ou equivalente","UN",1]
["37.01.120","Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.2]
["P.18.000.050129","Quadro Telebras de embutir em chapa de (600 x 600 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, Lintermani ou equivalente","UN",1]
["37.01.160","Quadro Telebrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2.6]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.4]
["P.18.000.050130","Quadro Telebras de embutir em chapa de (800 x 800 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, Lintermani ou equivalente","UN",1]
["37.01.220","Quadro Telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",3.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",3.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.8]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.8]
["P.18.000.050131","Quadro Telebras de embutir em chapa de (120 x 120 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, Lintermani ou equivalente","UN",1]
["37.02","Quadro para telefonia de sobrepor, proteção IP40 chapa nº 16msg"]
["37.02.020","Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["P.18.000.050132","Quadro Telebras de sobrepor em chapa de (200 x 200 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, Lintermani ou equivalente","UN",1]
["37.02.060","Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["P.18.000.050133","Quadro Telebras de sobrepor em chapa de (400 x 400 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, Lintermani ou equivalente","UN",1]
["37.02.100","Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2.5]
["P.18.000.050134","Quadro Telebras de sobrepor ema chapa de (600 x 600 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, Lintermani ou equivalente","UN",1]
["37.02.140","Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",3]
["P.18.000.050135","Quadro Telebras de sobrepor em chapa de (800 x 800 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, Lintermani ou equivalente","UN",1]
["37.03","Quadro distribuição de luz e força de embutir universal"]
["37.03.200","Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["P.18.000.050271","Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on de 150 A, QDETG-U II, ref. 904501 da Cemar ou equivalente","UN",1]
["37.03.210","Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["P.18.000.050272","Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on de 150 A, QDETG-U II, ref. 904502 da Cemar ou equivalente","UN",1]
["37.03.220","Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2.5]
["P.18.000.050273","Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on de 150 A, QDETG-U II, ref. 904503 da Cemar ou equivalente","UN",1]
["37.03.230","Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2.5]
["P.18.000.050274","Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on de 150 A, QDETG-U II, ref. 904504 da Cemar ou equivalente","UN",1]
["37.03.240","Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",3]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["P.18.000.050275","Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on de 225 A, QDETG-U II, ref. 904505 da Cemar ou equivalente","UN",1]
["37.03.250","Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",3]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["P.18.000.050276","Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on de 225 A, QDETG-U II, ref. 904506 da Cemar ou equivalente","UN",1]
["37.04","Quadro distribuição de luz e força de sobrepor universal"]
["37.04.250","Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["P.18.000.050277","Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on de 150 A, QDSTG-U II, ref. 904507 da Cemar ou equivalente","UN",1]
["37.04.260","Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["P.18.000.050278","Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on de 150 A, QDSTG-U II, ref. 904508 da Cemar ou equivalente","UN",1]
["37.04.270","Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["P.18.000.050279","Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on de 150 A, QDSTG-U II, ref. 904509 da Cemar ou equivalente","UN",1]
["37.04.280","Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["P.18.000.050280","Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on de 150 A, QDSTG-U II, ref. 904510 da Cemar ou equivalente","UN",1]
["37.04.290","Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2.5]
["P.18.000.050281","Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on de 225 A, QDSTG-U II, ref. 904511 da Cemar ou equivalente","UN",1]
["37.04.300","Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2.5]
["P.18.000.050282","Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on de 225 A, QDSTG-U II, ref. 904512 da Cemar ou equivalente","UN",1]
["37.06","Painel autoportante"]
["37.06.014","Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes","M2"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.5]
["P.18.000.091179","Painel autoportante/modular em chapa de aço, com proteção mínima IP-54, sem componentes; referência comercial Taunus, Press Mat ou equivalente","M2",1]
["37.10","Barramentos"]
["37.10.010","Barramento de cobre nu","KG"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["P.23.000.049627","Barramento de cobre nu (qualquer bitola)","KG",1]
["37.11","Bases"]
["37.11.020","Base de fusível Diazed completa para 25 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.27.000.044001","Base fusíveis Diazed completa até 25A","UN",1]
["37.11.040","Base de fusível Diazed completa para 63 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.27.000.044002","Base fusíveis Diazed completa para 63A","UN",1]
["37.11.060","Base de fusível NH até 125 A, com fusível","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.27.000.042258","Fusível NH 00 6A a 125A","UN",1]
["P.27.000.044050","Base tipo NH completa para 125A","UN",1]
["37.11.080","Base de fusível NH até 250 A, com fusível","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.27.000.042259","Fusível NH 1 36A a 250A","UN",1]
["P.27.000.044051","Base tipo NH completa para 250A","UN",1]
["37.11.100","Base de fusível NH até 400 A, com fusível","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.27.000.042260","Fusível NH 2 224A a 400A","UN",1]
["P.27.000.044052","Base tipo NH completa para 400A","UN",1]
["37.11.120","Base de fusível tripolar de 15 kV","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.2]
["P.27.000.042308","Base tripolar para fusível de 15kV","UN",1]
["37.11.140","Base de fusível unipolar de 15 kV","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.2]
["P.27.000.042309","Base unipolar para fusível de 15kV","UN",1]
["37.12","Fusíveis"]
["37.12.020","Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.27.000.042258","Fusível NH 00 6A a 125A","UN",1]
["37.12.040","Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.27.000.042259","Fusível NH 1 36A a 250A","UN",1]
["37.12.060","Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.27.000.042260","Fusível NH 2 224A a 400A","UN",1]
["37.12.080","Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.27.000.042261","Fusível NH 3 400A a 630A","UN",1]
["37.12.120","Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A até 50 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.27.000.042310","Fusível HH 15KV de 2.5A a 50A","UN",1]
["37.12.140","Fusível tipo HH para 15 kV de 60 A até 100 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.27.000.042311","Fusível HH 15KV de 60 a 100A","UN",1]
["37.12.200","Fusível Diazed retardado de 2 A até 25 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.27.000.044102","Fusível Diazed retardado 2A a 25A, referência modelo 2A 500V 5SB2 11 da Siemens, 20A 500VCA FDW-20S / 25A 500VCA FDW-25S Web ou equivalente","UN",1]
["37.12.220","Fusível Diazed retardado de 35 A até 63 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.27.000.044101","Fusível Diazed rap/ret 35A a 63A","UN",1]
["37.12.300","Fusível em vidro para ´TP´ de 0,5 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.27.000.090468","Fusível de vidro para TP 0,5 A / 15 kV; ref. V14X160KT da Deckfuse, LD14mm da Rehtom ou equivalente","UN",1]
["37.13","Disjuntores"]
["37.13.510","Disjuntor fixo PVO trifásico, 17,5 kV, 630 A x 350 MVA, 50/60 Hz, com acessórios","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.5]
["P.26.000.044006","Disjuntor fixo PVO trifásico 17,5kV, acionamento manual, de 630A x 350 MVA, 50/60 Hz e acessórios, ref. PL15kV da Beghim ou equivalente","UN",1]
["37.13.520","Disjuntor a seco aberto trifásico, 600 V de 800 A, 50/60 Hz, com acessórios","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["P.26.000.044005","Disjuntor a seco aberto trifásico, 600V de 800A, 50/60Hz, ref. DM/800FM, Beghim ou equivalente","UN",1]
["37.13.530","Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção de sobrecorrente e transformadores de corrente","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",5.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",10.1]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.8]
["P.26.000.044025","Disjuntor fixo PVO 15kV, 630x350MVA, com carrinho, bobinas, chave contato 3NA+3NF, relé PX17104, relé capacitivo, relé supervisor e TC´s","CJ",1]
["37.13.550","Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 3200A, com acessórios","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.26.000.044039","Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 3200A, ref. ABW32 da Weg ou equivalente","UN",1]
["37.13.570","Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 4000A, com acessórios","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.26.000.044041","Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 4000A, ref. ABW40 da Weg ou equivalente","UN",1]
["37.13.600","Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.26.000.044613","Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 até 30A, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente","UN",1]
["37.13.610","Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.26.000.044614","Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 35 até 50A, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente","UN",1]
["37.13.630","Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.6]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.6]
["P.26.000.044616","Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 até 50A, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente","UN",1]
["37.13.640","Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.6]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.6]
["P.26.000.044617","Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 60 até 100A, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60  A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente","UN",1]
["37.13.650","Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.9]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.9]
["P.26.000.044618","Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10 até 50A, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente","UN",1]
["37.13.660","Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.9]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.9]
["P.26.000.044619","Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 60 até 100A, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente","UN",1]
["37.13.690","Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.26.000.044624","Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480V, corrente de 60 até 100A; ref. Gi 20/21 da Eletromar/Cutler Hammer ou equivalente","UN",1]
["37.13.700","Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.26.000.044625","Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600V, corrente de 125A; ref. Gi 21 da Eletromar/Cutler Hammer ou equivalente","UN",1]
["37.13.720","Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["P.26.000.044627","Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600V, corrente de 300 até 400A; ref. DWB400N320-3DA da WEG, DAM1-630S-400A da JNG, 1SDA054437R1BR da ABB ou equivalente","UN",1]
["37.13.730","Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["P.26.000.044628","Disjuntor série universal, caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600V, corrente 500 até 630A; ref. DCM630S3-500A/DCM630S3-600A Metaltex, DAM1-630S-500A JNG, DWB800S500-3DA WEG, FM6-SD630-630 BHS, 1SDA054396R1BR da ABB ou equivalente","UN",1]
["37.13.740","Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["P.26.000.044629","Disjuntor série universal, caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600V, corrente de 700 até 800A; ref. Li 37/38 da  Eletromar/Cutler Hammer ou equivalente","UN",1]
["37.13.760","Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 630/690 V, faixa de ajuste de 440 até 630 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["P.26.000.044612","Disjuntor termomagnético tripolar, 630 A, Vn= 690, 50/60 Hz, In= 440 até 630 A, ref. DWA800H-630-3 da Weg ou equivalente","UN",1]
["37.13.770","Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["P.26.000.044007","Disjuntor em caixa moldada, termomagnético, tripolar, 1250A, Vn= 690V, 50/60Hz, faixa de ajuste de 800 até 1250A, ref. DWA1600S-1250-3 da Weg ou equivalente","UN",1]
["37.13.780","Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["P.26.000.044008","Disjuntor em caixa moldada, termomagnético tripolar. 1600A,Vn= 690V, 50/60Hz, faixa de ajuste de 1000 até 1600A; ref. DWA1600S-1600-3 da Weg ou equivalente","UN",1]
["37.13.800","Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.26.000.044639","Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 até 32A","UN",1]
["37.13.810","Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até 50 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.26.000.044640","Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, 40 até 50A","UN",1]
["37.13.840","Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.26.000.044631","Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 até 32A","UN",1]
["37.13.850","Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.26.000.044632","Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 40 até 50A","UN",1]
["37.13.860","Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.26.000.044633","Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 63A","UN",1]
["37.13.870","Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.26.000.044634","Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400V, corrente de 80A até 100A; ref. 5SP4 191-7 Siemens, SDD-2C100 Steck, 9350 Alumbra ou equivalente","UN",1]
["37.13.880","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.26.000.044635","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10 até 32A","UN",1]
["37.13.890","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.26.000.044636","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 40 até 50A","UN",1]
["37.13.900","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.26.000.044637","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A, ref. Pial Legrand, Eletromar/Cuttler Hammer, ABB, GE ou  equivalente","UN",1]
["37.13.910","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.26.000.044638","Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400V, corrente de 80 até 125A","UN",1]
["37.13.920","Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2000/1200 V, faixa de ajuste de 1600 até 2000 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["P.26.000.044036","Disjuntor em caixa moldada, termomagnético tripolar, 2000 A, Vn= 1200 V, 50/60 Hz, faixa de ajuste de 1600 até 2000 A","UN",1]
["37.13.930","Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2500/1200 V, faixa de ajuste de 2000 até 2500 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["P.26.000.044037","Disjuntor em caixa moldada, termomagnético tripolar, 2500 A, Vn= 1200 V, 50/60 Hz, faixa de ajuste de 2000 até 2500 A","UN",1]
["37.13.940","Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500 V de 6300 A, com acessórios","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.26.000.044045","Disjuntor caixa aberta tripolar extraível, acionamento motorizado 220/240V, bloco contato 4NF+4NA, 500V de 6300A, ref. 3WL Siemens, EMAX da ABB, Masterpact NW Schneider ou equivalente","UN",1]
["37.14","Chave de baixa tensão"]
["37.14.050","Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.27.000.043541","Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível para 100 A, ref. SS32-100/4 da Holec ou equivalente","UN",1]
["37.14.300","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 160 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.27.000.043681","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta fusível, de 160A","UN",1]
["37.14.310","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 250 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.27.000.043680","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta fusível, de 250A","UN",1]
["37.14.320","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.27.000.043679","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta fusível, de 400A","UN",1]
["37.14.330","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 630 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.2]
["P.27.000.043678","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta fusível, de 630A","UN",1]
["37.14.340","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 1000 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["P.27.000.043677","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta fusível, de 1000A","UN",1]
["37.14.350","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 1250 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["P.27.000.043676","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta fusível, de 1250A","UN",1]
["37.14.410","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-00-125 A - sem fusíveis","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.27.000.043663","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta fusível até NH-00-125, sem fusível","UN",1]
["37.14.420","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.27.000.043664","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta fusível até NH-00-160, sem fusível","UN",1]
["37.14.430","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.27.000.043665","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta fusível até NH-1-250, sem fusível","UN",1]
["37.14.440","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.27.000.043666","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta fusível até NH-2-400, sem fusível","UN",1]
["37.14.450","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.2]
["P.27.000.043667","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta fusível até NH-3-630, sem fusível","UN",1]
["37.14.500","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.27.000.043668","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho com porta fusível até NH-00-160, sem fusível","UN",1]
["37.14.510","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.27.000.043669","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho com porta fusível até NH-1-250, sem fusível","UN",1]
["37.14.520","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.27.000.043670","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho com porta fusível até NH-2-400, sem fusível","UN",1]
["37.14.530","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.2]
["P.27.000.043671","Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho com porta fusível até NH-3-630, sem fusível, referência 3NP1163-1DA10 da Siemens, SP 630 da Holec ou equivalente","UN",1]
["37.14.600","Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 400 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.2]
["P.27.000.043672","Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível para 400A","UN",1]
["37.14.610","Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 600/630 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["P.27.000.043673","Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível para 600/630A","UN",1]
["37.14.620","Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 1000 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.8]
["P.27.000.043674","Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível para 1000A","UN",1]
["37.14.640","Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 630 A / 690 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",1]
["P.27.000.044053","Chave comutadora tetrapolar, reversão sob carga, sem porta-fusível, 630, A 690V, tensão de isolamento 1000V, ref. BB32-630/4 (back to back) da Holec","UN",1]
["37.14.830","Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3-630 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.23.000.043661","Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3-600A","UN",1]
["37.14.912","Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca até 160 A / 690 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.27.000.090322","Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca para 160A/690V; ref. RIW160-3 H da WEG, S32-160/3 da Holec, N160 da THS ou equivalente","UN",1]
["37.15","Chave de média tensão"]
["37.15.110","Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 25 kV - com prolongador","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",6]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.5]
["P.27.000.043694","Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A / 25 kV - com prolongador, ref. Inebrasa, SANR-25-400 da Moran ou equivalente","UN",1]
["37.15.120","Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com prolongador","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",6]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.5]
["P.27.000.043691","Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A / 15 kV - com prolongador, ref. Inebrasa, SANR-15-400 da Moran ou equivalente","UN",1]
["37.15.150","Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.3]
["P.27.000.043656","Chave fusível base ´C´ para 15kV/100A, com capacidade de ruptura até 10kA, com fusível","UN",1]
["37.15.160","Chave fusível base ''C''  para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.3]
["P.27.000.043657","Chave fusível base ´C´ para 15kV/200A, com capacidade de ruptura até 10kA, com fusível","UN",1]
["37.15.170","Chave fusível base ''C'' para 25 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 6,3 kA - com fusível","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.3]
["P.27.000.043652","Chave fusível base ´C´ para 25kV/100A, com capacidade de ruptura até 6,3kA, com fusível","UN",1]
["37.15.200","Chave seccionadora tripolar seca para 400 A - 15 kV - com prolongador","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",6]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.5]
["P.27.000.043653","Chave seccionadora tripolar seca para 400 A - 15 kV - com prolongador, ref. INB-V da Inebrasa, SAN-15-400 da Moran ou equivalente","UN",1]
["37.15.210","Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A - 15 kV - com prolongador","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",6]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.5]
["P.27.000.043654","Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A - 15 kV - com prolongador, ref. INB-V da Inebrasa, SAN-15-630 da Moran ou equivalente","UN",1]
["37.16","Bus-way"]
["37.16.071","Sistema de barramento blindado de 100 a 2500 A, trifásico, barra de cobre","Axm"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",7.0000000000000001E-3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.4E-2]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2E-3]
["P.23.000.043252","Sistema de barramento blindado de 100 a 2500 A, trifásico, barra de cobre, composto por: calha condutora trifásica com neutro 100%, igual ou superior a 630 V (Ui), para uso interno; ref. Beghin, Helzin ou equivalente","Axm",1]
["37.17","Dispositivo DR ou interruptor de corrente de fuga"]
["37.17.060","Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.26.000.044602","Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA, 2 polos, ref. 5SM1 312-0 MB da Siemens ou equivalente","UN",1]
["37.17.070","Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.26.000.044603","Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 2 polos, ref. 5SM1 314-0 MB Siemens ou equivalente","UN",1]
["37.17.074","Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.26.000.044611","Dispositivo referencial residual de 25A x 30mA - 4 polos; ref. WRx12530mA da Cutler Hammer, 5SM1 da Siemens, SDR 425-30 da Steck ou equivalente","UN",1]
["37.17.080","Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.26.000.090541","Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V/304-044031, Siemens 5SM1 344-0 ou equivalente","UN",1]
["37.17.090","Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.26.000.090542","Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA, 4 polos industrial, ref. V/304-046031 da GE, 5SM1 346-0 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["37.17.100","Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.26.000.044605","Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA, 4 polos, ref. PBA 480/030 da GE, 5SM1-347-0 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["37.17.110","Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.26.000.044606","Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA, 4 polos, ref. BPC 4100/030 da GE, 30-100-4 da Weg, SDR-049031 da Steck ou equivalente","UN",1]
["37.17.114","Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.26.000.044032","Dispositivo e/ou interruptor diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos - 380 V, ref. fabricação Siemens, Schneider ou equivalente","UN",1]
["37.17.130","Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 polos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.26.000.092804","Dispositivo diferencial residual de 25A x 300mA 4 polos, ref. 5SM1642-0 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["37.18","Transformador de Potencial"]
["37.18.010","Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 15 kV, a seco, com fusíveis","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.6]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.3]
["P.12.000.041005","Transformador de potência monofásico de 1000VA classe 15kV, a seco com fusíveis","UN",1]
["37.18.020","Transformador de potencial monofásico até 2000 VA classe 15 kV, a seco, com fusíveis","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.6]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.3]
["P.12.000.041008","Transformador de potência monofásico de 2000VA classe 15kV, a seco com fusíveis","UN",1]
["37.18.030","Transformador de potencial monofásico até 500 VA classe 15 kV, a seco, sem fusíveis","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.6]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.3]
["P.12.000.041011","Transformador de potência monofásico de 500VA classe 15kV, a seco, sem fusíveis","UN",1]
["37.19","Transformador de corrente"]
["37.19.010","Transformador de corrente 800-5 A, janela","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.6]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.3]
["P.12.000.041012","Transformador de corrente 800-5 A janela; ref. DP88-800/5 da Sibratec, MES-100 da JNG, RH-90 da Renz, METSECT5DA080 da Schneider ou equivalente","UN",1]
["37.19.020","Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.6]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.3]
["P.12.000.041016","Transformador de corrente 200-5A até 600-5A janela; ref. RH-78 da Renz, MES-60 da JNG ou equivalente","UN",1]
["37.19.030","Transformador de corrente 1000-5 A até 1500-5 A, janela","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.6]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.3]
["P.12.000.041017","Transformador de corrente 1000-5A até 1500-5A janela; ref. RH-90 da Renz, SN157-0003554 da Soltran, 4NC5232-2FE21 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["37.19.060","Transformador de corrente 50-5 A até 150-5 A, janela","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.6]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.3]
["P.12.000.041035","Transformador de corrente 50-5A até 150-5 A janela; ref. ST-30, ST-42 da Sassi, METSECT5CC015 da Schneider, RH-78 da Renz ou equivalente","UN",1]
["37.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 37"]
["37.20.010","Isolador em epóxi de 1 kV para barramento","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["E.03.000.026516","Parafuso em latão com cabeça sextavada, com rosca mecânica de 3/8´ x 50mm","UN",1]
["P.19.000.090544","Isolador em epoxi 1kV para barramento de 50mm","UN",1]
["37.20.030","Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.26.000.042408","Régua de bornes para 9 polos, 600V/50A","UN",1]
["37.20.080","Barra de neutro e/ou terra","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.23.000.042218","Barra de neutro com parafuso isolantes (capacidade de 4 a 12 fios)","UN",1]
["37.20.090","Recolocação de chave seccionadora tripolar de 125 A até 650 A, sem base fusível","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["37.20.100","Recolocação de fundo de quadro de distribuição, sem componentes","M2"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["37.20.110","Recolocação de quadro de distribuição de sobrepor, sem componentes","M2"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["37.20.130","Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["P.18.000.092638","Banco de medição para transformadores, TP/TC, Eletropaulo e Cesp","UN",1]
["37.20.140","Suporte fixo para transformadores de potencial","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["P.18.000.092639","Suporte para fixação lateral em cabine primária para TP´s 80 x 35 x 42 cm, em ferro cantoneira L: 1 1/2´ x esp. 1/8´","UN",1]
["37.20.156","Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço","M2"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.18.000.091704","Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço carbono, espessura 2,25mm, acabamento pintura eletrostática; ref. Painel Mix, Painel.ind.br ou equivalnete","M2",1]
["37.20.190","Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 0,25 a 20 cv","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.6]
["P.17.000.042200","Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 0,25 a 20 cv; ref. CFW500D31P0T4DB20 da Weg ou equivalente","UN",1]
["37.20.191","Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 25 a 30 CV","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.6]
["P.17.000.041098","Inversor de frequência, com potência de 25 a 30 CV, referência Weg ou equivalente","UN",1]
["37.20.193","Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 50 cv","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.6]
["P.17.000.041097","Inversor de frequência, com potência de 50 CV, 220 volts, referência Weg ou equivalente","UN",1]
["37.20.210","Punho de manobra com articulador de acionamento","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["O.05.000.043699","Punho de manobra de alavanca retrátil sem bloqueio kirk, com articulador de acionamento e biela; ref. GV-A03D+GV-A02+biela da Senner, NP9022+NP9108-NP9112 da American Fuse, PR+AR+TD100 da Dreyffus Pel ou equivalente","UN",1]
["37.21","Capacitor de potência"]
["37.21.010","Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção de fator de potência","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.12.000.090126","Capacitor de potência trifásico de 10kVAr, para 220V, frequência de 60Hz, com suporte de fixação","UN",1]
["37.22","Transformador de comando"]
["37.22.010","Transformador monofásico de comando de 200 VA classe 0,6 kV, a seco","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.6]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.3]
["P.12.000.041024","Transformador de comando 0,6 kV / 200 VA, 4AM4095","UN",1]
["37.24","Supressor de surto"]
["37.24.031","Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.33329999999999999]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.33329999999999999]
["P.12.000.049753","Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA, ref. 722.B.010.127 / 220 fabricação Clamper, DPS15275 fabricação Steck ou equivalente","UN",1]
["37.24.032","Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.33329999999999999]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.33329999999999999]
["P.12.000.049754","Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, IN > ou = 20 KA, Imax. de surto de 50 até 80 KA; ref. Spw275-60 da Weg, VCl-Slim 60KA da Clamper, LK385 da Lukma ou equivalente","UN",1]
["37.24.042","Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.33329999999999999]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.33329999999999999]
["P.12.000.049762","Dispositivo de proteção contra surto, classe 1, suportabilidade <= 4 kV, 1 polo; F+N, F+T ou F/PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT e IT, curva de ensaio: 10/350µs; Iimp= 60 kA; ref. 6012 da Clamper, 810399SG da Embrastec ou equivalente","UN",1]
["37.24.043","Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, Iimp= 75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe 1","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.33329999999999999]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.33329999999999999]
["P.12.000.049763","Dispositivo de proteção contra surto, classe 1, tipo cartuchos (plug in), 4 polos, 3F+N, 240V/415V, curva de ensaio 10/350µs, Iimp: 75 kA (25 kA por fase); ref. 5SD7 414-1 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["37.24.044","Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N, Un até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA - classe 2","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.33329999999999999]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.33329999999999999]
["P.12.000.049765","Dispositivo de proteção contra surto, classe 2, tipo cartuchos substituíveis (plug in), nível de proteção menor que 2,5 kV, 4 polos; 3F+N, 240V/415V, configuração de aterramento: TN-S, curva de ensaio: 8/20µs, In/Imax: 20kA/40kA; ref. 5SD7 464-1 da Sieme","UN",1]
["37.24.045","Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, monobloco, suportabilidade <=1,5kV, F+N / F+F, Un até 230/264V, curva de ensaio 8/20µs - classe 3","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.33329999999999999]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.33329999999999999]
["P.12.000.049764","Dispositivo de proteção contra surto, classe 3, suportabilidade <= 1,5 kV, 1 polo; F+N / F+F, 230V/264V; TN-S, curva de ensaio: 8/20µs, Imax: 3 kA; ref. 5SD7 432-1 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["37.25","Disjuntores."]
["37.25.090","Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.5]
["P.26.000.044055","Disjuntor em caixa moldada tripolar de 480 V, de 10A até 60 V, ref. Det 134010/134025/134030/134040/134050 e 134060 da GE, DS da Soprano, SD da Steck ou equivalente","UN",1]
["37.25.100","Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.5]
["P.26.000.044056","Disjuntor em caixa moldada tripolar de 480 V, de 70A até 150 V, ref. Det 134070/134080/134090/1340100/134125 e 134150 da GE ou equivalente","UN",1]
["37.25.110","Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.5]
["P.26.000.044057","Disjuntor em caixa moldada tripolar termomagnético fixo de 415 V, de 175 A até 250 A, ref. THQD 34175/34200/34225 e 34250 da GE ou equivalente","UN",1]
["37.25.200","Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 480 V, de 10 A a 50 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.5]
["P.26.000.044065","Disjuntor bipolar 10A até 50A - 480Vca - em caixa moldada, referência linha TED 124010 a TED 124050 da GE ou equivalente","UN",1]
["37.25.210","Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600 V, de 150 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.5]
["P.26.000.044066","Disjuntor bipolar 150A - 600Vca - em caixa moldada, referência linha TED 126150 da GE ou equivalente","UN",1]
["37.25.215","Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kV, equipado com motorização de fechamento, com relê de proteção","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",1]
["P.26.000.044029","Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5kV, equipado com motorização de fechamento, com rele de proteção","UN",1]
["38","TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA"]
["38.01","Eletroduto em PVC rígido roscável"]
["38.01.040","Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.02.000.042502","Eletroduto de PVC rígido roscável de 25mm (3/4´)","M",1.1000000000000001]
["38.01.060","Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.6]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.6]
["P.02.000.042503","Eletroduto de PVC rígido roscável de 32mm (1´)","M",1.1000000000000001]
["38.01.080","Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.7]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.7]
["P.02.000.042504","Eletroduto de PVC rígido roscável de 38mm (1 1/4´)","M",1.1000000000000001]
["38.01.100","Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.02.000.042505","Eletroduto de PVC rígido roscável de 50mm (1 1/2´)","M",1.1000000000000001]
["38.01.120","Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.9]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.9]
["P.02.000.042506","Eletroduto de PVC rígido roscável de 60mm (2´)","M",1.1000000000000001]
["38.01.140","Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.02.000.042507","Eletroduto de PVC rígido roscável de 75mm (2 1/2´)","M",1.1000000000000001]
["38.01.160","Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.1000000000000001]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.1000000000000001]
["P.02.000.042508","Eletroduto de PVC rígido roscável de 85mm (3´)","M",1.1000000000000001]
["38.01.180","Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.3]
["P.02.000.042509","Eletroduto de PVC rígido roscável de 110mm (4´)","M",1.1000000000000001]
["38.04","Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado com acessórios - NBR 13057"]
["38.04.040","Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.6]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.6]
["P.04.000.042171","Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 3/4´ - NBR13057","M",1.05]
["38.04.060","Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.7]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.7]
["P.04.000.042172","Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 1´ - NBR13057","M",1.05]
["38.04.080","Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/4´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.04.000.042173","Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 1 1/4´ - NBR13057","M",1.05]
["38.04.100","Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/2´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.9]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.9]
["P.04.000.042105","Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/2´ com acessórios","M",1.05]
["38.04.120","Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  2´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.04.000.042175","Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 2´ - NBR13057","M",1.05]
["38.04.140","Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  2 1/2´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.2]
["P.04.000.042107","Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 2 1/2´ - NBR13057","M",1.05]
["38.04.160","Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["P.04.000.042177","Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 3´ - NBR13057","M",1.05]
["38.04.180","Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  4´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.8]
["P.04.000.042174","Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4´ - NBR13057","M",1.05]
["38.05","Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado com acessórios - NBR 6323"]
["38.05.040","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.6]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.6]
["P.04.000.042114","Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 3/4´- NBR6323","M",1.05]
["38.05.060","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.7]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.7]
["P.04.000.042115","Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 1´ - NBR6323","M",1.05]
["38.05.090","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/4´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.04.000.042116","Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 1 1/4´ - NBR6323","M",1.05]
["38.05.100","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.9]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.9]
["P.04.000.042117","Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 1 1/2´ - NBR6323","M",1.05]
["38.05.120","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.04.000.042118","Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 2´ - NBR6323","M",1.05]
["38.05.140","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2 1/2´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.2]
["P.04.000.042119","Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 2 1/2´ - NBR6323","M",1.05]
["38.05.160","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["P.04.000.042120","Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 3´ - NBR6323","M",1.05]
["38.05.180","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.8]
["P.04.000.042121","Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 4´ - NBR6323","M",1.05]
["38.06","Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado por imersão a quente com acessórios – NBR 5598"]
["38.06.020","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.042122","Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 1/2´ - NBR5598","M",1.05]
["38.06.040","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.6]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.6]
["P.04.000.042123","Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 3/4´ - NBR5598","M",1.05]
["38.06.060","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.7]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.7]
["P.04.000.042124","Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 1´ - NBR5598","M",1.05]
["38.06.080","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/4´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.04.000.042125","Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 1 1/4´ - NBR5598","M",1.05]
["38.06.100","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.9]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.9]
["P.04.000.042126","Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 1 1/2´ - NBR5598","M",1.05]
["38.06.120","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.04.000.042127","Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 2´ - NBR5598","M",1.05]
["38.06.140","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2 1/2´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.2]
["P.04.000.042128","Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 2 1/2´ - NBR5598","M",1.05]
["38.06.160","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["P.04.000.042129","Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 3´ - NBR5598","M",1.05]
["38.06.180","Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4´ com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.8]
["P.04.000.042130","Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 4´ - NBR5598","M",1.05]
["38.07","Canaleta, perfilado e acessórios"]
["38.07.030","Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.040516","Grampo ´C´ de Ø 3/8´ e balancim grande para perfilado, ref. BF-078+BF-081 Bandeirantes, RP 2033+RP 2034 Real Perfil ou equivalente","CJ",1]
["38.07.050","Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.04.000.049472","Tampa pressão para perfilado perfurado de 38 x 38 mm em chapa pré-zincada","M",1]
["38.07.120","Saída final, diâmetro de 3/4´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.04.000.042291","Saída final de 3/4´ para perfilado","UN",1]
["38.07.130","Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.04.000.091220","Saída lateral simples de 3/4\" para perfilado, referência VL 2/3.00.00.33PZ da Valeman, Real Perfil ou equivalente","UN",1.1000000000000001]
["38.07.134","Saída lateral simples, diâmetro de 1´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.04.000.062251","Saída lateral de eletrocalha para eletroduto de 1´","UN",1.1000000000000001]
["38.07.140","Saída superior, diâmetro de 3/4´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.04.000.042293","Saída superior de 3/4´ para perfilado","UN",1]
["38.07.172","Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.02.000.090792","Canaleta em PVC na cor branca, de 20x12mm, sistema X, referência 30802x fabricação Pial Legrand ou equivalente","M",1.25]
["38.07.200","Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante)","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.04.000.042301","Tirante/vergalhão aço rosca total de 3/8´","M",1.1000000000000001]
["38.07.210","Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante)","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.04.000.091217","Tirante/vergalhão aço rosca total de 1/4´","M",1.1000000000000001]
["38.07.216","Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante)","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.04.000.042081","Tirante/vergalhão aço rosca total de 5/16","M",1.1000000000000001]
["38.07.300","Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.042290","Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada","M",1.25]
["38.07.310","Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.049470","Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada","M",1.25]
["38.07.340","Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.049471","Perfilado liso 38 x 38 mm em chapa pré-zincada","M",1.3]
["38.07.700","Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.02.000.045668","Base com tampa em PVC para canaleta aparente de 4 vias, auto extinguível, na cor branca, 85 x 35 mm; ref. 1122-05/06-BR da Parcus ou equivalente","M",1.3]
["38.07.710","Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 35 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.35]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.35]
["P.02.000.045669","Base com duas tampas curvas em PVC para canaleta aparente de 4 vias, auto extinguível, na cor branca, 120 x 35 mm; ref. 1122-04/02-BR da Parcus ou equivalente","M",1.3]
["38.07.720","Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 60 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.02.000.045670","Base com duas tampas curvas em PVC para canaleta aparente de 3 vias, auto extinguível, na cor branca, 120 x 60 mm; ref. 1122-20/24-BR da Parcus ou equivalente","M",1.3]
["38.07.730","Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 35 x 150 mm, para canaleta aparente","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.02.000.045671","Suporte de tomada RJ em PVC 60x35x150mm, com 03 furos 14.7x19.3mm, para canaleta aparente; ref. 1126-12-BR da Parcus ou equivalente","UN",1]
["38.07.740","Suporte com furos de tomada em PVC de 85 x 35 x 150 mm, para canaleta aparente","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.02.000.045672","Suporte de tomada RJ em PVC 85x35x150mm, com 03 furos 14.7x19.3mm, para canaleta aparente; ref. 1126-33-BR da Parcus ou equivalente","UN",1]
["38.07.750","Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 60 x 150 mm, para canaleta aparente","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.02.000.045673","Suporte de tomada RJ em PVC 60x60x150mm, com 03 furos 14.7x19.3mm, para canaleta aparente; ref. 1126-88-BR da Parcus ou equivalente","UN",1]
["38.10","Duto fechado de piso e acessórios"]
["38.10.010","Duto de piso liso em aço, medindo 2 x 25 x 70 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.04.000.091216","Duto liso pré-zincado a fogo/galvanizado de 2 x 25 x 70 mm, ref. Mopa ou equivalente","M",1.25]
["38.10.020","Duto de piso liso em aço, medindo 3 x 25 x 70 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.04.000.091215","Duto modulado, pré-zincado, com luvas deslocadas 3 x 25 x 70 mm","M",1]
["38.10.024","Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 4 x 25 x 70 mm, sem cruzadora","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.31]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.31]
["P.04.000.090614","Caixa de passagem pré-zincado a frio, com tampa quadrada 4 x 25 x 70 mm, para duto de piso","UN",1]
["38.10.026","Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 12 x 25 x 70 mm, com cruzadora","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.6]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.6]
["P.07.000.091211","Caixa de derivação pré-zincado a frio/galvanização eletrolítica, de 12 x 25 x 70 mm com cruzadora","UN",1]
["38.10.030","Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 16 x 25 x 70 mm, com cruzadora","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.6]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.6]
["P.07.000.091214","Caixa de derivação pré-zincado a frio/galvanização eletrolítica, de 16 x 25 x 70 mm com cruzadora","UN",1]
["38.10.060","Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 2 x (25 x 70 mm)","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.13.000.045012","Caixa de tomada pré-zincado a fogo/galvanizado e tampa basculante, 2 x (25 x 70 mm), ref. 145-01R da Mopa","UN",1]
["38.10.070","Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 3 x (25 x 70 mm)","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.13.000.045013","Caixa de tomada pré-zincado a fogo/galvanizado e tampa basculante, 3 x (25 x 70 mm), ref. 145-02R da Mopa","UN",1]
["38.10.080","Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 4 x (25 x 70 mm)","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.13.000.045014","Caixa de tomada pré-zincado a fogo/galvanizado e tampa basculante com rebaixo, 4 x (25 x 70 mm), ref. VL 4.38.4 da Valeman ou equivalente","UN",1]
["38.10.090","Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.05]
["P.04.000.045015","Suporte de tomada em chapa pré-zincada a fogo, para fixação de caixa com 2, 3 ou 4 vias","UN",1]
["38.12","Leitos e acessórios"]
["38.12.086","Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 300 x 100 mm - com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.04.000.065641","Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado a fogo, de 300 x 100 mm, ref. Mopa ou equivalente","M",1.25]
["38.12.090","Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.04.000.065649","Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado a fogo, de 400 x 100 mm, ref. 156-0400-F da Mopa ou equivalente","M",1.25]
["38.12.100","Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 600 x 100 mm - com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.04.000.065650","Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado a fogo, de 600 x 100 mm, ref. 156-0600-F da Mopa ou equivalente","M",1.25]
["38.12.120","Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 500 x 100 mm - com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.04.000.065644","Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado a fogo, de 500 x 100 mm, ref. 156-0500-Z Mopa ou equivalente","M",1.25]
["38.12.130","Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 800 x 100 mm - com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.04.000.065643","Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado a fogo, de 800 x 100 mm, ref. 156-0800 Mopa ou equivalente","M",1.25]
["38.13","Eletroduto em polietileno de alta densidade"]
["38.13.010","Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.04]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.04]
["P.03.000.042621","Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 30mm","M",1.03]
["38.13.016","Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.04]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.04]
["P.03.000.042627","Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 40mm","M",1.03]
["38.13.020","Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.04]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.04]
["P.03.000.042622","Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 50mm","M",1.03]
["38.13.030","Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.04]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.04]
["P.03.000.042623","Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 75mm","M",1.03]
["38.13.040","Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.04]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.04]
["P.03.000.042624","Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 100mm","M",1.03]
["38.13.050","Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.04]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.04]
["P.03.000.042625","Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 125mm","M",1.03]
["38.13.060","Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.04]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.04]
["P.03.000.042626","Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 150mm","M",1.03]
["38.15","Eletroduto metálico flexível"]
["38.15.010","Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.092157","Eletroduto metálico flexível de 3/4´, ref. Sealtubo da SPTF","M",1]
["38.15.020","Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.092158","Eletroduto metálico flexível de 1´, ref. Sealtubo da SPTF","M",1]
["38.15.040","Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.092160","Eletroduto metálico flexível de 2´, ref. Sealtubo da SPTF","M",1]
["38.15.110","Terminal macho fixo em latão zincado de 3/4´","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.16669999999999999]
["P.05.000.092162","Terminal em latão zincado macho fixo, 3/4´ ref. CMZL da SPTF ou equivalente","UN",1]
["38.15.120","Terminal macho fixo em latão zincado de 1´","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.16669999999999999]
["P.05.000.092163","Terminal em latão zincado macho fixo, 1´ ref. CMZL da SPTF ou equivalente","UN",1]
["38.15.140","Terminal macho fixo em latão zincado de 2´","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.16669999999999999]
["P.05.000.092165","Terminal em latão zincado macho fixo, 2´ ref. CMZL da SPTF ou equivalente","UN",1]
["38.15.310","Terminal macho giratório em latão zincado de 3/4´","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.16669999999999999]
["P.05.000.092167","Terminal em latão zincado macho giratório 3/4´ ref. CMZGL da SPTF ou equivalente","UN",1]
["38.15.320","Terminal macho giratório em latão zincado de 1´","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.16669999999999999]
["P.05.000.092168","Terminal em latão zincado macho giratório 1´ ref. CMZGL da SPTF ou equivalente","UN",1]
["38.15.340","Terminal macho giratório em latão zincado de 2´","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.16669999999999999]
["P.05.000.092170","Terminal em latão zincado macho giratório 2´ ref. CMZGL da SPTF ou equivalente","UN",1]
["38.16","Rodapé técnico e acessórios"]
["38.16.030","Rodapé técnico triplo e tampa com pintura eletrostática","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.04.000.062801","Rodapé técnico triplo com tampa e pintura eletrostática de 3x30x40 / 3x40x40 / 3x30x60mm, ref. 3109PT Real Perfil ou equivalente","M",1.02]
["38.16.060","Curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.062803","Curva horizontal tripla 90°, interna/externa, tampa e pintura eletrostática de 3x30x40 / 3x40x40 / 3x30x60mm, ref. 3144/3141PT Real Perfil ou equivalente","UN",1]
["38.16.080","Tê triplo de 90°, horizontal ou vertical e tampa com pintura eletrostática","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.062805","Tê triplo de 90° horizontal ou vertical, tampa com pintura eletrostática de 3x30x40 / 3x40x40 / 3x30x60mm, ref. 3135/3132PT Real Perfil ou equivalente","UN",1]
["38.16.090","Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.062806","Caixa para tomada de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho de 3x30x40 / 3x40x40 / 3x30x60mm, ref. 3114PT Real Perfil ou equivalente","UN",1]
["38.16.130","Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.13.000.045559","Caixa para tomada de energia, RJ, sobressalente, interruptor, espelho para rodapé duplo, 2x30x40 / 2x40x40 / 2x30x60mm, ref. 3112PT Real Perfil ou equivalente","UN",1]
["38.16.140","Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.04.000.045571","Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática para rodapé triplo, 3x30x40 / 3x40x40 / 3x30x60mm, referência 3138PT Real Perfil ou equivalente","UN",1]
["38.16.150","Rodapé técnico duplo e tampa com pintura eletrostática","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.04.000.062229","Rodapé técnico duplo com tampa pintura eletrostática, 2x30x40 / 2x40x40 / 2x30x60mm","M",1.02]
["38.16.160","Curva vertical dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.062230","Curva vertical dupla de 90°, interna ou externa, e tampa pintura eletrostática, 2x30x40 / 2x40x40 / 2x30x60mm, ref. 3128PT Real Perfil ou equivalente","UN",1]
["38.16.190","Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.04.000.062231","Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé duplo, 2x30x40 / 2x40x40 / 2x30x60mm, ref. 3137PT Real Perfil ou equivalente","UN",1]
["38.16.200","Curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.045069","Curva horizontal dupla 90°, interna ou externa, tampa pintura eletrostática, 2x30x40 / 2x40x40 / 2x30x60mm, ref. 3143/3140PT Real Perfil ou equivalente","UN",1]
["38.16.230","Curva vertical tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.045072","Curva vertical tripla de 90°, interna/externa, e tampa pintura eletrostática, 3x30x40 / 3x40x40 3x30x60mm, ref. 3126/3129PT Real Perfil ou equivalente","UN",1]
["38.16.250","Poste condutor metálico para distribuição, com suporte para tomadas elétricas e RJ, com pintura eletrostática, altura de 3 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.45]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.13.000.062816","Poste condutor metálico com pintura eletrostática, para distribuição com suporte para tomadas elétrica e RJ, altura de 3 m; ref. MAX PC.3000 da Maxtil, LF1300 da Lifer, VL 8.01 da Valeman, ME 8.01 da Hoffman ou equivalente","UN",1]
["38.16.270","Caixa de derivação embutida ou externa para rodapé técnico duplo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["E.09.000.045602","Caixa de derivação, embutida ou externa, 2x30x40 / 2x40x40 / 2x30x60mm, para rodapé duplo","UN",1]
["38.19","Eletroduto em PVC corrugado flexível"]
["38.19.020","Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.02.000.042511","Eletroduto de PVC corrugado flexível leve amarelo, DE= 20mm","M",1.05]
["38.19.030","Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.02.000.042512","Eletroduto de PVC corrugado flexível leve amarelo, DE= 25mm","M",1.05]
["38.19.040","Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.02.000.042513","Eletroduto de PVC corrugado flexível leve amarelo, DE= 32mm","M",1.05]
["38.19.210","Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.02.000.042515","Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado cinza, DE= 25mm","M",1.05]
["38.19.220","Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.02.000.042516","Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado cinza, DE= 32mm","M",1.05]
["38.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 38"]
["38.20.010","Recolocação de perfilado 38x38 mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["38.20.020","Recolocação de vergalhão","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["38.20.030","Recolocação de caixa de tomada para perfilado","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["38.20.040","Recolocação de eletrodutos","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["38.21","Eletrocalha e acessórios"]
["38.21.110","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.062038","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm","M",1.3]
["38.21.120","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.062039","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm","M",1.3]
["38.21.130","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.062040","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x50mm","M",1.3]
["38.21.140","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.062041","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200x50mm","M",1.3]
["38.21.150","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.062042","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250x50mm","M",1.3]
["38.21.310","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.75]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.75]
["P.04.000.062055","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x100mm","M",1.3]
["38.21.320","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.75]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.75]
["P.04.000.062056","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x100mm","M",1.3]
["38.21.330","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.75]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.75]
["P.04.000.062057","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200x100mm","M",1.3]
["38.21.340","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 100 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.75]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.75]
["P.04.000.062058","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250x100mm","M",1.3]
["38.21.350","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.04.000.062059","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300x100mm","M",1.3]
["38.21.360","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.04.000.062060","Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400x100mm","M",1.3]
["38.21.920","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.062115","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100x50mm","M",1.3]
["38.21.930","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.062116","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x50mm","M",1.3]
["38.21.940","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.062117","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x50mm","M",1.3]
["38.21.950","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.04.000.062118","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x50mm","M",1.3]
["38.22","Eletrocalha e acessórios."]
["38.22.120","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.75]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.75]
["P.04.000.062132","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100mm","M",1.3]
["38.22.130","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.75]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.75]
["P.04.000.062133","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm","M",1.3]
["38.22.140","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.75]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.75]
["P.04.000.062134","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100mm","M",1.3]
["38.22.150","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.04.000.062135","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100mm","M",1.3]
["38.22.160","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 400x100mm, com acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.04.000.062136","Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 400x100mm","M",1.3]
["38.22.610","Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.04.000.062170","Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm","M",1.3]
["38.22.620","Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.04.000.062171","Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm","M",1.3]
["38.22.630","Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.04.000.062172","Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 150mm","M",1.3]
["38.22.640","Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.04.000.062173","Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm","M",1.3]
["38.22.650","Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.04.000.062174","Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 250mm","M",1.3]
["38.22.660","Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.04.000.062175","Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 300mm","M",1.3]
["38.22.670","Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 400mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.04.000.062176","Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 400mm","M",1.3]
["38.23","Eletrocalha e acessórios.."]
["38.23.010","Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.062187","Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 50x50mm","UN",1]
["38.23.020","Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.062188","Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 100x50mm","UN",1]
["38.23.030","Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.062189","Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 150x50mm","UN",1]
["38.23.040","Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.062190","Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 200x50mm","UN",1]
["38.23.050","Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x50mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.062191","Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 250x50mm","UN",1]
["38.23.060","Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x50mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.062192","Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 300x50mm","UN",1]
["38.23.110","Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.062196","Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 100x100mm","UN",1]
["38.23.120","Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.062197","Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 150x100mm","UN",1]
["38.23.130","Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.062198","Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 200x100mm","UN",1]
["38.23.140","Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x100mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.062199","Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 250x100mm","UN",1]
["38.23.150","Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x100mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.062201","Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 300x100mm","UN",1]
["38.23.160","Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 400x100mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.062202","Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 400x100mm","UN",1]
["38.23.210","Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.062205","Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200mm","UN",1]
["38.23.220","Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.062206","Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300mm","UN",1]
["38.23.230","Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.062207","Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400mm","UN",1]
["38.23.240","Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.062208","Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500mm","UN",1]
["38.23.310","Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.35]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.35]
["P.04.000.062210","Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300mm","UN",1]
["38.23.320","Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.35]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.35]
["P.04.000.062211","Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400mm","UN",1]
["38.23.330","Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.35]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.35]
["P.04.000.062212","Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm","UN",1]
["39","CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA"]
["39.02","Cabo de cobre, isolamento 450V / 750 V, isolação em PVC 70°C"]
["39.02.010","Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.04]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.04]
["P.08.000.043012","Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C","M",1.02]
["39.02.016","Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.04]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.04]
["P.08.000.043025","Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C","M",1.02]
["39.02.020","Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.06]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.06]
["P.08.000.043026","Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C","M",1.02]
["39.02.030","Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",7.0000000000000007E-2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",7.0000000000000007E-2]
["P.08.000.043027","Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C","M",1.02]
["39.02.040","Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.08]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.08]
["P.08.000.050126","Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C","M",1.02]
["39.03","Cabo de cobre, isolamento 0,6/1kV, isolação em PVC 70°C"]
["39.03.160","Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.04]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.04]
["P.08.000.043155","Cabo cobre isolamento PVC 70°C, isolam 0.6/1kV, 1,5mm²","M",1.02]
["39.03.170","Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.08.000.043156","Cabo cobre isolamento PVC 70°C, isolam 0.6/1kV, 2,5mm²","M",1.02]
["39.03.174","Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.06]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.06]
["P.08.000.043157","Cabo cobre isolamento PVC 70°C, isolam 0.6/1kV, 4mm²","M",1.02]
["39.03.178","Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",7.0000000000000007E-2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",7.0000000000000007E-2]
["P.08.000.043158","Cabo cobre isolamento PVC 70°C, isolam 0.6/1kV, 6mm²","M",1.02]
["39.03.182","Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.08]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.08]
["P.08.000.043159","Cabo cobre isolamento PVC 70°C, isolam 0.6/1kV, 10mm²","M",1.02]
["39.04","Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2"]
["39.04.040","Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.08.000.043014","Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 10mm²","M",1.02]
["39.04.050","Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm²","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.08.000.043038","Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 16mm²","M",1.02]
["39.04.060","Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm²","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.08.000.043040","Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 25mm²","M",1.02]
["39.04.070","Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.08.000.043041","Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 35mm²","M",1.02]
["39.04.080","Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.08.000.050102","Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 50mm²","M",1.02]
["39.04.100","Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 70 mm²","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.08.000.090487","Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 70mm²","M",1.02]
["39.04.120","Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 95 mm²","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.08.000.090430","Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 95mm²","M",1.02]
["39.04.180","Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 185 mm²","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.45]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.45]
["P.08.000.090432","Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 185mm²","M",1.02]
["39.05","Cabo de cobre tripolar, isolamento 8,7/15 kV, isolação EPR 90°C"]
["39.05.070","Cabo de cobre de 3x35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["P.08.000.043112","Cabo cobre 3 x 35 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV, isolação EPR 90°C","M",1.02]
["39.06","Cabo de cobre unipolar, isolamento 8,7/15 kV, isolação EPR 90°C"]
["39.06.060","Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.9]
["P.08.000.043102","Cabo de cobre 25 mm², tensão de isolamento 8,7/15kV, isolação EPR 90°C","M",1.02]
["39.06.070","Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.35]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.1000000000000001]
["P.08.000.043103","Cabo de cobre 35 mm², tensão de isolamento 8,7/15kV, isolação EPR 90°C","M",1.02]
["39.06.074","Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["P.08.000.050187","Cabo media tensão em cobre com isolação em EPR 90°C, DN=50mm², tensão 8,7/15 kV, referência Conduspar, Disnacon, IPCE ou equivalente","M",1.02]
["39.06.084","Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.6]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.8]
["P.08.000.050190","Cabo de cobre 120 mm², tensão de isolamento 8,7/15kV, isolação EPR 90°C","M",1.02]
["39.09","Conectores"]
["39.09.010","Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial RG 59","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.30.000.091016","Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial RG59","UN",1]
["39.09.015","Conector de emenda tipo BNC para cabo coaxial RG 59","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.30.000.091017","Conector de emenda tipo BNC para cabo coaxial RG 59","UN",1]
["39.09.020","Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.30.000.042207","Conector Split-Bolt para cabo de 25mm², em latão, simples","UN",1]
["39.09.040","Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.30.000.042208","Conector Split-Bolt para cabo de 35mm², em latão, simples","UN",1]
["39.09.060","Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.30.000.042209","Conector Split-Bolt para cabo de 50mm², em latão, simples","UN",1]
["39.09.100","Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, com rabicho","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.30.000.042211","Conector Split-Bolt para cabo de 25mm², em latão, com rabicho","UN",1]
["39.09.120","Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.30.000.042212","Conector Split-Bolt para cabo de 35mm², em latão, com rabicho","UN",1]
["39.09.140","Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.30.000.042213","Conector Split-Bolt para cabo de 50mm², em latão, com rabicho","UN",1]
["39.10","Terminais de pressão e compressão"]
["39.10.050","Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.08]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.08]
["P.30.000.042454","Terminal de compressão para cabo 2,5mm²","UN",1]
["39.10.060","Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.30.000.049430","Terminal de pressão para cabo 6 até 10mm² (8AWG)","UN",1]
["39.10.080","Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.30.000.049582","Terminal de pressão para cabo 16mm² (6AWG)","UN",1]
["39.10.120","Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.30.000.049431","Terminal de pressão para cabo 25mm² (4AWG)","UN",1]
["39.10.130","Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.30.000.090458","Terminal de pressão para cabo 35mm²","UN",1]
["39.10.160","Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.30.000.049432","Terminal de pressão para cabo 50mm² (1/0AWG)","UN",1]
["39.10.200","Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.30.000.049434","Terminal de pressão para cabo 70mm² (3/0AWG)","UN",1]
["39.10.240","Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.30.000.049435","Terminal de pressão para cabo 95mm² (4/0AWG)","UN",1]
["39.10.246","Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.30.000.049541","Terminal de pressão/compressão para cabo 120mm² (250MCM)","UN",1]
["39.10.250","Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.30.000.090763","Terminal de pressão para cabo 150mm²","UN",1]
["39.10.280","Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.30.000.049437","Terminal de pressão/compressão para cabo 185mm² (400MCM)","UN",1]
["39.10.300","Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.30.000.049542","Terminal de pressão/compressão para cabo 240mm² (500MCM)","UN",1]
["39.11","Fios e cabos telefônicos"]
["39.11.020","Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.10.000.090418","Cabo telefônico tipo CI, com 10 pares de 0,50mm, em cobre eletrolítico estanhado, isolação em poliolefina não propagante à chama, capa externa em cloreto de polivinila PVC, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli ou equivalente","M",1.02]
["39.11.040","Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.10.000.090419","Cabo telefônico tipo CI, com 20 pares de 0,50mm, em cobre eletrolítico estanhado, isolação em poliolefina não propagante à chama, capa externa em cloreto de polivinila PVC, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli ou equivalente","M",1.02]
["39.11.080","Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.10.000.090707","Cabo telefônico tipo CI, com 50 pares de 0,50mm, em cobre eletrolítico estanhado, isolação em poliolefina não propagante à chama, capa externa em cloreto de polivinila PVC, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli ou equivalente","M",1.02]
["39.11.090","Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.08]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.08]
["P.10.000.091239","Fio telefônico interno tipo FI 60, 1 par de 0,60mm de diâmetro, em cobre eletrolítico estanhado, isolação em cloredo de polivinila PVC, de acordo com especificação Telebrás","M",1]
["39.11.110","Fio telefônico externo tipo FE-160","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.10.000.091377","Fio telefônico externo tipo FE-160, com diâmetro nominal de 1,60mm, isolação em polietileno (PE), de acordo com especificação Telebrás","M",1.02]
["39.11.120","Cabo telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50 mm, para cotos de transição em caixas e entradas","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.12]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.12]
["P.10.000.090417","Cabo telefônico tipo CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50mm, em cobre estanhado, isolação em polietileno ou polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli ou equivalente","M",1.02]
["39.11.190","Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.10.000.092781","Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. GP Cabos ou equivalente","M",1.02]
["39.11.210","Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,50 mm, para rede externa","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.13]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.13]
["P.10.000.091379","Cabo telefônico CTP-APL, com 20 pares de 0,50mm, isolação em polietileno ou polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli ou equivalente","M",1.02]
["39.11.230","Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,50 mm, para rede externa","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.16]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.16]
["P.10.000.091381","Cabo telefônico CTP-APL, com 50 pares de 0,50mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli ou equivalente","M",1.02]
["39.11.240","Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 100 pares de 0,50 mm, para rede externa","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.21]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.21]
["P.10.000.091382","Cabo telefônico CTP-APL, com 100 pares de 0,50mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli ou equivalente","M",1.02]
["39.11.270","Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 10 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.12]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.12]
["P.10.000.050020","Cabo telefônico CTP-APL-G-50, com 10 pares de 0,50mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli ou equivalente","M",1.02]
["39.11.280","Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 20 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.13]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.13]
["P.10.000.050021","Cabo telefônico CTP-APL-G-50, com 20 pares de 0,50mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli ou equivalente","M",1.02]
["39.11.300","Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 50 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.16]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.16]
["P.10.000.050023","Cabo telefônico CTP-APL-G-50, com 50 pares de 0,50mm, em cobre nu,  isolação em polietileno ou polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli ou equivalente","M",1.02]
["39.11.400","Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,65 mm, para rede externa","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.12]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.12]
["P.10.000.050026","Cabo telefônico CTP-APL, com 10 pares de 0,65mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli ou equivalente","M",1.02]
["39.11.410","Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,65 mm, para rede externa","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.13]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.13]
["P.10.000.050027","Cabo telefônico CTP-APL, com 20 pares de 0,65mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa ou equivalente","M",1.02]
["39.11.430","Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,65 mm, para rede externa","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.16]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.16]
["P.10.000.092950","Cabo telefônico CTP-APL, com 50 pares de 0,65mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli ou equivalente","M",1.02]
["39.12","Cabo de cobre flexível, isolamento 600 V, isolação em VC/E 105°C"]
["39.12.510","Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.23.000.043131","Cabo de cobre flexível de 2x1,5mm², encordoamento com isolação termoplástico PVC/E 105°C, classe 4, tensão de isolamento 600V, para sistema de detecção incêndio","M",1]
["39.12.520","Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.23.000.043132","Cabo de cobre flexível de 3x1,5mm², encordoamento com isolação termoplástico PVC/E 105°C, classe 4, tensão de isolamento 600V, para sistema de detecção incêndio","M",1]
["39.12.530","Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.23.000.043133","Cabo de cobre flexível de 2x2,5mm², encordoamento com isolação termoplástico PVC/E 105°C, classe 4, tensão de isolamento 600V, para sistema de detecção incêndio","M",1]
["39.14","Cabo de alumínio nu com alma de aço"]
["39.14.010","Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 1/0 AWG - Raven","M"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",0.1]
["P.09.000.050002","Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA","KG",0.2228]
["39.14.050","Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan","M"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",0.1]
["P.09.000.050002","Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA","KG",8.7900000000000006E-2]
["39.15","Cabo de alumínio nu sem alma de aço"]
["39.15.040","Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2 AWG - Iris","M"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",0.1]
["P.09.000.050003","Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA","KG",9.5100000000000004E-2]
["39.15.070","Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2/0 AWG - Aster","M"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",0.1]
["P.09.000.050003","Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA","KG",0.19059999999999999]
["39.18","Cabo para transmissão de dados"]
["39.18.100","Cabo coaxial tipo RG 6","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.11]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.11]
["P.30.000.034009","Cabo coaxial tipo RG 6, malha mínima 90%, capa polietileno antichama preto/branco, ref. Eldtec, Cableteck, Commscope ou equivalente","M",1.02]
["39.18.104","Cabo coaxial tipo RG 11","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.11]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.11]
["P.08.000.091045","Cabo coaxial tipo RG11, malha com mínimo 60% de proteção","M",1.02]
["39.18.106","Cabo coaxial tipo RG 59","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",8.5000000000000006E-2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8.5000000000000006E-2]
["P.10.000.091015","Cabo coaxial tipo RG 59, D= 0,60 mm, blindagem com fio de cobre nu 95%, ref. KMP, ou IFE-EWG ou equivalente","M",1.02]
["39.18.110","Cabo coaxial tipo RGC 06","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.11]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.11]
["P.30.000.034000","Cabo coaxial RGC-06, 75ohms, com condutor em aço cobreado e blindagem em trança de cobre 60% e cobertura em capa PVC antichama, ref. KMP, RFS ou equivalente","M",1.02]
["39.18.114","Cabo coaxial tipo RGC 59","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",8.5000000000000006E-2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8.5000000000000006E-2]
["P.10.000.091027","Cabo coaxial tipo RGC-59, diâmetro nominal de 0,82 mm, ref. KMP / Furukawa / IFE-EWG ou equivalente","M",1.02]
["39.18.120","Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.11]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.11]
["P.10.000.050015","Cabo para rede 23 AWG, com 4 pares, categoria 6A, ref. CM CZ 305M Furukawa, ou equivalente","M",1.02]
["39.18.126","Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.11]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.11]
["P.10.000.050033","Cabo para rede 24 AWG, com 4 pares, categoria 6; ref. 23400174 da Sohoplus da Furukawa ou equivalente","M",1.02]
["39.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 39"]
["39.20.005","Conector prensa-cabo de 3/4´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.16669999999999999]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.16669999999999999]
["P.07.000.092150","Conector prensa-cabo 3/4´ em alumínio, ref. PC15-C12/C20 da Wetzel ou equivalente","UN",1]
["39.20.010","Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm","M"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",0.1]
["39.20.030","Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo acima de 6,5 mm","M"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",0.2]
["39.21","Cabo de cobre flexível, isolamento 0,6/1 kV, isolação em HEPR 90°C"]
["39.21.010","Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.02]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.02]
["P.08.000.043079","Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.020","Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.02]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.02]
["P.08.000.043080","Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.030","Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.02]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.02]
["P.08.000.043081","Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.040","Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.02]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.02]
["P.08.000.043082","Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.050","Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.08]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.08]
["P.08.000.043084","Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.060","Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.09]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.09]
["P.08.000.043085","Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.070","Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.08.000.043086","Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.080","Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.08.000.043087","Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.090","Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.08.000.043088","Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.100","Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.08.000.043089","Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.110","Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.08.000.043090","Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.120","Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.35]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.35]
["P.08.000.043091","Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.125","Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.35]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.35]
["P.08.000.043094","Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.130","Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.08.000.043092","Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.140","Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.45]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.45]
["P.08.000.043093","Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.201","Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.04]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.04]
["P.08.000.043201","Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.230","Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.02]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.02]
["P.08.000.043043","Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.231","Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.08.000.043044","Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.234","Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.08.000.043047","Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.236","Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.08.000.043206","Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.237","Cabo de cobre flexível de 3 x 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.08.000.043207","Cabo de cobre flexível de 3 x 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.21.254","Cabo de cobre flexível de 4 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.13]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.13]
["P.08.000.043212","Cabo de cobre flexível de 4 x 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C","M",1.02]
["39.24","Cabo de cobre flexível, isolamento 500 V, isolação PP 70°C"]
["39.24.151","Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.12]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.12]
["P.08.000.043223","Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500V - isolação PP 70° C, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; ref. Silflex PP 500V da Sil, Flexicom da Cobrecom ou equivalente","M",1.02]
["39.24.152","Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.08.000.043224","Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500V - isolação PP 70° C, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; ref. Silflex PP 500V da Sil, Flexicom da Cobrecom ou equivalente","M",1.02]
["39.24.153","Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.18]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.18]
["P.08.000.043225","Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500V - isolação PP 70°C, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; ref. Silflex PP 500V da Sil, Flexicom da Cobrecom ou equivalente","M",1.02]
["39.24.154","Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.21]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.21]
["P.08.000.043226","Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500V - isolação PP 70°C, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; ref. Silflex PP 500V da Sil, Flexicom da Cobrecom ou equivalente","M",1.02]
["39.24.173","Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.12]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.12]
["P.08.000.043230","Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500V - isolação PP 70°C, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; ref. Silflex PP 500V da Sil, Flexicom da Cobrecom ou equivalente","M",1.02]
["39.24.174","Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.28000000000000003]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.28000000000000003]
["P.08.000.043231","Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500V - isolação PP 70°C, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; ref. Silflex PP 500V da Sil, Flexicom da Cobrecom ou equivalente","M",1.02]
["39.25","Cabo de cobre unipolar, isolamento 15/25 kV, isolação EPR 90 °C / 105 °C"]
["39.25.020","Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.03]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.03]
["P.08.000.043037","Cabo de cobre unipolar, média tensão 35 mm², encordoamento classe 2, isolamento 15/25 kV, EPR 105 - NBR 7286, ref. CB Epronax Slim 105 Induscabos ou equivalente","M",1.02]
["39.25.030","Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.03]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.03]
["P.08.000.043039","Cabo de cobre unipolar, média tensão 50 mm², encordoamento classe 2, isolamento 15/25 kV, EPR 105 - NBR 7286, ref. CB Epronax Slim 105 Induscabos ou equivalente","M",1.02]
["39.26","Cabo de cobre flexível, isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90° C - baixa emissão fumaça e gases"]
["39.26.010","Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.04]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.04]
["P.08.000.043050","Cabo cobre flexível 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente","M",1.02]
["39.26.020","Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.08.000.043051","Cabo cobre flexível 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente","M",1.02]
["39.26.030","Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV -  isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.06]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.06]
["P.08.000.043052","Cabo cobre flexível 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente","M",1.02]
["39.26.040","Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",7.0000000000000007E-2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",7.0000000000000007E-2]
["P.08.000.043053","Cabo cobre flexível 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente","M",1.02]
["39.26.050","Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.08]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.08]
["P.08.000.043054","Cabo cobre flexível 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente","M",1.02]
["39.26.060","Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.09]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.09]
["P.08.000.043055","Cabo cobre flexível 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente","M",1.02]
["39.26.070","Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.08.000.043056","Cabo cobre flexível 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente","M",1.02]
["39.26.080","Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.08.000.043057","Cabo cobre flexível 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente","M",1.02]
["39.26.090","Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.08.000.043058","Cabo cobre flexível 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente","M",1.02]
["39.26.100","Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.08.000.043059","Cabo cobre flexível 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente","M",1.02]
["39.26.110","Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.08.000.043060","Cabo cobre flexível 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente","M",1.02]
["39.26.120","Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.35]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.35]
["P.08.000.043061","Cabo cobre flexível 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente","M",1.02]
["39.26.130","Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.08.000.043062","Cabo cobre flexível 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente","M",1.02]
["39.26.140","Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.45]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.45]
["P.08.000.043063","Cabo cobre flexível 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente","M",1.02]
["39.26.150","Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.08.000.043064","Cabo cobre flexível 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente","M",1.02]
["39.27","Cabo óptico"]
["39.27.010","Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.10.000.090897","Cabo óptico de terminação, 2 fibras, uso interno/externo, diâmetro do núcleo 50/125 µm, ref. CFOT-X-MF Furukawa ou equivalente","M",1.02]
["39.27.020","Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.10.000.042525","Cabo óptico multimodo, 4 fibras uso interno/externo, diâmetro núcleo 50/125 µm, ref. CFOT.MM50-EO COG da Metrocable ou equivalente","M",1.02]
["39.27.030","Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.10.000.042542","Cabo óptico multimodo, 6 fibras uso interno/externo, diâmetro núcleo 50/125 µm, ref. CFOT.MM-EO-06 da Furukawa ou equivalente","M",1.02]
["39.27.110","Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 4 fibras, 50/125 µm - uso externo","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.10.000.042543","Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 4 fibras uso externo, diâmetro núcleo 50/125 µm, ref. CFOA.MMASU080-S-04 da Furukawa ou equivalente","M",1.02]
["39.27.120","Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 6 fibras, 50/125 µm - uso externo","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.10.000.042544","Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 6 fibras uso externo, diâmetro núcleo 50/125 µm, ref. CFOA.MMASU080-S-06 da Furukawa ou equivalente","M",1.02]
["39.29","Cabo de cobre flexível, isolamento 750 V - isolação 70°C, baixa emissão de fumaça e gases"]
["39.29.110","Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.04]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.04]
["P.08.000.043032","Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",1.02]
["39.29.111","Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.08.000.043033","Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",1.02]
["39.29.112","Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.06]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.06]
["P.08.000.043034","Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",1.02]
["39.29.113","Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",7.0000000000000007E-2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",7.0000000000000007E-2]
["P.08.000.043035","Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",1.02]
["39.29.114","Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.08]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.08]
["P.08.000.043036","Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases","M",1.02]
["39.30","Fios e cabos - áudio e vídeo"]
["39.30.010","Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.10.000.091598","Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento em PVC antichama; ref. CABCORD0111 da Dacota, cordão Flex torcido 300 V da Nambei, Cordão flexível torcido da Megatron ou equivalente","M",1.02]
["40","DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA"]
["40.01","Caixa de passagem estampada"]
["40.01.020","Caixa de ferro estampada 4´ x 2´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.13.000.045135","Caixa de ferro chapa 18, estampada, de 4´ x 2´","UN",1]
["40.01.040","Caixa de ferro estampada 4´ x 4´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.13.000.045137","Caixa de ferro chapa 18, estampada, de 4´ x 4´","UN",1]
["40.01.080","Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.045140","Caixa de ferro chapa 18, estampada octogonal FM, de 4´ x 4´","UN",1]
["40.01.090","Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.13.000.045136","Caixa de ferro chapa 18, estampada octogonal, de 3´ x 3´","UN",1]
["40.02","Caixa de passagem com tampa"]
["40.02.010","Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.13.000.045046","Caixa de tomada 4\" x 4\" em alumínio para piso, com saída de 3/4\" ou 1\", ref. Tramontina, Stamplac, Olivo ou equivalente","UN",1]
["P.13.000.045047","Anel de regulagem 4\" x 4\" em alumínio para tomada de piso, ref. Tramontina, Stamplac, Olivo ou equivalente","UN",1]
["40.02.020","Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.045001","Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 10 x 10 x 8 cm","UN",1]
["40.02.040","Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.045002","Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 15 x 15 x 8 cm","UN",1]
["40.02.060","Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.045003","Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 20 x 20 x 10 cm","UN",1]
["40.02.080","Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.13.000.045005","Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 30 x 30 x 12 cm","UN",1]
["40.02.100","Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.13.000.045007","Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 40 x 40 x 15 cm","UN",1]
["40.02.120","Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.13.000.045009","Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 50 x 50 x 15 cm","UN",1]
["40.02.440","Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 150 x 150 x 150 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.07.000.090724","Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, tampa plana, de 150x150x150mm, ref. ER12P/8 Telbra, CX/R12 P-8 Conex, ou equivalente","UN",1]
["40.02.450","Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 200 x 200 x 200 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.07.000.045105","Caixa em alumínio fundido a prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, tampa plana, de 200x200x200mm, ref. ER12 P/15 Telbra, CX/R12P-15 Conex, ou equivalente","UN",1]
["40.02.460","Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 240 x 240 x 150 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.07.000.090886","Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, tampa plana, de 240x240x150mm, ref. ER12 P/22 Telbra, CX/R12P-22 Conex, ou equivalente","UN",1]
["40.02.470","Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 445 x 350 x 220 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.07.000.090860","Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, com tampa plana, de 445 x 350 x 220 mm, ref. TMR/45GR da Telbra ou equivalente","UN",1]
["40.02.600","Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.07.000.045074","Caixa de passagem em alumínio fundido, à prova de tempo e tampa, de 100x100mm, profundidade mínima 60mm, ref. CDT10 da Daisa, Cemar ou equivalente","UN",1]
["40.02.610","Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.07.000.045075","Caixa de passagem em alumínio fundido, à prova de tempo e tampa, de 200x200mm, profundidade mínima 100mm, ref. CDT20 da Daisa, Cemar ou equivalente","UN",1]
["40.02.620","Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.07.000.045076","Caixa de passagem em alumínio fundido, à prova de tempo e tampa, de 300x300mm, profundidade mínima 120mm, ref. CDT30 da Daisa, Cemar ou equivalente","UN",1]
["40.04","Tomadas"]
["40.04.080","Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.042203","Tomada para telefone 4P padrão Telebras, com placa","CJ",1]
["40.04.090","Tomada RJ 11 para telefone, sem placa","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.045028","Tomada para telefone, tipo RJ11(2 fios); ref.09996 Pial","UN",1]
["40.04.096","Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.15.000.045618","Módulo tomada RJ-45 1 posto, referência Alumbra linha Belise ou equivalente","UN",1]
["40.04.140","Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.045614","Tomada industrial 3P+T, de 32 A para 220/240V, com carcaça, prensa cabos, aliviador de tensão e tampa trava, ref. S-4209 Steck ou equivalente","CJ",1]
["40.04.146","Tomada 3P+T de 63 A, blindada industrial de embutir","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.091231","Tomada industrial 3P+T de 63A, para 220/240V, ref. S-4549 fabricação Steck ou equivalente","CJ",1]
["40.04.230","Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.091223","Módulo de tomada universal 2P+T de 10A - 250V, sistema X, para canaleta/perfilado, com encaixe rápido e tampa; ref. Tramontina, Fame, Pial Legrand ou equivalente","CJ",1]
["40.04.340","Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor - 380 / 440 V","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.045570","Tomada 2P+T, 16 A de sobrepor, 380 / 440 V, ref. SN-3009 IP 44 da Steck + plugue ref. SN-3079 IP 44 da Steck","CJ",1]
["40.04.390","Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A - 250 V , para instalação em painel / rodapé / caixa de tomadas","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.062809","Tomada de energia quadrada com rabicho, cor preta ou vermelha de 10 A, 250V, ref. VL 4.50.5.12/2PQ ou 4.50.5.12/2VQ da Valemam ou equivalente","UN",1]
["40.04.450","Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.045572","Tomada 2P+T, 10A - 250V, completa; ref. 054343 da Pial Legrand ou equivalente","CJ",1]
["40.04.460","Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.045573","Tomada 2P+T, 20A - 250V, completa; ref. 054344 da Pial Legrand ou equivalente","CJ",1]
["40.04.470","Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.045574","Conjunto 02 tomadas 2P+T 10A, completa; ref. 054345 da Pial Legrand ou equivalente","CJ",1]
["40.04.480","Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.045575","Conjunto 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T 10A, completa - ref. 054346 da Pial Legrand ou equivalente","CJ",1]
["40.04.490","Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.045576","Conjunto 02 interruptores simples e 01 tomada 2P+T 10A, completa - ref. 054348 da Pial Legrand ou equivalente","CJ",1]
["40.05","Interruptores e minuterias"]
["40.05.020","Interruptor com 1 tecla simples e placa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.34]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.34]
["P.13.000.045501","Interruptor com 1 tecla (simples), com placa","CJ",1]
["40.05.040","Interruptor com 2 teclas simples e placa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.35]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.35]
["P.13.000.045506","Interruptor com 2 teclas (simples), com placa","CJ",1]
["40.05.060","Interruptor com 3 teclas simples e placa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.13.000.045512","Interruptor com 3 teclas (simples), com placa","CJ",1]
["40.05.080","Interruptor com 1 tecla paralelo e placa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.27]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.27]
["P.13.000.045502","Interruptor com 1 tecla (paralelo), com placa","CJ",1]
["40.05.100","Interruptor com 2 teclas paralelo e placa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.45]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.45]
["P.13.000.045509","Interruptor com 2 teclas (paralelo), com placa","CJ",1]
["40.05.120","Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.38]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.38]
["P.13.000.045507","Interruptor com 2 teclas (simples/paralelo), placa","CJ",1]
["40.05.140","Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.45]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.45]
["P.13.000.045513","Interruptor 3 teclas (2 simples / 1 paralelo), com placa","CJ",1]
["40.05.160","Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.13.000.045514","Interruptor 3 teclas (1 simples / 2 paralelos), com placa","CJ",1]
["40.05.170","Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.35]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.35]
["P.13.000.045504","Interruptor com 1 tecla dupla paralela e placa, ref. mod. 2108 da Pial ou equivalente","CJ",1]
["40.05.180","Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.35]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.35]
["P.13.000.045503","Interruptor bipolar tecla dupla (simples), com placa","CJ",1]
["40.05.320","Pulsador 2 A - 250 V, para minuteria com placa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.13.000.045564","Pulsador 2A-250V para minuteria (lâmpada gravada) com placa, ref. 1103 da Pial Legrand ou equivalente","CJ",1]
["40.05.330","Variador de luminosidade rotativo até 1000 W, 127/220 V, com placa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.38]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.38]
["P.13.000.036121","Suporte e variador de luminosidade rotativo até 1000W 127/220V, com placa, na cor branca ou marfim, ref. Linha Siena da Alumbra","CJ",1]
["40.05.340","Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["S.04.000.046214","Sensor presença com fotocélula, bivolt, para iluminação teto, alcance 6m,120°, tempo de desligamento 1 ou 4 minutos","UN",1]
["40.05.350","Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.17.000.046322","Sensor de presença infravermelho passivo e microondas sem fio, alcance 12m, frequência 433,92Mhz, cobertura 90°; ref. Intelbras IVP2000 SR ou equivalente","UN",1]
["40.06","Conduletes"]
["40.06.040","Condulete metálico de 3/4´","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.07.000.045151","Condulete de 3/4\", corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, vários modelos; ref. 56200/082 / 56104/042 / 56114/006 Tramontina, LR / LB 3/4\" / LLSR-15 Wetzel ou equivalente","UN",1]
["40.06.060","Condulete metálico de 1´","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.07.000.045057","Condulete de 1´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente","UN",1]
["40.06.080","Condulete metálico de 1 1/4´","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.07.000.045154","Condulete de 1 1/4´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente","UN",1]
["40.06.100","Condulete metálico de 1 1/2´","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.07.000.045059","Condulete de 1 1/2´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente","UN",1]
["40.06.120","Condulete metálico de 2´","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.07.000.045060","Condulete de 2´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente","UN",1]
["40.06.140","Condulete metálico de 2 1/2´","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.07.000.045061","Condulete de 2 1/2´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente","UN",1]
["40.06.160","Condulete metálico de 3´","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.07.000.045062","Condulete de 3´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Conduletzel da Wetzel ou equivalente","UN",1]
["40.06.170","Condulete metálico de 4´","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.07.000.045056","Condulete de 4´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente","UN",1]
["40.06.510","Condulete em PVC de 1´ - com tampa","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.24.000.045045","Condulete em PVC para 5 e/ou 6 entradas de 1´, ref. linha Top da Tigre, Daisa ou equivalente","UN",1]
["P.24.000.045047","Tampa tomada redonda para condulete em PVC de 1´, ref. linha Top da Tigre, Daisa ou equivalente","UN",1]
["40.07","Caixa de passagem em PVC"]
["40.07.010","Caixa em PVC de 4´ x 2´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.13.000.045006","Caixa em PVC de 4´ x 2´","UN",1]
["40.07.020","Caixa em PVC de 4´ x 4´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.13.000.045008","Caixa em PVC de 4´ x 4´","UN",1]
["40.07.040","Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.13.000.045021","Caixa em PVC octogonal de 4´x 4´","UN",1]
["40.10","Contator"]
["40.10.016","Contator de potência 12 A - 1na+1nf","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042411","Contator de potência 12 A - 1NA + 1NF, referência comercial 3RT1024-1AN20+3RH1921-1EA11 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.10.020","Contator de potência 9 A - 2na+2nf","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042277","Contator de potência 9 A - 2NA + 2NF","UN",1]
["40.10.040","Contator de potência 12 A - 2na+2nf","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042278","Contator de potência 12 A - 2NA + 2NF; ref. Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.10.060","Contator de potência 16 A - 2na+2nf","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042279","Contator de potência 16 A - 2NA + 2NF; ref. Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.10.080","Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042280","Contator de potência 22 A / 25 A - 2NA + 2NF; ref. Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.10.100","Contator de potência 32 A - 2na+2nf","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042281","Contator de potência 32 A - 2NA + 2NF; ref. Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.10.106","Contator de potência 38 A/40 A - 2na+2nf","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042282","Contator de potência 38 / 40 A - 2NA + 2NF; ref. Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.10.110","Contator de potência 50 A - 2na+2nf","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042900","Contator de potência 50A, 2NA + 2NF; referência 3RT2036-1AN20n + 3RH2911-1HA11 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.10.132","Contator de potência 65 A - 2na+2nf","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042408","Contator de potência de 65A - 2NA + 2NF, ref. modelo 3RT1044-1AN10+3RH1921-1HA22 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.10.136","Contator de potência 110 A - 2na+2nf","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042458","Contator de potência 110 A - 2NA + 2NF, ref. 3RT1054-1AP36 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.10.140","Contator de potência 150 A - 2na+2nf","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042901","Contator de potência 150 A, 2NA + 2NF, ref. 3RT1055-6AP36 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.10.150","Contator de potência 220 A - 2na+2nf","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042587","Contator de potência, corrente nominal 220 A - 2NA + 2NF, tensão variável 24 V a 440 V, 50/60Hz, ref. 3RT1064-6AP36 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.10.500","Minicontator auxiliar - 4na","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042425","Minicontator auxiliar 4 NA para 220 V, corrente alternada, ref. 3RH1140-1AN10 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.10.510","Contator auxiliar - 2na+2nf","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042426","Contator auxiliar 2NA + 2NF para tensão até 240 V, corrente alternada, ref. 3RH1122-1AN10 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.10.520","Contator auxiliar - 4na+4nf","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042427","Contator auxiliar 4NA + 4NF, ref. 3TH4244 Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.11","Relé"]
["40.11.010","Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.45]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.45]
["P.29.000.090337","Relé fotoelétrico 50/60Hz 110/220V, com suporte 1200VA","UN",1]
["40.11.020","Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9/12 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042273","Relé de sobrecarga bimetálico, faixa de ajuste de 9 a 12 A, tamanho S00, ref. Siemens 3R11 16-1KBOR, ou equivalente","UN",1]
["40.11.030","Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/63 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042412","Relé bimetálico de sobrecarga acoplamento direto com faixa de ajuste 20 até 63A","UN",1]
["40.11.050","Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 0,4/0,63 A até 16/25 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042409","Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto com faixas de ajuste de 0,4/0,63A até 16/25A, ref. 3UA52 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.11.060","Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6 s - 220V - 50/60 Hz","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.29.000.042275","Relé de tempo eletrônico 0.6-6seg. 220V 50/60HZ","UN",1]
["40.11.070","Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.29.000.042413","Relé supervisor trifásico contra falta de fase e inversão de fase, ref. UNSX da Ward / PST da Pextron ou equivalente","UN",1]
["40.11.120","Relé de tempo eletrônico de 1,5 até 15 minutos - 110V - 50/60Hz","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.29.000.042423","Relé de tempo eletrônico, com cíclico com escala de tempo fixa de 15 minutos, 110/220V - 50/60 Hz; ref. Dte-1 da Digimec ou equivalente","UN",1]
["40.11.230","Relé de sobrecarga eletrônico para acoplamento direto, faixa de ajuste de 55 A até 250 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.29.000.042456","Relé de sobrecarga eletrônico de 55 A até 250 A, ref. 3RB21 63-4GC2 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.11.240","Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s - 220V - 50/60Hz","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.29.000.042164","Relé de tempo eletrônico de 3 - 30seg 220V 50/60Hz","UN",1]
["40.11.250","Relé de impulso bipolar, 16 A, 250 V CA","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.6]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.6]
["P.29.000.042480","Relé de impulso bipolar, 16 A, 250 V CA, ref. Finder ou equivalente","UN",1]
["40.12","Chave comutadora e seletora"]
["40.12.020","Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 63 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.27.000.090450","Chave comutadora seletora com 1 polo e 3 posições para 63 A, ref. 5TW3063-1 Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.12.030","Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.27.000.043538","Chave comutadora seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A, ref. CA20B-A730.600-E ou equivalente","UN",1]
["40.12.200","Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.27.000.090384","Chave comutadora seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A, ref. CA20-A220.600-EG ou equivalente","UN",1]
["40.12.210","Chave comutadora/seletora com 3 polos e 3 posições para 25 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.27.000.043536","Chave comutadora seletora com 3 polos e 3 posições para 25 A, ref. CA20-A270.600-ER ou equivalente","UN",1]
["40.13","Amperímetro"]
["40.13.010","Chave comutadora para amperímetro","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.27.000.090388","Comutador amperímetro de 10 A, ref. 5TW 020-1 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.13.040","Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0A/50 A até 0A/2 kA","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.27.000.090456","Amperímetro em ferro móvel 96x96mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa TC 0 A/50 A até 0 A/2,0 kA; ref. 2CNM515423R2000 da ABB, 7kM15515424Z1500 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.14","Voltímetro"]
["40.14.010","Chave comutadora para voltímetro","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.27.000.090387","Comutador voltímetro, 3 fases, 3 fios 10 A, ref. 5TW0 020-1 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.14.030","Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.27.000.091349","Voltímetro ferro móvel de 96x96mm, escalas variáveis; ref. FM96 da JNG, FM96 da Renz, FM96 600V 7KM1751-4223Z-0600 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 40"]
["40.20.050","Sinalizador com lâmpada","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.13.000.090396","Botão sinalizador frontal, ref.3SB30 da Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.20.060","Botão de comando duplo sem sinalizador","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.13.000.042284","Botão de comando duplo sem sinalização","UN",1]
["40.20.090","Botoeira com retenção para quadro/painel","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.042461","Botoeira tipo cogumelo (bloco de contato+flange+frontal), com retenção, trava, gira para soltar (1NF), para quadro/painel; ref. CEW-Begm-0100000 da Weg, Lay5-BS54 da JNG, Metaltex, Margirius ou equivalente","UN",1]
["40.20.100","Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.13.000.042289","Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG Siemens ou equivalente","UN",1]
["40.20.110","Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.17.000.042462","Alarme sonoro bitonal de 220V, para painel de comando; ref. 104/220 B Cutler Hammer ou equivalente","UN",1]
["40.20.120","Placa de 4´ x 2´","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.08]
["P.13.000.042285","Placa com ou sem furo, em poliestireno de 4´x 2´, ref. modelo Silentoque da Pial ou equivalente","UN",1]
["40.20.140","Placa de 4´ x 4´","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.08]
["P.13.000.042286","Placa de 4´x 4´","UN",1]
["40.20.200","Chave de boia normalmente fechada ou aberta","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.27.000.090449","Chave de boia normalmente fechada, ref. Masterflux, CB2002 Mar Girius Revers ou equivalente","UN",1]
["40.20.240","Plugue com 2P+T de 10A, 250V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.13.000.067507","Plugue 2P+T de 10A 250V, ref. 615801 / 615811 / 615821 da Pial ou equivalente","UN",1]
["40.20.250","Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.13.000.067508","Plugue prolongador 2P+T 10 A 250 V, NBR 14136, ref. 615804 / 615814 / 615824 da Pial ou equivalente","UN",1]
["40.20.300","Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.13.000.045566","Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch 10A / 250Vca, com cabo em PVC ou neoprene até 15 metros, ref. LC-100 da Incontrol, série 140-PP-15 da Nivetec ou equivalente","UN",1]
["40.20.310","Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas elétrica","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.08]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.13.000.045049","Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas 2P+T","UN",1]
["40.20.320","Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 01 tomada elétrica","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.08]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.13.000.045050","Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 01 tomada 2P+T","UN",1]
["41","ILUMINAÇÃO"]
["41.02","Lâmpadas"]
["41.02.541","Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10W","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046622","Lâmpada LED tubular T8, base G13 de 9 a 10W, 900 até 1050 Im, cor 4000 a 6500K, vida útil mínimo 25.000 horas, garantia mínima de 3 anos pelo fabricante, ref. Essential LEDtube 600mm 9W da Philips, Tubo LED T8 10W/4000 600 mm da Osram ou equivalente","UN",1]
["41.02.551","Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046623","Lâmpada LED tubular T8, base G13 - 18 a 20W, 1850 até 2000 lm, cor 4000 a 6500K, vida útil mín. 25.000 horas; ref. Essential LEDtube 1200mm 18W 840/865 Philips, Tubo LED T8 - 20W/4000/5000/6500 1200mm da Osram ou equivalente","UN",1]
["41.02.562","Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046604","Lâmpada LED tubular HO-T8, base G13, 36 a 40W, 3400 a 4000 Lm, cor 4000 a 6500K, vida útil mínimo 25.000 horas; referência comercial T8-LED-G13-40-150-65-3C da Glight ou equivalente","UN",1]
["41.02.580","Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046614","Lâmpada LED 13,5W, base E-27, cor branca quente ou fria, bivolt, temperatura 3.000K ou 6500K, fluxo luminoso mínimo de 1400lm","UN",1]
["41.04","Acessórios para iluminação"]
["41.04.020","Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.30.000.049424","Receptáculo porcelana com parafuso rosca E-27","UN",1]
["41.04.050","Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com pintura na cor branco, inclusive acessórios","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.09.000.046344","Trilho eletrificado com 1 circuito alimentação em alumínio, para instalação spots, pintura na cor branco, ref. TRA Altrac mono da Altena","UN",1.1000000000000001]
["41.05","Lâmpada de descarga de alta potência"]
["41.05.710","Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 70 W","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046518","Lâmpada de vapor metálico tubular base G12 de 70W; referência comercial CDM-T 70 da Philips ou equivalente","UN",1]
["41.05.720","Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046519","Lâmpada vapor metálico tubular base G12 de 150W; ref. HCI-T 150 da Osram, CDM-T 150 da Philips ou equivalente","UN",1]
["41.05.800","Lâmpada de vapor metálico tubular, base RX7s bilateral de 70 W","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.092185","Lâmpada vapor metálico tubular, base RX7s bilateral 70W; ref. HQI-TS 70 da Osram, MHN-TD70 da Philips ou equivalente","UN",1]
["41.06","Lâmpada halógena"]
["41.06.100","Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046524","Lâmpada incandescente halógena refletora PAR20, base E27 de 50W - 220V; ref. Halopar 20 64832 Osram ou equivalente","UN",1]
["41.06.130","Lâmpada halógena com refletor dicroico de 50 W - 12 V","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046535","Lâmpada halógena com refletor dicroico de 50 W 12 V, ref. Decostar 51 Titan 60° GU5.3 da Osram ou equivalente","UN",1]
["41.06.410","Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 300 W - 110 ou 220 V","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046003","Lâmpada halógena Palito, base R7s bilateral 300W 110/220V, compr. 118mm; ref. 91750/91436 QuartzLine GE, ref. Haloline 64703/64701 Osram","UN",1]
["41.07","Lâmpada fluorescente"]
["41.07.020","Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 15 W","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046512","Lâmpada fluorescente tubular comum 15W, base bipino, Bilateral; ref. Convencional 29534 GE, L15-LD Osram, TLD15W-ELD-25 Philips ou equivalente","UN",1]
["41.07.030","Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046507","Lâmpada fluorescente tubular comum 16W, base Bipino, bilateral; ref. F016/CW-640 da Osram, TLDRS16W-CO-25 da Philips ou equivalente","UN",1]
["41.07.050","Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 20 W","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046510","Lâmpada fluorescente tubular comum 20W, base Bipino bilateral; ref. L20 LDE Osram, TLTRS20W-ELD-25 Philips ou equivalente","UN",1]
["41.07.060","Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046540","Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W, ref. T5 HE Lumilux, 28W/840 da Osram, TL5 Essential 28W/8401SL Philips, ou equivalente","UN",1]
["41.07.070","Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.090586","Lâmpada fluorescente tubular comum 32W, base Bipino bilateral; ref.12028 GE, F032/CW-640 Osram, TLDRS32W-CO25 Philips ou equivalente","UN",1]
["41.07.200","Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W, com camada trifósforo","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046547","Lâmpada fluorescente tubular com camada trifósforo, base bipino bilateral, de 32 W; ref. TLDRS32W-S84 da Philips ou equivalente","UN",1]
["41.07.400","Lâmpada fluorescente compacta eletrônica \"2U\", base E27 de 9 W - 110 ou 220 V","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.092178","Lâmpada fluorescente compacta eletrônica com reator integrado com base E27; 9W-2U duplo 110/220V; ref. GE, Lighex, Valepinho, Ourolux, Ecolume ou equivalente","UN",1]
["41.07.420","Lâmpada fluorescente compacta eletrônica \"3U\", base E27 de 15 W - 110 ou 220 V","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.092180","Lâmpada fluorescente compacta eletrônica, reator integrado, base E27, 15W 3U triplo 110/220V; ref. Triple BIAX eletrônica GE, Dulux Energy Saver Osram, G28101-110W ou G28831-220W da Ozli do Brasil ou equivalente","UN",1]
["41.07.430","Lâmpada fluorescente compacta eletrônica \"3U\", base E27 de 20 W - 110 ou 220 V","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.092181","Lâmpada fluorescente compacta eletrônica com reator integrado, base E27; 20W-3U triplo 110/220V; ref. Triple BIAX eletrônica da GE, DULUX Energy Saver da Osram ou equivalente","UN",1]
["41.07.440","Lâmpada fluorescente compacta eletrônica \"3U\", base E27 de 23 W - 110 ou 220 V","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.092182","Lâmpada fluorescente compacta eletrônica, reator integrado, base E27; 23W-3U, 110/220V; ref. Universal da Philips ou equivalente","UN",1]
["41.07.450","Lâmpada fluorescente compacta eletrônica \"3U\", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046522","Lâmpada fluorescente compacta eletrônica, reator integrado, base E-27, 25W-3U, triplo 110/220V; referência comercial G35097 ou G38026 da Ozli do Brasil ou equivalente","UN",1]
["41.07.800","Lâmpada fluorescente compacta \"1U\", base G-23 de 9 W","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.091202","Lâmpada fluorescente compacta sem reator integrado,base G-23 9W-1U simples, ref. BIAXS9W da GE, Dulux, S9W/41 da Osram ou equivalente","UN",1]
["41.07.810","Lâmpada fluorescente compacta \"2U\", base G-24D-2 de 18 W","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046508","Lâmpada fluorescente compacta sem reator integrado, base G24d-2 18W-2U duplo; ref. D18W/21-827 da Duluz, 840 da Osram, PL-C/2P18W/827 ou 840 da Philips ou equivalente","UN",1]
["41.07.820","Lâmpada fluorescente compacta \"2U\", base G-24D-3 de 26 W","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.091203","Lâmpada fluorescente compacta sem reator integrado, base G-24D-3 26W-2U duplo; ref. D26 W / 41-827 da Dulux, 840 da Osram, PL-C / 2 P26 W / 827 ou 840 da Philips ou equivalente","UN",1]
["41.07.830","Lâmpada fluorescente compacta longa \"1U\", base 2G-11 de 36 W","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046514","Lâmpada fluorescente compacta longa sem reator interado, base 2G11 36W-1U-longa, simples; ref. L36W/21 da Dulux, 830 ou 31/840 da Osram ou equivalente","UN",1]
["41.07.860","Lâmpada fluorescente compacta \"2U\", base G24q-3 de 26 W","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.14.000.046621","Lâmpada fluorescente compacta sem reator integrado, base G24q-3 26W-2U duplo, ref. Dulux D/E 26W/827 ou 840 da Osram ou equivalente","UN",1]
["41.08","Reator e equipamentos para lâmpada de descarga de alta potência"]
["41.08.010","Transformador eletrônico para lâmpada halógena dicroica de 50 W - 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.28.000.092320","Transformador eletrônico para lâmpada halógena dicroica de 50 W / 220 V; ref. Xelux, Trancil, Taschibra ou equivalente","UN",1]
["41.08.230","Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150 W / 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.28.000.049715","Reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpada vapor de sódio 150W / 220V","UN",1]
["41.08.250","Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W / 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.28.000.049716","Reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpada vapor de sódio 250W / 220V","UN",1]
["41.08.270","Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W / 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.28.000.049717","Reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpada vapor de sódio 400W / 220V","UN",1]
["41.08.280","Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 1000 W / 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.28.000.049718","Reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpada vapor de sódio 1000W / 220V","UN",1]
["41.08.420","Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 70 W / 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.28.000.049719","Reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpada vapor metálico 70W / 220V","UN",1]
["41.08.440","Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.28.000.049720","Reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpada vapor metálico 150W / 220V","UN",1]
["41.08.450","Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.28.000.049721","Reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpada vapor metálico 250W / 220V","UN",1]
["41.08.460","Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 400 W / 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.28.000.049722","Reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpada vapor metálico 400W / 220V","UN",1]
["41.09","Reator e equipamentos para lâmpada fluorescente"]
["41.09.720","Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 V / 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.28.000.049735","Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 2x16W / 127-220V","UN",1]
["41.09.740","Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 28 W - 127 V / 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.28.000.046542","Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, TL-5, base bipino bilateral, 2 x 28 W - 220 V","UN",1]
["41.09.750","Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.28.000.049743","Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 2x32W / 127-220V","UN",1]
["41.09.830","Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares \"HO\", base bipino bilateral, 110 W - 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.28.000.049734","Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada fluorescente tubular ´HO´, base bipino bilateral, 2x110W / 220V","UN",1]
["41.09.870","Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente compacta \"2U\", base G24q-3, 26 W - 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.28.000.049769","Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada fluorescente compacta´2U´, 1x26W / 127-220 V","UN",1]
["41.09.890","Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes compactas \"2U\", base G24q-3, 26 W - 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.28.000.049771","Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada fluorescente compacta´2U´, 2x26W / 127-220 V","UN",1]
["41.10","Postes e acessórios"]
["41.10.060","Braço em tubo de ferro galvanizado de 1´ x 1,00 m para fixação de uma luminária","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["P.15.000.046030","Braço em tubo de ferro galvanizado a fogo, de 1´ x 1,00m, para fixação de uma luminária externa; ref. Trópico ou equivalente","UN",1]
["41.10.070","Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["P.04.000.046029","Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de 4 projetores, externa; ref. TC 714/R Tropico ou equivalente","UN",1]
["41.10.080","Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["P.04.000.046055","Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de 2 projetores, externa","UN",1]
["41.10.260","Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.1999999999999993]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",253.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64300000000000002]
["P.04.000.040128","Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8 m","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.38]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["41.10.330","Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",253.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64300000000000002]
["P.04.000.091361","Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10 m","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.38]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["41.10.340","Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",253.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64300000000000002]
["P.04.000.091362","Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8 m","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.38]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["41.10.400","Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",126.72]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.23]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.32200000000000001]
["P.04.000.040123","Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3 m","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.19]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.3]
["41.10.410","Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",126.72]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.23]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.32200000000000001]
["P.04.000.090728","Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3 m","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.19]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.3]
["41.10.430","Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",126.72]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.23]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.32200000000000001]
["P.04.000.092172","Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6 m","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.19]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["41.10.490","Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.75]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.75]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",0.111]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["S.05.000.040132","Poste telecônico reto em aço galvanizado a fogo, altura de 7 m, com base, chumbadores, porcas e arruelas","UN",1]
["41.10.500","Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",190.08]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.35]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.48]
["P.04.000.040119","Poste telecônico reto em aço galvanizado a fogo, altura de 4 m, com base, chumbadores, porcas e arruelas","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.28999999999999998]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.45]
["41.11","Aparelho de iluminação pública e decorativa"]
["41.11.060","Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.092173","Luminária pública fechada pétala pequena em alumínio fundido, refrator lente em vidro temperado, ref. DI-1031V da Repume, LX-17/3 da Lumel ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["41.11.094","Luminária LED de embutir para caixa de luz 4 x 2cm, para uso externo, tipo balizador de 3W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.031401","Luminária LED balizador de embutir, bivolt, para caixa de luz 4x2, de 3W, branco, 3000K; referências comerciais: BALI-EXR-3A-BQ da Initial, St1314 da Starlumen ou equivalente","UN",1]
["41.11.100","Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046107","Luminária fechada retangular tipo pétala grande, com alojamento para reator, ref. DP-2305-01 da Projeto","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["41.11.110","Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046106","Luminária fechada retangular tipo pétala pequena, com alojamento para reator, ref. DP-2198-01, DP-2198-02 da Projeto ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["41.11.440","Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.15.000.092174","Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala; ref. TPC 105/1-0° da Trópico, DTS-1-60 da Repume, SUP-1 da AMES, RCA Lâmpadas, SB-1 Reto da Induspar ou equivalente","UN",1]
["41.11.450","Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.15.000.092175","Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala; ref. TPC 105/2-180° da Trópico, DTS-2-60 da Repume, SUP-02 da AMES, RCA lâmpadas, SB-2 Angular da Induspar ou equivalente","UN",1]
["41.11.702","Luminária LED solar integrada para poste, eficiência mínima de 130,5 lm/W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.034200","Luminária LED solar integrada para postes, ref. linha Sahy CLS-UF80 da Conexled, Atlas All in One 80W da Fotovolt,  EIF-80W da Lightsolar ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["41.11.703","Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.034127","Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17475 lm, IRC>=70, temperatura de cor entre 5000 e 6000 K, IP>=66, ref. FLED 120-SS06 da Fortlight, LEX01-S3M750 da Lumicenter, SL DURA-115 da Ledstar-Unicoba, GL216 da Glight ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["41.11.711","Luminária LED retangular para parede/piso de 11.838 até 12.150 lm, eficiência mínima 107 lm/W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.034128","Luminária LED retangular para parede/piso de 11.838 até 12.150 lm, IRC>=70, temperatura de cor entre 5000 e 6000 K, IP>=66, ref. FLED 100-RR25 da Fortlight, LEX11-S3M750 da Lumicenter, CLF-MP100 da Conexled ou equivalente","UN",1]
["41.11.712","Luminária LED redonda para piso/parede, potência 6W - bivolt","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.034123","Luminária LED redonta tipo balizador, para piso ou parede, potência 6W, 630 lumens, temperatura de cor 3000k, bivolt; ref. comercial: Brilia ou equivalente","UN",1]
["41.11.721","Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.034129","Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W, IRC>=70, temperatura de cor 5000 a 6500 K, IP>=54, ref. CLU-M60 fabricação Conexled, TK SL-50 da Ledstar, GL216 50 da Glight ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["41.12","Aparelho de iluminação de longo alcance e específica"]
["41.12.050","Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 150 W a 400 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046028","Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpada vapor metálico ou de sódio de 150 a 400 W, ref. Tropico TPE3170 ou equivalente","UN",1]
["41.12.060","Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor de sódio de 1.000 W ou vapor metálico de 2.000 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046046","Projetor retangular fechado com aletas, para lâmpada vapor metálico 1000/2000 W, vapor sódio 1000 W; ref. TPE 3260/20 da Trópico ou equivalente","UN",1]
["41.12.070","Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico de 70 W/150 W ou halógena de 300 W/500 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046047","Projetor retangular fechado, ref. Projeto F5096","UN",1]
["41.12.080","Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046048","Projetor retangular fechado para lâmpadas vapor metálico e vapor de sódio 250/400W","UN",1]
["41.12.090","Projetor cônico fechado, para lâmpadas vapor metálico, vapor de sódio de 250 W/400 W ou mista de 250 W/500 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046049","Projetor cônico fechado, para lâmpadas v. metálico e v. sódio 250/400W, mista 250/500W, ref.TPE320/4 Tropico, DI-295 Repume ou equivalente","UN",1]
["41.12.210","Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso externo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.15.000.046050","Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiência minima de 125 l/W, ref. CLF-MP200C da Conexled, HRS-200 da H2xtech, RFL180-B502-002 da LED ou equivalente","UN",1]
["41.13","Aparelho de iluminação a prova de tempo, gases e vapores"]
["41.13.030","Luminária blindada retangular de embutir, para lâmpada de 160 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",1.4999999999999999E-2]
["E.03.000.049535","Parafuso cabeça abaulada M10 x 115 mm","UN",2]
["P.15.000.090331","Luminária blindada retangular embutir para lâmpadas vapor sódio 70W, PLE 18/26W; referência comercial Shomei SBL 630/2, Telbra EY 31-2, Repume DI-140/A ou equivalente","UN",1]
["41.13.040","Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 1 lâmpada fluorescente de 32 W/36 W/40 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",1.4999999999999999E-2]
["P.15.000.091242","Luminária blindada de sobrepor ou pendente para 1 lâmpada fluorescente 32/36/40 W, ref. HT 01S132 da Lumicenter ou equivalente","UN",1]
["41.13.050","Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",1.4999999999999999E-2]
["P.15.000.091243","Luminária blindada de sobrepor ou pendente para 2 lâmpadas fluorescentes 32/36/40 W, ref. HT01S232 da Lumicenter ou equivalente","UN",1]
["41.13.102","Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",1.4999999999999999E-2]
["P.15.000.031407","Luminária blindada tipo arandela, com suporte articulado, globo em vidro liso incolor e grade de proteção, para lâmpada LED; ref. Tramontina ou equivalente","UN",1]
["41.13.200","Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",1.4999999999999999E-2]
["P.15.000.091173","Luminária blindada oval de sobrepor em alumínio fundido ou arandela, para lâmpada fluorescente compacta","UN",1]
["41.14","Aparelho de iluminação comercial e industrial"]
["41.14.020","Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.091298","Luminária retangular de embutir tipo calha fechada com difusor plano em acrílico para 2 lâmpadas fluorescentes de 28/32/36/54W, ref. L40E232B da AMES, 152228 LC da ARM, FHT07-E228 da Lumicenter, PL 389/24 TL da Prolumi ou equivalente","UN",1]
["41.14.070","Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046064","Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, ref. CN10-S232 da Lumicenter ou equivalente","UN",1]
["41.14.090","Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.091336","Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada difusor em acrílico translúcido p/2 lâmpadas fluorescentes 28/32/36/54W, ref. L40S232B AMES, 750228 LC da ARM, FHT05-S228 Lumicenter, PL 289/24 TL Prolumi, AL 7551.2FT28 Ajalumi ou equivalente","UN",1]
["41.14.210","Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046012","Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W, ref. EDQ-46 da Lumalux, RE227AL da AMES, 1202E27 BC da ARM, PF90-E226 da Lumicenter, PL 688/226 da Prolumi ou equivalente","UN",1]
["41.14.310","Luminária redonda de embutir com difusor recuado, para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 15 W/18 W/20 W/23 W/26 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046031","Luminária redonda de embutir com difusor recuado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 15/18/20/23/26W; ref. EDR-45 da Lumalux, YEE410 da AMES, ARM99-ML539 C da ARM, PL 613/226 da Prolumi, AL 1761 da Ajalumi ou equivalente","UN",1]
["41.14.390","Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046071","Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes 32/36W, ref. CS232RF da AMES, CAN03-S232 da Lumicenter, PL 228/24 da Prolumi ou equivalente","UN",1]
["41.14.430","Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes de 14 W/16 W/18 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046175","Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta refletor e aleta parabólicas em alumínio para 4 lâmpadas fluorescentes 14/16/18W, ref. CE416AL-N da AMES, 101416 BC da ARM, CAA1-E416 da Lumicenter, PL 375/42 da Prolumi ou equivalente","UN",1]
["41.14.510","Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046585","Luminária industrial pendente refletor prismático sem alojamento para reator, lâmpadas sódio/metálico/mista 150/250/400W, ref. DI-850 e DI-855 da Repume","UN",1]
["41.14.530","Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046568","Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W; ref. PFD-03 da Lumalux, YE510G da AMES, ARM99-2018 C da ARM, PL 644/226 da Prolumi, AL 3001/G da Ajalumi ou equivalente","UN",1]
["41.14.560","Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["S.04.000.034078","Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, ref. 123232 BC da ARM, FAA04-E228 da Lumicenter, PL 377/24 da Prolumi ou equivalente","UN",1]
["41.14.590","Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 14W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.034101","Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado com gancho I-45 para 1/2 lâmpadas fluorescentes 14W, ref. CR216RF da AMES, 681214 BC da ARM, FAN04-S214 da Lumicenter, PL 204/214 da Prolumi ou equivalente","UN",1]
["41.14.600","Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.034102","Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado com gancho I-45 para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes 28/54W, ref. CR232RF da AMES, 681228 BC  da ARM, FAN04-S228 da Lumicenter, PL 204/228 da Prolumi ou equivalente","UN",1]
["41.14.620","Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.034104","Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes 28/54W; ref. DBL 3391 2x28W da Light Tool, LS 503 da Intral, FAA06-S228 da Lumicenter, 720228BC da ARM ou equivalente","UN",1]
["41.14.640","Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W/54W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.034106","Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes 28/54W, ref. CE228RF da AMES, 130228 BC da ARM, FAN06-E228 da Lumicenter, PL 381/228 da Prolumi ou equivalente","UN",1]
["41.14.670","Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.034109","Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para 1 lâmpada fluorescente compacta de 15/20/23W, ref. AI-03 da Lumalux, ART225 da AMES, ARM99-510 C da ARM, PL 727/126 da Prolumi, AL 2001 da Ajalumi ou equivalente","UN",1]
["41.14.730","Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18/26W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046347","Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18/26W, ref. EDR-30 da Lumalux, YE410 da AMES, ARM99-702 C da ARM , PL 613/226 da Prolumi, AL 1501 da Ajalumi ou equivalente","UN",1]
["41.14.740","Luminária retangular de embutir assimétrica para 1 lâmpada fluorescente tubular de 14W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046348","Luminária retangular de embutir assimétrica para 1 lâmpada fluorescente tubular de 14W, ref. FEA-62 da Lumalux, LE32WLL da AMES, 136114 BC da ARM, FAN03-E114 da Lumicenter, PL 381/114 ASS da Prolumi ou equivalente","UN",1]
["41.14.750","Luminária redonda de sobrepor ou pendente com refletor em alumínio anodizado facho concentrado para 1 lâmpada vapor metálico elipsoidal de 250 ou 400W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046349","Luminária redonda de sobrepor ou pendente com difusor para facho concentrado para 1 lâmpada vapor metálico elipsoidal de 250 / 400W; ref. LI2020C da AMES, PL 421 20\" da Prolumi ou equivalente","UN",1]
["41.14.780","Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor plano, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.034084","Luminária quadrada de sobrepor, difusor translucido, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares 14/16/18W, ref. FSA-36 da Lumalux, L40S416B da AMES, 750416 LC da ARM, PL 289/42 TL da Prolumi, CHT10-S416ACL da Lumicenter, AL 7760 da Ajalumi ou equivalente","UN",1]
["41.14.790","Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor assimétrico em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046351","Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor assimétrico em alumínio para 2 lâmpadas fluorescentes 28/54W, ref. FEA-62 da Lumalux, 136228 BC da ARM, PL 381/228 ASS da Prolumi, FAN03-E228 da Lumicenter ou equivalente","UN",1]
["41.15","Aparelho de iluminação interna decorativa"]
["41.15.170","Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.046177","Luminária de embutir redonda com foco orientável e acessórios antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W, base GZ-10; ref. linha face plana IL0073-GZ Interlight ou equivalente","UN",1]
["41.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 41"]
["41.20.020","Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",1.4999999999999999E-2]
["41.20.080","Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.15.000.046109","Plafon de plástico e/ou PVC, para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27, ref. PF1 ou PF2 da Wetzel","UN",1]
["41.20.120","Recolocação de reator","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["41.20.130","Recolocação de lâmpada","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["41.31","Iluminação Led"]
["41.31.040","Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.034118","Luminária LED retangular, sobrepor, de 38 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor translúcido, AL 0756 Ajalumi, SM-755/2LED LC ARM, FSA-72 Lumalux, PL PL 389/2LED19 ON TL Prolumi, LHT42-S4000840 Lumicenter ou equivalente","UN",1]
["41.31.070","Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.090205","Luminária LED quadrada, sobrepor, de 15 a 24W fluxo lum. 1363 a 1800 lm, 220V, temper. de cor 4000 K, difusor prismático transparente; ref. 400-24/1 LED da ARM, EF75-S2000840, difusor leitoso Lumicenter, PL 289/LED18W TL Prolumi ou equivalente","UN",1]
["41.31.080","Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 12 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.034120","Luminária LED redonda, embutir, 9 a 12W, fluxo luminoso 800 a 1060 lm, 220V, temperatura cor 4000K, difusor translúcido, ref.  AL 0185 da Ajalumi, ARM-702/1 LED da ARM, EF70-E0850840 da Lumicenter, PL 616/LED15W TL da Prolumi ou equivalente","UN",1]
["41.31.087","Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.031434","Luminária LED redonda de sobrepor, potência de 17 a 19W, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, temperatura cor 4000K, com difusor recuado translucido, ref. AL 0350 da Ajalumi, ARM99-83 C da ARM, EF72-S2000840 da Lumicenter, PL 644/LED20W TL da Prolumi ou equ","UN",1]
["41.31.100","Projetor LED verde retangular, foco orientável, para fixação no piso ou parede, potência de 7,5 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.031437","Projetor LED verde retangular, foco orientável, fixação em solo ou parede, bivolt, a prova d´água IP65, ângulo de abertura 120°, fluxo luminoso 375lm, potência de 7,5 W; ref. Ecoforce ou equivalente","UN",1]
["42","PARA-RAIOS PARA EDIFICAÇÃO"]
["42.01","Complementos para para-raios"]
["42.01.020","Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042219","Captor tipo FRANKLIN, Hmin.= 300mm, 4 ou mais pontas,1 descida, cromado, ref. PRT-101 Paratec, PK-0003 Paraklin, TEL-020 Termotécnica ou equivalente","UN",1]
["42.01.040","Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042220","Captor tipo FRANKLIN, Hmin.= 300mm, 4 ou mais pontas, 2 descidas, cromado, ref. PRT-102 Paratec, PK-0004 Paraklin, TEL-022 Termotécnica ou equivalente","UN",1]
["42.01.060","Luva de redução galvanizada de 2´ x 3/4´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.042221","Luva de redução galvanizado de 2´ x 3/4´ - para-raio tipo Franklin","UN",1]
["42.01.080","Niple duplo galvanizado de 2´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.04.000.042222","Niple duplo galvanizado de 2´","UN",1]
["42.01.086","Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.070864","Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm, em alumínio, ref. Tagal da Gelcam, PK 1989 da Paraklin ou equivalente","UN",1]
["42.01.090","Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.044308","Terminal aéreo em barra de cobre circular maciço, diâmetro de 1/4´ x 300; ref. TAG da Gelcam ou equivalente","UN",1]
["42.01.096","Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.049506","Captor terminal aéreo horizontal 3/8´ x 250mm, com 1 furo, galvanizado a fogo sem bandeirinha, ref. TEL 044 da Termotécnica ou equivalente","UN",1]
["42.01.098","Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.092009","Captor terminal aéreo h= 600mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo; ref. PRT-152A/156A/160A/164A Paratec, PK-0034/0083/0097/0177 Paraklin, TEL-040/050/051/052 Termotécnica ou equivalente","UN",1]
["42.02","Isolador galvanizado uso geral"]
["42.02.010","Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042474","Isolador galvanizado uso geral, 20 cm, PK-0195 da Paraklin,TEL-210 ou equivalente","UN",1]
["42.02.020","Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90°","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042223","Isolador galvanizado reforçado para fixação a 90°","UN",1]
["42.02.040","Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042224","Isolador galvanizado simples, chapa de encosto","UN",1]
["42.02.060","Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa de encosto","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042225","Isolador galvanizado simples reforçado, chapa de encosto","UN",1]
["42.02.080","Isolador galvanizado uso geral, simples com calha para telha ondulada","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042226","Isolador galvanizado simples com calha para telha ondulada","UN",1]
["42.02.100","Isolador galvanizado uso geral, reforçado com calha para telha ondulada","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042227","Isolador galvanizado simples reforçado com calha para telha ondulada","UN",1]
["42.03","Isolador galvanizado para mastro"]
["42.03.020","Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 1 descida","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042231","Isolador galvanizado simples para mastro 2´, com 1 descida","UN",1]
["42.03.040","Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042232","Isolador galvanizado simples para mastro 2´, com 2 descidas","UN",1]
["42.03.060","Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 1 descida","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042233","Isolador galvanizado reforçado para mastro 2´, com 1 descida","UN",1]
["42.03.080","Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 descidas","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042234","Isolador galvanizado reforçado para mastro 2´, com 2 descida","UN",1]
["42.04","Componentes de sustentação para mastro galvanizado"]
["42.04.020","Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042235","Abraçadeira de contraventagem para mastro de 2´","UN",1]
["42.04.040","Apoio para mastro de diâmetro 2´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042236","Apoio para mastro em aço galvanizado de 2´","UN",1]
["42.04.060","Base para mastro de diâmetro 2´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042237","Base para mastro em aço galvanizado de 2´, ref. PK 0505 da Paraklim ou equivalente","UN",1]
["42.04.080","Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.19.000.042238","Contraventagem com cabo para mastro de 2´","UN",1]
["42.04.120","Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.19.000.042240","Mastro simples galvanizado de 2´, altura de 3 a 5 m, Inclusive luva de redução, ref. 703 Paraklin ou equivalente","M",1]
["42.04.140","Suporte porta bandeira simples para mastro de diâmetro 2´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042241","Suporte porta bandeira simples para mastro de 2´","UN",1]
["42.04.160","Suporte porta bandeira reforçado para mastro de diâmetro 2´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042242","Suporte reforçado para porta bandeira de 2´","UN",1]
["42.05","Componentes para cabo de descida"]
["42.05.010","Sinalizador de obstáculo simples, sem célula fotoelétrica","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.19.000.092010","Sinalizador obstáculo simples sem fotocélula PK-0149","UN",1]
["42.05.020","Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042243","Abraçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´","UN",1]
["42.05.030","Sinalizador de obstáculo duplo, sem célula fotoelétrica","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.19.000.092011","Sinalizador obstáculo duplo sem fotocélula PK-0150","UN",1]
["42.05.050","Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.19.000.092013","Sinalizador obstáculo simples com célula fotoelétrica; ref. PK 0106 da Paraklin ou equivalente","UN",1]
["42.05.070","Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.19.000.092012","Sinalizador de obstáculo duplo com célula fotoelétrica, ref. PK-0107 da Paraklin ou equivalente","UN",1]
["42.05.100","Caixa de inspeção suspensa","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.07.000.042247","Caixa de inspeção suspensa","UN",1]
["42.05.110","Conector cabo/haste de 3/4´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.19.000.024014","Conector grampo cabo/haste de 3/4´","UN",1]
["42.05.120","Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.19.000.042248","Conector de emenda em latão para cabo até 50mm², com 4 parafusos","UN",1]
["42.05.140","Conector olhal cabo/haste de 3/4´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.19.000.042249","Conector tipo olhal reforçado cabo/haste de 3/4\", em latão forjado natural; ref. PK 0105 Paraklin, PRT-909 Paratec, 662401 Magnet, DR-098 Raycon, PG-0105 Paragam, TH-34-R Intelli, TTC006-1 Conimel ou equivalente","UN",1]
["42.05.160","Conector olhal cabo/haste de 5/8´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.19.000.042250","Conector tipo olhal reforçado cabo/haste de 5/8\", em latão forjado natural; ref. PK-0104 Paraklin, PRT-908 Paratec, 662301 Magnet, DR-097 Raycon, PG-0104 Paragam, Th-58-R Intelli, TTC004-1 Conimel ou equivalente","UN",0.78]
["42.05.170","Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.04.000.042082","Vergalhão liso de aço galvanizado a fogo RE-BAR 3/8´; ref. TEL 760 da Termotécnica, PRT-680 da Paratec, PK-1251 da Paraklin ou equivalente","M",1]
["42.05.180","Esticador em latão para cabo de cobre","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.30.000.042251","Esticador para cabo de cobre, latão","UN",1]
["42.05.190","Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.042433","Haste de aterramento de 3/4\"x3 m, em aço SAE1010/1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico; ref. 6757 da Magnet, PK0068 da Paraklin ou equivalente","UN",1]
["42.05.200","Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.042252","Haste de aterramento de 5/8\"x2,4 m, em aço SAE1010/1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico; ref. PK0065 da Paraklin, TEL5824 da Termotécnica ou equivalente","UN",1]
["42.05.210","Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.091371","Haste de aterramento de 5/8\"x3 m, em aço SAE1010/1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico; ref. PK0066 da Paraklin, TEL5830 da Termotécnica ou equivalente","UN",1]
["42.05.220","Mastro para sinalizador de obstáculo, de 1,5 m x 3/4''","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["E.03.000.026726","Parafuso com arruela e bucha S8 de 4,8 x 50 mm, tipo panela","UN",4]
["P.19.000.042253","Mastro para sinalizador de obstáculo de 1,50m x 3/4´","UN",1]
["42.05.230","Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["E.06.000.042847","Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado diâmetro de 3/8´, ref. TEL 5238 ou equivalente","UN",1]
["42.05.240","Suporte para tubo de proteção com chapa de encosto, diâmetro 2´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042254","Suporte para tubo de proteção com grapa de encosto 2´","UN",1]
["42.05.250","Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048007","Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´ x 3 m; ref. TEL 770 da Termotécnica ou equivalente","M",1.0375000000000001]
["42.05.260","Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["B.02.000.042229","Adesivo estrutural bicomponente, à base de epóxi, ref. Cola Compound- Otto Baumgart","KG",1.4999999999999999E-2]
["P.19.000.042255","Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar 2´","UN",1]
["42.05.270","Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8\"","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.30.000.049510","Conector em latão estanhado (mini gar) para terminais aéreos, com porca e arruela galvanizado a fogo, para cabo 16 a 50mm², TEL 583 da Termotécnica ou equivalente","UN",1]
["42.05.290","Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.044306","Fixador componente A+B; ref. FGG 01 da Gelcam ou equivalente","KG",0.02]
["P.19.000.044307","Suporte para fixação de terminal aéreo e ou cabo de cobre; ref. SGG01 da Gelcam ou equivalente","UN",1]
["42.05.300","Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.19.000.042257","Tampa para caixa de inspeção cilíndrica em aço galvanizado","UN",1]
["42.05.310","Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042477","Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm, h= 250 mm","UN",1]
["42.05.320","Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042476","Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm, h= 400 mm","UN",1]
["42.05.330","Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.042478","Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm, h= 600 mm","UN",1]
["42.05.340","Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios de fixação","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.044301","Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´; ref. TEL 780 Termotécnica ou equivalente","M",1.0375000000000001]
["42.05.370","Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.19.000.044304","Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embutir, chapa de aço com pintura esmaltada, de 400x400mm e tampa, uso interno, ref. Tel-900 Termotécnica ou equivalente","UN",1]
["42.05.380","Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.19.000.044305","Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embutir, chapa de aço com pintura esmaltada, de 200x200mm e tampa, uso interno, ref. Tel-901 Termotécnica ou equivalente","UN",1]
["42.05.390","Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.19.000.044309","Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²; ref. Termotécnica ou equivalente","UN",1]
["42.05.410","Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.044306","Fixador componente A+B; ref. FGG 01 da Gelcam ou equivalente","KG",0.02]
["P.19.000.044311","Suporte para fixação de terminal aéreo e ou cabo de cobre nu; ref. SGG02/SGG03 da Gelcam ou equivalente","UN",1]
["42.05.440","Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048002","Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´ x 3 m; ref. TEL 771 da Termotécnica ou equivalente","M",1.0375000000000001]
["42.05.450","Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.30.000.049531","Conector com rabicho, porca 3/8\", rosca, em latão natural, para cabo 16 até 35mm²; ref. TEL 625 Termomecânica, PK-0152 Paraklin, PRT-919 Paratec, 602500 Magnet, DR-216/DR-219 Raycon, PG-0070 Áraga, PFR-35R Intelli, PFR-015 Conimel ou equivalente","UN",1]
["42.05.510","Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8\" x 1/8\" e/ou cabo de cobre nu, com base ondulada","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.044306","Fixador componente A+B; ref. FGG 01 da Gelcam ou equivalente","KG",0.02]
["P.19.000.044314","Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8\" x 1/8\" e/ou cabo de cobre nu, com base ondulada; ref. SGG 03 (longitudinal) da Gelcam ou equivalente","UN",1]
["42.05.520","Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8\" x 1/8\", com base plana","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.044306","Fixador componente A+B; ref. FGG 01 da Gelcam ou equivalente","KG",0.02]
["P.19.000.044315","Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8\" x 1/8\", com base plana; ref. SGG 04/F da Gelcam ou equivalente","UN",1]
["42.05.542","Tela equipotencial em aço inoxidável, largura de 200 mm, espessura de 1,4 mm","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.044330","Tela equipotencial em aço inoxidável, largura 200 mm, espessura 1,4mm, ref. TEL 758KV Belinox, Termotécnica ou equivalente","M",1]
["42.05.550","Cordoalha flexível \"Jumpers\" de 25 x 235 mm, com 4 furos de 11 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["E.03.000.090616","Parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4\" x 1 1/4\"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, TEL5329 da Termotécnica ou equivalente","UN",4]
["E.03.000.090617","Arruela lisa em aço inoxidável de 1/4\"; ref. 39136202 da Ciser, Inox 1/4\" da Aciole, AL3/16A4 da Veppel ou equivalente","UN",4]
["E.03.000.090618","Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4\";  ref. Inox 1/4\" da Ciser, TEL5314 da Termotécnica, Inox 304 1/4\" da Walsywa ou equivalente","UN",4]
["P.19.000.044331","Cordoalha flexível \"jumpers\" de 25 X 235 mm, com 4 furos de 11 mm; ref. Barbanera, Raycon, TEL5702 da Termotécnica ou equivalente","UN",1]
["42.05.560","Cordoalha flexível \"Jumpers\" de 25 x 300 mm, com 4 furos de 11 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["E.03.000.090616","Parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4\" x 1 1/4\"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, TEL5329 da Termotécnica ou equivalente","UN",4]
["E.03.000.090617","Arruela lisa em aço inoxidável de 1/4\"; ref. 39136202 da Ciser, Inox 1/4\" da Aciole, AL3/16A4 da Veppel ou equivalente","UN",4]
["E.03.000.090618","Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4\";  ref. Inox 1/4\" da Ciser, TEL5314 da Termotécnica, Inox 304 1/4\" da Walsywa ou equivalente","UN",4]
["P.19.000.044320","Cordoalha flexível \"jumpers\" de 25 X 300 mm, com 4 furos de 11 mm; ref. Barbanera, Raycon, TEL5703 da Termotécnica ou equivalente","UN",1]
["42.05.570","Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["E.03.000.090616","Parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4\" x 1 1/4\"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, TEL5329 da Termotécnica ou equivalente","UN",1]
["E.03.000.090617","Arruela lisa em aço inoxidável de 1/4\"; ref. 39136202 da Ciser, Inox 1/4\" da Aciole, AL3/16A4 da Veppel ou equivalente","UN",1]
["E.03.000.090618","Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4\";  ref. Inox 1/4\" da Ciser, TEL5314 da Termotécnica, Inox 304 1/4\" da Walsywa ou equivalente","UN",1]
["P.19.000.044321","Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm², ref. TEC 5116 Termotécnica, Paraklin ou equivalente","UN",1]
["42.05.580","Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["E.03.000.090616","Parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4\" x 1 1/4\"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, TEL5329 da Termotécnica ou equivalente","UN",1]
["E.03.000.090617","Arruela lisa em aço inoxidável de 1/4\"; ref. 39136202 da Ciser, Inox 1/4\" da Aciole, AL3/16A4 da Veppel ou equivalente","UN",1]
["E.03.000.090618","Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4\";  ref. Inox 1/4\" da Ciser, TEL5314 da Termotécnica, Inox 304 1/4\" da Walsywa ou equivalente","UN",1]
["P.19.000.044322","Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm², ref. TEC 5135 Termotécnica, Paraklin ou equivalente","UN",1]
["42.05.590","Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["E.03.000.090616","Parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4\" x 1 1/4\"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, TEL5329 da Termotécnica ou equivalente","UN",1]
["E.03.000.090617","Arruela lisa em aço inoxidável de 1/4\"; ref. 39136202 da Ciser, Inox 1/4\" da Aciole, AL3/16A4 da Veppel ou equivalente","UN",1]
["E.03.000.090618","Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4\";  ref. Inox 1/4\" da Ciser, TEL5314 da Termotécnica, Inox 304 1/4\" da Walsywa ou equivalente","UN",1]
["P.19.000.044323","Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm², ref. TEC 5150 Termotécnica, Paraklin ou equivalente","UN",1]
["42.05.620","Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["E.03.000.090616","Parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4\" x 1 1/4\"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, TEL5329 da Termotécnica ou equivalente","UN",2]
["E.03.000.090617","Arruela lisa em aço inoxidável de 1/4\"; ref. 39136202 da Ciser, Inox 1/4\" da Aciole, AL3/16A4 da Veppel ou equivalente","UN",2]
["E.03.000.090618","Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4\";  ref. Inox 1/4\" da Ciser, TEL5314 da Termotécnica, Inox 304 1/4\" da Walsywa ou equivalente","UN",2]
["P.19.000.044326","Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm², ref. TEC 5175 Termotécnica, Paraklin ou equivalente","UN",1]
["42.05.630","Conector tipo ´X´ para aterramento de telas, acabamento estanhado, para cabo de 16 - 50 mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.044327","Conector tipo \"X\" fundido em bronze para aterramento de tela, para cabo 16 - 50mm², ref. TEL 6945 da Termotécnica ou equivalente","UN",1]
["42.05.650","Malha fechada pré-fabricada em fio de cobre de 16mm e mesch 30 x 30cm para aterramento","M2"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["P.19.000.044328","Malha fechada pré-fabricada em fio de cobre de 16mm e mesch 30 x 30cm para aterramento, ref. MPT-16 da Fastweld ou equivalente","M2",1]
["42.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 42"]
["42.20.080","Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048071","Kit solda com cartucho para solda exotérmica n. 25 a 45","UN",1]
["P.19.000.048074","Alicate para solda exotérmica; referência U-L160 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048080","Molde para solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm²; referência UXA da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.090","Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048072","Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115","UN",1]
["P.19.000.048075","Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048081","Molde para solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm²; referência UXA da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.120","Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 35-35mm² a 50-35mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048072","Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115","UN",1]
["P.19.000.048075","Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048084","Molde para solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 35-35mm² a 50-35mm²; referência UXB da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.130","Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048073","Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 150 a 250","UN",1]
["P.19.000.048075","Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048085","Molde para solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²; referência UXB da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.150","Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048071","Kit solda com cartucho para solda exotérmica n. 25 a 45","UN",1]
["P.19.000.048074","Alicate para solda exotérmica; referência U-L160 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048087","Molde para solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm², ref. UTA da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.160","Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048072","Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115","UN",1]
["P.19.000.048075","Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048088","Molde para solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²; referência UTA da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.170","Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048071","Kit solda com cartucho para solda exotérmica n. 25 a 45","UN",1]
["P.19.000.048074","Alicate para solda exotérmica; referência U-L160 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048089","Molde para solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm²; referência USS da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.190","Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8\" e 3/4\"","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048073","Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 150 a 250","UN",1]
["P.19.000.048075","Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048091","Molde para solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8 e 3/4; ref. UGXB da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.210","Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8\" e 3/4\"","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048072","Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115","UN",1]
["P.19.000.048075","Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048093","Molde para solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4; referência UGTA da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.220","Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8\" e 3/4\"","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048073","Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 150 a 250","UN",1]
["P.19.000.048075","Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048094","Molde para solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4; referência UGTA da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.230","Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8\" e 3/4\"","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048072","Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115","UN",1]
["P.19.000.048075","Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048095","Molde para solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8 e 3/4; referência UGY da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.240","Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8\"","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048072","Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115","UN",1]
["P.19.000.048074","Alicate para solda exotérmica; referência U-L160 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048096","Molde para solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8; referência UGT da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.250","Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8\" e 3/4\"","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048072","Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115","UN",1]
["P.19.000.048075","Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048097","Molde para solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4; referência UGT da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.260","Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8\" e 3/4\"","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048071","Kit solda com cartucho para solda exotérmica n. 25 a 45","UN",1]
["P.19.000.048075","Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048098","Molde para solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo 35mm² para haste 5/8 e 3/4; ref. URR da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.270","Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 50mm² a 70mm² para haste de 5/8\" e 3/4\"","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048072","Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115","UN",1]
["P.19.000.048075","Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048099","Molde para solda exotérmica conexão cabo-ferro construção com cabo paralelo, bitola cabo 50mm² a 70mm² para haste 5/8 e 3/4; ref. URR da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.280","Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8\"","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048072","Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115","UN",1]
["P.19.000.048075","Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048100","Molde para solda exotérmica conexão cabo-ferro construção com cabo X sobreposto, bitola cabo de 35mm² a 70mm² para haste 5/8; ref. URC Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.290","Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 3/8\"","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048072","Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115","UN",1]
["P.19.000.048075","Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048101","Molde para solda exotérmica conexão cabo-ferro construção com cabo X sobreposto, bitola cabo 35mm² a 70mm² para haste 3/8; ref. URC da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.300","Solda exotérmica conexão cabo-terminal com duas fixações, bitola do cabo de 25mm² a 50mm² para terminal 3x25","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048071","Kit solda com cartucho para solda exotérmica n. 25 a 45","UN",1]
["P.19.000.048074","Alicate para solda exotérmica; referência U-L160 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048102","Molde para solda exotérmica conexão cabo-terminal com duas fixações, bitola do cabo de 25mm² a 50mm² para terminal 3x25; ref. ULAB2 da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.310","Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 16mm² a 35mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048071","Kit solda com cartucho para solda exotérmica n. 25 a 45","UN",1]
["P.19.000.048075","Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048103","Molde para solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 16mm² a 35mm²; referência UHC da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["42.20.320","Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048072","Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115","UN",1]
["P.19.000.048075","Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente","UN",0.01]
["P.19.000.048104","Molde para solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm²; referência UHC da Unisolda ou equivalente","UN",1.2500000000000001E-2]
["43","APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS."]
["43.01","Bebedouros"]
["43.01.012","Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - simples","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.56000000000000005]
["O.15.000.062638","Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado e tampo em aço inoxidável 304, com 2 torneiras em latão cromado, capacidade de refrigeração de 2 l/h - simples; ref. Puripress 40 da IBBL, BRX40 da Begel ou equivalente","UN",1]
["43.01.032","Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - conjugado","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.56000000000000005]
["O.15.000.062639","Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado, tampo em aço inoxidável 304, com 3 torneiras de pressão em latão cromado, capacidade de refrigeração 2 l/h - conjugado; ref. Puripress 40C da IBBL, CJ40 da Begel ou equivalente","UN",1]
["43.02","Chuveiros"]
["43.02.010","Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066020","Chuveiro simples em PVC, diâmetro de 10 cm, com braço acoplado, ref. Ducha 4 - linha Plena Duchas da Tigre ou equivalente","UN",1]
["43.02.070","Chuveiro com válvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.95]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.95]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.64]
["O.11.000.066038","Chuveiro com válvula e acionamento antivandalismo de 3/4´ (válvula + chuveiro); ref. Pressmatic ou equivalente","UN",1]
["43.02.080","Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",4.6699999999999998E-2]
["O.11.000.066040","Chuveiro elétrico 4 estações de 6.500W/220V com resistência blindada, ref. Ducha e estações da Hydra ou equivalente","UN",1]
["43.02.100","Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.065568","Chuveiro com jato regulável de metal acabamento cromado; ref. comercial Fabrimar, Tigre ou equivalente","UN",1]
["43.02.122","Chuveiro frio em PVC, com registro e tubo de ligação acoplados","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.75]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.56000000000000005]
["O.11.000.065571","Chuveiro simples em PVC, diâmetro de 5\", com registro e tubo de ligação acoplados em PVC; referência 2320/2321 da Herc, 1614 Luconi ou equivalente","UN",1]
["43.02.140","Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066097","Chuveiro elétrico comum com acabamento em plástico e braço, 220 V / 5500 W, ref. Bello Banho / Maxi Ducha da Lorenzetti ou equivalente","UN",1]
["43.02.160","Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro galvanizado com pintura epóxi cor verde","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["O.11.000.066104","Chuveiro lava olhos, acionamento manual através de haste triangular e placa empurre, com pintura epóxi; ref. CL001 KITINOX da Avlis Válvulas ou equivalente","UN",1]
["43.02.170","Chuveiro elétrico de 7.500W / 220 V, com resistência blindada","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",4.7E-2]
["O.11.000.066108","Chuveiro com comando eletrônico de temperaturas, com tubo de ligação acoplado e haste,  6.800W até 7.900W - 220 V, resistência blindada, aprovado Inmetro/Procel","UN",1]
["43.02.180","Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",4.7E-2]
["O.11.000.066109","Ducha com comando eletrônico de temperatura, com ou sem haste de comando, de 6.800W até 7.900W - 220 V, regulagem de inclinação, aprovado Inmetro/Procel, ref. comercial Top Jet Eletrônica da Lorenzetti ou equivalente","UN",1]
["43.03","Aquecedores"]
["43.03.050","Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 300 l","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["O.17.000.047501","Aquecedor a gás vertical/horizontal 300 l, revestimento interno em aço inoxidável AISI 304, isolamento em lã de vidro, ref. modelo GV 300 da Etna ou equivalente","UN",1]
["43.03.130","Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 500 l","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4.5]
["O.17.000.047524","Aquecedor a gás vertical/horizontal 500 l, revestimento interno em aço inoxidável AISI 304, revestimento externo em aço carbono pintado, isolamento em lã de vidro; ref. modelo GL-500 da Etna ou equivalente","UN",1]
["43.03.212","Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão - 5.000 W / 6.400 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["O.17.000.090732","Aquecedor de passagem elétrico individual 4T, baixa pressão, 5000 W / 127 V ou 6400 W / 220 V; ref. AQ249-1 (124V) ou AQ249-2 (220V) da Cardal ou equivalente","UN",1]
["43.03.220","Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 08 duchas","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",16]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",16]
["B.01.000.010118","Encanador","H",64]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",128]
["O.17.000.047588","Conjunto misturador para até 08 duchas, com 01 aquecedor REU304UBRS de 35,5L/min., 1 válvulas, 1 bomba, 1 quadro comando, ref. SME-1 Rinnai ou equivalente","CJ",1]
["43.03.230","Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 16 duchas","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",18]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",18]
["B.01.000.010118","Encanador","H",72]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",144]
["O.17.000.047526","Conjunto misturador para até 16 duchas, com 02 aquecedores REU304UBRS de 35,5L/min., 2 válvulas, 1 bomba, 1 quadro comando, ref. SME-2 Rinnai ou equivalente","CJ",1]
["43.03.240","Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 24 duchas","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",22.102]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",22.102]
["B.01.000.010118","Encanador","H",84]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",168]
["O.17.000.047527","Conjunto misturador para até 24 duchas, com 03 aquecedores REU304UBRS de 35,5L/min., 4 válvulas, 1 bomba, 1 quadro comando, ref. SME-3 Rinnai ou equivalente","CJ",1]
["43.03.500","Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 1,60 m²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["O.17.000.047606","Coletor solar de alumínio com área coletora de 1,60m²; ref. Soletrol Max 1,60m² ou equivalente","UN",1]
["43.03.510","Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00 m²","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["O.17.000.047607","Coletor solar de alumínio com área coletora de 2,00m²; ref. Soletrol Max 2,00m² ou equivalente","UN",1]
["43.03.550","Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["O.17.000.047613","Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros, ref. Max Inox da Soletrol ou equivalente","UN",1]
["43.04","Torneiras elétricas"]
["43.04.020","Torneira elétrica","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.047507","Torneira elétrica, bica alta e móvel, com arejador articulável - 220V; ref. 220V de 5.400W da Fame, 220V Slim Multitemperaturas 5.500 W da Hydra ou equivalente","UN",1]
["43.05","Exaustor, ventilador e circulador de ar"]
["43.05.030","Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["Q.01.000.047538","Exaustor elétrico doméstico para banheiro, estrutura em plástico, potência 13 a 20W, vazão nominal livre 150 a 190m³/h, ref. B12 Plus da Cata, Silent 200cz da Soler & Palau, Ventokit 150 da Westaflex, Inline-190 da Sicflux ou equivalente","UN",1]
["43.05.100","Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão máxima 93 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["Q.01.000.047537","Insuflador de ar compacto para renovação de ar em ambientes, com filtros classe G4 (branco) + filtro classe M5 (azul) vazão máxima 54 m³/h ou com 2 filtros classe G4 vazão máxima 93 m³/h, conforme Lei 13.589/2018; ref. Splitvent Sicflux ou equivalente","UN",1]
["43.06","Emissores de som"]
["43.06.010","Cigarra de embutir 50/60HZ até 127V, com placa","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.13.000.042354","Cigarra de embutir 50/60HZ até 127V, ref. PIAL 1140","UN",1]
["43.07","Aparelho condicionador de ar"]
["43.07.070","Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 BTU/h","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2.5]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.88]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.88]
["F.03.000.024550","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/8\" (cobre) e 1/8\" (ferro)","M",3.06]
["F.03.000.024551","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/4\" (cobre) e 3/8\" (ferro)","M",3.06]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.12]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",1.1999999999999999E-3]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",1.8E-3]
["O.08.000.063004","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 3/8\" (0,200 kg/m)","M",3.3]
["O.08.000.063007","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 3/4\" (0,426 kg/m)","M",3.3]
["P.08.000.090853","Cabo cobre flexível ´PP´ de 4x2,5mm², classe 5 de encordoamento, isolamento 450/750V -  isolação PVC 70°C","M",3.4]
["Q.01.000.098098","Ar condicionado a frio, tipo split piso teto, capacidade de 48.000 BTU/h, com controle remoto; ref. Hitachi, Elgin, Carrier ou equivalente","CJ",1]
["43.07.300","Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 BTU/h","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2.5]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.625]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.625]
["F.03.000.024534","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1/4´ (cobre)","M",3.06]
["F.07.000.024536","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1/2´ (cobre)","M",3.06]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.12]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",8.9999999999999998E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",1.5E-3]
["O.08.000.063002","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 1/4\" (0,133 kg/m)","M",3.3]
["O.08.000.063005","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 1/2\" (0,280 kg/m)","M",3.3]
["P.08.000.090853","Cabo cobre flexível ´PP´ de 4x2,5mm², classe 5 de encordoamento, isolamento 450/750V -  isolação PVC 70°C","M",3.4]
["Q.01.000.032302","Ar condicionado a frio, tipo split cassete, capacidade de 18.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente","CJ",1.2]
["43.07.310","Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 24.000 BTU/h","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2.5]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.88]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.88]
["F.03.000.024535","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro)","M",3.06]
["F.03.000.024550","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/8\" (cobre) e 1/8\" (ferro)","M",3.06]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.12]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",1.1999999999999999E-3]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",1.8E-3]
["O.08.000.063004","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 3/8\" (0,200 kg/m)","M",3.3]
["O.08.000.063006","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 5/8\" (0,346 kg/m)","M",3.3]
["P.08.000.090853","Cabo cobre flexível ´PP´ de 4x2,5mm², classe 5 de encordoamento, isolamento 450/750V -  isolação PVC 70°C","M",3.4]
["Q.01.000.091675","Ar condicionado a frio, tipo split cassete, capacidade de 24.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente","CJ",1.2]
["43.07.320","Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 BTU/h","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2.5]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.88]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.88]
["F.03.000.024550","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/8\" (cobre) e 1/8\" (ferro)","M",3.06]
["F.03.000.024551","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/4\" (cobre) e 3/8\" (ferro)","M",3.06]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.12]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",1.1999999999999999E-3]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",1.8E-3]
["O.08.000.063004","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 3/8\" (0,200 kg/m)","M",3.3]
["O.08.000.063007","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 3/4\" (0,426 kg/m)","M",3.3]
["P.08.000.090853","Cabo cobre flexível ´PP´ de 4x2,5mm², classe 5 de encordoamento, isolamento 450/750V -  isolação PVC 70°C","M",3.4]
["Q.01.000.091676","Ar condicionado a frio, tipo split cassete, capacidade de 36.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente","CJ",1.2]
["43.07.330","Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2.5]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.625]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.625]
["F.03.000.024534","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1/4´ (cobre)","M",3.06]
["F.07.000.024536","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1/2´ (cobre)","M",3.06]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.12]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",8.9999999999999998E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",1.5E-3]
["O.08.000.063002","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 1/4\" (0,133 kg/m)","M",3.3]
["O.08.000.063005","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 1/2\" (0,280 kg/m)","M",3.3]
["P.08.000.090853","Cabo cobre flexível ´PP´ de 4x2,5mm², classe 5 de encordoamento, isolamento 450/750V -  isolação PVC 70°C","M",3.4]
["Q.01.000.031441","Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 12.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente","CJ",1.2]
["43.07.340","Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2.5]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.625]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.625]
["F.03.000.024534","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1/4´ (cobre)","M",3.06]
["F.07.000.024536","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1/2´ (cobre)","M",3.06]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.12]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",8.9999999999999998E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",1.5E-3]
["O.08.000.063002","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 1/4\" (0,133 kg/m)","M",3.3]
["O.08.000.063005","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 1/2\" (0,280 kg/m)","M",3.3]
["P.08.000.090853","Cabo cobre flexível ´PP´ de 4x2,5mm², classe 5 de encordoamento, isolamento 450/750V -  isolação PVC 70°C","M",3.4]
["Q.01.000.032300","Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 18.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente","CJ",1.2]
["43.07.350","Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2.5]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.88]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.88]
["F.03.000.024535","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro)","M",3.06]
["F.03.000.024550","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/8\" (cobre) e 1/8\" (ferro)","M",3.06]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.12]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",1.1999999999999999E-3]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",1.8E-3]
["O.08.000.063004","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 3/8\" (0,200 kg/m)","M",3.3]
["O.08.000.063006","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 5/8\" (0,346 kg/m)","M",3.3]
["P.08.000.090853","Cabo cobre flexível ´PP´ de 4x2,5mm², classe 5 de encordoamento, isolamento 450/750V -  isolação PVC 70°C","M",3.4]
["Q.01.000.091550","Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 24.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente","CJ",1.2]
["43.07.360","Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2.5]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.88]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.88]
["F.03.000.024535","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro)","M",3.06]
["F.03.000.024550","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/8\" (cobre) e 1/8\" (ferro)","M",3.06]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.12]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",1.1999999999999999E-3]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",1.8E-3]
["O.08.000.063004","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 3/8\" (0,200 kg/m)","M",3.3]
["O.08.000.063006","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 5/8\" (0,346 kg/m)","M",3.3]
["P.08.000.090853","Cabo cobre flexível ´PP´ de 4x2,5mm², classe 5 de encordoamento, isolamento 450/750V -  isolação PVC 70°C","M",3.4]
["Q.01.000.091400","Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 30.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente","CJ",1.2]
["43.07.380","Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2.5]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.88]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.88]
["F.03.000.024535","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro)","M",3.06]
["F.03.000.024550","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/8\" (cobre) e 1/8\" (ferro)","M",3.06]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.12]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",1.1999999999999999E-3]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",1.8E-3]
["O.08.000.063004","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 3/8\" (0,200 kg/m)","M",3.3]
["O.08.000.063006","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 5/8\" (0,346 kg/m)","M",3.3]
["P.08.000.090853","Cabo cobre flexível ´PP´ de 4x2,5mm², classe 5 de encordoamento, isolamento 450/750V -  isolação PVC 70°C","M",3.4]
["Q.01.000.091678","Ar condicionado a frio, tipo split piso teto, capacidade de 24.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente","CJ",1.2]
["43.07.390","Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2.5]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.88]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.88]
["F.03.000.024550","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/8\" (cobre) e 1/8\" (ferro)","M",3.06]
["F.03.000.024551","Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/4\" (cobre) e 3/8\" (ferro)","M",3.06]
["F.12.000.028075","Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente","L",0.12]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",1.1999999999999999E-3]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",1.8E-3]
["O.08.000.063004","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 3/8\" (0,200 kg/m)","M",3.3]
["O.08.000.063007","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 3/4\" (0,426 kg/m)","M",3.3]
["P.08.000.090853","Cabo cobre flexível ´PP´ de 4x2,5mm², classe 5 de encordoamento, isolamento 450/750V -  isolação PVC 70°C","M",3.4]
["Q.01.000.091679","Ar condicionado a frio, tipo split piso teto, capacidade de 36.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente","CJ",1.2]
["43.08","Equipamentos para sistema VRF ar condicionado"]
["43.08.001","Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6 TR","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["Q.04.000.031001","Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade até 6 TR","UN",1]
["43.08.002","Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["Q.04.000.031002","Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR","UN",1]
["43.08.003","Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["Q.04.000.031003","Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR","UN",1]
["43.08.004","Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["Q.04.000.031004","Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR","UN",1]
["43.08.020","Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 1 TR","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",7]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",7]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",7]
["Q.04.000.031020","Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo hiwall, capacidade de 1 TR","UN",1]
["43.08.021","Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 2 TR","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",7]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",7]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",7]
["Q.04.000.031021","Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo hiwall, capacidade de 2 TR","UN",1]
["43.08.022","Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 3 TR","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",7]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",7]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",7]
["Q.04.000.031022","Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo hiwall, capacidade de 3 TR","UN",1]
["43.08.030","Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 1 TR","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",7]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",7]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",7]
["Q.04.000.031030","Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 1 TR","UN",1]
["43.08.031","Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 2 TR","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",7]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",7]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",7]
["Q.04.000.031031","Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 2 TR","UN",1]
["43.08.032","Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 3 TR","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",7]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",7]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",7]
["Q.04.000.031032","Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 3 TR","UN",1]
["43.08.033","Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4 TR","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",7]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",7]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",7]
["Q.04.000.031033","Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4 TR","UN",1]
["43.08.040","Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 1 TR","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",7]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",7]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",7]
["Q.04.000.031040","Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 1 TR","UN",1]
["43.08.041","Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2 TR","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",7]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",7]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",7]
["Q.04.000.031041","Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2 TR","UN",1]
["43.08.042","Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 3 TR","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",7]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",7]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",7]
["Q.04.000.031042","Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 3 TR","UN",1]
["43.08.043","Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 4 TR","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",7]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",7]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",7]
["Q.04.000.031043","Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 4 TR","UN",1]
["43.10","Bombas centrífugas, uso geral"]
["43.10.050","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.090211","Conjunto motor-bomba centrífuga, monoestágio, potência 10cv, ref.10GB2-T da Jacuzzi ou equivalente","UN",1]
["43.10.090","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio, Hman= 40 a 70 mca, Q= 76 a 28 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.090203","Conjunto motor-bomba centrífuga, potência 20cv; ref. 20 GC2-T da Jacuzzi ou equivalente","UN",1]
["43.10.110","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",6]
["P.11.000.090216","Conjunto motor-bomba centrífuga, potência 5cv, ref. 5DM2-T Jacuzzi ou equivalente","UN",1]
["43.10.130","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv, monoestágio, Hman= 10 a 16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.092027","Conjunto motor-bomba centrífuga, potência 3/4cv; ref. 7DH1-T da Jacuzzi ou equivalente","UN",1]
["43.10.210","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 60 cv, monoestágio, Hman= 90 a 125 mca, Q= 115 a 50 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.066545","Motor-bomba centrífuga, potência 60cv, ref. Meganorm 50/250 da KSB ou equivalente","UN",1]
["43.10.230","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.066544","Motor-bomba centrífuga, ref. CD-6 Darka / 2DH 1 1/2T da Jacuzzi ou equivalente","UN",1]
["43.10.250","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.066543","Motor-bomba centrífuga, potência 15cv, ref.CX 13-15cv da Darka ou equivalente","UN",1]
["43.10.290","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.042428","Motor-bomba centrífuga, potencia 5cv, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h, ref. 5DM 1 1/2T da Jacuzzi ou equivalente","UN",1]
["43.10.450","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio, Hman= 20 a 50 mca, Q= 197 a 112 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",6]
["P.11.000.066526","Motor-bomba centrífuga, potência 30cv, monoestágio, Hman= 20 a 50 mca, Q= 197 a 112 m³/h, ref. CY-16 da Darka ou equivalente","CJ",1]
["43.10.452","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.090212","Conjunto motor-bomba centrífuga, potência 1,5cv, ref.15MA2-T da Jacuzzi ou equivalente","UN",1]
["43.10.454","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 30 a 45 mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.092048","Conjunto motor-bomba centrífuga, potência 3cv, ref. 3MB2T da Jacuzzi ou equivalente","UN",1]
["43.10.456","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 35 a 60 mca, Q= 7,8 a 5,8 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.090215","Conjunto motor-bomba centrífuga, potência 3cv, ref. 3MA3T da Jacuzzi ou equivalente","UN",1]
["43.10.480","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.066201","Conjunto motor-bomba (centrífuga), potência 7,5cv multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h; ref. 75 MC3-T da Jacuzzi ou equivalente","UN",1]
["43.10.490","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.066202","Conjunto motor-bomba (centrifuga), potência 5cv multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h; ref. 5MC2-T Jacuzzi ou equivalente","UN",1]
["43.10.620","Conjunto motor-bomba (centrífuga), 0,5 cv, monoestágio, Hman= 10 a 20 mca, Q= 7,5 a 1,5 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.066602","Conjunto motor-bomba (centrífuga), trifásico, 220/380V, potência 0,5cv - 60Hz, Hman= 10 a 20mca, Q= 7,5 a 1,5m³/h, ref. XD-2 da Grundfos, RD-2 da Rudc ou equivalente","UN",1]
["43.10.670","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 0,5 cv, monoestágio, trifásico, Hman= 9 a 21 mca, Q= 8,3 a 2,0 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.066622","Conjunto motor-bomba (centrífuga), potência 0,5cv monoestágio, trifásica, Hman= 21 a 9 mca, Q= 2 a 8,3 m³/h; ref. nxdp2 da Mark Grundfos, Rudc ou equivalente","UN",1]
["43.10.730","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, Hman= 70 a 94 mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.066623","Conjunto motor-bomba (centrífuga), potência 30cv monoestágio, trifásica, Hman= 70 a 94 mca, Q= 34,8 a 61,7 m³/h, ref. BC-23R-1 1/2´ da Scheneider ou equivalente","UN",1]
["43.10.740","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio trifásico, Hman= 62 a 90 mca, Q= 21,1 a 43,8 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.066624","Conjunto motor-bomba (centrífuga), potência 20cv monoestágio, trifásica, Hman= 62 a 90 mca, Q= 21,1 a 43,8 m³/h, ref. RL-20B da Thebe ou equivalente","UN",1]
["43.10.750","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, monoestágio trifásico, Hman= 8 a 25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.066625","Conjunto motor-bomba (centrífuga) monoestágio rosqueada trifásica, motor de 1cv, 220/380 V, sucção e recalque de 1´, ref. NXDP4 da Mark Grundfos ou equivalente","UN",1]
["43.10.770","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 40 cv, monoestágio trifásico, Hman= 45 a 75 mca e Q= 120 a 75 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.066172","Conjunto motor-bomba (centrífuga), monoestágio, potência 40cv, trifásico, Hman= 45 a 75 MCA, Q= 120 a 75 m³/h , referência RL-26B da empresa THEBE ou equivalente","UN",1]
["43.10.780","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 50 cv, monoestágio trifásico, Hman= 61 a 81 mca e Q= 170 a 80 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["O.05.000.066226","Conjunto motor-bomba (centrífuga), potência 50cv, monoestágio, Hman= 61 a 81 mca, Q= 170 a 80 m³/h, ref. modelo Norm Bloc TH-65-200 Thebe, ou equivalente","UN",1]
["43.10.790","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, Hman= 15 a 30 mca, Q= 6,5 a 4,2 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.066627","Conjunto motor-bomba (centrífuga), potência 1 cv multiestágio, trifásica, Hman= 15 a 30 mca, Q=6,5 a 4,2m³/h, ref. ME 1210 da Schneider ou equivalente","UN",1]
["43.10.794","Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, Hman= 70 a 115 mca e Q= 1,0 a 1,6 m³/h","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["E.03.000.026513","Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´","UN",4]
["P.11.000.066626","Conjunto motor-bomba (centrífuga), potência 1 cv multiestágio, trifásica, Hman= 70 a 115 mca, Q= 1,0 a 1,6 m³/h, ref. BT4-0510E12 da Schneider ou equivalente","UN",1]
["43.11","Bombas submersíveis"]
["43.11.050","Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 80 a 48 mca, até 6 HP","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["P.11.000.066575","Motor-bomba de 6´/6HP, Q= 10 a 20m³/h, Hm= 80 a 48mca","UN",1]
["43.11.060","Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 108 a 64,5 mca, 8 HP","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["P.11.000.066576","Motor-bomba de 6´/8HP, Q= 10 a 20m³/h, Hm= 108 a 64,5mca","UN",1]
["43.11.100","Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 274 a 170 mca, 20 HP","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["P.11.000.066580","Motor-bomba de 6´/20HP, Q= 10 a 20m³/h, Hm= 274 a 170mca","UN",1]
["43.11.110","Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 56,5 a 32 mca, até 8 HP","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["P.11.000.066581","Motor-bomba de 6´/8HP, Q= 20 a 34m³/h, Hm= 56,5 a 32mca","UN",1]
["43.11.130","Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 92,5 a 53 mca, 12,5 HP","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["P.11.000.066571","Motor-bomba de 6´/12,5HP, Q= 20 a 34m³/h, Hm= 92,5 a 53mca","UN",1]
["43.11.150","Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 152 a 88 mca, 20 HP","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["P.11.000.066567","Motor-bomba de 6´/20HP, Q= 20 a 34m³/h, Hm= 152 a 88mca","UN",1]
["43.11.320","Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,8 a 25,8 m³/h, Hmam= 19 a 5 mca, potência 1 cv, diâmetro de sólidos até 20mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["P.11.000.090217","Conjunto motor-bomba submersível para esgoto, ref. ROB 400T-SI (SESI 10D) ABS ou equivalente","UN",1]
["43.11.330","Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,6 a 57,2 m³/h, Hman= 13 a 4 mca, potência 2 a 3,5 cv, diâmetro de sólidos até 50mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["P.11.000.090218","Conjunto motor-bomba submersível para esgoto, ref. ROB 8OOT-SI (SJSI 20D) ABS ou equivalente","UN",1]
["43.11.360","Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a16 m³/h, Hman= 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["P.11.000.092025","Conjunto motor-bomba submersível, ref.UNI 300T-SI da ABS ou equivalente","UN",1]
["43.11.370","Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 3 a 20 m³/h, Hman= 13 a 5 mca, potência de 1 cv","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["P.11.000.092026","Conjunto motor-bomba submersível, ref.UNI 500T-SI da ABS ou equivalente","UN",1]
["43.11.380","Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 10 a 50 m³/h, Hman= 22 a 4 mca, potência 4 cv","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["P.11.000.066546","Motor-bomba submersível, potência 4cv; ref. UNI-1000T da ABS ou equivalente","UN",1]
["43.11.390","Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 8 a 45 m³/h, Hman= 10,5 a 3,5 mca, potência 1,5 cv","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["P.11.000.066585","Motor-bomba submersível, potência 1,5cv; ref. KSB KRT Drainer 1500T ou equivalente","UN",1]
["43.11.400","Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 3,4 a 86,3 m³/h, Hman= 14 a 5 mca, potência 5 cv","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["P.11.000.066587","Motor-bomba submersível, potência 5cv; ref. KSB KRT F80-200/190/34XG ou equivalente","UN",1]
["43.11.410","Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 9,1 a 113,6m³/h, Hman= 20 a 15 mca, potência 10 cv","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["P.11.000.066588","Motor-bomba submersível, potência 10cv; ref. KSB/KRT K100-251/74XG ou equivalente","UN",1]
["43.11.420","Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q=9,3 a 69,0 m³/h, Hman=15 a 7 mca, potência 3cv, diâmetro de sólidos 50/65mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["P.11.000.066590","Motor-bomba submersível para esgoto, potência 3cv, ref. 851T SBS/EG 1000-F SPV ou equivalente","UN",1]
["43.11.460","Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 40 m³/h, Hman= 40 mca, diâmetro de sólidos até 50 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["P.11.000.066539","Conjunto motor-bomba submersível vertical trifásica, para esgoto, Q= 40 m³/h, Hman= 40 mca, diâmetro de sólidos até 50mm, ref DS-122/4 da Darka ou equivalente","UN",1]
["43.12","Bombas especiais, uso industrial"]
["43.12.500","Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["P.11.000.032005","Filtro de areia com vazão de 16,9 m³/h e carga de areia filtrante; ref. DFR-30 da Dancor ou equivalente","UN",1]
["43.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 43"]
["43.20.130","Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["P.13.000.045064","Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split de 39 x 22 x 6 cm, com saída de dreno único na vertical, sem tampa, ref. CPP-00-5U, Poloar ou equivalente","UN",1]
["43.20.140","Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.11.000.032311","Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar, tipo Split, janela ou Hi Wall até 24.000 BTs","UN",1]
["43.20.200","Controlador de temperatura analógico","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["O.17.000.047608","Controlador diferencial de temperatura para sistema de aquecimento solar, ref. Anasol ou equivalente","UN",1]
["43.20.210","Bomba de circulação para água quente","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["O.17.000.047609","Bomba de circulação para aquecimento solar, ref. GP 100C da Inova ou equivalente","UN",1]
["43.20.250","Poço termométrico em alumínio, com haste de 30mm e rosca 1/2\" npt","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.17.000.030716","Poço Termométrico em alumínio com haste de 30mm e rosca 1/2\" npt, ref. Comercial: Full Gauge ou equivalente","UN",1]
["43.20.260","Termostato para aquecimento ou refrigeração com programação horária","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.17.000.030715","Termostato para aquecimento ou refrigeração com programação horária, referência comercial Full Gauge ou equivalente","UN",1]
["44","APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS"]
["44.01","Aparelhos e louças"]
["44.01.030","Bacia turca de louça - 6 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",4.1159999999999997]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.2500000000000001E-2]
["O.10.000.065506","Bacia turca de louça branca, 6 litros com sifão, linha Institucional da Celite ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.066053","Tubo de ligação com canopla para sanitários","UN",1]
["44.01.040","Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil\t","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",0.25]
["E.03.000.026733","Parafusos niquelados para sanitários","UN",2]
["O.10.000.090733","Bacia sifonafa com caixa de descarga acoplada de louça branca - infantil, referência Icasa, Celite ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.066053","Tubo de ligação com canopla para sanitários","UN",1]
["O.12.000.066166","Assento sanitário universal branco para bacia sifonada infantil, referência Tupan, Astra ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069503","Bolsa de borracha para bacia sifonada","UN",1]
["O.12.000.069555","Anel borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4´)","UN",1]
["44.01.050","Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",0.25]
["E.03.000.026733","Parafusos niquelados para sanitários","UN",2]
["O.10.000.065502","Bacia sifonada de louça branca 6 litros; ref. linha Sabará ou Diamantina da Icasa, linha Ravena da Deca, ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.066053","Tubo de ligação com canopla para sanitários","UN",1]
["O.12.000.069503","Bolsa de borracha para bacia sifonada","UN",1]
["O.12.000.069555","Anel borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4´)","UN",1]
["44.01.070","Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",0.25]
["E.03.000.026733","Parafusos niquelados para sanitários","UN",2]
["O.10.000.065522","Bacia sifonada de louça com saída horizontal, linha Ravena da Deca, ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.066053","Tubo de ligação com canopla para sanitários","UN",1]
["O.12.000.069555","Anel borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4´)","UN",1]
["44.01.100","Lavatório de louça sem coluna","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.5]
["E.03.000.069568","Parafuso e bucha de 8´ para fixação de louça sanitária","PAR",1]
["O.10.000.065509","Lavatório de louça, sem coluna de 46 x 36 cm; ref. Icasa, Sabará, Deca Ravena","UN",1]
["44.01.110","Lavatório de louça com coluna","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1]
["E.03.000.069568","Parafuso e bucha de 8´ para fixação de louça sanitária","PAR",1]
["O.10.000.065508","Lavatório de louça, branco, com coluna de 46x56cm; referência comercial lL-7 + lC7 da Icasa ou equivalente","UN",1]
["44.01.160","Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1]
["E.03.000.069568","Parafuso e bucha de 8´ para fixação de louça sanitária","PAR",1]
["O.10.000.065534","Lavatório pequeno e coluna suspensa; ref. Vogue Plus ou equivalente","CJ",1]
["44.01.170","Lavatório em polipropileno","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.12.000.065543","Lavatório em polipropileno de 36x26cm, ref. Astra ou equivalente","UN",1]
["44.01.200","Mictório de louça sifonado auto aspirante","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.47]
["E.03.000.069568","Parafuso e bucha de 8´ para fixação de louça sanitária","PAR",2]
["O.10.000.065538","Mictório auto sifonado de louça, branco, ref. Icasa, Celite ou equivalente","UN",1]
["44.01.240","Lavatório em louça com coluna suspensa","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1]
["E.03.000.069568","Parafuso e bucha de 8´ para fixação de louça sanitária","PAR",1]
["O.10.000.065559","Lavatório de louça com coluna suspensa; referência comercial Celite, Icasa, Incepa ou equivalente","UN",1]
["44.01.270","Cuba de louça de embutir oval","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.5]
["O.10.000.065556","Cuba de louça de embutir oval, 40x30cm, ref. Deca L 59 ou equivalente","UN",1]
["44.01.310","Tanque de louça com coluna de 30 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.75]
["E.03.000.069519","Conjunto para fixação de tanque","UN",1]
["O.10.000.065570","Tanque louça branca com coluna, 30 litros; ref. Celite, Icasa, Incepa ou equivalente","UN",1]
["44.01.360","Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.75]
["E.03.000.069519","Conjunto para fixação de tanque","UN",1]
["O.10.000.065528","Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros, ref. Celite, Icasa, Incepa ou equivalente","UN",1]
["44.01.370","Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.75]
["N.03.000.065537","Tanque simples em granito sintético, ref. T60 Marsinty","UN",1]
["44.01.610","Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["E.03.000.026735","Conjunto de fixação para lavatório (dois parafusos, duas buchas e quatro arruelas); ref. SP 7 01 da Deca ou equivalente","CJ",1]
["O.10.000.066152","Lavatório de louça para canto de 300 x 300 x 300 mm, branco gelo, ref. L 101 linha Izi da Deca ou equivalente","UN",1]
["44.01.680","Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com engate flexível","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.33]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.33]
["O.02.000.062549","Tubo descarga em PVC de 1 1/2´ longo","UN",1]
["O.12.000.065023","Caixa de descarga, capacidade 9 litros em plástico, de sobrepor com engate flexível e acessórios","UN",1]
["44.01.690","Tanque de louça sem coluna de 30 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.75]
["E.03.000.069519","Conjunto para fixação de tanque","UN",1]
["O.10.000.065672","Tanque de louça sem coluna, médio, capacidade 30 litros, ref. TQ.02, branco da Deca ou equivalente","UN",1]
["44.01.800","Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros","CJ"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",0.25]
["E.03.000.026733","Parafusos niquelados para sanitários","UN",2]
["O.10.000.065555","Bacia louça branca 6 litros, com caixa descarga acoplada, linha Ravena da Deca, linha Diamantina, Azálea da Celite, ou equivalente","CJ",1]
["O.12.000.066053","Tubo de ligação com canopla para sanitários","UN",1]
["O.12.000.069503","Bolsa de borracha para bacia sifonada","UN",1]
["O.12.000.069555","Anel borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4´)","UN",1]
["44.01.850","Cuba de louça de embutir redonda","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.5]
["O.10.000.065544","Cuba de louça de embutir redonda, de 36cm, branca, ref. Icasa, Deca ou equivalente","UN",1]
["44.02","Bancadas e tampos"]
["44.02.062","Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido","M2"]
["B.01.000.010124","Graniteiro","H",1.8688]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.3375999999999999]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.58650000000000002]
["B.02.000.039056","Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente","KG",3.9300000000000002E-2]
["K.02.000.032502","Tampo (com frontão) em granito, com espessura de 2 cm, com furo para 1 cuba simples, nas cores Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba, acabamento polido","M2",1.0049999999999999]
["44.02.100","Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.05]
["K.02.000.065652","Tampo (com frontão) para pia em mármore Espírito Santo; com espessura de 3 cm; dimensão de 0,60x1,50; furo para 1 cuba simples colocado","M2",1]
["44.02.200","Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.5]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.1]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.1]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.06.000.042302","Tela em aço soldada nervurada CA-60, Q-61, diâmetro do fio = 3,4mm, espaçamento da malha = 15x15cm - (0,97 kg/m²)","M2",1.05]
["C.04.000.020530","Concreto usinado fck= 15 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",0.05]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",5]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.33]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.2]
["E.18.000.036519","Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, acabamento escovado - colocado","M2",1]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",0.1]
["44.02.300","Superfície sólido mineral para bancadas, saias, frontões e/ou cubas","M2"]
["N.03.000.094235","Superfície sólido mineral para bancadas, saias e frontões, não poroso e homogêneo composto de resina acrílica e minerais naturais; ref. Corian da Dupont ou equivalente","M2",1]
["44.03","Acessórios e metais"]
["44.03.010","Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["O.12.000.092034","Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m com alavanca. Ref. Jofel, Exaccta, Alwin ou equivalente","UN",1]
["44.03.020","Meia saboneteira de louça de embutir","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.33]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.33]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.1]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",2.0000000000000001E-4]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1E-3]
["O.10.000.065516","Meia saboneteira de louça de embutir 7,5x15cm / 10,5x17,5cm, ref. Deca, Celite, Hervy ou equivalente","UN",1]
["44.03.030","Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["O.11.000.092035","Dispenser tipo toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca, ref. 1855 da Ideal, Aurimar 86 da Guarani ou equivalente","UN",1]
["44.03.040","Saboneteira de louça de embutir","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.33]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.33]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.1]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",2.0000000000000001E-4]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1E-3]
["O.10.000.065518","Saboneteira de louça de embutir 15x15cm / 18x18cm, ref. Deca, Celite, Hervy ou equivalente","UN",1]
["44.03.050","Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["O.12.000.092036","Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor. Ref. Unik JSN, Trilha ou equivalente","UN",1]
["44.03.080","Porta-papel de louça de embutir","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.33]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.33]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.1]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1E-3]
["O.10.000.065514","Papeleira de louça de embutir, 15x15cm / 18x18cm, inclusive rolete de plástico, ref. Celite, Hervy, Deca ou equivalente","UN",1]
["44.03.090","Cabide cromado para banheiro","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["O.11.000.092038","Cabide cromado para banheiro simples; ref. Remma plus RP08, Versailles 08v, Requint 108RSK, 2060.C01 da Deca, 2312 standard da Jackwal, Lorenzetti, Plus da Sicmol ou equivalente","UN",1]
["44.03.130","Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["O.12.000.065513","Saboneteira em ABS, tipo dispenser, para refil de 800ml, ref. Columbus SG 4000 ou equivalente","UN",1]
["44.03.180","Dispenser toalheiro em ABS, para folhas","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["O.12.000.092309","Toalheiro plástico em ABS branco tipo dispenser para papel","UN",1]
["44.03.210","Ducha cromada simples","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1]
["O.11.000.066039","Ducha cromada simples, água fria, sem desviador; ref. Fria Fitt 7000 F16 Fortti Cromada da Lorenzetti ou equivalente","UN",1]
["44.03.260","Armário de plástico de embutir, para lavatório","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",5.0000000000000001E-4]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.8E-3]
["N.03.000.065539","Armário plástico para lavatório embutir/sobrepor; referência modelo A43 fabricação Astra ou equivalente","UN",1]
["44.03.300","Torneira volante tipo alavanca","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066025","Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal cromado com bico arejador","UN",1]
["44.03.310","Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066004","Torneira mesa para lavatório acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador, latão cromado, DN 1/2´; ref. Decamatic 1170C ou equivalente","UN",1]
["44.03.315","Torneira de mesa com bica móvel e alavanca","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066000","Torneira de mesa com bica móvel, acionamento por meio de alavanca, acabamento metal cromado; ref. 21.031/21.060 da Proflux, 2195/2169 da Hidrofix, 4014 da TFC ou equivalente","UN",1]
["44.03.316","Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.4]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.94]
["O.11.000.066028","Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo; ref. Certiva, Solucenter, Proflux  ou equivalente","UN",1]
["44.03.360","Ducha higiênica cromada","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066023","Ducha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca ou equivalente","UN",1]
["44.03.370","Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066002","Torneira curta amarela de 1/2´ para jardim, ref. Chaveta 1128A da Metais Poly ou equivalente","UN",1]
["44.03.380","Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066001","Torneira curta amarela de 3/4´ para jardim, ref. Chaveta 1128A da Metais Poly ou equivalente","UN",1]
["44.03.400","Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066010","Torneira curta cromada de 3/4´ para jardim, ref. Chaveta 1128C da Metais Poly, Linha C23 da Forusi ou equivalente","UN",1]
["44.03.420","Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066012","Torneira amarela de 3/4´ para tanque, curta (aprox. 10 cm), sem rosca","UN",1]
["44.03.430","Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066015","Torneira curta cromada de 1/2´ para tanque; ref. Chaveta 1126C da Metais Poly, linha C23 da Forusi ou equivalente","UN",1]
["44.03.440","Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066016","Torneira curta cromada de 3/4´ para tanque; ref. Chaveta 1126C da Metais Poly, linha C23 da Forusi ou equivalente","UN",1]
["44.03.450","Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066018","Torneira longa de 1/2´ ou 3/4´ para pia com arejador; ref. Spagna, 2159 C24 da Metais Poly, linha C23 da Forusi ou equivalente","UN",1]
["44.03.470","Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066024","Torneira de parede (de metal) para pia com bica móvel, arejador, de 1/2´ ou 3/4´; ref. 3159 linha Belle Époque CR da Forusi ou equivalente","UN",1]
["44.03.480","Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066026","Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, latão cromado, DN 1/2´; ref. Presmatic ou equivalente","UN",1]
["44.03.500","Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento cromado","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.4]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.94]
["O.11.000.066050","Misturador de parede para pia com bica móvel, com acabamento cromado, ref. linha Prata C50 da Forusi, 1258 da Fabrimar ou equivalente","UN",1]
["44.03.510","Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.7]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.95]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.64]
["O.11.000.066037","Torneira de parede antivandalismo de 3/4´ de alta/baixa pressão, acabamento cromado, ref. Chrome da Docol de 135 mm, Biopress da Fabrimar ou equivalente","UN",1]
["44.03.590","Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066059","Torneira de mesa (de metal) com bica móvel e arejador, de 1/2´ ou 3/4´, ref. Docol/00111506 ou equivalente","UN",1]
["44.03.630","Torneira de acionamento restrito em latão cromado, DN= 1/2´ com adaptador para 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066063","Torneira de acionamento restrito em latão cromado, registro 1/2' com adaptador para 3/4', ref. comercial 20000806 da Docol ou equivalente","UN",1]
["44.03.640","Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066064","Torneira de parede para lavatório acionamento hidromecânico latão fundido cromado, DN 1/2´/3/4´ cod.17160706, Presmatic 120 da Docol, equivalente","UN",1]
["44.03.670","Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa","CJ"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["O.12.000.065055","Caixa de descarga, volume regulável 6 a 9 litros, de embutir, com engate flexível, acionamento por botão acabamento cromado, ref. 9000C Montreal da Montana, 2500 CX.MC.AF da Deca ou equivalente","CJ",1]
["44.03.690","Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 10cm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066066","Torneira de parede para tanque em plástico (ABS e/ou polipropileno), DN 1/2´ ou 3/4´, 10 cm, sem rosca, ref. 1126 Herc ou equivalente","UN",1]
["44.03.700","Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066067","Torneira de parede para tanque em plástico (ABS e/ou polipropileno), DN 1/2´ ou 3/4´, 15 cm, sem rosca, ref. 1158 Herc ou equivalente","UN",1]
["44.03.720","Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["O.11.000.066072","Torneira de mesa para lavatório acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, latão cromado, ref. linha DocolMatc 185106 da Docol","UN",1]
["44.03.810","Aparelho misturador de mesa para pia com bica móvel, acabamento cromado","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.4]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.94]
["O.11.000.066051","Aparelho misturador de mesa para pia com bica móvel, acabamento cromado. Referência Misturador Max 1256-C34 da Deca ou equivalente","UN",1]
["44.03.825","Misturador termostato para chuveiro ou ducha, acabamento cromado","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.4]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.94]
["O.11.000.021000","Misturador termostato com acabamento cromado, para chuveiros e duchas, com dois volantes, trava de segurança a 38°C, ref. Decaterm 2430 C034 da Deca ou equivalente","UN",1]
["44.03.900","Secador de mãos em ABS","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["O.12.000.065595","Secador de mãos em ABS, fluxo de ar 70 l/s, resistência 1350 W, tensão de 220 V, ref. CR-108B da Brakey ou equivalente","UN",1]
["44.03.920","Ducha higiênica com registro","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1]
["S.04.000.066171","Ducha higiênica com registro, ref. Belle Epoque Light 1984 C51 da Deca, Delicatta 10906 da Docol, Aquarius 2195-A da Fabrimar ou equivalente","UN",1]
["44.03.931","Desviador para duchas e chuveiros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["O.12.000.066105","Desviador para ducha e chuveiro, com mangueira de 2,20m de comprimento;  ref. 8010 da Lorenzetti ou equivalente","UN",1]
["44.03.940","Válvula dupla para bancada de laboratório, uso em GLP, com bico para mangueira - diâmetro de 1/4´ a 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.32]
["O.05.000.064213","Válvula dupla em latão cromado, para bancada de laboratório, uso em GLP, bico para mangueira, de 1/4´ a 1/2´, ref. PV120 Pecinox, JV109 Juval, ou equivalente","UN",1]
["44.03.950","Válvula para cuba de laboratório, com nuca giratória e bico escalonado para mangueira","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.32]
["O.05.000.064214","Válvula latão cromado, para cuba de laboratório, bico arejado/escalonado e nuca alta giratória, para mangueira, ref. PV-140 Pecinox, JV203 Juval, ou equivalente","UN",1]
["44.04","Prateleiras"]
["44.04.030","Prateleira em granito com espessura de 2 cm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.65]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.65]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.05]
["S.04.000.032569","Granito com espessura de 2cm e acabamento polido","M2",1]
["44.04.040","Prateleira em granilite","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.05]
["K.01.000.035531","Placa granilite de 3 cm","M2",1]
["44.04.050","Prateleira em granito com espessura de 3 cm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.65]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.65]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.05]
["S.04.000.032570","Granito com espessura de 3cm e acabamento polido","M2",1]
["44.06","Aparelhos de aço inoxidável"]
["44.06.010","Lavatório coletivo em aço inoxidável","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.94]
["E.03.000.026548","Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm","UN",2]
["O.15.000.090259","Lavatório/bebedouro coletivo de aço inoxidável AISI 304 chapa 20 (1,0mm) - (200 x 80) cm","M",1]
["44.06.100","Mictório coletivo em aço inoxidável","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.47]
["E.03.000.026548","Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm","UN",2]
["O.15.000.065565","Mictório coletivo em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, bitola 20, desenvolvimento 750 mm","M",1]
["44.06.200","Tanque em aço inoxidável","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.75]
["E.03.000.069519","Conjunto para fixação de tanque","UN",1]
["O.15.000.065521","Tanque em aço inoxidável, 60 x 60 x 30 / 64 x 53 x 28 cm","UN",1]
["44.06.250","Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.5]
["O.15.000.065785","Cuba redonda em aço inoxidável AISI 304, de 300x140mm; ref. linha BL-30 Perfecta da Tramontina ou equivalente","UN",1]
["44.06.300","Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.5]
["O.15.000.065606","Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22","UN",1]
["44.06.310","Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.5]
["O.15.000.065605","Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22","UN",1]
["44.06.320","Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.5]
["O.15.000.065608","Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22","UN",1]
["44.06.330","Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.5]
["O.15.000.065666","Cuba de aço inoxidável simples de 500 x 400 x 400mm","UN",1]
["44.06.360","Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.5]
["O.15.000.065603","Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22","UN",1]
["44.06.370","Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.5]
["O.15.000.065619","Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22, acabamento alto brilhante; ref.314 da Strake, Projinox ou equivalente","UN",1]
["44.06.400","Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.5]
["O.15.000.065620","Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22","UN",1]
["44.06.410","Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.5]
["S.04.000.065610","Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22","UN",1]
["44.06.470","Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.5]
["O.15.000.065611","Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 20","UN",1]
["44.06.520","Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.5]
["S.05.000.065621","Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22","UN",1]
["44.06.570","Cuba em aço inoxidável simples de 700x600x450mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.5]
["O.15.000.065622","Cuba em aço inoxidável simples de 700x600x450mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22","UN",1]
["44.06.600","Cuba em aço inoxidável simples de 1400x900x500mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",1.25]
["O.15.000.065670","Tanque tipo cuba em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, de 1400 x 900 x 500 mm, acabamento polido, espessura de 1,2 a 1,5mm","UN",1]
["44.06.610","Cuba em aço inoxidável simples de 1100x600x400mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.9]
["O.15.000.065616","Cuba em aço inoxidável simples de 1100x600x400mm, AISI-304, liga 18,8 e chapa 20","UN",1]
["44.06.700","Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.9]
["O.15.000.065609","Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22","UN",1]
["44.06.710","Cuba em aço inoxidável dupla de 835x340x140mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.9]
["O.15.000.065607","Cuba em aço inoxidável dupla de 835x340x140mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22","UN",1]
["44.06.750","Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.5]
["O.15.000.065503","Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22","UN",1]
["44.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 44"]
["44.20.010","Sifão plástico sanfonado universal de 1´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.5]
["O.12.000.064504","Sifão sanfonado universal de 1´ x 40mm e 50mm, ref. SSU e SSU40 da Astra","UN",1]
["44.20.020","Recolocação de torneiras","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.28000000000000003]
["44.20.040","Recolocação de sifões","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.3]
["44.20.060","Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.02.000.037043","Massa para vidro comum branca e/ou cinza","KG",0.25]
["44.20.080","Recolocação de caixas de descarga de sobrepor","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.5]
["44.20.100","Engate flexível metálico DN= 1/2´","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.56000000000000005]
["O.12.000.066028","Ligação (engate) flexível metálico de 1/2´x 30cm","UN",1]
["44.20.110","Engate flexível de PVC DN= 1/2´","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.56000000000000005]
["O.12.000.066029","Engate flexível de PVC DN= 1/2´x 40 cm","UN",1]
["44.20.120","Canopla para válvula de descarga","UN"]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.17]
["O.11.000.069558","Canopla para válvula de descarga, ref. Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3650 Fabrimar ou equivalente","UN",1]
["44.20.121","Arejador com articulador em ABS cromado para torneira padrão, completo","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.1]
["O.11.000.031636","Arejador com articulador em ABS cromado, completo, para torneira padrão, referência Blukit ou equivalente","UN",1]
["44.20.130","Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´","UN"]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.56000000000000005]
["O.12.000.066068","Tubo de ligação em cobre acabamento cromado para mictório DN= 1/2´, comprimento 20 ou 30cm, ref. VLC 454 ou VLC 456 Esteves","UN",1]
["44.20.150","Acabamento cromado para registro","UN"]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.17]
["O.11.000.069562","Acabamento cromado para registro de pressão ou de gaveta, ref. linha Spot da Deca ou equivalente","UN",1]
["44.20.160","Botão para válvula de descarga","UN"]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.17]
["O.11.000.069556","Botão para válvula descarga","UN",1]
["44.20.180","Reparo para válvula de descarga","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.9]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.9]
["O.12.000.069547","Reparo para válvula hidra","UN",1]
["44.20.200","Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.5]
["O.11.000.064513","Sifão metálico cromado 1 1/2´ x  2´, com tubo de ligação; ref. Fabrimar, Oriente ou equivalente","UN",1]
["44.20.220","Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.5]
["O.11.000.064503","Sifão metálico cromado 1´ x 1 1/2´, com tubo de ligação ajustável; ref. Fabrimar, Esteves, ou equivalente","UN",1]
["44.20.230","Tubo de ligação para sanitário","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.56000000000000005]
["O.12.000.066053","Tubo de ligação com canopla para sanitários","UN",1]
["44.20.240","Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.5]
["O.02.000.064510","Sifão de PVC rígido tipo copo 1´ x 1 1/2´, com tubo de ligação ajustável; ref. Akros 43.003-2 ou equivalente","UN",1]
["44.20.260","Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.5]
["O.12.000.064505","Sifão de plástico rígido, tipo copo de 1 1/4´ x 2´, com tubo de ligação ajustável","UN",1]
["44.20.280","Tampa de plástico para bacia sanitária","UN"]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.15]
["O.12.000.069550","Tampa plástica para bacia sanitária","UN",1]
["44.20.300","Bolsa para bacia sanitária","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.17]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.17]
["O.12.000.069503","Bolsa de borracha para bacia sifonada","UN",1]
["44.20.310","Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",2]
["O.12.000.064109","Filtro de pressão em ABS para 360 l/h, ref. Cuno / Aqualar APL230 AP200LE","UN",1]
["44.20.390","Válvula de PVC para lavatório","UN"]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.1]
["O.02.000.065572","Válvula para lavatório em PVC- ref. Astra ou equivalente","UN",1]
["44.20.620","Válvula americana","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["O.11.000.064045","Válvula cromada para pia, tipo americana de 3 1/2\" com cesta, sem unho, referência 1623 da Kimetais, Forusi, Esteves ou equivalente","UN",1]
["44.20.640","Válvula de metal cromado de 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.2]
["O.11.000.064004","Válvula de escoamento cromada de 1 1/2', ref. 1606C da Deca ou equivalente","UN",1]
["44.20.650","Válvula de metal cromado de 1´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.2]
["O.11.000.064044","Válvula de metal cromado para lavatório com acabamento cromado de 1´, ref. VVL216 da Esteves; 1602C da Deca ou equivalente","UN",1]
["45","ENTRADA DE ÁGUA, INCÊNDIO E GÁS"]
["45.01","Entrada de água"]
["45.01.020","Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",6.69]
["B.01.000.010140","Pintor","H",1.58]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.72]
["B.01.000.010146","Servente","H",9.25]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",37.24]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",14.71]
["B.03.000.038003","Cal para pintura (saco de 8 kg)","KG",1.23]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.153]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",7.1999999999999995E-2]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",2.6]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",1.38]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.35]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",87]
["H.03.000.031222","Porta em chapa n° 14 com batente","M2",0.55249999999999999]
["J.01.000.038012","Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente","UN",0.56000000000000005]
["J.02.000.028056","Tinta esmalte sintético alto brilho, grafite metálico, para estrutura metálica, ref. Suvinil, Luxens, Maza ou equivalente","L",0.28000000000000003]
["J.02.000.038028","Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente","L",0.17]
["O.06.000.060502","Tubo galvanizado, DN= 3/4´ DIN 2440 classe média","M",2.2999999999999998]
["O.07.000.063561","Registro de gaveta amarelo de 3/4´","UN",1]
["R.02.000.038018","Óleo de linhaça","L",0.02]
["45.01.040","Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",6.69]
["B.01.000.010140","Pintor","H",1.58]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.72]
["B.01.000.010146","Servente","H",9.25]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",37.24]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",14.71]
["B.03.000.038003","Cal para pintura (saco de 8 kg)","KG",1.23]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.15]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",7.1999999999999995E-2]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",2.6]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",1.38]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.35]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",87]
["H.03.000.031222","Porta em chapa n° 14 com batente","M2",0.55249999999999999]
["J.01.000.038012","Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente","UN",0.56000000000000005]
["J.02.000.028056","Tinta esmalte sintético alto brilho, grafite metálico, para estrutura metálica, ref. Suvinil, Luxens, Maza ou equivalente","L",0.28000000000000003]
["J.02.000.038028","Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente","L",0.17]
["O.06.000.060503","Tubo galvanizado, DN= 1´ DIN 2440 classe média","M",2.2999999999999998]
["O.07.000.063562","Registro de gaveta amarelo 1´","UN",1]
["R.02.000.038018","Óleo de linhaça","L",0.02]
["45.01.060","Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",13.38]
["B.01.000.010140","Pintor","H",4.29]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",2.34]
["B.01.000.010146","Servente","H",18.63]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",84.39]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",25.14]
["B.03.000.038003","Cal para pintura (saco de 8 kg)","KG",1.4]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.29799999999999999]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.17]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",7]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",3.12]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.78]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",196]
["H.03.000.031222","Porta em chapa n° 14 com batente","M2",1.8]
["J.01.000.038012","Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente","UN",1.8]
["J.02.000.028056","Tinta esmalte sintético alto brilho, grafite metálico, para estrutura metálica, ref. Suvinil, Luxens, Maza ou equivalente","L",0.9]
["J.02.000.038028","Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente","L",0.54]
["O.06.000.060505","Tubo galvanizado, DN= 1 1/2´ DIN 2440 classe média","M",4]
["O.07.000.063564","Registro de gaveta amarelo 1 1/2´","UN",1]
["R.02.000.038018","Óleo de linhaça","L",0.06]
["45.01.066","Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",13.38]
["B.01.000.010140","Pintor","H",4.29]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",2.34]
["B.01.000.010146","Servente","H",18.63]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",84.39]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",25.14]
["B.03.000.038003","Cal para pintura (saco de 8 kg)","KG",1.4]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.29799999999999999]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.17]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",7]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",3.12]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.78]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",196]
["H.03.000.031222","Porta em chapa n° 14 com batente","M2",1.8]
["J.01.000.038012","Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente","UN",1.8]
["J.02.000.028056","Tinta esmalte sintético alto brilho, grafite metálico, para estrutura metálica, ref. Suvinil, Luxens, Maza ou equivalente","L",0.9]
["J.02.000.038028","Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente","L",0.54]
["O.06.000.060506","Tubo galvanizado, DN= 2´ DIN 2440 classe média","M",4]
["O.07.000.063565","Registro de gaveta amarelo 2´","UN",1]
["R.02.000.038018","Óleo de linhaça","L",0.06]
["45.01.080","Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",13.38]
["B.01.000.010140","Pintor","H",4.29]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",2.34]
["B.01.000.010146","Servente","H",18.63]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",84.39]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",25.14]
["B.03.000.038003","Cal para pintura (saco de 8 kg)","KG",1.4]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.29799999999999999]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.17]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",7]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",3.12]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.78]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",196]
["H.03.000.031222","Porta em chapa n° 14 com batente","M2",1.8]
["J.01.000.038012","Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente","UN",1.8]
["J.02.000.028056","Tinta esmalte sintético alto brilho, grafite metálico, para estrutura metálica, ref. Suvinil, Luxens, Maza ou equivalente","L",0.9]
["J.02.000.038028","Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente","L",0.54]
["O.06.000.060507","Tubo galvanizado, DN= 2 1/2´ DIN 2440 classe média","M",4]
["O.07.000.063566","Registro de gaveta amarelo 2 1/2´","UN",1]
["R.02.000.038018","Óleo de linhaça","L",0.06]
["45.01.082","Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",13.38]
["B.01.000.010140","Pintor","H",4.29]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",2.34]
["B.01.000.010146","Servente","H",18.63]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",84.39]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",25.14]
["B.03.000.038003","Cal para pintura (saco de 8 kg)","KG",1.4]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.29799999999999999]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.17]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",7]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",3.12]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.78]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",196]
["H.03.000.031222","Porta em chapa n° 14 com batente","M2",1.8]
["J.01.000.038012","Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente","UN",1.8]
["J.02.000.028056","Tinta esmalte sintético alto brilho, grafite metálico, para estrutura metálica, ref. Suvinil, Luxens, Maza ou equivalente","L",0.9]
["J.02.000.038028","Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente","L",0.54]
["O.06.000.060508","Tubo galvanizado, DN= 3´ DIN 2440 classe média","M",4]
["O.07.000.063567","Registro de gaveta amarelo 3´","UN",1]
["R.02.000.038018","Óleo de linhaça","L",0.06]
["45.02","Entrada de gás"]
["45.02.020","Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg","UN"]
["A.06.000.068550","Cilindro de aço para gás GLP de 13kg com carga","UN",1]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.44]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.44]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.38]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.38]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",11.32]
["B.01.000.010140","Pintor","H",3.03]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",15.83]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",60.92]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",29.79]
["B.03.000.038003","Cal para pintura (saco de 8 kg)","KG",2.2000000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.24299999999999999]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.113]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",4.3099999999999996]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.87]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.22]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.08]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",133]
["H.03.000.030355","Porta veneziana completa para abrigo em chapa","M2",0.83]
["H.08.000.031719","Cadeado com haste de aço, 35/36 mm, ref. CR35 da Papaiz, E35 da Pado ou equivalente","UN",1]
["J.01.000.038012","Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente","UN",0.83]
["J.02.000.038028","Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente","L",0.25]
["J.02.000.038034","Tinta a óleo acabamento liso brilhante, ref. Óleo Coral (Coral), Suvinil Tinta Óleo (Glasurit)  ou equivalente","L",0.42]
["O.07.000.068516","Bico escalonado para gás 3/8´ em latão","UN",1]
["O.11.000.068515","Válvula e mangueira para gás domiciliar de 3/8´","CJ",1]
["R.02.000.038018","Óleo de linhaça","L",0.04]
["45.02.040","Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg","UN"]
["A.06.000.068502","Cilindro de aço para gás GLP de 45kg com carga","UN",2]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",5.18]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",5.18]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.64]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.64]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.93]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.93]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",21.29]
["B.01.000.010140","Pintor","H",3.76]
["B.01.000.010146","Servente","H",30.94]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",154.04]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",52.58]
["B.03.000.038003","Cal para pintura (saco de 8 kg)","KG",5.38]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.57699999999999996]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.313]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",3.05]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",7.62]
["C.07.000.022510","Bloco de concreto de vedação 9 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)","UN",70.72]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.26]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.85]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.52]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.32]
["H.04.000.091169","Portão 1 ou 2 folhas tubular com tela de arame galvanizado, completo até 2,50m","M2",2.25]
["O.04.000.068502","CAP (tampão) em aço SCH 80, diâmetro de 3/4\" soldável para tamponamento de tubulação","UN",2]
["O.04.000.068508","Válvula de esfera monobloco em aço carbono, diâmetro de 1/2\", com passagem plena e rosca BSP","UN",2]
["O.04.000.068509","Tê em aço SCH 80, diâmetro de 1/2\", soldável","UN",1]
["O.06.000.060750","Tubo em aço galvanizado 1/2´ SCH 80, sem costura","M",0.4]
["O.06.000.060751","Tubo em aço galvanizado 3/4´ SCH 80, sem costura","M",2]
["O.07.000.068503","Luva de redução de 3/4´x 1/2´ para entrada de gás em latão","UN",2]
["O.07.000.068505","Pigtail para manômetro em latão (rabo de porco), DN 1/2´","UN",2]
["O.11.000.068506","Regulador de pressão, estágio único 12 kg/h; ref. 76511 fabricação Aliança","UN",1]
["R.02.000.038018","Óleo de linhaça","L",0.11]
["45.02.060","Entrada completa de gás GLP com 4 cilindros de 45 kg","UN"]
["A.06.000.068502","Cilindro de aço para gás GLP de 45kg com carga","UN",4]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",7.12]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",7.12]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3.52]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3.52]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",1.21]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",1.21]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",27.99]
["B.01.000.010140","Pintor","H",4.8899999999999997]
["B.01.000.010146","Servente","H",40.26]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",200.54]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",67.86]
["B.03.000.038003","Cal para pintura (saco de 8 kg)","KG",6.99]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.753]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.41599999999999998]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",2.65]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",10.83]
["C.07.000.022510","Bloco de concreto de vedação 9 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)","UN",88.4]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.36]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",1.17]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.71]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.4]
["H.04.000.091169","Portão 1 ou 2 folhas tubular com tela de arame galvanizado, completo até 2,50m","M2",3.45]
["O.04.000.068502","CAP (tampão) em aço SCH 80, diâmetro de 3/4\" soldável para tamponamento de tubulação","UN",2]
["O.04.000.068508","Válvula de esfera monobloco em aço carbono, diâmetro de 1/2\", com passagem plena e rosca BSP","UN",2]
["O.04.000.068509","Tê em aço SCH 80, diâmetro de 1/2\", soldável","UN",1]
["O.06.000.060750","Tubo em aço galvanizado 1/2´ SCH 80, sem costura","M",0.4]
["O.06.000.060751","Tubo em aço galvanizado 3/4´ SCH 80, sem costura","M",2.8]
["O.07.000.068503","Luva de redução de 3/4´x 1/2´ para entrada de gás em latão","UN",2]
["O.07.000.068505","Pigtail para manômetro em latão (rabo de porco), DN 1/2´","UN",4]
["O.11.000.068506","Regulador de pressão, estágio único 12 kg/h; ref. 76511 fabricação Aliança","UN",1]
["R.02.000.038018","Óleo de linhaça","L",0.14000000000000001]
["45.02.080","Entrada completa de gás GLP com 6 cilindros de 45 kg","UN"]
["A.06.000.068502","Cilindro de aço para gás GLP de 45kg com carga","UN",6]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",9.08]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",9.08]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4.4000000000000004]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4.4000000000000004]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",1.49]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",1.49]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",33.07]
["B.01.000.010140","Pintor","H",5.85]
["B.01.000.010146","Servente","H",48.61]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",241.7]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",81.14]
["B.03.000.038003","Cal para pintura (saco de 8 kg)","KG",8.35]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.90700000000000003]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.51200000000000001]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",3.05]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",12.21]
["C.07.000.022510","Bloco de concreto de vedação 9 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)","UN",106.08]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.45]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",1.5]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.91]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.48]
["H.04.000.091169","Portão 1 ou 2 folhas tubular com tela de arame galvanizado, completo até 2,50m","M2",4.6500000000000004]
["O.04.000.068502","CAP (tampão) em aço SCH 80, diâmetro de 3/4\" soldável para tamponamento de tubulação","UN",2]
["O.04.000.068508","Válvula de esfera monobloco em aço carbono, diâmetro de 1/2\", com passagem plena e rosca BSP","UN",2]
["O.04.000.068509","Tê em aço SCH 80, diâmetro de 1/2\", soldável","UN",1]
["O.06.000.060750","Tubo em aço galvanizado 1/2´ SCH 80, sem costura","M",0.4]
["O.06.000.060751","Tubo em aço galvanizado 3/4´ SCH 80, sem costura","M",3.6]
["O.07.000.068503","Luva de redução de 3/4´x 1/2´ para entrada de gás em latão","UN",2]
["O.07.000.068505","Pigtail para manômetro em latão (rabo de porco), DN 1/2´","UN",6]
["O.11.000.068506","Regulador de pressão, estágio único 12 kg/h; ref. 76511 fabricação Aliança","UN",1]
["R.02.000.038018","Óleo de linhaça","L",0.17]
["45.02.200","Abrigo padronizado de gás GLP encanado","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.38]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.38]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.73]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.73]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.17]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.17]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5.04]
["B.01.000.010140","Pintor","H",1.57]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.65]
["B.01.000.010146","Servente","H",6.98]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",26.75]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",13.87]
["B.03.000.038003","Cal para pintura (saco de 8 kg)","KG",1.32]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.12]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",1.7999999999999999E-2]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",1.94]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.51]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",6.9000000000000006E-2]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.22700000000000001]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.13800000000000001]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.03]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",61]
["H.03.000.031222","Porta em chapa n° 14 com batente","M2",0.36]
["J.01.000.038012","Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente","UN",0.36]
["J.02.000.028056","Tinta esmalte sintético alto brilho, grafite metálico, para estrutura metálica, ref. Suvinil, Luxens, Maza ou equivalente","L",0.18]
["J.02.000.038028","Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente","L",0.15]
["O.06.000.060503","Tubo galvanizado, DN= 1´ DIN 2440 classe média","M",3.15]
["R.02.000.038018","Óleo de linhaça","L",0.03]
["45.03","Hidrômetro"]
["45.03.010","Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 50 mm (2´)","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.75]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.75]
["O.05.000.063516","Hidrômetro tipo Woltmann em ferro fundido de 50mm (2´), flangeado inclusive acessórios de fixação","UN",1]
["45.03.030","Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 100 mm (4´)","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.75]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.75]
["O.05.000.063505","Hidrômetro tipo Woltmann em ferro fundido de 100mm (4´), flangeado inclusive acessórios de fixação","UN",1]
["45.03.100","Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1´)","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.2]
["O.09.000.063551","Hidrômetro em bronze, diâmetro 25 mm (1), vazão máxima de trabalho de 10 m³/h","UN",1]
["45.03.110","Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´)","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.2]
["O.09.000.063552","Hidrômetro em bronze, diâmetro 40 mm (1 1/2)","UN",1]
["45.03.200","Filtro tipo cesto para hidrômetro de 50 mm (2´)","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.75]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.75]
["O.05.000.063517","Filtro tipo cesto, corpo em ferro fundido para hidrômetro de 50mm (2´), flangeado","UN",1]
["45.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 45"]
["45.20.020","Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga","UN"]
["A.06.000.068502","Cilindro de aço para gás GLP de 45kg com carga","UN",1]
["46","TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES."]
["46.01","Tubulação em PVC rígido marrom para sistemas prediais de água fria"]
["46.01.010","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.09.000.069513","Adesivo para tubos PVC","KG",2.5000000000000001E-3]
["J.01.000.038040","Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente","UN",0.04]
["O.02.000.062501","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20mm (1/2´)","M",1.5]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",3.0000000000000001E-3]
["46.01.020","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.09.000.069513","Adesivo para tubos PVC","KG",3.0000000000000001E-3]
["J.01.000.038040","Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente","UN",0.05]
["O.02.000.062502","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25mm (3/4´)","M",1.5]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",4.0000000000000001E-3]
["46.01.030","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.09.000.069513","Adesivo para tubos PVC","KG",4.0000000000000001E-3]
["J.01.000.038040","Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente","UN",0.06]
["O.02.000.062503","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32mm (1´)","M",1.5]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",5.4999999999999997E-3]
["46.01.040","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.09.000.069513","Adesivo para tubos PVC","KG",5.0000000000000001E-3]
["J.01.000.038040","Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente","UN",7.0000000000000007E-2]
["O.02.000.062504","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4´)","M",1.5]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",7.0000000000000001E-3]
["46.01.050","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["B.09.000.069513","Adesivo para tubos PVC","KG",7.4999999999999997E-3]
["J.01.000.038040","Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente","UN",0.08]
["O.02.000.062505","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50mm (1 1/2´)","M",1.4]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",1.0999999999999999E-2]
["46.01.060","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.7]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.7]
["B.09.000.069513","Adesivo para tubos PVC","KG",0.01]
["J.01.000.038040","Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente","UN",0.09]
["O.02.000.062506","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60mm (2´)","M",1.4]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",1.4999999999999999E-2]
["46.01.070","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.9]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.9]
["B.09.000.069513","Adesivo para tubos PVC","KG",1.7000000000000001E-2]
["J.01.000.038040","Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente","UN",0.1]
["O.02.000.062507","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75mm (2 1/2´)","M",1.4]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",2.5999999999999999E-2]
["46.01.080","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["B.09.000.069513","Adesivo para tubos PVC","KG",0.02]
["J.01.000.038040","Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente","UN",0.11]
["O.02.000.062508","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85mm (3´)","M",1.3]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",0.03]
["46.01.090","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.1000000000000001]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.1000000000000001]
["B.09.000.069513","Adesivo para tubos PVC","KG",0.30499999999999999]
["J.01.000.038040","Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente","UN",0.12]
["O.02.000.062509","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110mm (4´)","M",1.3]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",4.5999999999999999E-2]
["46.02","Tubulação em PVC rígido branco para esgoto domiciliar"]
["46.02.010","Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.09.000.069513","Adesivo para tubos PVC","KG",5.0000000000000001E-3]
["J.01.000.038040","Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente","UN",7.0000000000000007E-2]
["O.02.000.062530","Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, série normal, DN 40mm","M",1.5]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",7.0000000000000001E-3]
["S.04.000.062553","Anel borracha para tubo PVC 40mm (1 1/2´)","UN",1]
["46.02.050","Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["O.02.000.062531","Tubo de PVC rígido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, DN= 50mm","M",1.4]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",1.0999999999999999E-2]
["O.12.000.062671","Anel borracha para tubo PVC 50mm (2´)","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.01]
["46.02.060","Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.9]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.9]
["O.02.000.062532","Tubo de PVC rígido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, DN= 75mm","M",1.4]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",2.5999999999999999E-2]
["O.12.000.062672","Anel borracha para tubo PVC 75mm (3´)","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.15]
["46.02.070","Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.1000000000000001]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.1000000000000001]
["O.02.000.062533","Tubo de PVC rígido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, DN= 100mm","M",1.3]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",4.5999999999999999E-2]
["O.12.000.062673","Anel borracha para tubo PVC 100mm (4´)","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",2.3E-2]
["46.03","Tubulação em PVC rígido branco série R - A.P e esgoto domiciliar"]
["46.03.038","Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["O.02.000.062558","Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50mm","M",1.4]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",1.0999999999999999E-2]
["O.12.000.062671","Anel borracha para tubo PVC 50mm (2´)","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.01]
["46.03.040","Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.9]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.9]
["O.02.000.062560","Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75mm","M",1.4]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",2.5999999999999999E-2]
["O.12.000.062672","Anel borracha para tubo PVC 75mm (3´)","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.15]
["46.03.050","Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.1000000000000001]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.1000000000000001]
["O.02.000.062561","Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100mm","M",1.3]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",4.5999999999999999E-2]
["O.12.000.062673","Anel borracha para tubo PVC 100mm (4´)","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",2.3E-2]
["46.03.060","Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.1000000000000001]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.1000000000000001]
["O.02.000.062562","Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 150mm","M",1.3]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",4.5999999999999999E-2]
["O.12.000.062674","Anel borracha para tubo PVC 150mm (6´)","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",2.3E-2]
["46.03.080","Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.09.000.069513","Adesivo para tubos PVC","KG",5.0000000000000001E-3]
["J.01.000.038040","Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente","UN",7.0000000000000007E-2]
["O.02.000.062554","Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40mm","M",1.5]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",7.0000000000000001E-3]
["S.04.000.062553","Anel borracha para tubo PVC 40mm (1 1/2´)","UN",1]
["46.04","Tubulação em PVC rígido com junta elástica - adução e distribuição de água"]
["46.04.010","Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.02.000.062570","Tubo de PVC rígido PBA, classe 15, DN= 50mm","M",1.05]
["46.04.020","Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.02.000.062571","Tubo de PVC rígido PBA, classe 15, DN= 75mm","M",1.05]
["46.04.030","Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.02.000.062572","Tubo de PVC rígido PBA, classe 15, DN= 100mm","M",1.05]
["46.04.040","Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.02.000.090637","Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), ref. Vinilfer","M",1.1000000000000001]
["46.04.050","Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.02.000.090596","Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), ref. Vinilfer","M",1.1000000000000001]
["46.04.070","Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.02.000.062512","Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), ref. Vinilfer ou equivalente","M",1.05]
["46.04.080","Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.02.000.062513","Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), ref. Vinilfer ou equivalente","M",1.05]
["46.04.090","Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.02.000.062514","Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), ref. Vinilfer ou equivalente","M",1.05]
["46.05","Tubulação em PVC rígido com junta elástica - rede de esgoto"]
["46.05.020","Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.02.000.062581","Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 100mm","M",1.05]
["46.05.040","Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.02.000.062583","Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 150mm","M",1.05]
["46.05.050","Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.02.000.062584","Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 200mm","M",1.05]
["46.05.060","Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 250 mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.02.000.062585","Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 250mm","M",1.05]
["46.05.070","Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.02.000.062586","Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 300mm","M",1.05]
["46.05.090","Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 400 mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.02.000.062515","Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 400 mm, junta elástica","M",1.05]
["46.07","Tubulação galvanizado"]
["46.07.010","Tubo galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.39879999999999999]
["O.06.000.060501","Tubo galvanizado, DN= 1/2´ DIN 2440 classe média","M",1.6]
["46.07.020","Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.1000000000000001]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.1000000000000001]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.59819999999999995]
["O.06.000.060502","Tubo galvanizado, DN= 3/4´ DIN 2440 classe média","M",1.6]
["46.07.030","Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.79759999999999998]
["O.06.000.060503","Tubo galvanizado, DN= 1´ DIN 2440 classe média","M",1.5]
["46.07.040","Tubo galvanizado DN= 1 1/4´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.4]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.99690000000000001]
["O.06.000.060504","Tubo galvanizado, DN= 1 1/4´ DIN 2440 classe média","M",1.5]
["46.07.050","Tubo galvanizado DN= 1 1/2´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.1962999999999999]
["O.06.000.060505","Tubo galvanizado, DN= 1 1/2´ DIN 2440 classe média","M",1.4]
["46.07.060","Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.8]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.8]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.5951]
["O.06.000.060506","Tubo galvanizado, DN= 2´ DIN 2440 classe média","M",1.4]
["46.07.070","Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.9939]
["O.06.000.060507","Tubo galvanizado, DN= 2 1/2´ DIN 2440 classe média","M",1.4]
["46.07.080","Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.25]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",2.3927]
["O.06.000.060508","Tubo galvanizado, DN= 3´ DIN 2440 classe média","M",1.3]
["46.07.090","Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",3.1901999999999999]
["O.06.000.060509","Tubo galvanizado, DN= 4´ DIN 2440 classe média","M",1.3]
["46.07.100","Tubo galvanizado DN= 6´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.75]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.75]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",4.7854000000000001]
["O.06.000.060511","Tubo galvanizado, DN= 6´ DIN 2440 classe média","M",1.2]
["46.08","Tubulação em aço carbono galvanizado classe schedule"]
["46.08.006","Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1/2´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.39879999999999999]
["O.06.000.060808","Tubo em aço galvanizado 1/2´ SCH 40, sem costura","M",1.6]
["46.08.010","Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.1000000000000001]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.1000000000000001]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.59819999999999995]
["O.06.000.060802","Tubo em aço galvanizado 3/4´ SCH 40, sem costura","M",1.6]
["46.08.020","Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.79759999999999998]
["O.06.000.060803","Tubo em aço galvanizado 1´ SCH 40, sem costura","M",1.5]
["46.08.030","Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/4´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.4]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.99690000000000001]
["O.06.000.060804","Tubo em aço galvanizado 1 1/4´ SCH 40, sem costura","M",1.5]
["46.08.040","Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/2´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.1962999999999999]
["O.06.000.060705","Tubo em aço galvanizado 1 1/2´ SCH 40, sem costura","M",1.4]
["46.08.050","Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.8]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.8]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.5951]
["O.06.000.060702","Tubo em aço galvanizado 2´ SCH 40, sem costura","M",1.4]
["46.08.070","Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.9939]
["O.06.000.060805","Tubo em aço galvanizado 2 1/2´ SCH 40, sem costura","M",1.4]
["46.08.080","Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.25]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",2.3927]
["O.06.000.060806","Tubo em aço galvanizado 3´ SCH 40, sem costura","M",1.3]
["46.08.100","Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 4´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",3.1901999999999999]
["O.06.000.060801","Tubo em aço galvanizado 4´ SCH 40, sem costura","M",1.3]
["46.08.110","Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 6´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.75]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.75]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",4.7854000000000001]
["O.06.000.060809","Tubo em aço galvanizado 6´ SCH 40, sem costura","M",1.3]
["46.09","Conexões e acessórios em ferro fundido, predial e tradicional, esgoto e pluvial"]
["46.09.050","Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.3]
["O.05.000.061133","Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm, ref. J45SBB 315912 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.060","Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.3]
["O.05.000.061134","Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm  ref. J45SBB 315913 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.070","Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061135","Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm  ref. J45SBB 315914 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.080","Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061136","Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm, ref. J45SBB 315915 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.100","Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.3]
["O.05.000.061137","Joelho 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm, ref. J87SBB 315916 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.110","Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.3]
["O.05.000.061138","Joelho 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm, ref. J87SBB 315919 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.120","Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061139","Joelho 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm, ref. J87SBB 315920 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.130","Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061140","Joelho 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm, ref. J87SBB 315921 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.150","Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.3]
["O.05.000.061141","Luva bolsa/bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm, ref. LBBSBB 315937 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.160","Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.3]
["O.05.000.061142","Luva bolsa/bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm, ref. LBBSBB 315938 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.170","Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061143","Luva bolsa/bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm, ref. LBBSBB 315939 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.180","Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061144","Luva bolsa/bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm, ref. LBBSBB 315940 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.200","Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.3]
["O.05.000.061145","Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm, ref. PCSBB 315942 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.210","Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061146","Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm, ref. PCSBB 315943 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.230","Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.3]
["O.05.000.061147","Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50x50 mm  ref. YSBB 315923 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.240","Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061148","Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75x50 mm  ref. YSBB 315924 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.250","Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061149","Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75x75 mm  ref. YSBB 315925 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.260","Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061150","Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100x50 mm  ref. YSBB 315926 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.270","Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061151","Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100x75 mm  ref. YSBB 315927 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.280","Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061152","Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100x100 mm  ref. YSBB 315928 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.290","Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061153","Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150x100 mm  ref. YSBB 315930 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.300","Junção dupla 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061154","Junção dupla 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm  ref. YDSBB 315932 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.320","Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.3]
["O.05.000.061155","Te sanitário 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50x50 mm, ref. TS87SBB 315953 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.330","Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061156","Te sanitário 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75x50 mm, ref. TS87SBB 315954 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.340","Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061157","Te sanitário 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75x75 mm, ref. TS87SBB 315955 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.350","Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061158","Te sanitário 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100x50 mm, ref. TS87SBB 315956 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.360","Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061159","Te sanitário 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100x75 mm, ref. TS87SBB 315957 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.370","Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061160","Te sanitário 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100x100 mm, ref. TS87SBB 315958 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.400","Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061161","Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75x50 mm, ref. BRSBB 315906 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.410","Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061162","Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100x75 mm, ref. BRSBB 315907 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.09.420","Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061163","Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150x100 mm, ref. BRSBB 315908 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",0.02]
["46.10","Tubulação em cobre para água quente, gás e vapor"]
["46.10.010","Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.33]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.33]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",2.0999999999999999E-3]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",2.9999999999999997E-4]
["O.08.000.063046","Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´)","M",1.8]
["46.10.020","Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.36]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.36]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",4.0000000000000002E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",5.0000000000000001E-4]
["O.08.000.063047","Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´)","M",1.7]
["46.10.030","Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",5.0000000000000001E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",5.9999999999999995E-4]
["O.08.000.063048","Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´)","M",1.6]
["46.10.040","Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.51]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.51]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",5.9999999999999995E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",8.0000000000000004E-4]
["O.08.000.063040","Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´)","M",1.6]
["46.10.050","Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.51]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.51]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",1.2999999999999999E-3]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",1.6000000000000001E-3]
["O.08.000.063041","Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´)","M",1.5]
["46.10.060","Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.69]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.69]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",1.8E-3]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",2.3E-3]
["O.08.000.063042","Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´)","M",1.5]
["46.10.070","Tubo de cobre classe A, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.81]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.81]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",2.3E-3]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",2.5999999999999999E-3]
["O.08.000.063043","Tubo de cobre classe A, DN= 66mm (2 1/2´)","M",1.5]
["46.10.080","Tubo de cobre classe A, DN= 79mm (3´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.87]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.87]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",2.7000000000000001E-3]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",2.8999999999999998E-3]
["O.08.000.063044","Tubo de cobre classe A, DN= 79mm (3´)","M",1.4]
["46.10.090","Tubo de cobre classe A, DN= 104mm (4´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.99]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.99]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",3.3999999999999998E-3]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",3.0999999999999999E-3]
["O.08.000.063045","Tubo de cobre classe A, DN= 104mm (4´)","M",1.4]
["46.10.200","Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.36]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.36]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",4.0000000000000002E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",5.0000000000000001E-4]
["O.08.000.063049","Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´)","M",1.7]
["46.10.210","Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",5.0000000000000001E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",5.9999999999999995E-4]
["O.08.000.063050","Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´)","M",1.6]
["46.10.220","Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.51]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.51]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",5.9999999999999995E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",8.0000000000000004E-4]
["O.08.000.063051","Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4´)","M",1.6]
["46.10.230","Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.51]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.51]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",1.2999999999999999E-3]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",1.6000000000000001E-3]
["O.08.000.063052","Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´)","M",1.5]
["46.10.240","Tubo de cobre classe E, DN= 54mm (2´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.69]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.69]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",1.8E-3]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",2.3E-3]
["O.08.000.063053","Tubo de cobre classe E, DN= 54mm (2´)","M",1.5]
["46.10.250","Tubo de cobre classe E, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.81]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.81]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",2.3E-3]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",2.5999999999999999E-3]
["O.08.000.063054","Tubo de cobre classe E, DN= 66mm (2 1/2´)","M",1.5]
["46.12","Tubulação em concreto para rede de águas pluviais"]
["46.12.010","Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.35]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.9]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.0999999999999999E-3]
["O.13.000.060101","Tubo de concreto (PS-1) DN= 300mm","M",1]
["46.12.020","Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.665]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.8999999999999998E-3]
["O.13.000.060102","Tubo de concreto (PS-1) DN= 400mm","M",1]
["46.12.050","Tubo de concreto (PS-2), DN= 300mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.35]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.9]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.0999999999999999E-3]
["O.13.000.060110","Tubo de concreto (PS-2) DN= 300mm","M",1]
["46.12.060","Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.665]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.8999999999999998E-3]
["O.13.000.060111","Tubo de concreto (PS-2) DN= 400mm","M",1]
["46.12.070","Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.6]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.4750000000000001]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",5.7999999999999996E-3]
["O.13.000.060112","Tubo de concreto (PS-2) DN= 500mm","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1.4999999999999999E-2]
["46.12.080","Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.7]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.8]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.5649999999999999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.0000000000000001E-3]
["O.13.000.060140","Tubo de concreto (PA-1) DN= 600mm","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",2.5000000000000001E-2]
["46.12.100","Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.2000000000000002]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",6.39]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.49E-2]
["O.13.000.060141","Tubo de concreto (PA-1) DN= 800mm","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.05]
["46.12.120","Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.6]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",10.35]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.4199999999999999E-2]
["O.13.000.060204","Tubo de concreto (PA-1) DN= 1000mm","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.12]
["46.12.140","Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["B.01.000.010146","Servente","H",4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",15.3]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.5700000000000003E-2]
["O.13.000.060206","Tubo de concreto (PA-1) DN= 1200mm","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.2]
["46.12.150","Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.7]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.8]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.5649999999999999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.0000000000000001E-3]
["O.13.000.060145","Tubo de concreto (PA-2) DN= 600mm","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",2.5000000000000001E-2]
["46.12.160","Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.2000000000000002]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",6.39]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.49E-2]
["O.13.000.060146","Tubo de concreto (PA-2) DN= 800mm","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.05]
["46.12.170","Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.6]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",10.35]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.4199999999999999E-2]
["O.13.000.060147","Tubo de concreto (PA-2) DN= 1000mm","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.12]
["46.12.180","Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.7]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.8]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.5649999999999999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.0000000000000001E-3]
["O.13.000.060150","Tubo de concreto (PA-3) DN= 600mm","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",2.5000000000000001E-2]
["46.12.190","Tubo de concreto (PA-3), DN= 800mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.2000000000000002]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",6.39]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.49E-2]
["O.13.000.060151","Tubo de concreto (PA-3) DN= 800mm","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.05]
["46.12.200","Tubo de concreto (PA-3), DN= 1000mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.6]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",10.35]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.4199999999999999E-2]
["O.13.000.060152","Tubo de concreto (PA-3) DN= 1000mm","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.12]
["46.12.210","Meio tubo de concreto, DN= 300mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.21]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.27]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",5.9999999999999995E-4]
["O.13.000.060240","Meia cana de concreto DN= 300mm","M",1]
["46.12.220","Meio tubo de concreto, DN= 400mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.52]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.55000000000000004]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.4E-3]
["O.13.000.060241","Meia cana de concreto DN= 400mm","M",1]
["46.12.240","Meio tubo de concreto, DN= 600mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.7]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.54]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.0900000000000001]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.5000000000000001E-3]
["O.13.000.060243","Meia cana de concreto DN= 600mm","M",1]
["46.12.250","Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["B.01.000.010146","Servente","H",6]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",21.195]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",4.9500000000000002E-2]
["O.13.000.091262","Tubo de concreto (PA-2) DN= 1500mm","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.35]
["46.12.260","Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.665]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.8999999999999998E-3]
["O.13.000.060132","Tubo de concreto (PA-1) DN= 400mm","M",1]
["46.12.270","Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.665]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.8999999999999998E-3]
["O.13.000.060144","Tubo de concreto (PA-2) DN= 400mm","M",1]
["46.12.280","Tubo de concreto (PA-3), DN= 400mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.665]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.8999999999999998E-3]
["O.13.000.060149","Tubo de concreto (PA-3) DN= 400mm","M",1]
["46.12.290","Tubo de concreto (PA-2), DN= 700mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.8]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",5.85]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.37E-2]
["O.13.000.060113","Tubo de concreto (PA-2) DN= 700mm","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.04]
["46.12.300","Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.6]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.4750000000000001]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",5.7999999999999996E-3]
["O.13.000.060213","Tubo de concreto (PA-2) DN= 500mm","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1.4999999999999999E-2]
["46.12.310","Tubo de concreto (PA-2), DN= 900mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",9]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.1000000000000001E-2]
["O.13.000.060115","Tubo de concreto (PA-2) DN= 900mm","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.09]
["46.12.320","Tubo de concreto (PA-1), DN= 300mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.35]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.9]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.0999999999999999E-3]
["O.13.000.060131","Tubo de concreto (PA-1) DN= 300mm","M",1]
["46.12.330","Tubo de concreto (PA-2), DN= 300mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.35]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.9]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.0999999999999999E-3]
["O.13.000.060114","Tubo de concreto (PA-2) DN= 300mm","M",1]
["46.12.340","Meio tubo de concreto, DN= 200mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.45179999999999998]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",0.111]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.0000000000000001E-4]
["O.13.000.060219","Meia cana de concreto DN= 200mm","M",1]
["46.13","Tubulação em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem"]
["46.13.006","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 2 1/2´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3.3399999999999999E-2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3.3399999999999999E-2]
["O.03.000.062683","Duto corrugado para dreno tipo Kananet, DN= 2 1/2´","M",1.03]
["46.13.010","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3.3399999999999999E-2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3.3399999999999999E-2]
["O.03.000.062681","Duto corrugado para dreno tipo Kananet, DN= 3´","M",1.03]
["46.13.020","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3.3399999999999999E-2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3.3399999999999999E-2]
["O.03.000.062682","Duto corrugado para dreno tipo Kananet, DN= 4´","M",1.03]
["46.13.026","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3.3399999999999999E-2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3.3399999999999999E-2]
["O.03.000.062684","Duto corrugado para dreno tipo Kananet, DN= 6´","M",1.03]
["46.13.030","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 8´, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3.3399999999999999E-2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3.3399999999999999E-2]
["O.03.000.062686","Duto corrugado para dreno tipo Kananet, DN= 8´","M",1.03]
["46.13.100","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 250 mm","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.05]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.05]
["O.03.000.062690","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado para drenagem, ponta/bolsa/anel de vedação, SN4, DN/DI = 250 mm, ref. KNTS da Kanaflex, Tigre ADS ou equivalente","M",1.03]
["46.13.101","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 300 mm","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.05]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.05]
["O.03.000.062691","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado para drenagem, ponta/bolsa/anel de vedação, SN4, DN/DI = 300 mm, ref. KNTS da Kanaflex, Tigre ADS ou equivalente","M",1.03]
["46.13.102","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 400 mm","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.05]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.05]
["O.03.000.062692","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado para drenagem, ponta/bolsa/anel de vedação, SN4, DN/DI = 400 mm, ref. KNTS da Kanaflex, Tigre ADS ou equivalente","M",1.03]
["46.13.103","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 500 mm","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.05]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.05]
["O.03.000.062693","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado para drenagem, ponta/bolsa/anel de vedação, SN4, DN/DI = 500 mm, ref. KNTS da Kanaflex, Tigre ADS ou equivalente","M",1.03]
["46.13.104","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 600 mm","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.05]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.05]
["O.03.000.062694","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado para drenagem, ponta/bolsa/anel de vedação, SN4, DN/DI = 600 mm, ref. KNTS da Kanaflex, Tigre ADS ou equivalente","M",1.03]
["46.13.105","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 800 mm","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.05]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.05]
["O.03.000.062695","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado para drenagem, ponta/bolsa/anel de vedação, SN4, DN/DI = 800 mm, ref. KNTS da Kanaflex, Tigre ADS ou equivalente","M",1.03]
["46.13.106","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 1000 mm","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.05]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.05]
["O.03.000.062696","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado para drenagem, ponta/bolsa/anel de vedação, SN4, DN/DI = 1000 mm, ref. KNTS da Kanaflex, Tigre ADS ou equivalente","M",1.03]
["46.13.107","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 1200 mm","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.05]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.05]
["O.03.000.062697","Tubo em polietileno de alta densidade corrugado para drenagem, ponta/bolsa/anel de vedação, SN4, DN/DI = 1200 mm, ref. KNTS da Kanaflex, Tigre ADS ou equivalente","M",1.03]
["46.14","Tubulação em ferro dúctil para redes de saneamento"]
["46.14.020","Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 150mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.05.000.061020","Tubo em ferro fundido de 150mm, classe k-7 JGS, ref. Barbara ou equivalente","M",1.05]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.14.030","Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.05.000.061021","Tubo em ferro fundido de 200mm, classe k-7 JGS, ref. Barbara ou equivalente","M",1.05]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.14.040","Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.05.000.061022","Tubo em ferro fundido de 250mm, classe k-7 JGS, ref. Barbara ou equivalente","M",1.05]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.14.050","Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.05.000.061023","Tubo em ferro fundido de 350mm, classe k-7 JGS, ref. Barbara ou equivalente","M",1.05]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.14.060","Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.05.000.061107","Tubo em ferro fundido de 300mm, classe k-7 JGS, ref. Barbará ou equivalente","M",1.05]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.14.490","Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 80mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.05.000.061109","Tubo em ferro fundido de 80mm, classe k-9 JGS, ref. Barbará ou equivalente","M",1.05]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.14.510","Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 100mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.05.000.061108","Tubo em ferro fundido de 100mm, classe K-9 JGS, ref. Barbará ou equivalente","M",1.05]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.14.520","Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 150mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.05.000.061101","Tubo em ferro fundido de 150mm, classe k-9 JGS, ref. Barbará ou equivalente","M",1.05]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.14.530","Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.05.000.061041","Tubo em ferro fundido de 200mm, classe k-9 JGS, ref. Barbará ou equivalente","M",1.05]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.14.540","Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.05.000.061110","Tubo em ferro fundido de 250mm, classe k-9 JGS, ref. Barbará ou equivalente","M",1.05]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.14.550","Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.05.000.061102","Tubo em ferro fundido de 300mm, classe k-9 JGS, ref. Barbará ou equivalente","M",1.05]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.14.560","Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.05.000.061111","Tubo em ferro fundido de 350mm, classe k-9 JGS, ref. Barbará ou equivalente","M",1.05]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.15","Tubulação em PEAD - recalque de tratamento de esgoto"]
["46.15.111","Tubo em polietileno de alta densidade DE=160 mm - PN-10, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["O.03.000.061340","Tubo em polietileno de alta densidade PEAD PE 100 SDR17, DE 160 mm, PN-10, soldado","M",1.02]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",9.5000000000000001E-2]
["46.15.112","Tubo em polietileno de alta densidade DE=200 mm - PN-10, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.8]
["O.03.000.061341","Tubo em polietileno de alta densidade PEAD PE 100 SDR17, DE 200 mm, PN-10, soldado","M",1.02]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",9.5000000000000001E-2]
["46.15.113","Tubo em polietileno de alta densidade DE=225 mm - PN-10, inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.8]
["O.03.000.061342","Tubo em polietileno de alta densidade PEAD PE 100 SDR17, DE 225 mm, PN-10, soldado","M",1.02]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",9.5000000000000001E-2]
["46.18","Tubulação flangeada em ferro dúctil para redes de saneamento"]
["46.18.010","Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 80mm, sem juntas e conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.1000000000000001]
["O.05.000.061026","Tubo em ferro fundido com PxP, TCLA, DN= 80mm sem juntas e conexões, ref. Barbará ou equivalente","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.18.020","Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 100mm, sem juntas e conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.1000000000000001]
["O.05.000.061015","Tubo em ferro fundido com PxP, TCLA, DN= 100mm sem juntas e conexões, ref. Barbara ou equivalente","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.18.030","Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 150mm, sem juntas e conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.1000000000000001]
["O.05.000.061027","Tubo em ferro fundido com PxP, TCLA, DN= 150mm sem juntas e conexões, ref. Barbará ou equivalente","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.18.040","Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 200mm, sem juntas e conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.1000000000000001]
["O.05.000.061016","Tubo em ferro fundido com PxP, TCLA, DN= 200mm, sem juntas e conexões, ref. Barbara ou equivalente","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.18.050","Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 250mm, sem juntas e conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.66]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.1599999999999999]
["O.05.000.061028","Tubo em ferro fundido com PxP, TCLA, DN= 250mm sem juntas e conexões, ref. Barbará ou equivalente","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.18.060","Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 300mm, sem juntas e conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.66]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.1599999999999999]
["O.05.000.061030","Tubo em ferro fundido com PxP, TCLA, DN= 300mm sem juntas e conexões, ref. Barbará ou equivalente","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",8.3299999999999999E-2]
["46.18.089","Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 50mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.44]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.44]
["E.09.000.090147","Parafuso com arruela em aço galvanizado, para flange S16/80","UN",4]
["O.05.000.061185","Flange avulso em ferro fundido classe PN-10, DN= 50mm, ref. Barbara ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.063510","Arruela de borracha para flange, diâmetro 50mm","UN",0.5]
["46.18.090","Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 80mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.44]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.44]
["E.09.000.090147","Parafuso com arruela em aço galvanizado, para flange S16/80","UN",4]
["O.05.000.061033","Flange avulso em ferro fundido classe PN-10, DN= 80mm, ref. Barbara ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061039","Arruela de borracha para flange, diâmetro 80mm","UN",0.5]
["46.18.100","Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 100mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.48]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.48]
["E.09.000.090147","Parafuso com arruela em aço galvanizado, para flange S16/80","UN",4]
["O.05.000.061017","Flange avulso em ferro fundido classe PN-10, DN= 100mm, ref. Barbara ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.090146","Arruela de borracha para flange, diâmetro 100mm","UN",0.5]
["46.18.110","Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 150mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.52]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.52]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",4]
["O.05.000.061034","Flange avulso em ferro fundido classe PN-10, DN= 150mm, ref. Barbará ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061042","Arruela de borracha para flange, diâmetro 150mm","UN",0.5]
["46.18.120","Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 200mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.56000000000000005]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.56000000000000005]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",4]
["O.05.000.061018","Flange avulso em ferro fundido classe PN-10, DN= 200mm, ref. Barbara ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061029","Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm","UN",0.5]
["46.18.130","Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 250mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",6]
["O.05.000.061035","Flange avulso em ferro fundido classe PN-10, DN= 250mm, ref. Barbará ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061043","Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm","UN",0.5]
["46.18.140","Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 300mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.64]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.64]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",6]
["O.05.000.061036","Flange avulso em ferro fundido classe PN-10, DN= 300mm, ref. Barbará ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061044","Arruela de borracha para flange, diâmetro 300mm","UN",0.5]
["46.18.168","Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN-10, DN= 50mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.56000000000000005]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.56000000000000005]
["E.09.000.090147","Parafuso com arruela em aço galvanizado, para flange S16/80","UN",8]
["O.04.000.092866","Curva 90° em ferro fundido com flange, classe PN-10, DN= 50mm","UN",1]
["O.12.000.063510","Arruela de borracha para flange, diâmetro 50mm","UN",1]
["46.18.170","Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.44]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.44]
["E.09.000.090147","Parafuso com arruela em aço galvanizado, para flange S16/80","UN",8]
["O.05.000.061048","Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN-10, DN= 80mm","UN",1]
["O.12.000.061039","Arruela de borracha para flange, diâmetro 80mm","UN",1]
["46.18.180","Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.56000000000000005]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.56000000000000005]
["E.09.000.090147","Parafuso com arruela em aço galvanizado, para flange S16/80","UN",8]
["O.05.000.061019","Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN-10, DN= 100mm","UN",1]
["O.12.000.090146","Arruela de borracha para flange, diâmetro 100mm","UN",1]
["46.18.190","Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.64]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.64]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",8]
["O.05.000.061049","Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN-10, DN= 150mm","UN",1]
["O.12.000.061042","Arruela de borracha para flange, diâmetro 150mm","UN",1]
["46.18.410","Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm, com derivação de 80mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.48]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.48]
["E.09.000.090147","Parafuso com arruela em aço galvanizado, para flange S16/80","UN",12]
["O.05.000.061073","Te em ferro fundido com flanges, classe PN-10, DN= 80mm com derivação 80x80mm, ref. Barbará ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061039","Arruela de borracha para flange, diâmetro 80mm","UN",1.5]
["46.18.420","Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm, com derivações de 80 até 100mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.56000000000000005]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.56000000000000005]
["E.09.000.090147","Parafuso com arruela em aço galvanizado, para flange S16/80","UN",12]
["O.05.000.061074","Te em ferro fundido com flanges, classe PN-10, DN= 100mm com derivação 100x80mm, ref. Barbará ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.090146","Arruela de borracha para flange, diâmetro 100mm","UN",1.5]
["46.18.430","Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm, com derivações de 80 até 150mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.64]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.64]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",12]
["O.05.000.061076","Te em ferro fundido com flanges, classe PN-10, DN= 150mm com derivação 150x150mm, ref. Barbará ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061042","Arruela de borracha para flange, diâmetro 150mm","UN",1.5]
["46.18.560","Junta Gibault em ferro fundido, DN= 80mm, completa","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.44]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.44]
["S.06.000.061088","Junta Gibault em ferro fundido, DN= 80mm completa","UN",1]
["46.18.570","Junta Gibault em ferro fundido, DN= 100 mm, completa","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.48]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.48]
["S.06.000.061089","Junta Gibault em ferro fundido, DN= 100 mm completa","UN",1]
["46.19","Tubulação flangeada em ferro dúctil para redes de saneamento."]
["46.19.500","Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm x 80mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.56000000000000005]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.56000000000000005]
["E.09.000.090147","Parafuso com arruela em aço galvanizado, para flange S16/80","UN",8]
["O.05.000.062010","Redução em ferro fundido excêntrica com flange, classe PN-10, DN= 100 x 80 mm, ref. Barbara ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.090146","Arruela de borracha para flange, diâmetro 100mm","UN",1]
["46.19.510","Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm x 80/100mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.64]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.64]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",8]
["O.05.000.062011","Redução em ferro fundido excêntrica com flange, classe PN-10, DN= 150 x 80 mm, ref. Barbará ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061042","Arruela de borracha para flange, diâmetro 150mm","UN",1]
["46.19.520","Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 200mm x 100/150mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.72]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.72]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",8]
["O.05.000.062012","Redução em ferro fundido excêntrica com flange, classe PN-10, DN= 200 x 150 mm, ref. Barbará ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061029","Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm","UN",1]
["46.19.530","Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 250mm x 150/200mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.8]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.8]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",12]
["O.05.000.062013","Redução em ferro fundido excêntrica com flange, classe PN-10, DN= 250 x 200 mm, ref. Barbará ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061043","Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm","UN",1]
["46.19.590","Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80 x 50mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.56000000000000005]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.56000000000000005]
["E.09.000.090147","Parafuso com arruela em aço galvanizado, para flange S16/80","UN",8]
["O.05.000.062027","Redução concêntrica em ferro fundido com flange, classe PN-10, DN= 80x50mm","UN",1]
["O.12.000.063510","Arruela de borracha para flange, diâmetro 50mm","UN",1]
["46.19.600","Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm x 80mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.56000000000000005]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.56000000000000005]
["E.09.000.090147","Parafuso com arruela em aço galvanizado, para flange S16/80","UN",8]
["O.05.000.061401","Redução em ferro fundido concêntrica com flange, classe PN-10, DN= 100 x 80 mm, ref. Barbara ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.090146","Arruela de borracha para flange, diâmetro 100mm","UN",1]
["46.19.610","Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm x 80/100mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.64]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.64]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",8]
["O.05.000.061402","Redução em ferro fundido concêntrica com flange, classe PN-10, DN= 150 x 80 mm, ref. Barbará ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061042","Arruela de borracha para flange, diâmetro 150mm","UN",1]
["46.19.620","Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 200mm x 100/150mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.72]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.72]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",8]
["O.05.000.061403","Redução em ferro fundido concêntrica com flange, classe PN-10, DN= 200 x 150 mm, ref. Barbará ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061029","Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm","UN",1]
["46.19.630","Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 250mm x 150/200mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.8]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.8]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",12]
["O.05.000.061404","Redução em ferro fundido concêntrica com flange, classe PN-10, DN= 250 x 200 mm, ref. Barbará ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061043","Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm","UN",1]
["46.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 46"]
["46.20.010","Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.7]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.54]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1.81]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",4.1999999999999997E-3]
["46.20.020","Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.8]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",14.16]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.2599999999999997E-2]
["S.03.000.080328","Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW","H",0.25]
["46.21","Tubulação em aço preto schedule"]
["46.21.012","Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1´ - inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.4]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.79800000000000004]
["O.04.000.021129","Tubo de aço carbono preto sem costura SCH-40 DN= 1´","M",1.6]
["46.21.036","Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/4´ - inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.997]
["O.04.000.021128","Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 1 1/4´","M",1.4]
["46.21.040","Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/2´ - inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.1962999999999999]
["O.04.000.021105","Tubo em aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 1 1/2´","M",1.4]
["46.21.046","Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2´ - inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.8]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.8]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.5951]
["O.04.000.021127","Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 2´","M",1.4]
["46.21.056","Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2 1/2´ - inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.9939]
["O.04.000.021106","Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 2 1/2´","M",1.4]
["46.21.060","Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3´ - inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.25]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",2.3927]
["O.04.000.021101","Tubo de aço carbono preto sem costura, SCH 40 DN= 3´","M",1.3]
["46.21.066","Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3 1/2´ - inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.4]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",2.7915000000000001]
["O.04.000.021134","Tubo de aço carbono preto sem costura, SCH 40 DN= 3 1/2´","M",1.3]
["46.21.080","Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 4´ - inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",3.1901999999999999]
["O.04.000.021107","Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 4´","M",1.3]
["46.21.090","Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 5´ - inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.65]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.65]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",3.25]
["O.04.000.021126","Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 5´","M",1.3]
["46.21.100","Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 6´ - inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.75]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.75]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",3.32]
["O.04.000.020472","Tubo em aço carbono preto sem costura, SCH 40 DN= 6´","M",1.3]
["46.21.110","Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 8´ - inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",6.3804999999999996]
["O.04.000.021102","Tubo de aço carbono preto sem costura, SCH 40 DN= 8´","M",1.3]
["46.21.140","Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 10´ - inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3.3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",7.88]
["O.04.000.021308","Tubo de aço carbono preto com costura, SCH 40 DN= 10´","M",1.1000000000000001]
["46.21.150","Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 12´ - inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",9.57]
["O.04.000.021309","Tubo de aço carbono preto com costura, SCH 40 DN= 12´","M",1.1000000000000001]
["46.23","Tubulação em concreto para rede de esgoto sanitário"]
["46.23.110","Tubo de concreto classe EA-3, DN= 400 mm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.8]
["O.13.000.060232","Tubo de concreto (EA-3) DN= 400mm esgoto sanitário","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.02]
["46.23.120","Tubo de concreto classe EA-3, DN= 500 mm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.2]
["O.13.000.060233","Tubo de concreto (EA-3) DN= 500mm esgoto sanitário","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",2.5000000000000001E-2]
["46.23.130","Tubo de concreto classe EA-3, DN= 600 mm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.4]
["O.13.000.060234","Tubo de concreto (EA-3) DN= 600mm esgoto sanitário","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",3.5000000000000003E-2]
["46.23.140","Tubo de concreto classe EA-3, DN= 700 mm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.6]
["O.13.000.060235","Tubo de concreto (EA-3) DN= 700mm esgoto sanitário","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.05]
["46.23.150","Tubo de concreto classe EA-3, DN= 800 mm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["O.13.000.060236","Tubo de concreto (EA-3) DN= 800mm esgoto sanitário","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.06]
["46.23.160","Tubo de concreto classe EA-3, DN= 900 mm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.4]
["O.13.000.060237","Tubo de concreto (EA-3) DN= 900mm esgoto sanitário","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.1]
["46.23.170","Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1000 mm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["O.13.000.060238","Tubo de concreto (EA-3) DN= 1000mm esgoto sanitário","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.12]
["46.23.180","Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1200 mm","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",6]
["O.13.000.060239","Tubo de concreto (EA-3) DN= 1200mm esgoto sanitário","M",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.18]
["46.26","Tubulação em ferro fundido predial SMU - esgoto e pluvial"]
["46.26.010","Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 50 mm","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061122","Tubo em ferro fundido de 50 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. TPSMU 300128 da Saint Gobain ou equivalente","M",1]
["46.26.020","Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061123","Tubo em ferro fundido de 75 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. TPSMU 300172 da Saint Gobain ou equivalente","M",1]
["46.26.030","Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 100 mm","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.05.000.061117","Tubo em ferro fundido de 100 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. TPSMU 300237 da Saint Gobain ou equivalente","M",1]
["46.26.040","Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 150 mm","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.05.000.061118","Tubo em ferro fundido de 150 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. TPSMU 300332 da Saint Gobain ou equivalente","M",1]
["46.26.050","Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 200 mm","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.05.000.061124","Tubo em ferro fundido de 200 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. TPSMU 300374 da Saint Gobain ou equivalente","M",1]
["46.26.060","Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061125","Junta rapid de união em aço inoxidável com parafuso, para tubo em ferro fundido, DN= 50 mm; ref. JR SMUI 300489 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.070","Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061126","Junta rapid de união em aço inoxidável com parafuso, para tubo em ferro fundido, DN= 75 mm; ref. JR SMUI 300493 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.080","Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061119","Junta rapid de união em aço inoxidável com parafuso, para tubo em ferro fundido, DN= 100 mm; ref. JR SMUI 300497 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.090","Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061120","Junta rapid de união em aço inoxidável com parafuso, para tubo em ferro fundido, DN= 150 mm; ref. JR SMUI 300505 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.100","Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061127","Junta rapid de união em aço inoxidável com parafuso, para tubo em ferro fundido, DN= 200 mm; ref. JR SMUI 300509 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.110","Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm","CJ"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061128","Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm, ref. CASMU 300065 da Saint Gobain ou equivalente","CJ",1]
["46.26.120","Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm","CJ"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061129","Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm, ref. CASMU 300068 da Saint Gobain ou equivalente","CJ",1]
["46.26.130","Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm","CJ"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061121","Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm, ref. CASMU 300071 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.136","Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm","CJ"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061175","Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm, ref. CASMU 300073 da Saint Gobain ou equivalente","CJ",1]
["46.26.140","Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm","CJ"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061130","Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm, ref. CASMU 300076 da Saint Gobain ou equivalente","CJ",1]
["46.26.150","Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 mm","CJ"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061131","Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 mm, ref. CASMU 300080 da Saint Gobain ou equivalente","CJ",1]
["46.26.200","Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 125 mm","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.05.000.061183","Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU - esgoto e pluvial - DN= 125 mm, ref. TPSMU 300306 da Saint Gobain ou equivalente","M",1]
["46.26.210","Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 250 mm","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.05.000.062414","Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU - esgoto e pluvial - DN= 250 mm, ref. TPSMU 300411 da Saint Gobain ou equivalente","M",1]
["46.26.400","Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.062400","Joelho 45° em ferro fundido, SMU (J45SMU) DN= 50 mm","UN",1]
["46.26.410","Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.062401","Joelho 45° em ferro fundido, SMU (J45SMU) DN= 75 mm","UN",1]
["46.26.420","Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.062402","Joelho 45° em ferro fundido, SMU (J45SMU) DN= 100 mm","UN",1]
["46.26.426","Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061172","Joelho 45° em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 125 mm ref. J45SMU 300312 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.430","Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061173","Joelho 45º em ferro fundido, predial SMU, DN=150mm, ref. J45SMU 300340 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.440","Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061188","Joelho 45° em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 200 mm  ref. J45SMU 300382 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.460","Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.062405","Joelho 88° em ferro fundido SMU (J88 SMU) DN= 50 mm","UN",1]
["46.26.470","Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.062410","Joelho 88° em ferro fundido SMU (J88 SMU) - DN= 75 mm","UN",1]
["46.26.480","Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061164","Joelho 87° em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 100 mm, ref. J88SMU 300246 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.490","Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061165","Joelho 87° em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 150 mm, ref. J88SMU 300338 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.500","Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061186","Joelho 88° em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 200 mm, ref. J88SMU 300380 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.510","Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 x 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061166","Junção 45° em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 50x50 mm  ref. YSMU 300169 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.516","Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.061167","Junção 45° em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 75x50 mm  ref. YSMU 300195 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.520","Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.062406","Junção 45° em ferro fundido SMU (Y SMU) DN= 75 x 75 mm","UN",1]
["46.26.540","Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061168","Junção 45° em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 100x75 mm  ref. YSMU 300268 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.550","Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061169","Junção 45º em ferro fundido, predial SMU, DN = 100 x 100 mm, ref. YSMU 300298 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.560","Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 150 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061170","Junção 45º em ferro fundido, predial SMU, DN = 150 x 150 mm, ref. YSMU 300370 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.580","Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061176","Junta rapid de união aço inox, linha predial SMU, DN= 125mm e anel de vedação nitrílico ou EPDM, ref. JRSMUI da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.590","Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 250 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.062416","Junta CV de união em aço inoxidável, DN= 250mm \"JCVSMUI\", para linha predial SMU, ref. ZA91J25A da Saint Cobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.600","Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.062403","Redução excêntrica em ferro fundido, predial (RE SMU) DN= 75 x 50 mm","UN",1]
["46.26.610","Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.062404","Redução excêntrica em ferro fundido, predial (RE SMU) DN= 100 x 75 mm","UN",1]
["46.26.612","Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061195","Redução excêntrica em ferro fundido, predial (RE SMU) DN= 125 x 75 mm, ref. J88SMU 300216 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.614","Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061179","Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN = 125 x 100 mm, ref. RESMU 300286 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.616","Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061180","Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN = 150 x 75 mm, ref. RESMU 300219 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.632","Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.062409","Redução excêntrica em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 150 x 100 mm, ref. RESMU 300288 da Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.636","Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 125 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061182","Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN = 200 x 125 mm, ref. RESMU 300326 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.640","Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 150 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061184","Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN = 200 x 150 mm, ref. RESMU 300362 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.690","Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 250 x 200 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.062415","Redução excêntrica em ferro fundido, predial (RE SMU) DN= 250 x 200 mm, ref. J88SMU 300402 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.700","Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.062407","Te de visita em ferro fundido SMU (TV SMU) DN= 75 mm","UN",1]
["46.26.710","Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.062411","Tê de visita em ferro fundido linha predial SMU, DN= 100 mm, ref. TVSMU 300276 da Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.720","Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061174","Tê de visita em ferro fundido linha predial SMU, DN= 125 mm, ref. TVSMU 300322 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.730","Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061198","Tê de visita em ferro fundido linha predial SMU, DN= 150 mm, ref. TVSMU 300358 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.740","Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061199","Tê de visita em ferro fundido linha predial SMU, DN= 200 mm, ref. TVSMU 300398 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.800","Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.062408","Abraçadeira dentada para travamento em ferro fundido, predial SMU DN= 50 mm","UN",1]
["46.26.810","Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.05.000.062412","Abraçadeira dentada para travamento, linha predial SMU, DN= 75 mm, ref. AD SMU da Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.820","Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.062413","Abraçadeira dentada para travamento, linha predial SMU, DN= 100 mm, ref. AD SMU da Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.830","Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061178","Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável para tubo de ferro fundido predial ADSMU 300005 - DN = 150 mm","UN",1]
["46.26.840","Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061190","Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN = 150mm, ref. TPS SMU 300336 da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.843","Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061192","Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN = 200 mm, ref. TPSSMU MU20B1SC da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.900","Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061187","Junção 45° em ferro fundido, linha predial YSMU, DN= 125x100 mm  ref. YSMU 300319 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.910","Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061189","Junção 45° em ferro fundido, linha predial YSMU, DN= 150x100 mm  ref. YSMU 300350 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.920","Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061196","Junção 45° em ferro fundido, linha predial YSMU, DN= 200x100 mm  ref. YSMU 300388 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.26.930","Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 200 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.05.000.061197","Junção 45° em ferro fundido, linha predial YSMU, DN= 200x200 mm  ref. YSMU 300409 Saint-Gobain ou equivalente","UN",1]
["46.27","Tubulação em cobre, para sistema de ar condicionado"]
["46.27.050","Tubo de cobre flexível, espessura 1/32\" - diâmetro 3/16\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.16500000000000001]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.16500000000000001]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",1E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",2.0000000000000001E-4]
["O.08.000.063001","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 3/16\" (0,090 kg/m)","M",1.1000000000000001]
["46.27.060","Tubo de cobre flexível, espessura 1/32\" - diâmetro 1/4\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.16500000000000001]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.16500000000000001]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",1E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",2.0000000000000001E-4]
["O.08.000.063002","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 1/4\" (0,133 kg/m)","M",1.1000000000000001]
["46.27.070","Tubo de cobre flexível, espessura 1/32\" - diâmetro 5/16\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.16500000000000001]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.16500000000000001]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",1E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",2.0000000000000001E-4]
["O.08.000.063003","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 5/16\" (0,160 kg/m)","M",1.1000000000000001]
["46.27.080","Tubo de cobre flexível, espessura 1/32\" - diâmetro 3/8\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.25]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",2.0000000000000001E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",2.9999999999999997E-4]
["O.08.000.063004","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 3/8\" (0,200 kg/m)","M",1.1000000000000001]
["46.27.090","Tubo de cobre flexível, espessura 1/32\" - diâmetro 1/2\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.25]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",2.0000000000000001E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",2.9999999999999997E-4]
["O.08.000.063005","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 1/2\" (0,280 kg/m)","M",1.1000000000000001]
["46.27.100","Tubo de cobre flexível, espessura 1/32\" - diâmetro 5/8\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.25]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",2.0000000000000001E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",2.9999999999999997E-4]
["O.08.000.063006","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 5/8\" (0,346 kg/m)","M",1.1000000000000001]
["46.27.110","Tubo de cobre flexível, espessura 1/32\" - diâmetro 3/4\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.25]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",2.0000000000000001E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",2.9999999999999997E-4]
["O.08.000.063007","Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32\" - diâmetro 3/4\" (0,426 kg/m)","M",1.1000000000000001]
["46.32","Tubulação em cobre rígido, para sistema VRF de ar condicionado"]
["46.32.001","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 3/8\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.36]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.36]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",4.0000000000000002E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",5.0000000000000001E-4]
["O.08.000.063010","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\", diâmetro 3/8\" (0,353 kg/m)","M",1.4]
["46.32.002","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 1/2\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.36]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.36]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",4.0000000000000002E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",5.0000000000000001E-4]
["O.08.000.063011","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\", diâmetro 1/2\" (0,494 kg/m)","M",1.4]
["46.32.003","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 5/8\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.36]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.36]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",4.0000000000000002E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",5.0000000000000001E-4]
["O.08.000.063012","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\", diâmetro 5/8\" (0,635 kg/m)","M",1.4]
["46.32.004","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 3/4\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.36]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.36]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",4.0000000000000002E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",5.0000000000000001E-4]
["O.08.000.063013","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\", diâmetro 3/4\" (0,776 kg/m)","M",1.4]
["46.32.005","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 7/8\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.36]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.36]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",4.0000000000000002E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",5.0000000000000001E-4]
["O.08.000.063014","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\", diâmetro 7/8\" (0,918 kg/m)","M",1.4]
["46.32.006","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 1\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.36]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.36]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",4.0000000000000002E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",5.0000000000000001E-4]
["O.08.000.063015","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\", diâmetro 1\" (1,060 kg/m)","M",1.4]
["46.32.007","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 1.1/8\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.36]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.36]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",4.0000000000000002E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",5.0000000000000001E-4]
["O.08.000.063016","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\", diâmetro 1 1/8\" (1,200 kg/m)","M",1.4]
["46.32.008","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 1.1/4\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.36]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.36]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",4.0000000000000002E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",5.0000000000000001E-4]
["O.08.000.063017","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\", diâmetro 1 1/4\" (1,340 kg/m)","M",1.4]
["46.32.009","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 1.3/8\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.36]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.36]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",4.0000000000000002E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",5.0000000000000001E-4]
["O.08.000.063018","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\", diâmetro 1 3/8\" (1,480 kg/m)","M",1.4]
["46.32.010","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 1.1/2\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.36]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.36]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",4.0000000000000002E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",5.0000000000000001E-4]
["O.08.000.063019","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\", diâmetro 1 1/2\" (1,620 kg/m)","M",1.4]
["46.32.011","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\" - diâmetro 1.5/8\", inclusive conexões","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.36]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.36]
["H.13.000.069501","Solda 50/50","KG",4.0000000000000002E-4]
["H.13.000.069502","Pasta para soldar","KG",5.0000000000000001E-4]
["O.08.000.063020","Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16\", diâmetro 1 5/8\" (1,760 kg/m)","M",1.4]
["46.33","Tubulação em PP - águas pluviais / esgoto"]
["46.33.001","Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 40mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.25.000.000001","Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 40mm, preto, com união deslizante, com guarnição elastomérica de duplo lábio, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","M",1.05]
["46.33.002","Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 50mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.25.000.000002","Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 50mm, preto, com união deslizante, com guarnição elastomérica de duplo lábio, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","M",1.05]
["46.33.003","Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 63mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["O.25.000.000003","Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 63mm, preto, com união deslizante, com guarnição elastomérica de duplo lábio, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","M",1.05]
["46.33.004","Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 110mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.375]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.75]
["O.25.000.000004","Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 110mm, preto, com união deslizante, com guarnição elastomérica de duplo lábio, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","M",1.05]
["46.33.020","Joelho 45° em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 40mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["O.25.000.000020","Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 40mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","UN",1.0149999999999999]
["46.33.021","Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["O.25.000.000021","Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","UN",1.0149999999999999]
["46.33.022","Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.35]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.35]
["O.25.000.000022","Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","UN",1.0149999999999999]
["46.33.023","Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.25.000.000023","Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","UN",1.0149999999999999]
["46.33.047","Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 40mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["O.25.000.000047","Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 40mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","UN",1.0149999999999999]
["46.33.048","Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["O.25.000.000048","Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","UN",1.0149999999999999]
["46.33.049","Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.35]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.35]
["O.25.000.000049","Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","UN",1.0149999999999999]
["46.33.074","Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm, com base de apoio","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.25.000.000074","Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm, com base de apoio, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","UN",1.0149999999999999]
["46.33.102","Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 40mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["O.25.000.000102","Luva Dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 40mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","UN",1.0149999999999999]
["46.33.103","Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 50mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["O.25.000.000103","Luva Dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 50mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","UN",1.0149999999999999]
["46.33.104","Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 63mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.35]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.35]
["O.25.000.000104","Luva Dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 63mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","UN",1.0149999999999999]
["46.33.105","Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP,  preto,  DN= 110mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.25.000.000105","Luva Dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 110mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","UN",1.0149999999999999]
["46.33.116","Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x40mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["O.25.000.000116","Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x40mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","UN",1.0149999999999999]
["46.33.117","Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x50mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.35]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.35]
["O.25.000.000117","Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x50mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","UN",1.0149999999999999]
["46.33.118","Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.25.000.000118","Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente","UN",1.0149999999999999]
["46.33.130","Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x50mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["O.25.000.000130","Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 50x50mm","UN",1.0149999999999999]
["46.33.131","Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x63mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.35]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.35]
["O.25.000.000131","Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 63x63mm","UN",1.0149999999999999]
["46.33.132","Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x110mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.25.000.000132","Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 110x110mm","UN",1.0149999999999999]
["46.33.137","Tê 87°30' simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.25.000.000137","Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência, preto, de redução, tipo PB, DN= 110x63mm","UN",1.0149999999999999]
["46.33.140","Tê 87°30' de inspeção em polipropileno de alta resistência - PP, preto (PxB), DN 110mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.35]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.35]
["O.25.000.000213","Tê de inspeção 87°30' em polipropileno de alta resistência preto (PxB) - DN 110mm","UN",1.0149999999999999]
["46.33.149","Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x50mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["O.25.000.000149","Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 50x50mm","UN",1.0149999999999999]
["46.33.150","Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x63mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.35]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.35]
["O.25.000.000150","Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 63x63mm","UN",1.0149999999999999]
["46.33.151","Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x110mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.25.000.000151","Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 110x110mm","UN",1.0149999999999999]
["46.33.159","Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x50mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.35]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.35]
["O.25.000.000159","Junção 45° simples de redução, em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 63x50mm","UN",1.0149999999999999]
["46.33.160","Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x50mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.25.000.000160","Junção 45° simples de redução, em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 110x50mm","UN",1.0149999999999999]
["46.33.161","Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.25.000.000161","Junção 45° simples de redução, em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 110x63mm","UN",1.0149999999999999]
["46.33.170","Curva 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.25.000.000189","Curva 87°30' em propileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 110mm","UN",1.0149999999999999]
["46.33.186","Caixa sifonada de piso, em polipropileno de alta resistência PP, preto,  DN=125mm, uma saída de 63mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.35]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.35]
["O.25.000.000186","Caixa sifonada de piso, DN 125, 1 saída de 63mm, em polipropileno de alta resistência preto","UN",1.0149999999999999]
["46.33.197","Prolongamento para caixa sifonada em prolipropileno de alta resistência PP, preto, DN= 125mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["O.25.000.000197","Prolongamento para caixa sifonada em propileno de alta resistência, preto, DN= 125mm","UN",1.0149999999999999]
["46.33.201","Tampa tê de inspeção oval, em polipropileno de alta resistência preto (PxB), DN=110mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["O.25.000.000201","Tampa tê de inspeção oval, em polipropileno de alta resistência preto (PxB) - DN 110mm","UN",1.0149999999999999]
["46.33.206","Tampão em polipropileno de alta resistência PP, preto (PxB), DN=63mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["O.25.000.000206","Tampão de esgoto em polipropileno de alta resistência, preto (PxB) - DN 63mm","UN",1.0149999999999999]
["46.33.207","Tampão em polipropileno de alta resistência PP, preto (PxB), DN=110mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.23]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.23]
["O.25.000.000207","Tampão de esgoto em polipropileno de alta resistência, preto (PxB) - DN 110mm","UN",1.0149999999999999]
["46.33.210","Porta marco para grelha de 12x12 cm, em prolipropileno de alta resistência PP,  preto","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.35]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.35]
["O.25.000.000168","Porta marco para grelha de 12x12 cm, em prolipropileno de alta resistência, preto","UN",1.0149999999999999]
["46.33.211","Marco de bronze com grelha em aço inoxidável de 12x12cm","CJ"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.1]
["O.25.000.000170","Marco de bronze com grelha em aço inoxidável de 12x12cm","UN",1]
["47","VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES"]
["47.01","Registro e / ou válvula em latão fundido sem acabamento"]
["47.01.010","Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.24]
["O.07.000.063560","Registro de gaveta amarelo 1/2´","UN",1]
["47.01.020","Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.36]
["O.07.000.063561","Registro de gaveta amarelo de 3/4´","UN",1]
["47.01.030","Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.75]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.75]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.48]
["O.07.000.063562","Registro de gaveta amarelo 1´","UN",1]
["47.01.040","Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.9]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.9]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.6]
["O.07.000.063563","Registro de gaveta amarelo 1 1/4´","UN",1]
["47.01.050","Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.72]
["O.07.000.063564","Registro de gaveta amarelo 1 1/2´","UN",1]
["47.01.060","Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.25]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.07.000.063565","Registro de gaveta amarelo 2´","UN",1]
["47.01.070","Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.2]
["O.07.000.063566","Registro de gaveta amarelo 2 1/2´","UN",1]
["47.01.080","Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.44]
["O.07.000.063567","Registro de gaveta amarelo 3´","UN",1]
["47.01.090","Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.92]
["O.07.000.063569","Registro de gaveta amarelo de 4´","UN",1]
["47.01.130","Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.36]
["O.07.000.063531","Registro de pressão amarelo 3/4´, sem canopla; ref. Deca ou equivalente","UN",1]
["47.01.170","Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.32]
["O.07.000.064006","Válvula de esfera monobloco em latão fundido/forjado, passagem plena, acionamento com alavanca, DN=1/2\"","UN",1]
["47.01.180","Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.48]
["O.07.000.090509","Válvula de esfera monobloco em latão fundido/forjado, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4\"","UN",1]
["47.01.190","Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.64]
["O.07.000.090510","Válvula de esfera monobloco em latão fundido/forjado, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1\"","UN",1]
["47.01.191","Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.7]
["O.07.000.090513","Válvula de esfera monobloco em latão fundido, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´","UN",1]
["47.01.210","Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.64]
["O.07.000.090518","Válvula de esfera monobloco em latão fundido/forjado, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2\"","UN",1]
["47.01.220","Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.28]
["O.07.000.061330","Válvula de esfera monobloco em latão fundido/forjado, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 4\"","UN",1]
["47.02","Registro e / ou válvula em latão fundido com acabamento cromado"]
["47.02.010","Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.24]
["O.07.000.063545","Registro de gaveta cromado com canopla 1/2´","UN",1]
["47.02.020","Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.36]
["O.07.000.063546","Registro de gaveta cromado com canopla 3/4´","UN",1]
["47.02.030","Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.48]
["O.07.000.063547","Registro de gaveta cromado com canopla 1´","UN",1]
["47.02.040","Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.6]
["O.07.000.063548","Registro de gaveta cromado com canopla 1 1/4´","UN",1]
["47.02.050","Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.72]
["O.07.000.063549","Registro de gaveta cromado com canopla 1 1/2´","UN",1]
["47.02.100","Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.24]
["O.07.000.063532","Registro de pressão cromado com canopla 1/2´","UN",1]
["47.02.110","Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.36]
["O.07.000.063533","Registro de pressão cromado com canopla 3/4´","UN",1]
["47.02.200","Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.24]
["O.07.000.063530","Registro regulador de vazão para chuveiros e duchas 1/2´; ref. 00142206 da Docol linha Docolmatic ou equivalente","UN",1]
["47.02.210","Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em latão cromado com canopla, DN= 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.24]
["O.07.000.063535","Registro regulador de vazão para torneiras, misturadores, bidês e outros de 1/2´ cromado; ref. 13010006 Docol linha Docolmatic ou equivalente","UN",1]
["47.04","Válvula de descarga ou para acionamento de metais sanitários"]
["47.04.020","Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["B.09.000.069513","Adesivo para tubos PVC","KG",7.8E-2]
["O.02.000.062505","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50mm (1 1/2´)","M",0.6]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",2.4E-2]
["O.11.000.065579","Válvula de descarga com registro próprio e duplo acionamento limitador de fluxo de 1 1/4´; ref. Hydra Max Duo 2545C; Docol DV Salvágua ou equivalente","UN",1]
["47.04.030","Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["B.09.000.069513","Adesivo para tubos PVC","KG",6.6000000000000003E-2]
["O.02.000.062504","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4´)","M",0.6]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",1.7999999999999999E-2]
["O.11.000.064036","Válvula de descarga com registro de 1 1/4´, ref. Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3650 da Fabrimar ou equivalente","UN",1]
["47.04.040","Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["B.09.000.069513","Adesivo para tubos PVC","KG",7.8E-2]
["O.02.000.062505","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50mm (1 1/2´)","M",0.6]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",2.4E-2]
["O.11.000.064011","Válvula de descarga com registro de 1 1/2´, ref. Hidramax 2550 da Deca / Docol / Flux 3650 Fabrimar ou equivalente","UN",1]
["47.04.050","Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["B.09.000.069513","Adesivo para tubos PVC","KG",7.8E-2]
["O.02.000.062505","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50mm (1 1/2´)","M",0.6]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",2.4E-2]
["O.11.000.066007","Válvula de descarga antivandalismo DN= 1 1/2´; ref. Docol / Hidra MaxPública ou equivalente","UN",1]
["47.04.080","Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["O.11.000.064057","Válvula de descarga externa tipo alavanca de 1 1/4´; ref. Silent Flux 3500 da Fabrimar ou equivalente","UN",1]
["47.04.090","Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.36]
["O.11.000.064056","Válvula para mictório antivandalismo, sistema hidromecânico, DN= 3/4´; ref. linha Presmatic antivandalismo da Docol ou equivalente","UN",1]
["47.04.100","Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.36]
["O.11.000.066008","Válvula de mictório vazão automática 3/4´, ref. Docol ou equivalente","UN",1]
["47.04.110","Válvula de acionamento hidromecânico para piso","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["O.11.000.064138","Válvula com acionamento hidromecânico para piso, ref. 17012100 linha Pematic Piso da Docal ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.069555","Anel borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4´)","UN",0.56000000000000005]
["47.04.120","Válvula de acionamento hidromecânico para ducha, em latão cromado, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.36]
["O.11.000.063536","Válvula para água fria ou pré-misturada 3/4´ baixa e alta pressão, acabamento Chrome; ref. linha Pressmatic 17120306 (baixa), 17120206 (alta) da Docol ou equivalente","UN",1]
["47.04.180","Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["B.09.000.069513","Adesivo para tubos PVC","KG",7.8E-2]
["O.02.000.062505","Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50mm (1 1/2´)","M",0.6]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",2.4E-2]
["O.11.000.064010","Válvula de descarga com registro próprio e duplo acionamento limitador de fluxo de 1 1/2, ref. Hydra Max Duo 2545C; Docol DV Salvágua, ou equivalente","UN",1]
["47.05","Registro e / ou válvula em bronze"]
["47.05.010","Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.36]
["O.09.000.064016","Válvula de retenção horizontal em bronze 3/4´","UN",1]
["47.05.020","Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.48]
["O.09.000.064017","Válvula de retenção horizontal em bronze 1´","UN",1]
["47.05.030","Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.6]
["O.09.000.064018","Válvula de retenção horizontal em bronze 1 1/4´","UN",1]
["47.05.040","Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.72]
["O.09.000.064019","Válvula de retenção horizontal em bronze 1 1/2´","UN",1]
["47.05.050","Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.09.000.064020","Válvula de retenção horizontal em bronze 2´","UN",1]
["47.05.060","Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.2]
["O.09.000.064021","Válvula de retenção horizontal em bronze 2 1/2´","UN",1]
["47.05.070","Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.44]
["O.09.000.064022","Válvula de retenção horizontal em bronze 3´","UN",1]
["47.05.080","Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.92]
["O.09.000.064023","Válvula de retenção horizontal em bronze 4´","UN",1]
["47.05.100","Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.48]
["O.09.000.064061","Válvula de retenção vertical em bronze 1´","UN",1]
["47.05.110","Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.6]
["O.09.000.064062","Válvula de retenção vertical em bronze 1 1/4´","UN",1]
["47.05.120","Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.72]
["O.09.000.064063","Válvula de retenção vertical em bronze 1 1/2´","UN",1]
["47.05.130","Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.09.000.064064","Válvula de retenção vertical em bronze 2´","UN",1]
["47.05.140","Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.2]
["O.09.000.064065","Válvula de retenção vertical em bronze 2 1/2´","UN",1]
["47.05.150","Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.44]
["O.09.000.064066","Válvula de retenção vertical em bronze 3´","UN",1]
["47.05.160","Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.92]
["O.09.000.064068","Válvula de retenção vertical em bronze de 4´ - com flange","UN",1]
["47.05.170","Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.24]
["O.09.000.064027","Válvula retenção pé com crivo em bronze, DN= 1´","UN",1]
["47.05.180","Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.3]
["O.09.000.064028","Válvula retenção pé com crivo em bronze, DN= 1 1/4´","UN",1]
["47.05.190","Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.72]
["O.09.000.064029","Válvula retenção pé com crivo em bronze, DN= 1 1/2´","UN",1]
["47.05.200","Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.09.000.064030","Válvula retenção pé com crivo em bronze, DN= 2´","UN",1]
["47.05.210","Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.2]
["O.09.000.064031","Válvula retenção pé com crivo em bronze, DN= 2 1/2´","UN",1]
["47.05.220","Válvula de gaveta em bronze, com haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 6´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.75]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.75]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",2.52]
["O.09.000.064001","Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, DN= 6´","UN",1]
["47.05.230","Válvula de gaveta em bronze, com haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.09.000.064005","Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´","UN",1]
["47.05.240","Válvula globo em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.09.000.064050","Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 125lb para vapor saturado, classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´","UN",1]
["47.05.260","Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 3´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.45]
["O.09.000.064032","Válvula retenção pé com crivo em bronze, DN= 3´","UN",1]
["47.05.270","Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.9]
["O.09.000.064034","Válvula retenção pé com crivo em bronze, DN= 4´","UN",1]
["47.05.280","Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.2]
["O.09.000.090132","Válvula globo angular de 45° em bronze ou latão, classe de pressão mínima 14kgf/cm², para recalque de rede de incêndio, DN= 2 1/2´; ref. Buckaspiero ou equivalente","UN",1]
["47.05.290","Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.25]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.3]
["O.09.000.092041","Válvula de gaveta em bronze com haste ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 150lbs para vapor saturado, classe 300lbs para água, óleo e gás, DN= 1/2´","UN",1]
["47.05.296","Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.92]
["O.09.000.063500","Válvula de gaveta em bronze com haste ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´","UN",1]
["47.05.300","Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.92]
["O.09.000.063503","Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 150lbs para vapor saturado e classe 300lbs para água, óleo e gás, DN= 4´","UN",1]
["47.05.310","Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.09.000.063504","Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 150lbs para vapor saturado e classe 300lbs para água, óleo e gás, DN= 2´","UN",1]
["47.05.340","Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.09.000.064025","Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 150lbs para vapor saturado e classe 300lbs para água, óleo e gás, DN= 3/4´","UN",1]
["47.05.350","Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.09.000.064033","Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 150lbs para vapor saturado, classe 300lbs para água, óleo e gás, DN= 1´","UN",1]
["47.05.360","Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.09.000.064037","Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 150lbs para vapor saturado, classe 300lbs para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´","UN",1]
["47.05.370","Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.09.000.064038","Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 150lbs para vapor saturado, classe 300lbs para água, óleo e gás, DN= 2´","UN",1]
["47.05.390","Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.2]
["O.09.000.064048","Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 150lbs para vapor saturado, 300lbs para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´","UN",1]
["47.05.392","Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.92]
["O.09.000.064172","Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 150lbs para vapor saturado, classe 300lbs para água, óleo e gás, D= 3´","UN",1]
["47.05.394","Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.92]
["O.09.000.064051","Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 150lbs para vapor saturado, classe 300lbs para água, óleo e gás, D= 4´","UN",1]
["47.05.398","Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.35]
["O.09.000.063507","Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 libras, para vapor saturado e 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´","UN",1]
["47.05.400","Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.09.000.063541","Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, DN= 1´","UN",1]
["47.05.406","Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1.1/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.45]
["O.09.000.064009","Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, DN= 1 1/4´","UN",1]
["47.05.410","Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.09.000.063542","Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´","UN",1]
["47.05.420","Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.09.000.063543","Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´","UN",1]
["47.05.430","Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.09.000.063544","Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, DN= 3´","UN",1]
["47.05.450","Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 1 1/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.9]
["O.09.000.064202","Válvula automática redutora de pressão, de ação direta, corpo em bronze, extremidades roscadas, para água, ar, óleo e gás, PE=200psi e PS=20 à 90psi, DN=11/4´","UN",1]
["47.05.460","Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.3]
["O.09.000.064203","Válvula automática de redução de pressão, de ação direta, corpo em bronze, extremidades roscadas, para água, ar, óleo e gás, PE=200psi e PS=20 à 90psi, DN=2´","UN",1]
["47.05.580","Válvula de gaveta em bronze com fecho rápido, DN= 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.72]
["O.09.000.064215","Válvula de gaveta em bronze com fecho rápido sem acabamento, DN= 1 1/2´","UN",1]
["47.06","Registro e / ou válvula em ferro fundido"]
["47.06.030","Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.25]
["E.09.000.090147","Parafuso com arruela em aço galvanizado, para flange S16/80","UN",8]
["O.05.000.063501","Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 lb, DN= 2´","UN",1]
["O.12.000.063510","Arruela de borracha para flange, diâmetro 50mm","UN",2]
["47.06.040","Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 6´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3.5]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",8]
["O.05.000.064026","Válvula de retenção em pé com crivo, flangeada, em ferro fundido, DN= 6´","UN",1]
["O.12.000.061042","Arruela de borracha para flange, diâmetro 150mm","UN",2]
["47.06.041","Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 8´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3.5]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",8]
["O.05.000.063504","Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 8´","UN",1]
["O.12.000.061042","Arruela de borracha para flange, diâmetro 150mm","UN",1]
["47.06.050","Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 6´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3.5]
["O.05.000.063502","Válvula de retenção em ferro fundido, nodular ASTM A-536 Gr. 65-45-12, tipo portinhola dupla e vedação em Buna-N, DN= 6´","UN",1.1000000000000001]
["47.06.051","Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, flangeada, DN= 6´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3.5]
["O.05.000.063503","Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, flangeada, DN= 6´","UN",1.1000000000000001]
["47.06.060","Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 150 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["O.05.000.064007","Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 150mm, acionamento com volante","UN",1]
["47.06.070","Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 200 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["O.05.000.064008","Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 200mm, acionamento com volante","UN",1]
["47.06.080","Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["O.05.000.064009","Válvula de retenção em ferro fundido, tipo portinhola simples e vedação em Buna-N, DN= 4´","UN",1.1000000000000001]
["47.06.090","Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["O.05.000.064012","Válvula de retenção em ferro fundido, nodular ASTM A-536 Gr. 65-45-12, tipo portinhola dupla e vedação em Buna-N, DN= 4´","UN",1.1000000000000001]
["47.06.100","Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 0,4 até 0,75kgf/cm², DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.25]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.05.000.064053","Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada, com pressão de ajuste de 0,40 até 0,75 kg/cm², DN= 2´; ref. SV 17 da Spirax Sarco ou equivalente","UN",1]
["47.06.110","Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 6,1 até 10,0kgf/cm², DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.36]
["O.05.000.064052","Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada, com pressão de ajuste de 6,1 até 10 kg/cm², DN= 3/4´; ref. SV 17 da Spirax Sarco ou equivalente","UN",1]
["47.06.180","Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 100mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["O.05.000.064129","Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 100mm","UN",1]
["47.06.310","Visor de fluxo com janela simples, corpo em ferro fundido ou aço carbono, DN = 1´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.75]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.75]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.48]
["O.05.000.064175","Visor de fluxo com janela simples, corpo em ferro fundido ou aço carbono, DN = 1´","UN",1]
["47.06.320","Válvula de governo (retenção e alarme) completa, corpo em ferro fundido, classe 125 libras, DN= 4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",2.6]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",8]
["O.05.000.064204","Válvula de governo (retenção e alarme) completa, corpo em ferro fundido, extremidades flangeadas, classe 125 lbs, DN=4´","UN",1]
["O.12.000.090146","Arruela de borracha para flange, diâmetro 100mm","UN",1]
["47.06.330","Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",8]
["O.05.000.064205","Válvula de gaveta, corpo em ferro fundido, extremidades flangeadas, haste ascendente, classe 125lbs, DN=4´","UN",1]
["O.12.000.090146","Arruela de borracha para flange, diâmetro 100mm","UN",1]
["47.06.340","Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 6´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",8]
["O.05.000.064206","Válvula de gaveta, corpo em ferro fundido, extremidades flangeadas, haste ascendente, classe 125lbs, DN=6´","UN",1]
["O.12.000.061042","Arruela de borracha para flange, diâmetro 150mm","UN",1]
["47.06.350","Válvula de retenção vertical em ferro fundido com flange, classe 125 libras, DN= 4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",8]
["O.05.000.064207","Válvula de retenção vertical, corpo em ferro fundido, extremidades flangeadas, classe 125lbs, DN=4´","UN",1]
["O.12.000.090146","Arruela de borracha para flange, diâmetro 100mm","UN",1]
["47.07","Registro e / ou válvula em aço carbono fundido"]
["47.07.010","Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.32]
["O.04.000.064080","Válvula esfera passagem plena, extremidades rosqueáveis, corpo em aço carbono fundido, esfera em aço inoxidável, DN= 1/2´, classe 150lbs para vapor, 600lbs para água, óleo e gás","UN",1]
["47.07.020","Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.36]
["O.04.000.064081","Válvula esfera passagem plena, extremidades rosqueáveis, corpo aço carbono fundido, esfera aço inoxidável, DN= 3/4´, classe 150lbs para vapor, 600lbs para água, óleo e gás","UN",1]
["47.07.030","Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.75]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.75]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.48]
["O.04.000.064082","Válvula esfera passagem plena, extremidades rosqueáveis, corpo aço carbono fundido, esfera aço inoxidável, DN= 1´, classe 150lbs para vapor, 600lbs para água, óleo e gás","UN",1]
["47.07.031","Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1.1/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.8]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.8]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.5]
["O.04.000.064079","Válvula esfera passagem plena, extremidades rosqueáveis, corpo aço carbono fundido, esfera aço inoxidável, DN= 1.1/4´, classe 150lbs para vapor, 600lbs para água, óleo e gás","UN",1]
["47.07.090","Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor saturado, DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.25]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.05.000.064198","Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300lbs para vapor saturado VMR Spirax Sarc - DN 2´, ou equivalente","UN",1]
["47.09","Registro e / ou válvula em aço carbono forjado"]
["47.09.010","Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.36]
["O.04.000.064096","Válvula globo em aço carbono forjado, extremidades rosqueáveis; haste, disco, anel e junta em aço inoxidável, DN= 3/4', classe 800lbs para vapor; 2000lbs para água óleo e gás","UN",1]
["47.09.020","Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.75]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.75]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.48]
["O.04.000.064097","Válvula globo em aço carbono forjado, extremidades rosqueáveis; haste, disco, anel e junta em aço inoxidável, DN= 1', classe 800lbs para vapor; 200lbs para água óleo e gás","UN",1]
["47.09.030","Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.72]
["O.04.000.064098","Válvula globo em aço carbono forjado, extremidades rosqueáveis; haste, disco, anel e junta em aço inoxidável, DN=1 1/2', classe 800lbs para vapor; 200lbs para água óleo e gás","UN",1]
["47.09.040","Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.25]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.04.000.064099","Válvula globo em aço carbono forjado, extremidades rosqueáveis; haste, disco, anel e junta em aço inoxidável, DN= 2', classe 800lbs para vapor; 200lbs para água óleo e gás","UN",1]
["47.10","Registro e / ou válvula em aço inoxidável forjado"]
["47.10.010","Purgador termodinâmico com filtro incorporado, em aço inoxidável forjado, pressão de 0,25 a 42 kg/cm², temperatura até 425°C, DN= 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.32]
["O.15.000.064071","Purgador termodinâmico com filtro incorporado, em aço inoxidável forjado, pressão de 0,25 a 42kg/cm², temperatura até 425°C, DN= 1/2´","UN",1]
["47.11","Aparelho de medição e controle"]
["47.11.021","Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2\" e/ou 1/4\", faixa de operação até 16 bar","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["O.17.000.042431","Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior diâmetro 1/2\" e/ou 1/4\", faixa de operação até 16 bar; ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Waaree Instruments, WLF-5516 da Warme ou equivalente","UN",1]
["47.11.080","Termômetro bimetálico, mostrador com 4´, saída angular, escala 0-100°C","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",4.6699999999999998E-2]
["O.17.000.042479","Termômetro bimetálico mostrador tipo relógio circular, com diâmetro de 4´, escala de 0°C até 100°C; referência HTA-100-100 Hygro-Therm ou equivalente","UN",1]
["47.11.100","Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm²","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.16]
["O.04.000.068541","Manômetro em aço carbono, com mostrador de 4´, escalas: 0-4 , 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm²","UN",1]
["47.11.111","Pressostato diferencial ajustável, caixa à prova de água, unidade sensora em aço inoxidável 316, faixa de operação entre 1,4 a 14 bar, para fluídos corrosivos, DN=1/2´","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["O.17.000.064177","Pressostato diferencial ajustável, caixa à prova de água, unidade sensora em aço inoxidável 316, faixa de operação entre 1,4 a 14 bar, para fluídos corrosivos, conexão diâmetro 1/2´ NPT; ref. a unidade interruptora PA11B e unidade sensora RG10A44BX - TPL","UN",1]
["47.12","Registro e / ou válvula em ferro dúctil"]
["47.12.040","Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 200mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.75]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4.5]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",8]
["O.05.000.064049","Válvula de gaveta em ferro dúctil com flange, classe PN-10, DN= 200 mm, com corpo curto e volante, ref. Barbará ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061029","Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm","UN",1]
["47.12.270","Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 80mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.75]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4.5]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",8]
["O.05.000.092863","Válvula de gaveta em ferro dúctil com flange, classe PN-10, DN= 80 mm, com corpo curto e volante, ref. Barbará ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061029","Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm","UN",1]
["47.12.280","Válvula globo auto-operada hidraulicamente, em ferro dúctil, classe PN-10/16, DN= 50mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.25]
["O.05.000.064126","Válvula automática em ferro dúctil, controle de nível máxima, DN= 50 mm, classe PN 10; ref. VA-121-F da Bermad e flane da Valloy ou equivalente","UN",1]
["47.12.290","Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 50mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.25]
["O.05.000.064127","Válvula automática em ferro dúctil, controle de nível máxima com solenoide, DN= 50mm, classe PN 10, ref. VA145 FE da Bermad, com flane da Vallay, ou equivalente","UN",1]
["47.12.300","Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 100mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.25]
["O.05.000.064128","Válvula automática em ferro dúctil, controle de nível máxima com solenoide, DN= 100mm, classe PN 10, ref. VA145 FE da Bermad, com flante da Valloy, ou equivalente","UN",1]
["47.12.310","Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 300mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.75]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4.5]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",12]
["O.05.000.064132","Válvula de gaveta em ferro dúctil com flange, classe PN-10, DN= 300 mm, com corpo curto e volante, ref. Barbará ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061044","Arruela de borracha para flange, diâmetro 300mm","UN",1]
["47.12.320","Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 100mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.75]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4.5]
["O.05.000.064133","Válvula de gaveta em ferro dúctil com flange, classe PN-10, DN= 100 mm, com corpo curto e volante, ref. Barbará ou equivalente","UN",1]
["47.12.330","Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 150mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.75]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4.5]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",8]
["O.05.000.064134","Válvula de gaveta em ferro dúctil com flange, classe PN-10, DN= 150 mm, com corpo curto e volante, ref. Barbará ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061042","Arruela de borracha para flange, diâmetro 150mm","UN",1]
["47.12.340","Ventosa simples rosqueada em ferro dúctil, classe PN-25, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.36]
["O.05.000.026519","Ventosa em ferro dúctil, simples rosqueada, classe PN-25, DN= 3/4´","UN",1]
["47.12.350","Ventosa de tríplice função em ferro dúctil flangeada, classe PN-10/16/25, DN= 50mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.44]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.44]
["E.09.000.090147","Parafuso com arruela em aço galvanizado, para flange S16/80","UN",4]
["O.05.000.026520","Ventosa em ferro dúctil , tríplice função, flangeada, classe PN-10, DN= 50mm","UN",1]
["O.12.000.061039","Arruela de borracha para flange, diâmetro 80mm","UN",0.5]
["47.14","Registro e / ou válvula em PVC rígido ou ABS"]
["47.14.020","Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´)","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.09.000.069513","Adesivo para tubos PVC","KG",4.0000000000000001E-3]
["O.02.000.063513","Registro de pressão PVC soldável DN= 25mm (3/4´)","UN",1]
["O.02.000.069514","Solução limpadora para PVC","L",6.0000000000000001E-3]
["47.14.200","Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em ABS com canopla, DN= 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.24]
["O.11.000.063537","Registro regulador de vazão para torneira, misturador, bidê e outros 1/2´ plástico ABS; ref. 13030023 da Docol ou equivalente","UN",1]
["47.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 47"]
["47.20.010","Pigtail em latão para manômetro, DN= 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.15]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.15]
["O.07.000.068505","Pigtail para manômetro em latão (rabo de porco), DN 1/2´","UN",1]
["47.20.020","Filtro ´Y´ em bronze para gás combustível, DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.25]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.09.000.068531","Filtro tipo ´Y´ corpo em bronze, tela (filtro) em aço inoxidável, extremidades roscáveis, para gás, DN= 2´","UN",1]
["47.20.030","Filtro ´Y´ em ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades rosqueáveis, DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.25]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.05.000.068533","Filtro ´Y´ ferro fundido, rosca, 125 lbs vapor, 2´; ref. Spirax Sarco ou equivalente","UN",1]
["47.20.070","Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16´ comprimento até 1,00 m","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.15]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.3]
["O.05.000.068510","Pig tail ou chicote flexível revestimento em borracha sintética resistente, DN= 7/16´ x 1,00 m","UN",1]
["47.20.080","Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 2 kgf/cm², vazão de 90 kg GLP/hora","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.11.000.068511","Regulador de alta pressão, vazão 9 kg; ref. 76510/3 fabricação Aliança","UN",1]
["47.20.100","Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 1,3 kgf/cm², vazão de 50 kg GLP/hora","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.07.000.068512","Regulador de primeiro estágio, tipo alta pressão até 1,3 kgf/cm², vazão de 50 kg GLP/hora; ref. 76510/2 fabricação Alianca ou equivalente","UN",1]
["47.20.120","Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg GLP/hora","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.11.000.068513","Regulador para gás, industrial vazão 12 kg/h, 2º estágio; ref. 76511/1 fabricação Aliança","UN",1]
["47.20.181","Filtro Y em aço carbono, classe 150 libras, conexões flangeadas, DN= 4''","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3]
["O.04.000.068542","Filtro Y em aço carbono, classe 150 libras, diâmetro nominal 4', conexões flangeadas 150, tela 1,2mm em aço inoxidável, referência 34C da Spirax Sarco ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061116","Anel de borracha EPDM de 100 mm (4´), para tubulação em ferro fundido, ref. AFLEX Saint Gobain","UN",2]
["47.20.190","Chave de fluxo tipo palheta para tubulação de líquidos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["O.04.000.064164","Chave de fluxo tipo palheta, para líquidos, com conexão tipo macho diâmetro 1´, ref. AT2011 da Contech ou equivalente","UN",1]
["47.20.300","Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 1\" a 6\" - conexão BSP","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["O.04.000.064608","Chave de fluxo de água com retardo eletrônico de 0 a 100 segundos, para tubulações com diâmetros de 1\" a 6\", funcionamento por palheta, conexão BSP","UN",1]
["47.20.320","Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.25]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.08.000.061342","Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´","UN",1]
["47.20.330","Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.25]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.25]
["O.08.000.061343","Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2´","UN",1]
["48","RESERVATÓRIO E TANQUE PARA LÍQUIDOS E GASES"]
["48.02","Reservatório em material sintético"]
["48.02.008","Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["O.18.000.065003","Reservatório em poliester reforçado de fibra vidro, capacidade de 15.000 litros","UN",1]
["48.02.009","Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 20.000 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",6]
["O.18.000.065086","Reservatório em poliester reforçado de fibra vidro, capacidade de 20.000 litros; ref. Makrocaixa, Bakof Tec, Caixa Forte ou equivalente","UN",1]
["48.02.204","Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["O.18.000.065053","Reservatório em polietileno com tampa de encaixar, capacidade de 2.000 litros, ref. comercial Fortlev, Tigre ou equivalente","UN",1]
["48.02.205","Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["O.18.000.065054","Reservatório em polietileno com tampa de encaixar, capacidade de 3.000 litros, ref. comercial Fortlev, Tigre ou equivalente","UN",1]
["48.02.206","Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["O.18.000.065055","Reservatório em polietileno com tampa de encaixar com sistema de travamento da tampa, capacidade de 5.000 litros, ref. comercial Fortlev, Tigre ou equivalente","UN",1]
["48.02.207","Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3]
["O.18.000.065056","Reservatório em polietileno com tampa de encaixar, capacidade de 10.000 litros, ref. comercial Fortlev ou equivalente","UN",1]
["48.02.300","Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.5]
["M.04.000.065082","Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente","UN",1]
["48.02.310","Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 10.000 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["M.04.000.065083","Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 10.000 litros, com acessório; ref. Acqualimp, Amanco ou equivalente","UN",1]
["48.02.400","Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["O.18.000.065001","Reservatório em polietileno, com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros, ref. Acqualimp, Fortlev, Tigre ou equivalente","UN",1]
["48.02.401","Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["O.18.000.065002","Reservatório em polietileno, com tampa de rosca, capacidade de 500 litros, ref. Acqualimp, Fortlev, Tigre ou equivalente","UN",1]
["48.03","Reservatório metálico"]
["48.03.010","Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 1.000 litros","CJ"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["E.06.000.065001","Reservatório metálico cilíndrico horizontal, capacidade de 1.000 litros","CJ",1]
["48.03.112","Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 3.000 litros","CJ"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["E.06.000.065056","Reservatório metálico cilíndrico horizontal, capacidade de 3.000 litros","CJ",1]
["48.03.130","Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 5.000 litros","CJ"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["E.06.000.065042","Reservatório metálico cilíndrico horizontal, capacidade de 5.000 litros","CJ",1]
["48.03.138","Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros","CJ"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["E.06.000.065041","Reservatório metálico cilíndrico horizontal, capacidade de 10.000 litros","CJ",1]
["48.04","Reservatório em concreto"]
["48.04.381","Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 3,50m a 4,00m, altura de 15,00m a 25,00m","M"]
["A.11.000.020364","Locação de escoramento tubular metálico (pontual ou em quadros)","KGMES",40.750900000000001]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",7.0766]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",7.0766]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.3800000000000002E-2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.3800000000000002E-2]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",13.815]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",27.630099999999999]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",15.1561]
["B.01.000.010140","Pintor","H",16.7791]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",12.6595]
["B.01.000.010146","Servente","H",28.787700000000001]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",0.34039999999999998]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",0.71489999999999998]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",0.51060000000000005]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",2.6213000000000002]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",4.2893999999999997]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",53.258000000000003]
["B.02.000.039024","Argamassa polimérica impermeabilizante, referência Sikatop 100, Tec Plus Top da Quartzolit Weber ou equivalente","KG",55.734999999999999]
["B.02.000.039026","Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster; ref. Viaplus 5000 da Viapol ou equivalente","KG",2.2778]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.1234]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",360.91750000000002]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",18.995799999999999]
["C.01.000.020318","Locação de forma deslizante, Dint.= 3,50 a 4,00m, mão de obra especializada e direção técnica","M",1]
["C.04.000.020559","Concreto usinado bombeado fck= 30 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",3.5573999999999999]
["C.04.000.020566","Taxa para bombeamento de concreto","M3",4.2599999999999999E-2]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",13.367000000000001]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",1.8347]
["D.03.000.021034","Chapa compensada cola fenólica plastificada de 18mm (2,44 x 1,22)m","M2",2.254]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",1.5726]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",10.3613]
["E.04.000.037532","Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura","KG",49.3277]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",0.17019999999999999]
["E.10.000.020343","Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´","M2",0.15440000000000001]
["F.03.000.024109","Manta asfáltica com armadura filme de poliéster, tipo III-B, espessura de 3 mm, ref. Denvermanta III-B Denver Global, Torodin III-B Viapol, Premium Poliéster III-B Viapol ou equivalente","M2",0.16139999999999999]
["F.03.000.039005","Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika, ou equivalente","L",5.6099999999999997E-2]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",5.2400000000000002E-2]
["H.03.000.031222","Porta em chapa n° 14 com batente","M2",0.1072]
["H.04.000.031352","Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ com tela ondulada artística","M",0.71489999999999998]
["H.04.000.031374","Escada marinheiro galvanizada com guarda-corpo","M",1.2553000000000001]
["H.04.000.031390","Tampa para alçapão em chapa de aço galvanizada de 14, com porta cadeado","UN",0.106]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",5.2369000000000003]
["J.01.000.038040","Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente","UN",2.0707]
["J.02.000.024028","Hidrorepelente a base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente; ref. Silicone da Sika, Acquella Original da Otto Baumgart, Fuseprotec Silicone da Viapol ou equivalente","L",10.4739]
["J.02.000.028058","Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente","L",1.7256]
["J.02.000.038000","Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente","L",1.3805000000000001]
["J.02.000.038001","Diluente aguarrás mineral; ref. Suvinil, Luksnova, Coral ou equivalente","L",1.0474000000000001]
["J.02.000.038052","Verniz acrílico base água, ref. Denverniz Acqua (Denver), Durocryl A (Wolf Hacker), Nitoprimer AW (Fosroc) ou equivalente","L",1.5709]
["J.02.000.038054","Verniz acrílico base solvente, Dekguard BS/FS, (Fosroc), Durocryl S (Wolf Hacker), Denverniz SB/SF (Denver) ou equivalente","L",2.8275000000000001]
["J.02.000.038060","Thinner, ref. Natrielli ou equivalente","L",0.9425]
["O.05.000.061018","Flange avulso em ferro fundido classe PN-10, DN= 200mm, ref. Barbara ou equivalente","UN",4.2599999999999999E-2]
["O.12.000.061029","Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm","UN",2.1299999999999999E-2]
["R.03.000.020341","Tela em poliéster, malha 2 x 2 mm, gramatura mínima de 36g/m², estruturante para impermeabilização a frio","M2",0.83520000000000005]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",5.0299999999999997E-2]
["48.04.391","Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 5,5m a 6,00m, altura de 25,00m a 30,00m","M"]
["A.11.000.020364","Locação de escoramento tubular metálico (pontual ou em quadros)","KGMES",165.506]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",17.9526]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",17.9526]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2.0400000000000001E-2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2.0400000000000001E-2]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",44.108400000000003]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",88.216800000000006]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",39.509]
["B.01.000.010140","Pintor","H",24.4194]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",17.747800000000002]
["B.01.000.010146","Servente","H",73.4666]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",0.32729999999999998]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",0.68730000000000002]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",0.4909]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",2.52]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",4.1235999999999997]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",120.5823]
["B.02.000.039024","Argamassa polimérica impermeabilizante, referência Sikatop 100, Tec Plus Top da Quartzolit Weber ou equivalente","KG",85.932400000000001]
["B.02.000.039026","Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster; ref. Viaplus 5000 da Viapol ou equivalente","KG",5.9073000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.2787]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",1152.3320000000001]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",60.6492]
["C.01.000.020317","Locação de forma deslizante, Dint.= 5,50 a 6,00m, mão de obra especializada e direção técnica","M",1]
["C.04.000.020559","Concreto usinado bombeado fck= 30 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",11.357900000000001]
["C.04.000.020566","Taxa para bombeamento de concreto","M3",3.6400000000000002E-2]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",33.910499999999999]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",4.6543999999999999]
["D.03.000.021034","Chapa compensada cola fenólica plastificada de 18mm (2,44 x 1,22)m","M2",5.7182000000000004]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",3.9895]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",33.081299999999999]
["E.04.000.037532","Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura","KG",42.152700000000003]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",0.14549999999999999]
["E.10.000.020343","Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´","M2",0.22620000000000001]
["F.03.000.024109","Manta asfáltica com armadura filme de poliéster, tipo III-B, espessura de 3 mm, ref. Denvermanta III-B Denver Global, Torodin III-B Viapol, Premium Poliéster III-B Viapol ou equivalente","M2",0.23649999999999999]
["F.03.000.039005","Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika, ou equivalente","L",8.2299999999999998E-2]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",0.13300000000000001]
["H.03.000.031222","Porta em chapa n° 14 com batente","M2",9.1600000000000001E-2]
["H.04.000.031352","Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ com tela ondulada artística","M",0.6109]
["H.04.000.031374","Escada marinheiro galvanizada com guarda-corpo","M",1.1898]
["H.04.000.031390","Tampa para alçapão em chapa de aço galvanizada de 14, com porta cadeado","UN",9.06E-2]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",8.4356000000000009]
["J.01.000.038040","Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente","UN",1.8709]
["J.02.000.024028","Hidrorepelente a base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente; ref. Silicone da Sika, Acquella Original da Otto Baumgart, Fuseprotec Silicone da Viapol ou equivalente","L",16.871300000000002]
["J.02.000.028058","Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente","L",1.5590999999999999]
["J.02.000.038000","Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente","L",1.2473000000000001]
["J.02.000.038001","Diluente aguarrás mineral; ref. Suvinil, Luksnova, Coral ou equivalente","L",1.6871]
["J.02.000.038052","Verniz acrílico base água, ref. Denverniz Acqua (Denver), Durocryl A (Wolf Hacker), Nitoprimer AW (Fosroc) ou equivalente","L",2.6194999999999999]
["J.02.000.038054","Verniz acrílico base solvente, Dekguard BS/FS, (Fosroc), Durocryl S (Wolf Hacker), Denverniz SB/SF (Denver) ou equivalente","L",4.7149999999999999]
["J.02.000.038060","Thinner, ref. Natrielli ou equivalente","L",1.5717000000000001]
["O.05.000.061018","Flange avulso em ferro fundido classe PN-10, DN= 200mm, ref. Barbara ou equivalente","UN",3.6400000000000002E-2]
["O.12.000.061029","Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm","UN",1.8200000000000001E-2]
["R.03.000.020341","Tela em poliéster, malha 2 x 2 mm, gramatura mínima de 36g/m², estruturante para impermeabilização a frio","M2",2.1659999999999999]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.1143]
["48.05","Torneira de boia"]
["48.05.010","Torneira de boia, DN= 3/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.36]
["O.08.000.069515","Torneira de boia em cobre de 3/4´","UN",1]
["48.05.020","Torneira de boia, DN= 1´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.48]
["O.08.000.069516","Torneira de boia em cobre de 1´","UN",1]
["48.05.030","Torneira de boia, DN= 1 1/4´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.6]
["O.08.000.069522","Torneira de boia em cobre de 1 1/4´","UN",1]
["48.05.040","Torneira de boia, DN= 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.72]
["O.08.000.069517","Torneira de boia em cobre de 1 1/2´","UN",1]
["48.05.050","Torneira de boia, DN= 2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.6]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.6]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.96]
["O.08.000.069518","Torneira de boia em cobre de 2´","UN",1]
["48.05.052","Torneira de boia, DN= 2 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.45]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.45]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.08]
["O.08.000.069523","Torneira de boia em cobre de 2 1/2´","UN",1]
["48.05.070","Torneira de boia, tipo registro automático de entrada, DN= 3´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["E.09.000.090147","Parafuso com arruela em aço galvanizado, para flange S16/80","UN",8]
["O.05.000.061033","Flange avulso em ferro fundido classe PN-10, DN= 80mm, ref. Barbara ou equivalente","UN",1]
["O.05.000.069512","Registro automático de entrada (RAU) em ferro dúctil com flange tipo ABNT ou ISO, classe PN-10, DN= 3´, haste em aço inoxidável AISI410","UN",1]
["48.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 48"]
["48.20.020","Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["48.20.040","Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",8]
["48.20.060","Limpeza de caixa d´água acima de 10.000 litros","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",18]
["49","CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO"]
["49.01","Caixas sifonadas de PVC rígido"]
["49.01.016","Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.02.000.067527","Caixa sifonada em PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm","UN",1]
["O.05.000.067549","Grelha metálica de 100 x 100 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente","UN",1]
["49.01.020","Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.02.000.067512","Caixa sifonada em PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm","UN",1]
["O.05.000.067549","Grelha metálica de 100 x 100 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente","UN",1]
["49.01.030","Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.02.000.067501","Caixa sifonada em PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm","UN",1]
["O.05.000.067548","Grelha metálica de 150 x 150 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente","UN",1]
["49.01.040","Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.02.000.090829","Caixa sifonada em PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, ref. Tigre","UN",1]
["O.05.000.067548","Grelha metálica de 150 x 150 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente","UN",1]
["49.01.050","Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.02.000.067514","Caixa sifonada em PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega","UN",1]
["49.01.070","Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.02.000.067509","Caixa sifonada em PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega","UN",1]
["49.03","Caixa de gordura"]
["49.03.020","Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",4.7]
["B.01.000.010146","Servente","H",5.4]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",26.5]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.14000000000000001]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",3.6999999999999998E-2]
["B.06.000.021510","Aço CA-25 $MD bitolas","KG",0.65]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",105]
["49.03.022","Caixa de gordura premoldada premoldada com tampa em concreto, 40 x 40 x 35 cm","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.98]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.98]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.29249999999999998]
["O.01.000.960000","Caixa de gordura premoldada com tampa em concreto, 40 x 40 x 35 cm","UN",1]
["49.03.036","Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.01.000.067503","Caixa de gordura em PVC, com tampa, cesto de limpeza, 2 entradas de 75mm, 1 entrada de 50mm, 1 saída de 100mm, completo; ref. Tigre ou equivalente - capacidade de 19 litros","UN",1]
["49.04","Ralo em PVC rígido"]
["49.04.010","Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.02.000.067510","Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm","UN",1]
["O.05.000.067549","Grelha metálica de 100 x 100 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente","UN",1]
["49.05","Ralo em ferro fundido"]
["49.05.020","Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.2]
["O.05.000.067502","Ralo seco em ferro fundido de 100 x 165 x 50 mm","UN",1]
["O.05.000.067549","Grelha metálica de 100 x 100 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente","UN",1]
["49.05.040","Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.5]
["O.05.000.067521","Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm","UN",1]
["O.05.000.067535","Plug em ferro fundido para ralo de 2´","UN",3]
["O.05.000.067548","Grelha metálica de 150 x 150 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente","UN",1]
["O.12.000.061100","Anel de borracha EPDM de 50 mm (2´), para tubulação em ferro fundido, ref. AFLEX Saint Gobain","UN",4]
["O.12.000.061115","Anel de borracha EPDM de 75 mm (3´), para tubulação em ferro fundido, ref. AFLEX Saint Gobain","UN",1]
["O.12.000.069527","Lubrificante para anel de neoprene","KG",2.5000000000000001E-2]
["49.06","Grelhas e tampas"]
["49.06.010","Grelha hemisférica em ferro fundido de 4\"","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.06]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.06]
["O.05.000.090427","Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´","UN",1]
["49.06.020","Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["O.05.000.067543","Grelha em ferro fundido com requadro de 30 x 100 cm - 20 kg/m","UN",3.3330000000000002]
["49.06.030","Grelha hemisférica em ferro fundido de 3\"","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.06]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.06]
["O.05.000.090496","Grelha hemisférica em ferro fundido de 3´","UN",1]
["49.06.072","Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.8]
["S.05.000.026607","Grelha tipo boca de leão em ferro fundido ductil, articulada, classe mín. 250 - 25T, medidas aproximadas: 810x270mm - NBR 10160","UN",1]
["49.06.080","Grelha hemisférica em ferro fundido de 6\"","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.06]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.06]
["O.05.000.091171","Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´","UN",1]
["49.06.110","Grelha hemisférica em ferro fundido de 2\"","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.06]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.06]
["O.05.000.091139","Grelha hemisférica em ferro fundido de 2´","UN",1]
["49.06.160","Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["O.05.000.067517","Grelha com malha quadriculada e requadro, em ferro fundido nodular de 50 x 100 x 4,5 cm","UN",1.67]
["49.06.170","Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["H.05.000.067522","Grelha em alumínio fundido com requadro, 20x100 / 20x50cm, ref. Vila Rica ou equivalente","M2",1]
["49.06.190","Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["C.07.000.023005","Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos 79,5 x 24,5 x 8 cm; ref. GRE88R da Neo Rex ou equivalente","UN",1]
["49.06.200","Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com mecanismo anti-vórtice, DN= 50 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.2]
["E.18.000.067524","Captor pluvial equipado com mecanismo anti-vórtice, corpo em aço inoxidável, grelha em alumínio, DN= 50 mm; ref. linha EPAMS da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["49.06.210","Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com mecanismo anti-vórtice, DN= 75 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.2]
["E.18.000.067525","Captor pluvial equipado com mecanismo anti-vórtice, corpo em aço inoxidável, grelha em alumínio, DN= 75 mm; ref. linha SMU EPAMS da Saint Gobain ou equivalente","UN",1]
["49.06.400","Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",9.7200000000000006]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.4E-2]
["O.05.000.036507","Tampão em ferro dúctil de Ø 600mm, classe 125 (ruptura >125 kN), conforme NBR 10160/2005","UN",1]
["49.06.410","Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN)","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",9.7200000000000006]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.4E-2]
["O.05.000.036508","Tampão em ferro dúctil de Ø 600mm, classe 250 (ruptura >250 kN), conforme NBR 10160/2005","UN",1]
["49.06.420","Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN)","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",9.7200000000000006]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.4E-2]
["O.05.000.036521","Tampão em ferro dúctil de Ø 600mm, classe 400 (ruptura >400 kN), conforme NBR 10160/2005","UN",1]
["49.06.430","Tampão em ferro fundido de 300 x 300 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",9.7200000000000006]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.4E-2]
["S.03.000.036500","Tampão ferro dúctil de 300 x 300mm, classe 125 (ruptura > 125 kN), conforme NBR 10160/2005","UN",1]
["49.06.440","Tampão em ferro fundido de 400 x 400 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",9.7200000000000006]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.4E-2]
["O.05.000.036522","Tampão ferro dúctil de 400 x 400 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN), conforme NBR 10160/2005","UN",1]
["49.06.450","Tampão em ferro fundido de 500 x 500 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",9.7200000000000006]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.4E-2]
["O.05.000.036524","Tampão ferro dúctil de 500 x 500 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN), para tráfego leve, conforme NBR 10160/2005","UN",1]
["49.06.460","Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",9.7200000000000006]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.4E-2]
["O.05.000.036527","Tampão ferro dúctil de 600 x 600 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN), para tráfego leve, conforme NBR 10160/2005","UN",1]
["49.06.480","Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg)","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",9.7200000000000006]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.4E-2]
["O.05.000.090133","Tampão ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg); ref. TA-40AR da Afer, TF-40 da Fuminas ou equivalente","UN",1]
["49.06.486","Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 900 mm, classe D 400 (ruptura > 400kN","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",9.7200000000000006]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.4E-2]
["O.05.000.036504","Tampão em ferro fundido, com tampa articulada, diâmetro de 900mm, classe D400; referência Afer, Alea, JM, EBF ou equivalente","UN",1]
["49.06.550","Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.47]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.47]
["O.15.000.067555","Grelha com calha e cesto coletor para piso, em aço inoxidável com 15cm de largura","M",1]
["49.06.560","Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 20 cm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.62]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.62]
["O.15.000.067556","Grelha com calha e cesto coletor para piso, em aço inoxidável com 20cm de largura","M",1]
["49.08","Caixa de passagem e inspeção"]
["49.08.250","Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["O.02.000.062591","Caixa de areia em PVC de 100 mm, ref. Tigre ou equivalente","UN",1]
["49.11","Canaletas e afins"]
["49.11.130","Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["H.05.000.067526","Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm, ref. SP80 linha Sekapiso da Sekapiso, Aminox ou equivalente","M",1.35]
["49.11.140","Canaleta com grelha em alumínio, saída central / vertical, largura de 46 mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["H.05.000.067536","Canaleta com grelha em alumínio, largura de 46 mm, saída central, vertical ou horizontal, para tubo de 40 mm ou 50 mm; ref. SP46 linha Sekabox da Sekapiso, Aminox ou equivalente","M",1.1000000000000001]
["49.11.141","Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["H.05.000.067537","Canaleta com grelha removível em alumínio, saída central ou vertical, de 46 x 52 mm, grelha abre e fecha de 46 x 1000 mm; ref. SP46 linha Abreseka da Sekapiso, Aminox ou equivalente","M",1.1000000000000001]
["49.12","Poço de visita, boca de lobo, caixa de passagem e afins"]
["49.12.010","Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",3.2759999999999998]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",3.2759999999999998]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",2.0760000000000001]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",4.1520000000000001]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",7.7945000000000002]
["B.01.000.010146","Servente","H",55.962400000000002]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",317.88499999999999]
["B.02.000.039024","Argamassa polimérica impermeabilizante, referência Sikatop 100, Tec Plus Top da Quartzolit Weber ou equivalente","KG",10.8]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",9.9551999999999996]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.8105]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.51160000000000005]
["B.05.000.020522","Pedrisco","M3",5.8799999999999998E-2]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",57.09]
["C.07.000.022538","Bloco de concreto estrutural de 19 x 19 x 39 cm, classe B (resistência > ou = 4 Mpa)","UN",85.674000000000007]
["C.10.000.028150","Guia chapeu para boca de lobo, padrão PMSP","UN",1]
["C.10.000.028151","Tampa de concreto para boca de lobo, padrão PMSP","UN",1]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",4.68]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",3.5802]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",1.1232]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",1.0062]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.58499999999999996]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",1.5569999999999999]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",0.23400000000000001]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.3155]
["S.01.000.080334","Placa vibratória impacto de 1.700 kg, com motor diesel, ou gasolina, ou elétrico, ref. Placa Vibratoria Dynapac CM13 da Flygt do Brasil ou equivalente","H",1.2474000000000001]
["49.12.030","Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",5.4880000000000004]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",5.4880000000000004]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",3.4436]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",6.8872]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",12.698]
["B.01.000.010146","Servente","H",84.690399999999997]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",551.13599999999997]
["B.02.000.039024","Argamassa polimérica impermeabilizante, referência Sikatop 100, Tec Plus Top da Quartzolit Weber ou equivalente","KG",19.079999999999998]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",13.952]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.3915999999999999]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.99919999999999998]
["B.05.000.020522","Pedrisco","M3",6.7199999999999996E-2]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",94.698999999999998]
["C.07.000.022538","Bloco de concreto estrutural de 19 x 19 x 39 cm, classe B (resistência > ou = 4 Mpa)","UN",136.24]
["C.10.000.028150","Guia chapeu para boca de lobo, padrão PMSP","UN",2]
["C.10.000.028151","Tampa de concreto para boca de lobo, padrão PMSP","UN",2]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",7.84]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",5.9976000000000003]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",1.8815999999999999]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",1.6856]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.98]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",2.5827]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",0.39200000000000002]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.54549999999999998]
["S.01.000.080334","Placa vibratória impacto de 1.700 kg, com motor diesel, ou gasolina, ou elétrico, ref. Placa Vibratoria Dynapac CM13 da Flygt do Brasil ou equivalente","H",1.5820000000000001]
["49.12.050","Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",7.7]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",7.7]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",4.8251999999999997]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",9.6503999999999994]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",17.628499999999999]
["B.01.000.010146","Servente","H",113.02200000000001]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",747.46600000000001]
["B.02.000.039024","Argamassa polimérica impermeabilizante, referência Sikatop 100, Tec Plus Top da Quartzolit Weber ou equivalente","KG",27.36]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",20.74]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.9108000000000001]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",1.268]
["B.05.000.020522","Pedrisco","M3",0.1148]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",132.69300000000001]
["C.07.000.022538","Bloco de concreto estrutural de 19 x 19 x 39 cm, classe B (resistência > ou = 4 Mpa)","UN",186.67500000000001]
["C.10.000.028150","Guia chapeu para boca de lobo, padrão PMSP","UN",3]
["C.10.000.028151","Tampa de concreto para boca de lobo, padrão PMSP","UN",3]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",11]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",8.4149999999999991]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",2.64]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",2.3650000000000002]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",1.375]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",3.6189]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",0.55000000000000004]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.73060000000000003]
["S.01.000.080334","Placa vibratória impacto de 1.700 kg, com motor diesel, ou gasolina, ou elétrico, ref. Placa Vibratoria Dynapac CM13 da Flygt do Brasil ou equivalente","H",1.9152]
["49.12.058","Boca de leão simples tipo PMSP com grelha","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",3.3879999999999999]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",3.3879999999999999]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.64400000000000002]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.64400000000000002]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",20.148199999999999]
["B.01.000.010146","Servente","H",44.883200000000002]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",155.38919999999999]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",58.352800000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.65939999999999999]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.216]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",7.3780000000000001]
["B.09.000.024069","Aditivo hidrófugo de pega normal, ref. Vedacit / Otto Baumgart, Sika 1 / Sika","KG",1.1286]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.16800000000000001]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.56000000000000005]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.126]
["F.03.000.039005","Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika, ou equivalente","L",2.09]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",819.28]
["S.05.000.026607","Grelha tipo boca de leão em ferro fundido ductil, articulada, classe mín. 250 - 25T, medidas aproximadas: 810x270mm - NBR 10160","UN",1]
["49.12.110","Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",17.68]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",8.82]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",8.82]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",12.33]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",29.88]
["B.01.000.010146","Servente","H",45.73]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",138.096]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.67]
["C.04.000.020563","Concreto usinado 150kg cimento/m³","M3",0.59499999999999997]
["C.07.000.022523","Bloco de concreto de vedação 19 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)","UN",126.125]
["C.07.000.022538","Bloco de concreto estrutural de 19 x 19 x 39 cm, classe B (resistência > ou = 4 Mpa)","UN",0.94499999999999995]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",3.7160000000000002]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",6.3]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",2.64]
["S.05.000.039040","Argamassa de cimento e areia - média 1:5","M3",0.65800000000000003]
["49.12.120","Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",7.508]
["B.01.000.010146","Servente","H",10.378]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",53.613999999999997]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",37.51]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.25359999999999999]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.08]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",308]
["49.12.140","Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",18.899999999999999]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",4.74]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",12.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",81.7]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",400]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",70]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.28]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",1.083]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",4.84]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",4.0999999999999996]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",2.65]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",1020]
["S.04.000.021027","Vigas em cambará, cedrinho, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, cupiúba, itaúba, de 6,0 x 16,0cm","M",14.22]
["49.13","Filtro anaeróbio"]
["49.13.010","Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",10.32]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",10.32]
["B.01.000.010118","Encanador","H",7.2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",7.2]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",5.7]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",5.7]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",18.39]
["B.01.000.010142","Poceiro","H",13.57]
["B.01.000.010146","Servente","H",60.79]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",340.28]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",9.99]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.76]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",2.8929999999999998]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",62.1]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",3.45]
["B.07.000.067021","Mangueira plástica flexível 3/4´","M",15]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",18.760000000000002]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",4.6900000000000004]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",1.88]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",1.1399999999999999]
["F.03.000.024705","Asfalto diluído CM-30","KG",2]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",173]
["O.02.000.062534","Tubo de PVC para esgoto 150mm","M",6.6]
["O.12.000.062674","Anel borracha para tubo PVC 150mm (6´)","UN",6]
["O.13.000.060208","Anel pré-moldado em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, h= 0,50 m","UN",4]
["49.13.020","Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",14.95]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",14.95]
["B.01.000.010118","Encanador","H",7.2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",7.2]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",13.3]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",13.3]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",26.5]
["B.01.000.010142","Poceiro","H",23.49]
["B.01.000.010146","Servente","H",107.01]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",589.44000000000005]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",9.99]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.2729999999999999]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",5.61]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",151]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",2.2999999999999998]
["B.07.000.067021","Mangueira plástica flexível 3/4´","M",20]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",27.18]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",6.8]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",2.72]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",2.66]
["F.03.000.024705","Asfalto diluído CM-30","KG",3]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",173]
["O.02.000.062534","Tubo de PVC para esgoto 150mm","M",6.6]
["O.12.000.062674","Anel borracha para tubo PVC 150mm (6´)","UN",6]
["O.13.000.060251","Anel pré moldado em concreto armado, liso ou perfurado, diâmetro externo de 2,0 m, h= 0,50 m","UN",4]
["49.13.030","Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,40 m - h= 2,00 m","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",19.18]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",19.18]
["B.01.000.010118","Encanador","H",7.2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",7.2]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",18.8]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",18.8]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",35.049999999999997]
["B.01.000.010142","Poceiro","H",31.84]
["B.01.000.010146","Servente","H",144.24]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",861.92]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",9.99]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.8340000000000001]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",8.1010000000000009]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",214]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",2.2999999999999998]
["B.07.000.067021","Mangueira plástica flexível 3/4´","M",25]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",34.880000000000003]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",8.7200000000000006]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",3.49]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",3.76]
["F.03.000.024705","Asfalto diluído CM-30","KG",4]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",173]
["O.02.000.062534","Tubo de PVC para esgoto 150mm","M",6.6]
["O.12.000.062674","Anel borracha para tubo PVC 150mm (6´)","UN",6]
["O.13.000.060203","Anel pré-moldado em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, h= 0,50 m","UN",4]
["49.13.040","Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,84 m - h= 2,50 m","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",19.690000000000001]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",19.690000000000001]
["B.01.000.010118","Encanador","H",7.2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",7.2]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",19.27]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",19.27]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",46.36]
["B.01.000.010142","Poceiro","H",43.16]
["B.01.000.010146","Servente","H",194.42]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",1260.3599999999999]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",9.99]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.64]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",11.7]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",303.27999999999997]
["B.06.000.021538","Aço CA-60-B $MD bitolas","KG",2.2999999999999998]
["B.07.000.067021","Mangueira plástica flexível 3/4´","M",30]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",44.76]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",11.18]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",4.4800000000000004]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",4.8099999999999996]
["F.03.000.024705","Asfalto diluído CM-30","KG",5]
["G.01.000.022515","Tijolo comum maciço","UN",173]
["O.02.000.062534","Tubo de PVC para esgoto 150mm","M",6.6]
["O.12.000.062674","Anel borracha para tubo PVC 150mm (6´)","UN",6]
["O.13.000.091172","Anel pré moldado em concreto, diâmetro externo de 3,00 m, h= 0,50 m","UN",5]
["49.14","Fossa séptica"]
["49.14.010","Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.88]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.88]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",2.14]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",2.14]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",7.12]
["B.01.000.010142","Poceiro","H",11.09]
["B.01.000.010146","Servente","H",39.479999999999997]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",108.38]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.26800000000000002]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.54300000000000004]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",25]
["B.07.000.067021","Mangueira plástica flexível 3/4´","M",10]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.24]
["D.03.000.021031","Chapa compensada cola resinada de 10mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.31]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.19]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.43]
["O.02.000.062534","Tubo de PVC para esgoto 150mm","M",3]
["O.05.000.061004","Tubo em ferro fundido de 150mm, para esgoto, ref. PB SME linha predial da Saint-gobain ou equivalente","M",1.5]
["O.13.000.060208","Anel pré-moldado em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, h= 0,50 m","UN",3]
["O.13.000.060220","Tampa pré moldada de concreto, diâmetro externo de 1,50m com 1 abertura de inspeção (para fossa séptica)","UN",1]
["49.14.020","Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",3.76]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",3.76]
["B.01.000.010118","Encanador","H",2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",2]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",2.14]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",2.14]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",11.24]
["B.01.000.010142","Poceiro","H",16.48]
["B.01.000.010146","Servente","H",61.01]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",217.05]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.53600000000000003]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.81]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",25]
["B.07.000.067021","Mangueira plástica flexível 3/4´","M",20]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.47]
["D.03.000.021031","Chapa compensada cola resinada de 10mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.62]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.38]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.43]
["O.02.000.062534","Tubo de PVC para esgoto 150mm","M",4]
["O.05.000.061004","Tubo em ferro fundido de 150mm, para esgoto, ref. PB SME linha predial da Saint-gobain ou equivalente","M",2.5]
["O.13.000.060203","Anel pré-moldado em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, h= 0,50 m","UN",4]
["O.13.000.060210","Anel pré-moldado em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, h= 0,50 m, com cortina","UN",1]
["O.13.000.060246","Tampa pré moldada de concreto, diâmetro externo de 2,50m, com 2 aberturas de inspeção (para fossa séptica)","UN",1]
["49.14.030","Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 4,00 m","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",7.52]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",7.52]
["B.01.000.010118","Encanador","H",4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",4]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",4.28]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",4.28]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",22.48]
["B.01.000.010142","Poceiro","H",32.96]
["B.01.000.010146","Servente","H",122.02]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",325.57499999999999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.80400000000000005]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",1.2150000000000001]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",37.5]
["B.07.000.067021","Mangueira plástica flexível 3/4´","M",30]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.70499999999999996]
["D.03.000.021031","Chapa compensada cola resinada de 10mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.93]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.56999999999999995]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.64500000000000002]
["O.02.000.062534","Tubo de PVC para esgoto 150mm","M",6]
["O.05.000.061004","Tubo em ferro fundido de 150mm, para esgoto, ref. PB SME linha predial da Saint-gobain ou equivalente","M",3.75]
["O.13.000.060203","Anel pré-moldado em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, h= 0,50 m","UN",7]
["O.13.000.060210","Anel pré-moldado em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, h= 0,50 m, com cortina","UN",1]
["O.13.000.060246","Tampa pré moldada de concreto, diâmetro externo de 2,50m, com 2 aberturas de inspeção (para fossa séptica)","UN",1]
["49.14.061","SM01 Sumidouro - poço absorvente","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["B.01.000.010142","Poceiro","H",14]
["B.01.000.010146","Servente","H",16]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",15.279199999999999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.3300000000000001E-2]
["B.05.000.020519","Pedra britada usinada n° 3 posto obra","M3",0.22]
["B.09.000.024069","Aditivo hidrófugo de pega normal, ref. Vedacit / Otto Baumgart, Sika 1 / Sika","KG",0.59119999999999995]
["O.02.000.062562","Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 150mm","M",1]
["O.13.000.060251","Anel pré moldado em concreto armado, liso ou perfurado, diâmetro externo de 2,0 m, h= 0,50 m","UN",2]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",1.2699999999999999E-2]
["S.03.000.080328","Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW","H",1]
["49.14.071","Tampão pré-moldado de concreto armado para sumidouro com diâmetro externo de 2,00 m","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",8]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",5.0000000000000001E-3]
["B.09.000.024069","Aditivo hidrófugo de pega normal, ref. Vedacit / Otto Baumgart, Sika 1 / Sika","KG",0.3]
["O.13.000.060250","Tampão pré moldado de concreto armado, diâmetro externo de 2,00 m, com 1 inspeção 0,60 cm se necessário (para sumidouro)","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",1.2699999999999999E-2]
["S.03.000.080328","Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW","H",1]
["49.15","Anel e aduela pré-moldados"]
["49.15.010","Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,60 m","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",4.5096999999999996]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",6.8999999999999999E-3]
["B.09.000.024069","Aditivo hidrófugo de pega normal, ref. Vedacit / Otto Baumgart, Sika 1 / Sika","KG",0.1804]
["O.13.000.060215","Anel pré-moldado em concreto, diâmetro externo de 0,60 m, h= 0,50 m","UN",2.0499999999999998]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",3.7000000000000002E-3]
["S.03.000.080328","Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW","H",1]
["49.15.030","Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,80 m","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.75]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",6.7645999999999997]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.04E-2]
["B.09.000.024069","Aditivo hidrófugo de pega normal, ref. Vedacit / Otto Baumgart, Sika 1 / Sika","KG",0.27060000000000001]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",5.5999999999999999E-3]
["S.03.000.060255","Anel pré-moldado em concreto, diâmetro externo de 0,80 m, h= 0,50 m","UN",2.0499999999999998]
["S.03.000.080328","Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW","H",1]
["49.15.040","Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,20 m","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",9.0193999999999992]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.38E-2]
["B.09.000.024069","Aditivo hidrófugo de pega normal, ref. Vedacit / Otto Baumgart, Sika 1 / Sika","KG",0.36080000000000001]
["O.13.000.060207","Anel pré-moldado em concreto, diâmetro externo de 1,20 m, h= 0,50 m","UN",2.0499999999999998]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",7.4000000000000003E-3]
["S.03.000.080328","Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW","H",1]
["49.15.050","Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,50 m","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",11.2743]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",1.7299999999999999E-2]
["B.09.000.024069","Aditivo hidrófugo de pega normal, ref. Vedacit / Otto Baumgart, Sika 1 / Sika","KG",0.45100000000000001]
["O.13.000.060208","Anel pré-moldado em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, h= 0,50 m","UN",2.0499999999999998]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",9.2999999999999992E-3]
["S.03.000.080328","Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW","H",1]
["49.15.060","Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,80 m","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",13.529199999999999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.0799999999999999E-2]
["B.09.000.024069","Aditivo hidrófugo de pega normal, ref. Vedacit / Otto Baumgart, Sika 1 / Sika","KG",0.54120000000000001]
["O.13.000.060209","Anel pré-moldado em concreto, diâmetro externo de 1,80 m, h= 0,50 m","UN",2.0499999999999998]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",1.12E-2]
["S.03.000.080328","Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW","H",1]
["49.15.100","Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 3,00 m","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",22.5486]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",3.4599999999999999E-2]
["B.09.000.024069","Aditivo hidrófugo de pega normal, ref. Vedacit / Otto Baumgart, Sika 1 / Sika","KG",0.90200000000000002]
["O.13.000.091172","Anel pré moldado em concreto, diâmetro externo de 3,00 m, h= 0,50 m","UN",2.0499999999999998]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",1.8599999999999998E-2]
["S.03.000.080328","Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW","H",1]
["49.16","Acessórios hidráulicos para água de reuso"]
["49.16.050","Realimentador automático, DN= 1'","UN"]
["A.10.000.012114","Realimentador automático de 1', ref. fabricação Acqua Save ou equivalente","UN",1]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.4]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.4]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.48]
["49.16.051","Sifão ladrão em polietileno para extravasão, diâmetro de 100mm","UN"]
["A.10.000.012115","Sifão ladrão em polietileno para extravasão, diâmetro de 100mm, ref. fabricação Acqua Save ou equivalente","UN",1]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.5]
["50","DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO"]
["50.01","Hidrantes e acessórios"]
["50.01.030","Abrigo duplo para hidrante/mangueira, com visor e suporte (embutir e externo)","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3.5]
["E.03.000.026726","Parafuso com arruela e bucha S8 de 4,8 x 50 mm, tipo panela","UN",4]
["O.16.000.063526","Abrigo duplo para hidrante/mangueira, de 120x90x30cm, visor em vidro com a inscrição ´INCÊNDIO´ em ambas as portas e suportes para mangueiras","UN",1]
["50.01.060","Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3.5]
["E.03.000.026726","Parafuso com arruela e bucha S8 de 4,8 x 50 mm, tipo panela","UN",4]
["O.16.000.067001","AH-02/03 abrigo hidrante 60x90x17 cm, com visor de vidro, inclusive ferragens e trinco","UN",1]
["50.01.080","Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.1]
["O.16.000.067023","Mangueira com união de engate rápido, diâmetro 1.1/2\", com reforço têxtil em fios sintéticos de alta tenacidade, conforme norma ABNT-NBR 11861","M",1]
["50.01.090","Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["O.12.000.067076","Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro, com botão liga e desliga, em chapa de plástico na cor vermelha, com um martelo","UN",1]
["50.01.100","Mangueira com união de engate rápido, DN= 2 1/2´ (63 mm)","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.1]
["O.16.000.067024","Mangueira com união de engate rápido, diâmetro 2.1/2\", com reforço têxtil em fios sintéticos de alta tenacidade, conforme norma ABNT-NBR 11861","M",1]
["50.01.110","Esguicho em latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.1]
["O.16.000.067055","Esguicho em latão polido com engate rápido, jato regulável de 2 1/2´","UN",1]
["50.01.130","Abrigo simples com suporte, em aço inoxidável escovado, para mangueira de 1 1/2´, porta em vidro temperado jateado - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",5.2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",5.2]
["B.01.000.010140","Pintor","H",0.3]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",0.3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.2]
["E.03.000.026726","Parafuso com arruela e bucha S8 de 4,8 x 50 mm, tipo panela","UN",4]
["E.18.000.063554","Abrigo simples em aço inoxidável escovado AISI-304/316, com suporte para mangueira 1 1/2\", porta em vidro temperado, 60x90x17cm, ref. Firex, Gilfire, Rwinox ou equivalente","UN",1]
["J.01.000.038012","Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente","UN",0.25]
["J.02.000.028058","Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente","L",0.13]
["J.02.000.038028","Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente","L",0.06]
["O.09.000.090132","Válvula globo angular de 45° em bronze ou latão, classe de pressão mínima 14kgf/cm², para recalque de rede de incêndio, DN= 2 1/2´; ref. Buckaspiero ou equivalente","UN",1]
["O.16.000.063529","Tampão de engate rápido em latão, Storz de 1 1/2´","UN",1]
["O.16.000.063555","Chave tipo Storz dupla em latão de alta densidade e resistência, de Ø 1 1/2´ ou 2 1/2´","UN",1]
["O.16.000.067009","Adaptador de engate rápido em latão 2 1/2´ x 1 1/2´","UN",1]
["O.16.000.067022","Mangueira com adaptador 1 1/2\" x 15m, com reforço têxtil em fios sintéticos de alta tenacidade, conforme norma ABNT-NBR 11861","UN",2]
["O.16.000.067031","Esguicho em latão polido com engate rápido, jato regulável, DN= 1 1/2´ (38 mm), ref. Tata, Chama, Kasti, Aerotex extintores, Mecânica Reunida ou equivalente","UN",1]
["P.04.000.049671","Niple cônico galvanizado a fogo de 2 1/2´","UN",1]
["50.01.160","Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.1]
["O.16.000.067009","Adaptador de engate rápido em latão 2 1/2´ x 1 1/2´","UN",1]
["50.01.170","Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.1]
["O.16.000.067027","Adaptador de engate rápido em latão 2 1/2´ x 2 1/2´","UN",1]
["50.01.180","Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1.08]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1.58]
["O.16.000.063527","Coluna hidrante T4´ x 2 1/2´, alt. 1,0m SCH40 com flange","UN",1]
["50.01.190","Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.1]
["O.16.000.063528","Tampão de engate rápido em latão, Storz de 2 1/2´","UN",1]
["50.01.200","Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.1]
["O.16.000.063529","Tampão de engate rápido em latão, Storz de 1 1/2´","UN",1]
["50.01.210","Chave para conexão de engate rápido","UN"]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3.3000000000000002E-2]
["O.16.000.063555","Chave tipo Storz dupla em latão de alta densidade e resistência, de Ø 1 1/2´ ou 2 1/2´","UN",1]
["50.01.220","Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.1]
["O.16.000.067031","Esguicho em latão polido com engate rápido, jato regulável, DN= 1 1/2´ (38 mm), ref. Tata, Chama, Kasti, Aerotex extintores, Mecânica Reunida ou equivalente","UN",1]
["50.01.320","Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",5.2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",5.2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.2]
["E.03.000.026726","Parafuso com arruela e bucha S8 de 4,8 x 50 mm, tipo panela","UN",4]
["O.09.000.090132","Válvula globo angular de 45° em bronze ou latão, classe de pressão mínima 14kgf/cm², para recalque de rede de incêndio, DN= 2 1/2´; ref. Buckaspiero ou equivalente","UN",1]
["O.16.000.063529","Tampão de engate rápido em latão, Storz de 1 1/2´","UN",1]
["O.16.000.063555","Chave tipo Storz dupla em latão de alta densidade e resistência, de Ø 1 1/2´ ou 2 1/2´","UN",1]
["O.16.000.067001","AH-02/03 abrigo hidrante 60x90x17 cm, com visor de vidro, inclusive ferragens e trinco","UN",1]
["O.16.000.067009","Adaptador de engate rápido em latão 2 1/2´ x 1 1/2´","UN",1]
["O.16.000.067022","Mangueira com adaptador 1 1/2\" x 15m, com reforço têxtil em fios sintéticos de alta tenacidade, conforme norma ABNT-NBR 11861","UN",2]
["O.16.000.067031","Esguicho em latão polido com engate rápido, jato regulável, DN= 1 1/2´ (38 mm), ref. Tata, Chama, Kasti, Aerotex extintores, Mecânica Reunida ou equivalente","UN",1]
["P.04.000.049671","Niple cônico galvanizado a fogo de 2 1/2´","UN",1]
["50.01.330","Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",5.2]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",5.2]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",1.2]
["E.03.000.026726","Parafuso com arruela e bucha S8 de 4,8 x 50 mm, tipo panela","UN",4]
["O.09.000.090132","Válvula globo angular de 45° em bronze ou latão, classe de pressão mínima 14kgf/cm², para recalque de rede de incêndio, DN= 2 1/2´; ref. Buckaspiero ou equivalente","UN",1]
["O.16.000.063528","Tampão de engate rápido em latão, Storz de 2 1/2´","UN",1]
["O.16.000.067001","AH-02/03 abrigo hidrante 60x90x17 cm, com visor de vidro, inclusive ferragens e trinco","UN",1]
["O.16.000.067026","Mangueira com adaptador 2 1/2\" x 15m, com reforço têxtil em fios sintéticos de alta tenacidade, conforme norma ABNT-NBR 11861","UN",2]
["O.16.000.067027","Adaptador de engate rápido em latão 2 1/2´ x 2 1/2´","UN",1]
["O.16.000.067055","Esguicho em latão polido com engate rápido, jato regulável de 2 1/2´","UN",1]
["P.04.000.049671","Niple cônico galvanizado a fogo de 2 1/2´","UN",1]
["50.01.340","Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",8.0000000000000002E-3]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.85]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.85]
["B.01.000.010118","Encanador","H",5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",5]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",0.22]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.43]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",4.0999999999999996]
["B.01.000.010140","Pintor","H",5.94]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",5.94]
["B.01.000.010146","Servente","H",5.55]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",42.11]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",20.51]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.21]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.08]
["B.06.000.021525","Aço CA-50-A $MD bitolas","KG",5.96]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",10.7]
["C.07.000.022523","Bloco de concreto de vedação 19 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa)","UN",29]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",0.82]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.73]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.26]
["D.03.000.021032","Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m","M2",0.18]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.13]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",0.16]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",8.7999999999999995E-2]
["H.04.000.031390","Tampa para alçapão em chapa de aço galvanizada de 14, com porta cadeado","UN",0.26]
["J.01.000.038012","Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente","UN",3.5]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",1.5]
["J.02.000.028058","Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente","L",1.7]
["J.02.000.037518","Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente","L",1]
["J.02.000.037542","Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente","L",1.05]
["J.02.000.038028","Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente","L",0.81]
["O.06.000.060805","Tubo em aço galvanizado 2 1/2´ SCH 40, sem costura","M",2]
["O.09.000.063543","Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´","UN",1]
["O.09.000.064065","Válvula de retenção vertical em bronze 2 1/2´","UN",1]
["O.16.000.067009","Adaptador de engate rápido em latão 2 1/2´ x 1 1/2´","UN",1]
["P.04.000.049671","Niple cônico galvanizado a fogo de 2 1/2´","UN",2]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.08]
["S.03.000.061192","Curva 45° em aço galvanizado, rosca macho/fêmea, Ø 2 1/2´","UN",1]
["S.03.000.061193","Curva 90° em aço galvanizado, rosca fêmea/fêmea, Ø 2 1/2´","UN",2]
["50.02","Registro e válvula controladora"]
["50.02.020","Bico de sprinkler tipo pendente com rompimento da ampola a 68°C","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.3]
["O.16.000.091292","Bico sprinkler tipo pendente, spray e CMDA, acabamento cromado, para tubulação 1/2\", com rompimento da ampola a 68°C; certificações ABNT, FM e ULbr","UN",1]
["50.02.050","Alarme hidráulico tipo gongo","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["P.17.000.030550","Alarme hidráulico com gongo, cobertura e corpo em alumínio fundido ASTM-B-209, pintado na cor vermelha; ref. Reliablel, Skop ou equivalente","UN",1]
["50.02.060","Bico de sprinkler tipo upright com rompimento da ampola a 68ºC","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.3]
["O.16.000.067078","Bico sprinkler tipo upright, spray e CMDA, acabamento cromado, para tubulação 1/2\", com rompimento da ampola a 68°C certificações ABNT, FM e ULbr","UN",1]
["50.02.080","Válvula de governo completa com alarme VGA, corpo em ferro fundido, extremidades flangeadas e DN = 6´","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",3]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",3]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",2.6]
["E.09.000.090150","Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90","UN",8]
["O.12.000.090146","Arruela de borracha para flange, diâmetro 100mm","UN",1]
["O.16.000.064217","Válvula de governo e alarme VGA, completa DN= 6´ - extremidade flangeada","UN",1]
["50.05","Iluminação e sinalização de emergência"]
["50.05.022","Destravador magnético (eletroímã) para porta corta-fogo de 24 Vcc","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.17.000.090534","Destravador magnético eletroímã (sem fonte), para porta corta-fogo de 24 Vcc, ref. Gevi gamma ou equivalente","UN",1]
["50.05.060","Central de iluminação de emergência, completa, para até 6.000 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["E.03.000.026726","Parafuso com arruela e bucha S8 de 4,8 x 50 mm, tipo panela","UN",2]
["P.16.000.091342","Central para iluminação de emergência, completa (incluso 9 baterias de 150A - 1h30min), de 5000 a 7500 W, ref. UNILAMP USE 110/7000 Unitron ou equivalente","UN",1]
["50.05.070","Luminária para unidade centralizada pendente completa com lâmpadas fluorescentes compactas de 9 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.16.000.091343","Luminária para unidade centralizada pendente, completa, com duas lâmpadas fluorescentes compactas 9W, ref. PL 9W, LFA-18D/2F da Aureon ou equivalente","UN",1]
["50.05.080","Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.16.000.091345","Luminária para unidade centralizada de sobrepor, completa, com lâmpada fluorescente de 15W, PL 15W,  ref. G45 da Gevi gamma ou equivalente","UN",1]
["50.05.160","Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada fluorescente de 32 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.16.000.091001","Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada fluorescente de 32W","UN",1]
["50.05.170","Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["O.16.000.090629","Acionador manual tipo quebra vidro em caixa plástica, ref. AC-01FCS da Maximus, ou  AM-1 / AM-2 ou AM-1/PT da Renglan ou equivalente","UN",1]
["50.05.210","Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.17.000.091007","Detector termovelocimétrico com base endereçável; ref. Johnson Controls, Fire & Security, Aerotex Extintores ou equivalente","UN",1]
["50.05.214","Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.17.000.030537","Detector ou sensor de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano, endereçável; ref. Gevi gamma, AFDG2E da Abafire, AGD da Contech, IL022 da Aerot, MGC1000 da Minipa ou equivalente","UN",1]
["50.05.230","Sirene audiovisual tipo endereçável","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.17.000.091009","Sirene audiovisual tipo endereçável, potência de 90 a 110db, tensão até 24Vcc, corrente 100mA, leds alto brilho; ref. VRE-SVF da Verin, Strobe 99dB da Siemens ou equivalente","UN",1]
["50.05.250","Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.16.000.091551","Central de iluminação de emergência com autonomia de 1 hora até 240W, ref. BF/42 da unilamp, ILU300P/12V da Gevi Gamma, CIE 12/360 da Aureon ou equivalente","UN",1]
["50.05.260","Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.16.000.067014","Bloco autônomo de iluminação emergência, autonomia mínima 1 hora, completo, 2 lâmpadas 11W, ref. Fluxoon 2x11 Aureon, F-2x11W Gevi Gamma ou equivalente","UN",1]
["50.05.270","Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.16.000.091030","Central de detecção e alarme de incêndio, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220V/12V","UN",1]
["50.05.280","Sirene tipo corneta de 12 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.17.000.091031","Sirene tipo corneta com potência nominal de 12V, potência sonora entre 115dB a 120dB, potência elétrica de 15 a 20W; ref. NA/12V da Aureon, GLK, DNI ou equivalente","UN",1]
["50.05.312","Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.16.000.067001","Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente","UN",1]
["50.05.400","Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.1000000000000001]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.1000000000000001]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",1.4999999999999999E-2]
["P.17.000.091560","Sirene eletrônica em caixa metálica de 12 / 24 Volts","UN",1]
["50.05.430","Detector óptico de fumaça com base endereçável","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.17.000.042521","Detector óptico de fumaça endereçável, com base de fixação, ref. BH-300 da Kidde, Protege ou equivalente","UN",1]
["50.05.440","Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.17.000.030538","Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável","UN",1]
["50.05.450","Acionador manual quebra-vidro endereçável","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["O.16.000.030539","Acionador manual tipo quebra vidro endereçável, ref. Ascael ou equivalente","UN",1]
["50.05.470","Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.17.000.030555","Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual; ref. LSC-ISO da Global Fire, IRC485T03 da Tecnohold, IDL 520 da Intelbras, MIC-E 02251 da Ilumac ou equivalente","UN",1]
["50.05.490","Sinalizador audiovisual endereçável com LED","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",1.4999999999999999E-2]
["P.17.000.030700","Sinalizador audiovisual endereçável com LEDs pulsantes do tipo flash, ref. SAV-E da Firemac, VALKYRIE A da Global Fire ou equivalente","UN",1]
["50.05.491","Sinalizador visual de advertência","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.19.000.092265","Sinalizador visual de advertência, entrada/saída de garagem sequencial duplo, com base fixação, placa de sinalização; referência comercial RT-23P Rontan, EG-30 da Seton ou equivalente","CJ",1]
["50.05.492","Sinalizador audiovisual de advertência","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.19.000.092266","Sinalizador audiovisual de advertência LED, entrada/saída de garagem sequencial duplo, com base fixação, placa de sinalização; referência comercial RT23PA Rontan, EG-30 Sonic ou equivalente","CJ",1]
["50.10","Extintores"]
["50.10.030","Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.7]
["O.16.000.067013","Extintor manual sobre rodas de gás carbônico, capacidade de 10 kg com carga","UN",1]
["50.10.050","Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 25 kg","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.7]
["O.16.000.067067","Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 25 kg com carga","UN",1]
["50.10.058","Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.7]
["O.16.000.067010","Extintor manual de pó químico seco BC, capacidade de 4 kg com carga","UN",1]
["50.10.060","Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.7]
["O.16.000.067015","Extintor manual de pó químico seco BC, capacidade de 8 kg com carga","UN",1]
["50.10.084","Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.7]
["O.16.000.067017","Extintor manual de pó químico seco 20 BC, capacidade de 12 kg com carga","UN",1]
["50.10.096","Extintor sobre rodas de pó químico seco BC - capacidade de 20 kg","UN"]
["O.16.000.067018","Extintor sobre rodas de pó químico seco 30/40BC - capacidade de 20 kg; ref. 417 da Zeus do Brasil, Firex, MP-20 da Bucka, Munhoz, KB-P20BCK95 da Kidde ou equivalente","UN",1]
["50.10.100","Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.7]
["O.16.000.067011","Extintor manual de água pressurizada capacidade de 10 litros","UN",1]
["50.10.110","Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.7]
["O.16.000.067071","Extintor manual de pó químico classes ABC, capacidade de 4 kg, ref. 1-A NBR 9443 e 10-B NBR 9444 com carga","UN",1]
["50.10.120","Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.7]
["O.16.000.067072","Extintor manual de pó químico seco classes ABC, capacidade de 6 kg, ref. 2-A NBR 9443 e 20-B NBR 9444 com carga","UN",1]
["50.10.140","Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.7]
["O.16.000.067079","Extintor manual de gás carbônico de 06 kg, capacidade extintora 5BC","UN",1]
["50.10.210","Suporte para extintor de piso em fibra de vidro","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.1]
["O.16.000.067303","Suporte de piso para extintor em fibra de vidro cor vermelha; referência comercial n° 13 da Gilfire, Comercial Fire, Evolumix, Metalcasty, Brinox, Protege ou equivalente","UN",1]
["50.10.220","Suporte para extintor de piso em aço inoxidável","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.1]
["O.16.000.067304","Suporte de piso para extintor base redonda em aço inoxidável, ref. n° 10 da Gilfire, modelo Torre da Protexfire, Comercial Fire, Evolumix, Metalcasty, Brinox, Protege ou equivalente","UN",1]
["50.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 50"]
["50.20.110","Recarga de extintor de água pressurizada","L"]
["O.16.000.067044","Recarga de extintor de água pressurizada","L",1]
["50.20.120","Recarga de extintor de gás carbônico","KG"]
["O.16.000.067043","Recarga de extintor de gás carbônico","KG",1]
["50.20.130","Recarga de extintor de pó químico seco","KG"]
["O.16.000.067042","Recarga de extintor de pó químico seco","KG",1]
["50.20.160","Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade acima de 12 kg até 20 kg","UN"]
["O.16.000.067047","Teste hidrostático e pintura de extintor CO2/PQS/H2O, acima 12kg até 20kg","UN",1]
["50.20.170","Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade até 12 kg","UN"]
["O.16.000.067048","Teste hidrostático e pintura de extintor CO2/PQS/H2O até 12kg","UN",1]
["50.20.200","Recolocação de bico de sprinkler","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.25]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",0.3]
["54","PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO"]
["54.01","Pavimentação preparo de base"]
["54.01.010","Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.0000000000000002E-3]
["S.01.000.080332","Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR","H",8.0000000000000002E-3]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",5.0000000000000001E-3]
["54.01.030","Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.6E-2]
["S.01.000.080102","Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D","H",2.3800000000000002E-2]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",3.7999999999999999E-2]
["S.01.000.080330","Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC","H",1.4200000000000001E-2]
["S.01.000.080332","Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR","H",1.4200000000000001E-2]
["S.07.000.080230","Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR","H",1.9E-2]
["54.01.050","Compactação do subleito mínimo de 95% do PN","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.2000000000000001E-2]
["S.01.000.080102","Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D","H",1.0500000000000001E-2]
["S.01.000.080330","Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC","H",1.4E-2]
["S.01.000.080332","Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR","H",8.0000000000000002E-3]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",3.2000000000000001E-2]
["S.01.000.080344","Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu","H",1.5100000000000001E-2]
["54.01.200","Base de macadame hidráulico","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.5]
["B.05.000.020515","Pedra britada usinada n° 4 posto obra","M3",0.65]
["B.05.000.020519","Pedra britada usinada n° 3 posto obra","M3",0.65]
["B.05.000.020524","Pó de pedra","M3",0.35]
["S.01.000.080102","Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D","H",0.05]
["S.01.000.080332","Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR","H",7.6100000000000001E-2]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",0.20830000000000001]
["54.01.210","Base de brita graduada","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["B.05.000.020516","Brita graduada usinada posto obra","M3",1.3]
["S.01.000.080102","Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D","H",3.2500000000000001E-2]
["S.01.000.080332","Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR","H",4.65E-2]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",7.4999999999999997E-2]
["54.01.220","Base de bica corrida","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1542]
["B.05.000.020523","Bica corrida posto obra","M3",1.2]
["S.01.000.080102","Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D","H",3.6400000000000002E-2]
["S.01.000.080332","Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR","H",5.1999999999999998E-2]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",5.1999999999999998E-2]
["54.01.230","Base de macadame betuminoso","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.75]
["B.05.000.020513","Pedra britada usinada n° 1 posto obra","M3",0.2]
["B.05.000.020519","Pedra britada usinada n° 3 posto obra","M3",1.25]
["B.05.000.020522","Pedrisco","M3",0.14000000000000001]
["F.03.000.024702","Asfalto betuminoso (CAP 85/100= CAP 7)(CAP 50/60= CAP 20)","KG",100]
["S.01.000.080312","Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D","H",9.3299999999999994E-2]
["S.01.000.080332","Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR","H",7.6100000000000001E-2]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",0.15229999999999999]
["S.07.000.080230","Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR","H",3.2500000000000001E-2]
["54.01.300","Pavimento de concreto rolado (concreto pobre) para base de pavimento rígido","M3"]
["S.01.000.031559","Pavimento de concreto rolado (concreto pobre) para base de pavimento rígido","M3",1]
["54.01.400","Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.2499999999999999E-2]
["S.01.000.080102","Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D","H",1.9E-2]
["S.01.000.080311","Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D","H",2.8500000000000001E-2]
["S.01.000.080330","Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC","H",9.4999999999999998E-3]
["S.01.000.080332","Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR","H",1.9E-2]
["S.07.000.080230","Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR","H",1.4200000000000001E-2]
["54.01.410","Varrição de pavimento para recapeamento","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.04]
["54.02","Pavimentação com pedrisco e revestimento primário"]
["54.02.030","Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.64]
["B.05.000.020514","Pedra britada usinada n° 2 posto obra","M3",0.4]
["S.01.000.080102","Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D","H",0.01]
["S.01.000.080332","Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR","H",0.15]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",7.4999999999999997E-2]
["54.03","Pavimentação flexível"]
["54.03.200","Concreto asfáltico usinado a quente - Binder","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.83330000000000004]
["F.03.000.020573","Binder fechado, fornecimento posto obra","T",2.4]
["S.01.000.080149","Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora","H",0.13880000000000001]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",0.13880000000000001]
["S.01.000.080338","Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas","H",0.13880000000000001]
["54.03.210","Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.83330000000000004]
["F.03.000.020572","Concreto asfáltico usinado à quente tipo CBUQ, faixa Dersa (faixa 4 ou 5) posto obra","T",2.4]
["S.01.000.080149","Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora","H",0.13880000000000001]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",0.13880000000000001]
["S.01.000.080338","Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas","H",0.13880000000000001]
["54.03.221","Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.83330000000000004]
["F.03.000.020572","Concreto asfáltico usinado à quente tipo CBUQ, faixa Dersa (faixa 4 ou 5) posto obra","T",2.2000000000000002]
["S.01.000.080149","Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora","H",0.13880000000000001]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",0.13880000000000001]
["S.01.000.080338","Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas","H",0.13880000000000001]
["54.03.230","Imprimação betuminosa ligante","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",5.0000000000000001E-3]
["F.03.000.024704","Emulsão RR-1-C","KG",1.2]
["S.01.000.080312","Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D","H",5.0000000000000001E-3]
["54.03.240","Imprimação betuminosa impermeabilizante","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",6.0000000000000001E-3]
["F.03.000.024705","Asfalto diluído CM-30","KG",1.5]
["S.01.000.080312","Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D","H",6.0000000000000001E-3]
["54.03.250","Revestimento de pré-misturado a quente","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.83330000000000004]
["S.01.000.080102","Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D","H",0.13880000000000001]
["S.01.000.080149","Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora","H",0.13880000000000001]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",0.13880000000000001]
["S.01.000.080338","Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas","H",0.13880000000000001]
["S.05.000.021100","Pré misturado a quente","T",2.2999999999999998]
["S.07.000.080308","Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000l em rodovia pavimentada para distância médias de transporte igual ou inferior a 100km. af_02/2016","TxKM",18]
["54.03.260","Revestimento de pré-misturado a frio","M3"]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["S.01.000.080102","Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D","H",0.05]
["S.01.000.080149","Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora","H",4.4999999999999998E-2]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",2.8000000000000001E-2]
["S.01.000.080338","Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas","H",2.8000000000000001E-2]
["S.05.000.021101","Pré misturado a frio","T",2.1]
["S.07.000.080308","Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000l em rodovia pavimentada para distância médias de transporte igual ou inferior a 100km. af_02/2016","TxKM",18]
["54.04","Pavimentação em paralelepípedos e blocos de concreto"]
["54.04.030","Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.67]
["B.04.000.020504","Areia grossa","M3",0.1]
["K.03.000.036505","Paralelepípedo só material","UN",33]
["54.04.040","Rejuntamento de paralelepípedo com areia","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["B.04.000.020504","Areia grossa","M3",0.02]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",0.06]
["54.04.050","Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:3","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.31]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",10.206]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",2.5499999999999998E-2]
["54.04.060","Rejuntamento de paralelepípedo com asfalto e pedrisco","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.05.000.020522","Pedrisco","M3",0.02]
["F.03.000.024702","Asfalto betuminoso (CAP 85/100= CAP 7)(CAP 50/60= CAP 20)","KG",4]
["S.01.000.080258","Caminhão carroceria em madeira, capacidade até 8 toneladas","H",1E-3]
["S.01.000.080312","Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D","H",0.03]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",0.06]
["54.04.340","Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.6]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.06]
["C.07.000.035580","Piso de concreto intertravado, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, espessura 6 cm, 35 MPa","M2",1.03]
["S.01.000.080334","Placa vibratória impacto de 1.700 kg, com motor diesel, ou gasolina, ou elétrico, ref. Placa Vibratoria Dynapac CM13 da Flygt do Brasil ou equivalente","H",0.20300000000000001]
["54.04.342","Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.6]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.06]
["C.07.000.035583","Piso de concreto intertravado, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, espessura 6 cm, 35 MPa","M2",1.03]
["S.01.000.080334","Placa vibratória impacto de 1.700 kg, com motor diesel, ou gasolina, ou elétrico, ref. Placa Vibratoria Dynapac CM13 da Flygt do Brasil ou equivalente","H",0.20300000000000001]
["54.04.350","Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.8]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.4]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.06]
["C.07.000.035581","Piso de concreto intertravado, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, espessura 8 cm, 35 MPa","M2",1.05]
["S.01.000.080338","Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas","H",2.9000000000000001E-2]
["54.04.360","Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - 50 x 50 x 10 cm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.21329999999999999]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.21329999999999999]
["C.07.000.022577","Bloco de concreto para piso drenante de 50 x 50 x 10 cm; ref. Neo-Rex CGD / Facital AD-CGD ou equivalente","UN",4]
["54.04.392","Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural, com resina protetora","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["C.02.000.035614","Piso em placa de concreto permeável drenante, cinza natural de 40x40x6cm, com resina protetora; ref. DRCCL19D12M da Drenalte, Ecoverde, Oterprem, Presto ou equivalente, conforme Norma ACI 522 R-06","M2",1.1000000000000001]
["54.04.393","Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural, com resina protetora, espessura de 8 cm","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.5]
["C.02.000.035615","Piso em placa de concreto permeável drenante, 40x40x8cm, cor natural, com resina protetora; referência comercial Glasser, Presto, Oterprem, Drenaltec, Geoblocos ou equivalente","M2",1.1000000000000001]
["54.06","Guias e sarjetas"]
["54.06.020","Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.36]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.9159999999999999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.3000000000000001E-3]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.6400000000000001E-2]
["C.10.000.036525","Guias pré-moldada curvas, padrão PMSP 100, fck 25 MPa","M",1.04]
["54.06.040","Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.36]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.9159999999999999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.3000000000000001E-3]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.6400000000000001E-2]
["C.10.000.036514","Guia pré-moldada reta/curva, padrão PMSP 100, fck 25MPa","M",1.04]
["54.06.100","Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.8]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.2]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.03]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.67359999999999998]
["54.06.110","Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.8]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.2]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",1.03]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.67359999999999998]
["54.06.150","Execução de perfil extrusado no local","M3"]
["S.03.000.036510","Execução de guia e sarjeta extrusada in loco, perfil 450","M",18.18]
["54.06.160","Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["B.05.000.020514","Pedra britada usinada n° 2 posto obra","M3",0.30299999999999999]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.03]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",2.2574999999999998]
["54.06.170","Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa","M3"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["B.01.000.010146","Servente","H",2]
["B.05.000.020514","Pedra britada usinada n° 2 posto obra","M3",0.30299999999999999]
["C.04.000.020536","Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2","M3",1.03]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",2.2574999999999998]
["54.07","Calçadas e passeios."]
["54.07.040","Passeio em mosaico português","M2"]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.5]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.0000000000000007E-2]
["K.03.000.035055","Pedra em mosaico português 2 cores colocado","M2",1]
["54.07.110","Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.039032","Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente","KG",4.8]
["C.10.000.091167","Ladrilho hidráulico nas cores: branco, preto e cinza, de 20 x 20 x 1,8 cm, ref. fabricação Fulget ou equivalente","M2",1.05]
["54.07.130","Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.3]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.039032","Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente","KG",4.8]
["C.10.000.032022","Ladrilho hidráulico várias cores, exceto branco, cinza e preto, de 20x20x1,8cm, ref. fabricação Fulget, Artefatos cimentos Maria Estela Ltda ou Pisos Paulista","M2",1.05]
["54.07.210","Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.039027","Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm","KG",0.7]
["54.07.240","Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (30 x 30 x 2,5 cm), com cimento branco, juntas de 2 mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.25]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.02.000.020509","Cimento branco comum (sacos de 20 kg)","KG",0.72]
["54.07.260","Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.6]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.8]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.16700000000000001]
["G.02.000.023000","Ladrilho hidráulico antiderrapante, tipo rampa, várias cores, de 30 x 30 cm, ref. Ivaí, Mosaico Amazonas ou equivalente","M2",1.05]
["54.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 54"]
["54.20.040","Bate-roda em concreto pré-moldado","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.23]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.41]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",3.3050000000000002]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",8.0000000000000002E-3]
["C.10.000.028153","Bate-roda pré-fabricado em concreto aparente liso, com chumbador para fixação, cor natural - medidas: (13x17x180cm) ou (13x17x200cm)","M",1]
["54.20.100","Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva","M"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.36]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",2.9159999999999999]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.3000000000000001E-3]
["C.04.000.020535","Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",1.6400000000000001E-2]
["54.20.110","Reassentamento de paralelepípedos, sem rejunte","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.67]
["B.04.000.020504","Areia grossa","M3",0.1]
["54.20.120","Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.46]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.23]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.06]
["S.01.000.080334","Placa vibratória impacto de 1.700 kg, com motor diesel, ou gasolina, ou elétrico, ref. Placa Vibratoria Dynapac CM13 da Flygt do Brasil ou equivalente","H",2.5000000000000001E-2]
["54.20.130","Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.53]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.27]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.06]
["S.01.000.080334","Placa vibratória impacto de 1.700 kg, com motor diesel, ou gasolina, ou elétrico, ref. Placa Vibratoria Dynapac CM13 da Flygt do Brasil ou equivalente","H",2.9000000000000001E-2]
["54.20.140","Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 10 cm, com rejunte em areia","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.64]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.32]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.06]
["S.01.000.080334","Placa vibratória impacto de 1.700 kg, com motor diesel, ou gasolina, ou elétrico, ref. Placa Vibratoria Dynapac CM13 da Flygt do Brasil ou equivalente","H",3.5000000000000003E-2]
["55","LIMPEZA E ARREMATE"]
["55.01","Limpeza de obra"]
["55.01.020","Limpeza final da obra","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.7]
["55.01.030","Limpeza complementar com hidrojateamento","M2"]
["B.01.000.010143","Operador","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["S.04.000.069500","Solução limpadora diluída em água","L",1]
["S.04.000.080237","Máquina de lavagem a pressão tipo Vap (água fria, pressão 1700PSI)","H",0.1]
["55.01.070","Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["R.02.000.039013","Ácido muriático","L",0.2]
["55.01.080","Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.8]
["55.01.100","Limpeza complementar e especial de vidros","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.75]
["55.01.130","Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento","M2"]
["B.01.000.010143","Operador","H",0.1]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.1]
["B.02.000.039033","Argamassa industrializada colorida, para assentamento e rejuntamento de pastilhas cerâmicas, porcelana/vidro, bloco de vidro, interno e externo, e= 3 a 6 mm","KG",0.7]
["S.04.000.069500","Solução limpadora diluída em água","L",1.3]
["S.04.000.080237","Máquina de lavagem a pressão tipo Vap (água fria, pressão 1700PSI)","H",0.1]
["55.01.140","Limpeza de superfície com hidrojateamento","M2"]
["S.05.000.020392","Hidrojateamento para limpeza de superfície, por meio de jato d´água de alta pressão","M2",1]
["55.02","Limpeza e desinfecção sanitária"]
["55.02.010","Limpeza de caixa de inspeção","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["55.02.012","Limpeza de caixa de passagem, poço de visita ou bueiro","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["S.01.000.080308","Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D","H",0.1]
["55.02.020","Limpeza de fossa","M3"]
["M.03.000.020450","Limpeza fossa séptica","M3",1]
["55.02.040","Limpeza e desobstrução de boca de lobo","UN"]
["B.01.000.010109","Esgoteiro/cavoqueiro","H",0.5]
["B.01.000.010195","Ajudante de esgoteiro","H",0.5]
["55.02.050","Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais","M"]
["B.01.000.010109","Esgoteiro/cavoqueiro","H",0.25]
["B.01.000.010195","Ajudante de esgoteiro","H",0.25]
["55.02.060","Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial","M"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.2]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.3]
["55.10","Remoção de entulho"]
["55.10.030","Locação de duto coletor de entulho","MXMES"]
["A.05.000.021093","Locação de duto coletor de entulho","MXMES",1]
["61","CONFORTO MECÂNICO, EQUIPAMENTO E SISTEMA"]
["61.01","Elevador"]
["61.01.670","Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para duas paradas, portas unilaterais","CJ"]
["S.04.000.031547","Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para duas paradas, portas unilaterais","CJ",1]
["61.01.680","Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para três paradas, portas unilaterais","CJ"]
["S.04.000.031548","Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para três paradas, portas unilaterais","CJ",1]
["61.01.690","Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para três paradas, portas bilaterais","CJ"]
["S.04.000.031550","Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para três paradas, portas bilaterais","CJ",1]
["61.01.760","Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas bilaterais","CJ"]
["S.04.000.031551","Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para quatro paradas, portas bilaterais","CJ",1]
["61.01.770","Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas unilaterais","CJ"]
["S.04.000.031552","Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para quatro paradas, portas unilaterais","CJ",1]
["61.01.800","Fechamento em vidro laminado para caixa de elevador","M2"]
["S.04.000.031554","Fornecimento e instalação de vidro laminado 5+5mm, inclusive acessórios em alumínio","M2",1]
["61.10","Climatização"]
["61.10.001","Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 120 TR","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",870]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",25]
["B.01.000.010506","Montador","H",290]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",20]
["Q.04.000.032311","Resfriadora de líquidos, compressor Screw/parafuso (chiller), condensação à ar, capacidade 120 TR, compacto, com tubulações, fiações e controles internos, 380V/60Hz, ref. 30 RB-A Carrier, R407C série SAZ mod. RCU120SAZ4A7P Chiller Hitachi ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",17]
["61.10.007","Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 160 TR","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",928]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",26.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",26.5]
["B.01.000.010506","Montador","H",309]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",21]
["Q.04.000.031017","Resfriador de líquidos chiller refrigerado a ar (condensação a ar) controlado por microprocessador, com compressor tipo Scroll, capacidade de 160 TR, ref. Aquasnap 30RB-A 170-446 da Carrier ou equivalente - instalado","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",17]
["61.10.010","Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 200-210 TR","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",840]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",25]
["B.01.000.010506","Montador","H",280]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",20]
["Q.04.000.032319","Resfriadora de líquidos com compressor Screw/parafuso (chiller), condensação à ar, capac. 200-210 TR, compacto, c/tubulações, fiações e controles internos, 380V/60Hz; ref. 30 RB-A Carrier, R407C série SAZ mod. RCU210SAZ4A7P chiller Hitachi ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",19]
["61.10.012","Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 80 TR","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",696]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",20]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",20]
["B.01.000.010506","Montador","H",232]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",16]
["Q.04.000.031006","Resfriador de líquidos chiller refrigerado a ar (condensação a ar) controlado por microprocessador, com compressor tipo Scroll, capacidade de  80 TR, ref. Aquasnap modelo 30RBA  da Carrier ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",17]
["61.10.014","Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 20 TR","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",435]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",12.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",12.5]
["B.01.000.010506","Montador","H",145]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",10]
["Q.04.000.031016","Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação a ar, capacidade de 20 TR","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",17]
["61.10.100","Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",105]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",5]
["B.01.000.010506","Montador","H",35]
["Q.04.000.032333","Tratamento de ar fan-coil tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR, ref. TKM-227 10TR - 50mmca Trox, modelo YE/10 fabricante York ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",3]
["61.10.101","Tratamento de ar (Fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 6 TR","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",105]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",5]
["B.01.000.010506","Montador","H",35]
["Q.04.000.032340","Unidades de Tratamento de ar (fan-coil) - 4.000 m³/h - 6TR, pressão estática externa 50mmCA; ref. Carrier, Trox, Constarco ou equivalente","UN",1]
["61.10.110","Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 40 TR","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",240]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010506","Montador","H",80]
["Q.04.000.032335","Tratamento de ar fan-coil tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 40 TR, ref. TKM-227 40TR - 50mmca Trox, modelo YE/40 fabricante York ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",4]
["61.10.120","Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 50 TR","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",285]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",10]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",10]
["B.01.000.010506","Montador","H",95]
["Q.04.000.032337","Tratamento de ar fan-coil tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 50 TR, ref. TKM-227 50TR - 50mmca Trox, modelo TCA-LQ-50/8ROWS Hitachi ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",4]
["61.10.200","Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 637 m³/h, capacidade de refrigeração 14.000 Btu/h - 1,2 TR","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",16]
["B.01.000.010506","Montador","H",8]
["Q.04.000.032325","Tratamento ar compacta fancolete hidrônico, piso-teto, serpentina, filtros ar, ventiladores/motores elétricos, revest. isolamento térmico/acústico, vazão 637m³/h, refrig 14.000Btu/h - 1,2TR 220V/1Ph/60Hz; ref. 42LS14 Carrier ou equivalente","UN",1]
["61.10.210","Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 1.215 m³/h, capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 TR","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",20]
["B.01.000.010506","Montador","H",10]
["Q.04.000.032327","Tratamento ar compacta fancolete hidrônico, piso-teto, serpentina, filtros ar, ventiladores/motores elétricos, revest. isolamento térmico/acústico, vazão 1.215m³/h, refrig. 25.000Btu/h, 2,1TR 220V/1Ph/60Hz; ref. Carrier ou equivalente","UN",1]
["61.10.220","Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 1.758 m³/h, capacidade de refrigeração 36.000 Btu/h - 3,0 TR","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",24]
["B.01.000.010506","Montador","H",12]
["Q.04.000.032329","Tratamento ar compacta fancolete hidrônico, piso-teto, serpentina, filtros ar, ventiladores/motores elétricos, revest. isolamento térmico/acústico, vazão 1.758m³/h, refrigeração 36.000Btu/h, 3TR 220V/1Ph/60Hz; ref. Carrier ou equivalente","UN",1]
["61.10.230","Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 2.166 m³/h, capacidade de refrigeração 48.000 Btu/h - 4,0 TR","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",26]
["B.01.000.010506","Montador","H",13]
["Q.04.000.032331","Tratamento ar compacta fancolete hidrônico, piso-teto, serpentina, filtros ar, ventiladores/motores elétricos, revest. isolamento térmico/acústico, vazão 2.166m³/h, refrig 48.000Btu/h-4TR 220V/1Ph/60Hz; ref. Carrier, Hitachi ou equivalente","UN",1]
["61.10.250","Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 20.000 Btu/h - 1,6 TR","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",13]
["B.01.000.010506","Montador","H",6]
["Q.04.000.032321","Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassette, com ventiladores centrífugos de dupla aspiração e motor elétrico, estrutura e painéis de plástico de alta resistência, refrigeração 20.000 Btu/h - 1,6 TR, ref. 40HK-20 Carrier ou equivalente","UN",1]
["61.10.260","Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 TR","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",13]
["B.01.000.010506","Montador","H",6]
["Q.04.000.032323","Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassette, com ventiladores centrífugos de dupla aspiração e motor elétrico, estrutura e painéis de plástico de alta resistência, refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 TR, ref. 40HK-25 Carrier ou equivalente","UN",1]
["61.10.270","Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 32.000 Btu/h - 2,6 TR","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",13]
["B.01.000.010506","Montador","H",6]
["Q.04.000.032324","Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassette, com ventiladores centrífugos de dupla aspiração e motor elétrico, estrutura e painéis de plástico de alta resistência, refrigeração 32.000 Btu/h - 2,6 TR, ref. 40HK-32 Carrier ou equivalente","UN",1]
["61.10.300","Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4\")","M"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.3]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.2]
["Q.04.000.031400","Duto flexível em alumínio, seção circular, isolado termicamente com lã de vidro de 25 mm; ref. Isodec RT 10 cm (4\") Multivac ou equivalente","M",1]
["61.10.310","Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6\")","M"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.3]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.2]
["Q.04.000.031401","Duto flexível em alumínio, seção circular, isolado termicamente com lã de vidro de 25 mm; ref. Isodec RT 15 cm (6\") Multivac ou equivalente","M",1]
["61.10.320","Duto flexível aluminizado, seção circular de 20cm (8\")","M"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.3]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.2]
["Q.04.000.031402","Duto flexível em alumínio, seção circular, isolado termicamente com lã de vidro de 25 mm; ref. Isodec RT 20 cm (8\") Multivac ou equivalente","M",1]
["61.10.380","Duto em painel rígido de lã de vidro acústico, espessura 25 mm","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.5]
["B.01.000.010506","Montador","H",1.25]
["Q.04.000.031443","Painel rígido em lã de vidro, alta densidade, dimensões 2,70x1,20m, espessura de 25mm, revestidos face externa FSK (Foil Scrim Kraft aluminizado) e face interna tecido de vidro preto; ref. Climaver Acustic da Isover ou equivalente","M2",1]
["61.10.400","Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave fim de curso.","M2"]
["Q.04.000.031404","Damper Corta Fogo tipo comporta, formato circular ou retangular, com elemento fusível e chave fim de curso, referência comercial série FKA-TI-BR-120 fabricante TROX ou equivalente","M2",1]
["61.10.401","Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m²","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2.2000000000000002]
["B.01.000.010506","Montador","H",2.2000000000000002]
["Q.04.000.031409","Damper de regulagem manual, modelo RG-B; tamanho: 0,10 m² a 0,14 m²; referência comercial: Trox, Difus-ar ou equivalente","M2",1]
["61.10.402","Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m²","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.7]
["B.01.000.010506","Montador","H",1.7]
["Q.04.000.031416","Damper de regulagem manual, modelo RG-B; tamanho: 0,15 m² a 0,20 m²; ref. Trox, Difus-ar ou equivalente","M2",1]
["61.10.403","Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m²","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.5]
["B.01.000.010506","Montador","H",1.5]
["Q.04.000.031418","Damper de regulagem manual, modelo RG-B; tamanho: 0,21 m² a 0,40 m²; ref. Trox, Difus-ar ou equivalente","M2",1]
["61.10.410","Serviço de instalação de Damper Corta Fogo","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",4]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",4]
["61.10.430","Tanque de compensação pressurizado, capacidade (volume mínimo) de 250 litros","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",40]
["B.01.000.010506","Montador","H",20]
["Q.04.000.031410","Tanque de expansão, capacidade (volume mínimo) de 250 litros, completo, para compensação da dilatação térmica da água no sistema de ar condicionado central, ref. modelo Statico 250 l da Imi-Hydronic, TAP-250 V da Schneider ou equivalente","UN",1]
["61.10.440","Registro de regulagem de vazão de ar","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.8]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.8]
["Q.04.000.031415","Registro de regulagem de vazão de ar, tipo OB, confeccionado em chapa galvanizada pintada com esmalte sintético, medindo 40 x 5 cm, ref. RG fabricante Trox ou equivalente","UN",1]
["61.10.510","Difusor de ar de longo alcance tipo Jet-Nozzles, vazão de ar 1.330 m³/h","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2.2999999999999998]
["B.01.000.010506","Montador","H",2.2999999999999998]
["Q.04.000.031408","Difusor de jato de ar orientável, de longo alcance, tipo Jet-Nozzles, formato redondo, para insuflamento de ar, em alumínio pintado com esmalte sintético, vazão de ar 1.330 m³/h, ref. DUE-S de 400 da Trox ou equivalente","UN",1]
["61.10.511","Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",3.5]
["B.01.000.010506","Montador","H",3.5]
["Q.04.000.031425","Difusor para insuflamento de ar com plenum, modelo ADLK-S-AG, tamanhos 2,3,4,e 5; ref. Trox ou equivalente","M2",1]
["61.10.512","Difusor para insuflamento de ar com plenum, com 2 aberturas","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["Q.04.000.031426","Difusor para insuflamento de ar com plenum, modelo ALS-DS com 2 aberturas, tamanho 200 cm; ref. Trox ou equivalente","M",1]
["61.10.513","Difusor de plástico, diâmetro 15 cm","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.8]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.8]
["Q.04.000.031427","Difusor de plástico, modelo DVK-R, diâmetro 15 cm; ref. Multivac ou equivalente","UN",1]
["61.10.514","Difusor de plástico, diâmetro 20 cm","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.8]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.8]
["Q.04.000.031428","Difusor de plástico, modelo DVK-R, diâmetro 20 cm; ref. Multivac ou equivalente","UN",1]
["61.10.530","Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.8]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.8]
["Q.04.000.031417","Difusor de insuflação de ar, tipo direcional, medindo 30 x 30 cm, ref. DQ-32 da Trox ou equivalente","UN",1]
["61.10.550","Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 45 x 15 cm","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.8]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.8]
["Q.04.000.031419","Difusor de insuflação de ar, tipo direcional, medindo 45 x 15 cm, ref. DI-RG-32 da Trox ou equivalente","UN",1]
["61.10.564","Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m²","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",4.9000000000000004]
["B.01.000.010506","Montador","H",4.9000000000000004]
["Q.04.000.031442","Grelha de insuflação ou retorno, dupla deflexão e registro, lâminas convergentes, aletas verticais ajustáveis individualmente, em alumínio anodizado, tamanho: até 0,1 m²; ref. mod. VAT-DG da Trox ou equivalente","M2",1]
["61.10.565","Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m²","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2]
["B.01.000.010506","Montador","H",2]
["Q.04.000.031441","Grelha de insuflação ou retorno, dupla deflexão e registro, lâminas convergentes, aletas verticais ajustáveis individualmente, em alumínio anodizado, tamanho: acima de 0,1 até 0,5 m²; ref. mod. VAT-DG da Trox ou equivalente","M2",1]
["61.10.566","Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,50 m² até 1,00 m²","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1]
["B.01.000.010506","Montador","H",1]
["Q.04.000.031440","Grelha de insuflação ou retorno, dupla deflexão e registro, lâminas convergentes, aletas verticais ajustáveis individualmente, em alumínio anodizado, tamanho: acima de 0,5 até 1,0 m²; ref. mod. VAT-DG da Trox ou equivalente","M2",1]
["61.10.567","Grelha de porta, tamanho: 0,14 m² a 0,30 m²","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2.2000000000000002]
["B.01.000.010506","Montador","H",2.2000000000000002]
["Q.04.000.031436","Grelha de porta, modelo AGS-T; tamanho: 0,14 m² a 0,30 m²","M2",1]
["61.10.568","Grelha de porta, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m²","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2.9]
["B.01.000.010506","Montador","H",2.9]
["Q.04.000.031435","Grelha de porta, modelo AGS-T; tamanho: 0,07 m² a 0,13 m²","M2",1]
["61.10.569","Grelha de porta, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m²","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",4.8]
["B.01.000.010506","Montador","H",4.8]
["Q.04.000.031434","Grelha de porta, modelo AGS-T; tamanho: 0,03 m² a 0,06 m²","M2",1]
["61.10.574","Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m²","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",3.6]
["B.01.000.010506","Montador","H",3.6]
["Q.04.000.031429","Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,03 m² a 0,06 m²","M2",1]
["61.10.575","Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m²","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2.5]
["B.01.000.010506","Montador","H",2.5]
["Q.04.000.031430","Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,07 m² a 0,13 m²","M2",1]
["61.10.576","Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m²","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2]
["B.01.000.010506","Montador","H",2]
["Q.04.000.031431","Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,14 m² a 0,19 m²","M2",1]
["61.10.577","Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m²","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.7]
["B.01.000.010506","Montador","H",1.7]
["Q.04.000.031432","Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,20 m² a 0,40 m²","M2",1]
["61.10.578","Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m²","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.5]
["B.01.000.010506","Montador","H",1.5]
["Q.04.000.031433","Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,41 m² a 0,65 m²","M2",1]
["61.10.581","Veneziana com tela e filtro G4","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2]
["B.01.000.010506","Montador","H",2]
["Q.04.000.032357","Veneziana com tela, anodizado natural, com filtro G4 e furos; referência comercial modelo AWG fabricantes Trox, Difus-ar ou equivalente","M2",1]
["61.10.582","Veneziana com tela","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.2]
["B.01.000.010506","Montador","H",1.2]
["Q.04.000.032358","Veneziana com tela, modelo AWG; referência comercial: Trox ou equivalente","M2",1]
["61.10.583","Veneziana com tela, tamanho 38,5 x 33 cm","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.9]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.9]
["Q.04.000.032359","Veneziana com tela, modelo AWG, tamanho 38,5x33 cm; referência comercial: Trox, Difus-ar ou equivalente","UN",1]
["61.10.584","Veneziana com tela, tamanho 78,5 x 33 cm","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",1.2]
["B.01.000.010506","Montador","H",1.2]
["Q.04.000.032360","Veneziana com tela, modelo AWG, tamanho 78,5x33 cm; referência comercial: Trox, Difus-ar ou equivalente","UN",1]
["61.14","Ventilação"]
["61.14.005","Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",60]
["B.01.000.010506","Montador","H",30]
["Q.04.000.032307","Caixa ventiladora tipo compacta em estrutura e painéis em aço galvanizado, contendo ventilador centrífugo de dupla aspiração e motor elétrico para acionamento, vazão de 4.600 m³/hora e pressão estática de 30 mmca","UN",1]
["61.14.015","Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 28.000 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",140]
["B.01.000.010506","Montador","H",70]
["Q.04.000.032309","Caixa ventiladora tipo compacta em estrutura e painéis em aço galvanizado, contendo ventilador centrífugo de dupla aspiração e motor elétrico para acionamento, vazão de 28.000 m³/h e pressão estática de 30 mmca","UN",1]
["61.14.050","Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",6]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",6]
["Q.04.000.032314","Caixa ventiladora com ventilador centrífugo 8.800 m³/h e motor 2,2 kW - tensão 220/380V/60Hz, pressão 35 mmCA","UN",1]
["61.14.051","Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 10.000 m³/h, pressão 30 mmCA - 220/380 V / 60Hz","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",6]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",6]
["Q.04.000.031301","Caixa ventiladora com ventilador centrífugo 10.000 m³/h, pressão 30mmca - 220 / 380 V / 60HZ; ref. Sirocco ou equivalente","UN",1]
["61.14.070","Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.710 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",6]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",6]
["Q.04.000.032316","Caixa ventiladora com ventilador centrífugo 1.710 m³/h e motor 0,37 kW - tensão 220/380V/60Hz, pressão 35 mmCA","UN",1]
["61.14.080","Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.190 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",6]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",6]
["Q.04.000.032317","Caixa ventiladora com ventilador centrífugo 1.190 m³/h e tensão 220/380V/60Hz, pressão 35 mmCA","UN",1]
["61.14.100","Ventilador centrífugo de dupla aspiração \"limite-load\", vazão 20.000 m³/h, pressão 50 mmCA - 380/660 V / 60 Hz","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",10]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",20]
["Q.01.000.032322","Ventilador centrífugo de dupla aspiração \"limite-load\" vazão 20.000 m³/h, pressão 50 mmCA - 380/660 V / 60 Hz, ref. CLD 560 da Projelmec ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["61.15","Controles para Fan-Coil e CAG"]
["61.15.010","Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.17.000.030502","Fonte de alimentação chaveada universal (bivolt), com saída de 24V 1,5A 35W; ref. ABL2REM24015H da Scheneider, LRS-35-24 da Mean Well ou equivalente","UN",1]
["61.15.020","Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.02.000.045678","Tomada simples de  sobrepor modelo universal 2P+T 10A 250V","UN",1]
["61.15.030","Transformador abaixador, entrada 110/220V, saída 24V+24V, corrente secundário 6A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.05]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.05]
["P.12.000.034083","Transformador abaixador, entrada 110/220 V, saída 24 V + 24 V, corrente secundário 6A; ref. TF 24/6 da Hayama, 24+24 6A da Líder, 00891 da Unitel, Trafo EL-6 da Fácil transformadores ou equivalente","UN",1]
["61.15.040","Atuador Floating de 40Nm, sinal de controle 3 e 2 pontos, tensão de entrada AC/DC 24V, IP 54","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.16669999999999999]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",0.16669999999999999]
["Q.04.000.032346","Atuador Floating de 40Nm, sinal de controle 3 e 2 pontos, tensão de entrada AC/DC 24V, IP 54","UN",1]
["61.15.050","Válvula motorizada esfera, com duas vias atuador floating, diâmetro 3/4\" a 1 1/2\"","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",0.25]
["Q.04.000.032347","Válvula motorizada de esfera, com duas vias atuador floating; diâmetro de 1 1/2\" a 3/4\"; ref. EMO-85M-24+S6064 da Actua Controls, CN7510A2001+VB02 1/2\"' e 3/4\"' da Honeywell,  B239+ARB24-3 da Belimo ou equivalente","UN",1]
["61.15.060","Válvula de balanceamento diâmetro 1 \" a 2-1/2\"","UN"]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",0.25]
["Q.04.000.032344","Válvula de balanceamento diâmetro 1 \" a 2-1/2\"","UN",1]
["61.15.070","Válvula borboleta na configuração wafer motorizada atuador floating diâmetro 3'' a 4\"","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",0.25]
["Q.04.000.032345","Válvula borboleta na configuração wafer motorizada atuador floating diâmetro 3'' a 4\"","UN",1]
["61.15.080","Válvula duas vias on/off retorno elétrico diâmetro 1/2\" a 3/4\"","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",0.25]
["Q.04.000.032348","Válvula duas vias on/off retorno elétrico, diâmetro 1/2\" a 3/4\"; ref. ACTBV80S-215/ACTBV80S-220 da Actua ou equivalente","UN",1]
["61.15.090","Válvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional diâmetro 2\" a 2-1/2\"","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",0.25]
["Q.04.000.032349","Válvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional diâmetro 2\" a 2 1/2\"","UN",1]
["61.15.100","Atuador proporcional de 10 Nm, tensão de entrada AC/DC 24 V - IP 54","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.16669999999999999]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",0.16669999999999999]
["Q.04.000.032350","Atuador proporcional de 10 Nm, tensão de entrada AC/DC 24 V, IP 54","UN",1]
["61.15.110","Válvula esfera duas vias flangeada, diâmetro 3''","UN"]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",0.25]
["Q.04.000.032351","Válvula esfera duas vias flangeada Ø3''","UN",1]
["61.15.120","Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversível","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.25.000.025010","Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversível","UN",1]
["61.15.130","Chave de fluxo para ar","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.75]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",0.75]
["P.17.000.030701","Chave de fluxo para ar","UN",1]
["61.15.140","Repetidor de sinal I/I e V/I","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",1]
["P.17.000.030702","Repetidor de Sinal I/I e V/I","UN",1]
["61.15.150","Relé de corrente ajustável de 0 a 200 A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.75]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.75]
["P.29.000.042163","Rele de corrente Ajustável de 0 a 200A","UN",1]
["61.15.160","Sensor de temperatura ambiente PT100 - 2 fios","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.75]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",0.75]
["P.17.000.030703","Sensor de temperatura ambiente PT100 2 fios","UN",1]
["61.15.164","Termostato de segurança com temperatura ajustável de 90°C - 110°C","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.5]
["P.17.000.030710","Termostato de segurança 90-110C, ref. BT-TRL-90110 da Slic Equipamentos, LS1 da Actua Controls ou equivalente","UN",1]
["61.15.170","Transmissor de pressão diferencial, operação de 0 a 750 Pa","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.75]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",0.75]
["P.17.000.030704","Transmissor de pressão diferencial, operação de 0 a 750 Pa","UN",1]
["61.15.172","Transmissor de pressão compacto, escala de pressão 0 a 10 Bar, sinal de saída 4 - 20 mA","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.75]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",0.75]
["P.17.000.030711","Transmissor de pressão compacto, escala de pressão de 0 A 10 BAR, sinal de saída de 4 - 20 MA; ref. MBS1700 da Danfos, PX119 da Omega, RTP-420 da Rücken ou equivalente","UN",1]
["61.15.174","Transmissor de temperatura e umidade para dutos, alta precisão, corrente de 0 a 20 mA, alimentação 12Vcc a 30Vcc","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.75]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",0.75]
["P.17.000.030712","Transmissor de temperatura/umidade para dutos 3% 4-20 mA, ref. RHP-3D11 da Slic equipamentos, ou equivalente","UN",1]
["61.15.181","Controlador lógico programável para 16 entradas/16 saídas","UN"]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",2]
["B.01.000.020119","Engenheiro senior de elétrica","H",1]
["P.17.000.030705","Controlador lógico programável 16 entradas/16 saídas","UN",1]
["61.15.191","Módulo de expansão para 4 canais de saída analógica","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",1]
["B.01.000.020119","Engenheiro senior de elétrica","H",0.5]
["P.17.000.030708","Módulos de expansão para 4 canais de saídas analógicas","UN",1]
["61.15.196","Módulo de expansão para 8 canais de entrada analógica","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010507","Montador eletromecânico","H",1]
["B.01.000.020119","Engenheiro senior de elétrica","H",0.5]
["P.17.000.030706","Módulo de expansão para 8 canais de entrada analógica","UN",1]
["61.15.201","Módulo de expansão para 8 canais de entrada e saída digitais","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.020119","Engenheiro senior de elétrica","H",1]
["P.17.000.030707","Módulo de expansão para 8 de entradas e saídas digitais","UN",1]
["61.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 61"]
["61.20.040","Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m","CJ"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.5]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["Q.01.000.098201","Cortina de ar com duas velocidades, para vão 1,20 m, ref. Springer, Elgin ou equivalente","CJ",1]
["61.20.092","Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m","CJ"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.5]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["Q.01.000.098203","Cortina de ar com duas velocidades, para vão 1,50 m, ref. Springer, Elgin ou equivalente","CJ",1]
["61.20.100","Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1/2´","CJ"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",7.55]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",15.1]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",3.6]
["O.04.000.068541","Manômetro em aço carbono, com mostrador de 4´, escalas: 0-4 , 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm²","UN",1]
["O.06.000.060808","Tubo em aço galvanizado 1/2´ SCH 40, sem costura","M",8]
["O.09.000.064187","Válvula de gaveta, corpo em bronze, extremidades roscáveis, haste fixa, classe 150 libras, DN=1/2´","UN",2]
["O.09.000.064191","Válvula globo, corpo em bronze,extremidades roscáveis, haste ascendente, classe 150 libras, DN=1/2´","UN",1]
["O.09.000.064193","Filtro Y, corpo em aço carbono, tela removível em aço inox, classe 150 libras, DN=1/2´","UN",1]
["O.17.000.042479","Termômetro bimetálico mostrador tipo relógio circular, com diâmetro de 4´, escala de 0°C até 100°C; referência HTA-100-100 Hygro-Therm ou equivalente","UN",1]
["61.20.110","Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 3/4´","CJ"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",8.0500000000000007]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",16.100000000000001]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",3.6]
["O.04.000.068541","Manômetro em aço carbono, com mostrador de 4´, escalas: 0-4 , 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm²","UN",1]
["O.06.000.060802","Tubo em aço galvanizado 3/4´ SCH 40, sem costura","M",8]
["O.09.000.064025","Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 150lbs para vapor saturado e classe 300lbs para água, óleo e gás, DN= 3/4´","UN",1]
["O.09.000.064188","Válvula de gaveta, corpo em bronze, extremidades roscáveis, haste fixa, classe 150 libras, DN=3/4´","UN",2]
["O.09.000.064194","Filtro Y, corpo em aço carbono, tela removível em aço inox, classe 150 libras, DN=3,4´","UN",1]
["O.17.000.042479","Termômetro bimetálico mostrador tipo relógio circular, com diâmetro de 4´, escala de 0°C até 100°C; referência HTA-100-100 Hygro-Therm ou equivalente","UN",1]
["61.20.120","Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1´","CJ"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",9.0500000000000007]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",18.100000000000001]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",3.6]
["O.04.000.068541","Manômetro em aço carbono, com mostrador de 4´, escalas: 0-4 , 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm²","UN",1]
["O.06.000.060803","Tubo em aço galvanizado 1´ SCH 40, sem costura","M",7.5]
["O.09.000.064033","Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 150lbs para vapor saturado, classe 300lbs para água, óleo e gás, DN= 1´","UN",1]
["O.09.000.064189","Válvula de gaveta, corpo em bronze, extremidades roscáveis, haste fixa, classe 150 libras, DN=1´","UN",2]
["O.09.000.064195","Filtro Y, corpo em aço carbono, tela removível em aço inox, classe 150 libras, DN=1´","UN",1]
["O.17.000.042479","Termômetro bimetálico mostrador tipo relógio circular, com diâmetro de 4´, escala de 0°C até 100°C; referência HTA-100-100 Hygro-Therm ou equivalente","UN",1]
["61.20.130","Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1 1/4´","CJ"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",9.5500000000000007]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",19.100000000000001]
["B.07.000.069552","Fita teflon de 18 mm","M",3.6]
["O.04.000.068541","Manômetro em aço carbono, com mostrador de 4´, escalas: 0-4 , 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm²","UN",1]
["O.06.000.060804","Tubo em aço galvanizado 1 1/4´ SCH 40, sem costura","M",7.5]
["O.09.000.064190","Válvula de gaveta, corpo em bronze, extremidades roscáveis, haste fixa, classe 150 libras, DN=1 1/4´","UN",2]
["O.09.000.064192","Válvula globo, corpo em bronze,extremidades roscáveis, haste ascendente, classe 150 libras, DN=1 1/4´","UN",1]
["O.09.000.064196","Filtro Y, corpo em aço carbono, tela removível em aço inox, classe 150 libras, DN=1 1/4´","UN",1]
["O.17.000.042479","Termômetro bimetálico mostrador tipo relógio circular, com diâmetro de 4´, escala de 0°C até 100°C; referência HTA-100-100 Hygro-Therm ou equivalente","UN",1]
["61.20.450","Duto em chapa de aço galvanizado","KG"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.55000000000000004]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.55000000000000004]
["P.04.000.042290","Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada","M",7.2700000000000001E-2]
["P.04.000.042301","Tirante/vergalhão aço rosca total de 3/8´","M",0.67410000000000003]
["S.03.000.026664","Chapa de aço galvanizado nas bitolas: nº 22, n° 24 e n° 26","KG",1.1499999999999999]
["62","COZINHA, REFEITÓRIO, LAVANDERIA INDUSTRIAL E EQUIPAMENTOS"]
["62.04","Mobiliário e acessórios"]
["62.04.060","Tanque duplo com pés em aço inoxidável de 1600 x 700 x 850 mm","UN"]
["B.01.000.010118","Encanador","H",0.5]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",0.5]
["B.02.000.037501","Massa plástica para mármore e granito","KG",0.5]
["O.15.000.094216","Tanque duplo com pés tubulares em aço inoxidável com válvula americana de 3 1/2´ - 1600x700x850mm","UN",1]
["62.04.070","Mesa em aço inoxidável, largura até 700 mm","M"]
["O.15.000.065617","Mesa em aço inoxidável, largura de 700 mm","M",1]
["62.04.090","Mesa lateral em aço inoxidável com prateleira inferior, largura até 700 mm","M"]
["E.18.000.050496","Mesa lateral em aço inoxidável com prateleira inferior, de 2100 x 700 x 850mm","M",1]
["62.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 62"]
["62.20.330","Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m²","M2"]
["N.06.000.050297","Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m²","M2",1]
["62.20.340","Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²","M2"]
["N.06.000.050298","Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²","M2",1]
["62.20.350","Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00 m²","M2"]
["N.06.000.050299","Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00 m²","M2",1]
["65","RESFRIAMENTO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL PERECÍVEL"]
["65.01","Câmara frigorífica para resfriado"]
["65.01.210","Câmara frigorífica para resfriados","M2"]
["Q.02.000.024314","Câmara frigorífica para resfriados","M2",1]
["65.02","Câmara frigorífica para congelado"]
["65.02.100","Câmara frigorífica para congelados","M2"]
["Q.02.000.091438","Câmara frigorífica para congelados","M2",1]
["66","SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E CONTROLE, EQUIPAMENTO E SISTEMA"]
["66.02","Controle de acessos e alarme"]
["66.02.060","Repetidora de sinais de ocorrências, do painel sinóptico da central de alarme","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.17.000.092765","Repetidora sinais do painel sinóptico para central","UN",1]
["66.02.090","Detector de metais, tipo portal, microprocessado","UN"]
["P.17.000.092771","Detector microprocessado metais tipo portal; ref. MAGXXI linha 300 / 3P da Magnetec; DMP-01/MP da Priel ou equivalente","UN",1]
["66.02.130","Porteiro eletrônico com um interfone","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.17.000.035701","Porteiro eletrônico com 1 interfone, ref. Amelco AM-M100","CJ",1]
["66.02.239","Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg","CJ"]
["P.17.000.035713","Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg, mono 220 V, com 2 controles de acesso; ref. DZ4 DK 1/3hp da Rossi ou equivalente - instalado","CJ",1]
["66.02.240","Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços maior de 800 kg e até 1400 kg","CJ"]
["P.17.000.035705","Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforço maior de 800kg e até 1400 kg, mono 220 V, com 3 controles de acesso; ref. DZ IND 1500 / EURUS 2000 da PPA ou equivalente - instalado","CJ",1]
["66.02.460","Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2.5]
["P.17.000.031495","Video porteiro eletrônico colorido com um interfone; referência comercial HDL 90.02.01.033, 90.02.01.700 ou equivalente","CJ",1]
["66.02.500","Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.17.000.092764","Central alarme microprocessada para até 125 zonas, ref. FP-01 da Gevi Gamma ou equivalente","UN",1]
["66.02.560","Controlador de acesso com identificação por impressão digital (biometria) e software de gerenciamento","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",6]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",12]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",4]
["P.17.000.092292","Controlador de acesso com identificação por impressão digital (biometria) e software de gerencimento; ref. SS 411E da Intelbras, iDAccess da Controlid ou equivalente","CJ",1]
["66.08","Equipamentos para sistema de segurança, vigilância e controle"]
["66.08.061","Mesa controladora híbrida para até 32 câmeras IPs, com teclado e joystick, compatível com sistema de CFTV, IP ou analógico","UN"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",8]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",16]
["P.17.000.030586","Mesa controladora híbrida para até 32 câmeras IPs com teclado e joystick, compatível com sistema de CFTV, IP ou analógico; ref. modelo VTN-2000 da Intelbras ou equivalente","UN",1]
["66.08.100","Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm","UN"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2.5]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",5]
["P.17.000.030522","Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm","UN",1]
["66.08.110","Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm","UN"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2.5]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",5]
["P.17.000.030520","Rack fechado, ventilado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm, ref. Carthom´s","UN",1]
["66.08.111","Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm","UN"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2.5]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",5]
["P.17.000.090899","Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm","UN",1]
["66.08.115","Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm","UN"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",5]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",10]
["P.17.000.030515","Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm","UN",1]
["P.17.000.030581","Bandeja deslizante para Rack de 19\" padrão, com profundidade de 770 mm","UN",1]
["66.08.131","Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5\"","UN"]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",0.3]
["P.01.000.030501","Monitor LCD e/ou LED de 21,5\", resolução máxima 1920x1080@60Hz, pixel pitch: 0,24795x0,24795mm, sinal vídeo analógico / digital; ref. AOC ou equivalente","UN",1]
["66.08.240","Filtro passivo e misturador de sinais VHF / UHF / CATV","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.17.000.042562","Filtro passivo e misturador de sinais VHF / UHF / CATV, ref. PQMB-2300B da Proeletronic ou equivalente","UN",1]
["66.08.258","Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.17.000.031477","Ponto de acesso de dados (Acess Point), para acesso em rede local sem fio, ref. com.: EAP245-AC1750-V1 da TP-Link, WAP150 da Cisco, DAP-2610 da D-Link ou equivalente","UN",1]
["66.08.260","Modulador de canais VHF / UHF / CATV / CFTV","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.17.000.042563","Modulador de canais modelo ágil, ref. PQMO-2600G2 da Proeletronic ou equivalente","UN",1]
["66.08.270","Amplificador de linha VHF / UHF com conector de F-50 dB","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.3]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.3]
["P.17.000.042566","Amplificador transistorizado de linha VHF (50 a 220 MHz, 50 dB) ou UHF (470 a 800 MHz, 48 dB), nível de saída 1, 4 e 8 canais, conectores de saída F-fêmea - 110/220V","UN",1]
["66.08.324","Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP","UN"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",2]
["P.17.000.030562","Câmera fixa colorida compacta, resolução 1/3 Megapixels, tipo mini com lente varifocal, para áreas internas e externas; ref. VIP S3120 IP mini Bullet 1.3MP da Intelbras, IP GSIP1300TVP Bullet da Giga ou equivalente","UN",1]
["66.08.326","Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP","UN"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",2]
["P.17.000.030563","Câmera Dome IP HD 1.3MP, para áreas internas e externas, função WDR, com lente varifocal, possui função SIP (vídeo chamadas); ref. IP Dome HD VIP E4220Z da Intelbras, GV EDR2100-0F da Geovision ou equivalente","UN",1]
["66.08.328","Câmera fixa colorida com domo, para áreas internas e externas - 5 MP","UN"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",2]
["P.17.000.030575","Câmera fixa com domo e suporte de fixação, sensor de imagem CMOS, função WDR e IP 66; ref. NDI-50022-V3 da Bosch ou equivalente","UN",1]
["66.08.340","Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB","UN"]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",0.1]
["P.17.000.030580","Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB","UN",1]
["66.08.400","Estação de monitoramento \"WorkStation\" para até 3 monitores - memória RAM de 8 GB","CJ"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",1.5]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",4.5]
["P.17.000.030583","Estação de trabalho \"WorkStation\" para central de monitoramento com até 3 monitores, memória RAM de 8 GB; referência T3620 MT da empresa Dell ou equivalente","CJ",1]
["66.08.401","Estação de monitoramento \"WorkStation\" para até 3 monitores - memória RAM de 16 GB","CJ"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",1.5]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",4.5]
["P.17.000.030587","Estação de monitoramento \"WorkStation\" para até 3 monitores, memória RAM de 16 GB DDR4, Placa de vídeo 5 GB DD5; ref. Z4 da marca HP ou equivalente","CJ",1]
["66.08.600","Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 8 câmeras IP, armazenamento de 6 TB, 1 interface de rede Fast Ethernet","UN"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",1]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",3]
["P.17.000.030001","Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 8 câmeras IP em Full HD a 30FPS, armazenamento de 6 TB, 1 interface de rede Fast Ethernet; ref. NVD 1008 P da Intelbras ou equivalente","UN",1]
["66.08.610","Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme","UN"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",1.5]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",4.5]
["P.17.000.030003","Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP em Full HD a 30FPS, armazen. de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme; ref. NVD 3016 P da Intelbras ou equivalente","UN",1]
["66.08.620","Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme","UN"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2.5]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",5]
["P.17.000.030005","Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP em Full HD a 30FPS, para armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme; referência NVD 7032 da Intelbras ou equivalente","UN",1]
["66.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 66"]
["66.20.150","Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U","UN"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.1]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",0.2]
["P.17.000.030518","Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U","UN",1]
["66.20.170","Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U","UN"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",0.1]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",0.2]
["P.17.000.030531","Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U","UN",1]
["66.20.202","Instalação de câmera fixa para CFTV","UN"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",2]
["66.20.212","Instalação de câmera móvel para CFTV","UN"]
["B.01.000.010117","Eletrotécnico montador","H",2]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",2]
["66.20.221","Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps","UN"]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",0.5]
["P.17.000.030578","Switch Gigabit para servidor central com 24 portas PoE frontais e 2 portas SFP, capacidade de 10 / 100 / 1000 MBPS; ref. WS-C2960X-24PD-L da Cisco, N2024P da Dell, JL255A 2930F da HP Aruba ou equivalente","UN",1]
["66.20.225","Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps","UN"]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",0.5]
["P.17.000.031490","Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 mínimo com porta de saída em fibra","UN",1]
["67","CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA"]
["67.02","Tratamento"]
["67.02.160","Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 3´","UN"]
["A.10.000.092210","Medidor vazão \"Parshall\" em fibra de vidro, garganta W= 3´ com régua medidora, conforme Norma ASTM D-1941, ref. SanecomFibra, Caldefiber, Werjen ou equivalente","UN",1]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["67.02.210","Tela galvanizada revestida em poliamida, malha de 10 mm","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.5]
["H.04.000.027524","Caixilho fixo em tela galvanizada, revestida com poliamida, malha 10mm","M2",1]
["67.02.240","Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.5]
["H.03.000.031284","Grade média em aço carbono com espaçamento de 2cm, com barra chata 1´ x 3/8´","M2",1]
["67.02.280","Cesto em chapa de aço inoxidável com espessura de 1,5 mm e furos de 1/2´","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.25]
["O.15.000.090556","Cesto em chapa de aço inoxidável de 28 x 40 x 20 cm, espessura de 1,5 mm, com furo 1/2´","UN",1]
["67.02.301","Peneira estática em poliéster reforçado de fibra de vidro (PRFV) com tela de aço inoxidável AISI 304, malha de 1,5 mm, vazão de 50 l/s","UN"]
["A.10.000.066607","Peneira estática em poliéster reforçado de fibra de vidro (PRFV) com tela de aço inoxidável AISI 304, malha de 1,5 mm, vazão de 50 l/s; ref. PE-03 da SanecomFibra ou equivalente","CJ",1]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",1]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["67.02.320","Comporta em fibra de vidro (stop log) - espessura de 10 mm","M2"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["E.07.000.020127","Perfil em alumínio anodizado natural, perfil qualquer","KG",0.6]
["O.18.000.092351","Chapa em poliester reforçado com fibra de vidro PRFV (stop log) de 0,45 x 0,50 m, com espessura de 10 mm; ref. Sigma, Inccer, Sanecomfibra ou equivalente","M2",1]
["67.02.330","Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais, para reuso em fins não potáveis, vazão de 2 m³/h","UN"]
["Q.03.000.020669","Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais para reuso em fins não potáveis, vazão 2m³/h; ref. Acquaciclus ou equivalente","UN",1]
["67.02.400","Tanque em fibra de vidro (PRFV) com quebra ondas, capacidade de 25.000 l e misturador interno vertical em aço inoxidável","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["B.01.000.010118","Encanador","H",1]
["B.01.000.010119","Ajudante de encanador","H",6]
["O.18.000.065110","Tanque em poliéster reforçado de fibra vidro (PRFV) com quebra ondas, capacidade de 25.000 l e misturador interno vertical em aço inoxidável, trifásico, potência mínima de 2 cv","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",2]
["67.02.410","Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e filtro aeróbio (FAS), para obras de segurança com vazão máxima horária 12 l/s","CJ"]
["O.18.000.065111","Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e Filtro aeróbio (FAS), para obras de segurança com vazão máxima horária 12 l/s","CJ",1]
["67.02.502","Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de esgoto para vazão máxima horária 12 l/s e atendimento classe II, assessoria, documentação e aprovação na CETESB","CJ"]
["A.10.000.092001","Análises químicas laboratoriais em amostra de efluente, conforme CONAMA 357 de 2005 (Água Doce - Classe II)","CJ",1]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",38]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",90]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",50]
["B.01.000.020119","Engenheiro senior de elétrica","H",30]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",120]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",200]
["67.02.503","Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de esgoto para vazão máxima horária 12 l/s, atendimento classe II, tratamento de nitrogênio e fósforo, assessoria, documentação e aprovação na CETESB","CJ"]
["A.10.000.092000","Análises químicas laboratoriais em amostra de efluente, conforme CONAMA 357 de 2005 - Artigos 10 e 15 (Água Doce - Classe II), exigências CETESB e para tratamento de fósforo e nitrogênio","CJ",1]
["B.01.000.020112","Coordenador de projetos","H",42.8]
["B.01.000.020115","Engenheiro junior de civil","H",50]
["B.01.000.020116","Engenheiro junior de elétrica","H",15]
["B.01.000.020118","Engenheiro senior de civil","H",121.52]
["B.01.000.020119","Engenheiro senior de elétrica","H",30]
["B.01.000.020121","Projetista pleno - nível técnico","H",120]
["B.01.000.020122","Desenhista pleno/cadista","H",200]
["68","ELETRIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA"]
["68.01","Posteamento"]
["68.01.600","Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.1999999999999993]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",253.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64300000000000002]
["P.21.000.042347","Poste concreto armado circular, H= 7,00m p/200kgf","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.38]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["68.01.620","Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.1999999999999993]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",253.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64300000000000002]
["P.21.000.040006","Poste concreto armado circular, H= 9m p/200kgf","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.38]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["68.01.630","Poste de concreto circular, 200 kg, H = 10,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.1999999999999993]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",253.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64300000000000002]
["P.21.000.042349","Poste concreto armado circular, H= 10m p/200kgf","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.38]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["68.01.640","Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.1999999999999993]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",253.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64300000000000002]
["P.21.000.040001","Poste concreto armado circular, H= 11m p/200kgf","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.38]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["68.01.650","Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.1999999999999993]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",253.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64300000000000002]
["P.21.000.040005","Poste concreto armado circular, H= 12m p/200kgf","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.38]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["68.01.670","Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.1999999999999993]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",253.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64300000000000002]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.38]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["S.03.000.040007","Poste concreto armado circular, H= 9m p/300kgf","UN",1]
["68.01.730","Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.1999999999999993]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",253.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64300000000000002]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.38]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["S.03.000.040009","Poste concreto armado circular, H= 9m p/400kgf","UN",1]
["68.01.740","Poste de concreto circular, 400 kg, H = 10,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.1999999999999993]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",243.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64300000000000002]
["P.21.000.040004","Poste concreto armado circular, H= 10m p/400kgf","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.38]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["68.01.750","Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.1999999999999993]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",253.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64300000000000002]
["P.21.000.040002","Poste concreto armado circular, H= 11m p/400kgf","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.38]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["68.01.760","Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.1999999999999993]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",253.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64300000000000002]
["P.21.000.040010","Poste concreto armado circular, H= 12m p/400kgf","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.38]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["68.01.800","Poste de concreto circular, 600 kg, H = 11,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.1999999999999993]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",253.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64300000000000002]
["P.21.000.040003","Poste concreto armado circular, H= 11m p/600kgf","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.38]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["68.01.810","Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.1999999999999993]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",243.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64300000000000002]
["P.21.000.040011","Poste concreto armado circular, H= 12m p/600kgf","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.38]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["68.01.850","Poste de concreto circular, 1000 kg, H = 12,00 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",5]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.1999999999999993]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",253.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64300000000000002]
["P.21.000.040012","Poste concreto armado circular, H= 12m p/1000kgf","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.38]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["68.02","Estrutura específica"]
["68.02.010","Estai","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2.5]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",2.5]
["E.03.000.049539","Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm","UN",1]
["E.03.000.049540","Arruela quadrada 100 x 100 x 5 mm com furo de 18 mm","UN",1]
["E.03.000.049552","Parafuso cabeça quadrada M16 x 300 mm","UN",1]
["E.10.000.049565","Cordoalha para estai de aço galvanizado 7 fios, diâmetro 3/8´ tipo SM, galvanização eletrolítica","M",16]
["P.19.000.040501","Isolador tipo castanha de 85x90mm","UN",1]
["P.19.000.042252","Haste de aterramento de 5/8\"x2,4 m, em aço SAE1010/1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico; ref. PK0065 da Paraklin, TEL5824 da Termotécnica ou equivalente","UN",1]
["P.19.000.049567","Chapa para estai 8 x 76 x 60 x 70 mm 45°","UN",1]
["P.19.000.049568","Sapatilha para cabo de aço de 3/8´","UN",2]
["P.19.000.049569","Alca pré-formada estai para cabo de aço 3/8´","UN",4]
["P.21.000.049570","Pedra de concreto para estaiamento, ref. ND.01.46.01/1 Elektro","UN",1]
["68.02.020","Estrutura tipo M1","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",3]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",3]
["E.03.000.049539","Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm","UN",6]
["E.03.000.049551","Parafuso cabeça abaulada M16 x 150 mm","UN",1]
["E.03.000.049552","Parafuso cabeça quadrada M16 x 300 mm","UN",1]
["P.04.000.049513","Mão francesa perfilada de 5x38x38x993mm","UN",1]
["P.07.000.049586","Pino para isolador rígido","UN",3]
["P.15.000.049560","Laço pre-formado de topo para cabo CA 4 AWG","UN",3]
["P.19.000.049507","Isolador rígido de pino Hi-Top, para 15 kV","UN",3]
["P.31.000.049508","Cruzeta em madeira de 90 x 112,5 x 2000mm","UN",1]
["68.02.030","Estrutura tipo M2","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",3]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",3]
["E.03.000.049539","Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm","UN",16]
["E.03.000.049550","Parafuso cabeça quadrada M16 x 125 mm","UN",4]
["E.03.000.049552","Parafuso cabeça quadrada M16 x 300 mm","UN",2]
["E.03.000.049553","Parafuso rosca dupla M16 x 450 mm","UN",3]
["P.04.000.049511","Mão francesa plana de 32x5x619mm","UN",4]
["P.07.000.049586","Pino para isolador rígido","UN",6]
["P.15.000.049559","Laço lateral duplo para cabo 4 15kV","UN",3]
["P.19.000.049507","Isolador rígido de pino Hi-Top, para 15 kV","UN",6]
["P.19.000.049561","Alca pré-formada de distribuição estai para cabo de aço 4´ CA-CAA","UN",3]
["P.31.000.049508","Cruzeta em madeira de 90 x 112,5 x 2000mm","UN",2]
["68.02.040","Estrutura tipo N3","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4.5]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",4.5]
["E.03.000.049539","Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm","UN",12]
["E.03.000.049550","Parafuso cabeça quadrada M16 x 125 mm","UN",4]
["E.03.000.049552","Parafuso cabeça quadrada M16 x 300 mm","UN",1]
["E.03.000.049553","Parafuso rosca dupla M16 x 450 mm","UN",3]
["P.04.000.049511","Mão francesa plana de 32x5x619mm","UN",4]
["P.19.000.043504","Isolador tipo disco para 15kV","UN",6]
["P.19.000.049517","Olhal para parafuso M16 (5/8´)","UN",3]
["P.19.000.049533","Gancho suspensão com olhal","UN",3]
["P.19.000.049561","Alca pré-formada de distribuição estai para cabo de aço 4´ CA-CAA","UN",3]
["P.19.000.049562","Manilha sapatilha de ferro","UN",3]
["P.31.000.049508","Cruzeta em madeira de 90 x 112,5 x 2000mm","UN",2]
["68.02.050","Estrutura tipo M1 - N3","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",6]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",6]
["E.03.000.049502","Porca quadrada para parafuso M16","UN",4]
["E.03.000.049534","Parafuso cabeça abaulada M16 x 45 mm","UN",2]
["E.03.000.049539","Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm","UN",11]
["E.03.000.049550","Parafuso cabeça quadrada M16 x 125 mm","UN",4]
["E.03.000.049551","Parafuso cabeça abaulada M16 x 150 mm","UN",2]
["E.03.000.049552","Parafuso cabeça quadrada M16 x 300 mm","UN",2]
["P.04.000.049511","Mão francesa plana de 32x5x619mm","UN",4]
["P.07.000.049586","Pino para isolador rígido","UN",1]
["P.15.000.049560","Laço pre-formado de topo para cabo CA 4 AWG","UN",1]
["P.19.000.043504","Isolador tipo disco para 15kV","UN",6]
["P.19.000.048530","Braçadeira circular de 290 mm, em aço carbono galvanizado a fogo para poste","UN",2]
["P.19.000.049507","Isolador rígido de pino Hi-Top, para 15 kV","UN",1]
["P.19.000.049517","Olhal para parafuso M16 (5/8´)","UN",3]
["P.19.000.049533","Gancho suspensão com olhal","UN",3]
["P.19.000.049561","Alca pré-formada de distribuição estai para cabo de aço 4´ CA-CAA","UN",3]
["P.19.000.049562","Manilha sapatilha de ferro","UN",3]
["P.31.000.049508","Cruzeta em madeira de 90 x 112,5 x 2000mm","UN",2]
["P.31.000.049514","Sela para cruzeta de madeira","UN",2]
["68.02.060","Estrutura tipo M4","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4.5]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",4.5]
["E.03.000.049502","Porca quadrada para parafuso M16","UN",6]
["E.03.000.049534","Parafuso cabeça abaulada M16 x 45 mm","UN",2]
["E.03.000.049539","Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm","UN",10]
["E.03.000.049550","Parafuso cabeça quadrada M16 x 125 mm","UN",2]
["E.03.000.049551","Parafuso cabeça abaulada M16 x 150 mm","UN",2]
["P.04.000.049513","Mão francesa perfilada de 5x38x38x993mm","UN",2]
["P.07.000.049586","Pino para isolador rígido","UN",3]
["P.15.000.049559","Laço lateral duplo para cabo 4 15kV","UN",3]
["P.19.000.043504","Isolador tipo disco para 15kV","UN",12]
["P.19.000.048530","Braçadeira circular de 290 mm, em aço carbono galvanizado a fogo para poste","UN",2]
["P.19.000.049507","Isolador rígido de pino Hi-Top, para 15 kV","UN",3]
["P.19.000.049517","Olhal para parafuso M16 (5/8´)","UN",6]
["P.19.000.049533","Gancho suspensão com olhal","UN",6]
["P.19.000.049561","Alca pré-formada de distribuição estai para cabo de aço 4´ CA-CAA","UN",6]
["P.19.000.049562","Manilha sapatilha de ferro","UN",6]
["P.31.000.049508","Cruzeta em madeira de 90 x 112,5 x 2000mm","UN",2]
["P.31.000.049514","Sela para cruzeta de madeira","UN",2]
["68.02.070","Estrutura tipo N2","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4.5]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",4.5]
["E.03.000.049502","Porca quadrada para parafuso M16","UN",4]
["E.03.000.049534","Parafuso cabeça abaulada M16 x 45 mm","UN",2]
["E.03.000.049539","Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm","UN",14]
["E.03.000.049550","Parafuso cabeça quadrada M16 x 125 mm","UN",4]
["E.03.000.049551","Parafuso cabeça abaulada M16 x 150 mm","UN",2]
["E.03.000.049552","Parafuso cabeça quadrada M16 x 300 mm","UN",2]
["P.04.000.049511","Mão francesa plana de 32x5x619mm","UN",4]
["P.07.000.049586","Pino para isolador rígido","UN",6]
["P.19.000.048530","Braçadeira circular de 290 mm, em aço carbono galvanizado a fogo para poste","UN",2]
["P.19.000.049505","Alca pré-formada dupla de distribuição CA-CAA 2,0 a 4,0","UN",3]
["P.19.000.049507","Isolador rígido de pino Hi-Top, para 15 kV","UN",6]
["P.31.000.049508","Cruzeta em madeira de 90 x 112,5 x 2000mm","UN",2]
["P.31.000.049514","Sela para cruzeta de madeira","UN",2]
["68.02.090","Estrutura tipo N4","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",6]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",6]
["E.03.000.049502","Porca quadrada para parafuso M16","UN",4]
["E.03.000.049534","Parafuso cabeça abaulada M16 x 45 mm","UN",2]
["E.03.000.049539","Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm","UN",8]
["E.03.000.049550","Parafuso cabeça quadrada M16 x 125 mm","UN",4]
["E.03.000.049551","Parafuso cabeça abaulada M16 x 150 mm","UN",2]
["E.03.000.049552","Parafuso cabeça quadrada M16 x 300 mm","UN",2]
["P.04.000.049511","Mão francesa plana de 32x5x619mm","UN",4]
["P.07.000.049586","Pino para isolador rígido","UN",3]
["P.15.000.049560","Laço pre-formado de topo para cabo CA 4 AWG","UN",2]
["P.19.000.043504","Isolador tipo disco para 15kV","UN",12]
["P.19.000.048530","Braçadeira circular de 290 mm, em aço carbono galvanizado a fogo para poste","UN",2]
["P.19.000.049507","Isolador rígido de pino Hi-Top, para 15 kV","UN",3]
["P.19.000.049517","Olhal para parafuso M16 (5/8´)","UN",6]
["P.19.000.049533","Gancho suspensão com olhal","UN",6]
["P.19.000.049561","Alca pré-formada de distribuição estai para cabo de aço 4´ CA-CAA","UN",6]
["P.19.000.049562","Manilha sapatilha de ferro","UN",6]
["P.31.000.049508","Cruzeta em madeira de 90 x 112,5 x 2000mm","UN",2]
["P.31.000.049514","Sela para cruzeta de madeira","UN",2]
["68.02.100","Armação secundária tipo 1C - 2R","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",2]
["P.19.000.043503","Armação secundária para 2 estribos","UN",1]
["P.19.000.043505","Isolador tipo roldana baixa tensão de 76 x 79 mm","UN",2]
["P.19.000.048530","Braçadeira circular de 290 mm, em aço carbono galvanizado a fogo para poste","UN",1]
["68.02.110","Armação secundária tipo 1C - 3R","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",2]
["P.19.000.043503","Armação secundária para 2 estribos","UN",1]
["P.19.000.043505","Isolador tipo roldana baixa tensão de 76 x 79 mm","UN",3]
["P.19.000.048530","Braçadeira circular de 290 mm, em aço carbono galvanizado a fogo para poste","UN",1]
["68.02.120","Armação secundária tipo 2C - 3R","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2.5]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",2.5]
["P.19.000.043502","Armação secundária para 1 estribo","UN",1]
["P.19.000.043503","Armação secundária para 2 estribos","UN",1]
["P.19.000.043505","Isolador tipo roldana baixa tensão de 76 x 79 mm","UN",3]
["P.19.000.048530","Braçadeira circular de 290 mm, em aço carbono galvanizado a fogo para poste","UN",2]
["68.02.140","Armação secundária tipo 4C - 6R","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",3]
["B.01.000.010197","Oficial de eletrificação","H",3]
["P.19.000.043502","Armação secundária para 1 estribo","UN",2]
["P.19.000.043503","Armação secundária para 2 estribos","UN",2]
["P.19.000.043505","Isolador tipo roldana baixa tensão de 76 x 79 mm","UN",6]
["P.19.000.048530","Braçadeira circular de 290 mm, em aço carbono galvanizado a fogo para poste","UN",4]
["68.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 68"]
["68.20.010","Recolocação de poste de madeira","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3]
["B.01.000.010146","Servente","H",8.1999999999999993]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",253.44]
["B.03.000.020505","Cal hidratada (saco de 20 kg)","KG",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64400000000000002]
["68.20.040","Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.19.000.048530","Braçadeira circular de 290 mm, em aço carbono galvanizado a fogo para poste","UN",1]
["68.20.050","Cruzeta em aço carbono galvanizado perfil ´L´ 75 x 75 x 8 mm, comprimento 2500 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["E.03.000.049502","Porca quadrada para parafuso M16","UN",3]
["E.03.000.049534","Parafuso cabeça abaulada M16 x 45 mm","UN",3]
["P.04.000.092151","Cruzeta em aço carbono galvanizado, perfil ´L´, dimensões 8 x 75 x 2500 mm, ref. 400238 Romagnole ou equivalente","UN",1]
["68.20.120","Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.7]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.7]
["O.02.000.090600","Bengala em PVC rígido para o ramal de entrada, diâmetro de 32 mm, padrão Eletropaulo; ref. Coflex ou equivalente","UN",1]
["69","TELEFONIA, LÓGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA"]
["69.03","Distribuição e comando, caixas e equipamentos específicos"]
["69.03.090","Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas ´FLASH´, ´HOOK´, ´PAUSE´, ´LND´, ´MODE´","UN"]
["P.17.000.091404","Aparelho telefônico multifrequencial, analógico, teclas: FLASH, HOOK, PAUSE, LND e MODE, controle discagem em pulso e tom, controle de volume em 3 níveis","UN",1]
["69.03.130","Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.73150000000000004]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.73150000000000004]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.14599999999999999]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.2988999999999999]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",24.834599999999998]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",4.5400000000000003E-2]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",6.6799999999999998E-2]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",0.66500000000000004]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.33250000000000002]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",9.9699999999999997E-2]
["E.05.000.026678","Ferro cantoneira abas iguais em aço carbono, de 1´ x 1´ x 1/8´","KG",5.2051999999999996]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",2.6599999999999999E-2]
["P.07.000.091396","Tampa para caixa R1 padrão Telebras","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",3.1399999999999997E-2]
["69.03.140","Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R2 (1070 x 520 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa","UN"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",1.7490000000000001]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",1.7490000000000001]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.23519999999999999]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.4251999999999998]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",40.0075]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",7.3099999999999998E-2]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.10589999999999999]
["D.02.000.021014","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm","M",1.59]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.79500000000000004]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.23849999999999999]
["E.05.000.026678","Ferro cantoneira abas iguais em aço carbono, de 1´ x 1´ x 1/8´","KG",8.0432000000000006]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",6.3600000000000004E-2]
["P.07.000.091368","Tampa para caixa R2 padrão Telebras","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",5.0500000000000003E-2]
["69.03.310","Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e dados","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.07.000.045033","Caixa tomada em poliamida para piso elevado com 4 alojamentos elétricos, até 8 alojamentos para telefonia e dados; ref. SPE-2702R da Sperone, CCT215E/CQT215E da Arcoplan ou equivalente","UN",1]
["69.03.340","Conector RJ-45 fêmea - categoria 6","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.13.000.050036","Conector RJ-45, fêmea, categoria 6, ref. 50491 fabricação Policom, 6150 47 Pial Plus fabricação Legrand, ou equivalente","UN",1]
["69.03.360","Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.15]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.15]
["P.10.000.050016","Conector RJ-45, fêmea, categoria 6A, ref. BR ROHS da Furukawa, ou equivalente","UN",1]
["69.03.400","Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais digital e analógico","CJ"]
["P.17.000.031489","Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais (digital e analógico); ref. Intelbras Impacta 40 /68i, Panasonic KXTES 32 ou equivalente","CJ",1]
["69.03.410","Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais digital e analógico","CJ"]
["P.17.000.030601","Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco+128 ramais (digital e analógico); ref. Impacta 220 Intelbras, Impacta 300 Intelbras ou equivalente","CJ",1]
["69.03.420","Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais digital e analógico, com recursos PBX Networking","CJ"]
["P.17.000.030600","Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais (digital e analógico), recurso PBX-Networking, ref. KX-TDE600 IP Panasonic ou equivalente","CJ",1]
["69.05","Estabilização de tensão"]
["69.05.010","Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 5 kVA","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["P.17.000.092197","Estabilizador eletrônico de tensão monofásico com potência, 5 kVA","UN",1]
["69.05.040","Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 10 kVA","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["P.17.000.092199","Estabilizador eletrônico de tensão monofásico com potência, 10 kVA","UN",1]
["69.05.230","Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 40 kVA","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1.5]
["P.17.000.050208","Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 40 kVA (220/110V)","UN",1]
["69.06","Sistemas ininterruptos de energia"]
["69.06.020","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 10 kVA (220 V/220 V), com autonomia de 15 minutos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.17.000.050178","Sistema ininterrupto de energia trifásico de 10 kVA (220 / 220 V), autonomia 15 minutos","UN",1]
["69.06.030","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220 V/208 V-108 V), com autonomia 15 minutos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.17.000.050179","Sistema ininterrupto de energia trifásico de 20 kVA (220 / 208 / 108 V), autonomia 15 minutos","UN",1]
["69.06.040","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 15 kVA (208 V/110 V), com autonomia de 15 minutos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.17.000.050181","Sistema ininterrupto de energia trifásico on line, de 15 kVA (208 / 110 V), autonomia 15 minutos","UN",1]
["69.06.050","Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["P.17.000.050167","Sistema ininterrupto de energia monofásico de 2 kVA (127 / 127 V), autonomia 40 minutos","UN",1]
["69.06.080","Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 5 kVA (220 V/110 V), com autonomia de 15 minutos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.17.000.050183","Sistema ininterrupto de energia monofásico on line, de 5 kVA (220 / 110 V), com autonomia 15 minutos","UN",1]
["69.06.100","Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência entre 5 a 7,5 kVA","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["P.17.000.050162","Sistema ininterrupto de energia monofásico no break, de 5 a 7,5 kVA (110 / 120 V), autonomia 15 minutos","UN",1]
["69.06.110","Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), com autonomia de 10 a 15 minutos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.17.000.050186","Sistema ininterrupto de energia, monofásico no break, de 600 VA (127 / 127 V, com autonomia de 10 a 15 minutos","UN",1]
["69.06.120","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA (220 V/110 V), com autonomia de 2 horas","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.17.000.050192","Sistema ininterrupto de energia trifásico de 10 kVA (220 / 110 V), autonomia 2 horas","UN",1]
["69.06.200","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.17.000.050214","Sistema ininterrupto de energia trifásico on line, de 20 kVA (220/127V), automação 15 minutos","UN",1]
["69.06.210","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 60 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.17.000.050215","Sistema ininterrupto de energia trifásico on line, de 60 kVA (220/127V), automação 15 minutos","UN",1]
["69.06.220","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 80 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.17.000.050218","Sistema ininterrupto de energia trifásico on line, de 80 kVA (220/127V), automação 15 minutos","UN",1]
["69.06.240","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (380/220 V), com autonomia de 15 minutos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.17.000.050220","Sistema ininterrupto de energia, trifásico de 20 kVA, no break, entrada 380 V e saída 220 V, com autonomia de 15 minutos","UN",1]
["69.06.280","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 5 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.17.000.050225","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal, de 5 kVA (220/110 V), com automação de 15 minutos","UN",1]
["69.06.290","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA (220/110 V), com autonomia de 10 a 15 minutos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.17.000.050226","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal, de 10 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos","UN",1]
["69.06.300","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 50 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.17.000.050224","Sistema ininterrupto de energia on line senoidal, de 50 kVA (220/110 V), com automação de 15 minutos","UN",1]
["69.06.320","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 7,5 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.17.000.050231","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal, de 7,5 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos","UN",1]
["69.06.390","Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 40 kVA (380/220 V), com autonomia de 15 minutos","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",4]
["P.17.000.050257","Sistema ininterrupto de energia trifásico on line senoidal, de 40kVA, 380V/220V, com autonomia de 15 minutos; ref. Conception da CM Comandos Lineares, Sigma da Beta Eletronic, Energy Master, Oneupsti, Processtec ou equivalente","UN",1]
["69.08","Equipamentos para informática"]
["69.08.010","Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",1]
["P.17.000.042522","Distribuidor interno óptico para 1 U 24 fibras (DIO) B48, para montagem em rack 19\"/ 23\"","UN",1]
["P.17.000.042523","Adaptador, modelo MM (62,5) SC-SPC, MM (62,5) LC-SPC ou MM (62,5) ST-ST-SPC ou equivalente, para distribuidor interno óptico 24 fibras (DIO) B48","UN",1]
["69.09","Sistema de rede"]
["69.09.250","Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.10.000.050034","Patch cords de 1,50 ou 3,00 m RJ-45 / RJ-45, ref. 50495 fabricação Policom ou equivalente","UN",1]
["69.09.260","Patch panel de 24 portas - categoria 6","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.10.000.050035","Patch panel 24 portas, categoria 6, ref. 50493 fabricação Policom ou equivalente","UN",1]
["69.09.300","Voice panel de 50 portas - categoria 3","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.8]
["P.10.000.030519","Voice panel 50 portas categoria 3, com sistema de fixação por parafuso ou encaixe, ref. Furukawa, ou Sollan ou equivalente","UN",1]
["69.09.360","Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.10.000.050017","Patch cords F/UTP de 2,0 a 3,0 m, RJ-45 / RJ-45 categoria 6A, ref. CM T568A/B fabricação Furukawa ou equivalente","UN",1]
["69.09.370","Transceptor Gigabit SX - LC conectável de formato pequeno (SFP)","UN"]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",0.1]
["P.17.000.050018","Transceptor Gigabit SX conectável de formato pequeno (SFP); ref. MGBSX1 da Cisco ou equivalente","UN",1]
["69.10","Telecomunicações"]
["69.10.130","Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, frequência 40 a 550 MHz","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",0.4]
["P.17.000.042541","Amplificador de potência, 50 dB, para VHF e CATV, frequência 40 a 550 MHz, ref. WCATV Wadt ou equivalente","UN",1]
["69.10.140","Antena parabólica com captador de sinais e modulador de áudio e vídeo","CJ"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",8]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",8]
["P.17.000.042561","Antena parabólica multiponto e receptor analógico, ref. Antena Elsys, Century, ou equivalente; Receptor Petit Etrs39, Nano Box Vr Century ou equivalente; com controle remoto","UN",1]
["69.20","Reparos, conservações e complementos - GRUPO 69"]
["69.20.010","Arame de espinar em aço inoxidável nu, para TV a cabo","M"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.25.000.091386","Arame de espinar em aço inoxidável, nu (1,14 mm), para TV a cabo","M",1.03]
["69.20.040","Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.19.000.091389","Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm","UN",1]
["69.20.050","Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.19.000.091390","Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS","UN",1]
["69.20.070","Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.25.000.091392","Fita em aço inoxidável para poste tubular; comprimento de 0,50 m, largura de 19 mm","M",0.5]
["P.25.000.091393","Fecho em aço inoxidável para fita de 19 mm","UN",1]
["69.20.100","Tampa para caixa R1, padrão TELEBRÁS","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.07.000.091396","Tampa para caixa R1 padrão Telebras","UN",1]
["69.20.110","Tampa para caixa R2, padrão TELEBRÁS","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.4]
["P.07.000.091368","Tampa para caixa R2 padrão Telebras","UN",1]
["69.20.130","Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.30.000.067008","Bloco ligação interna 10 pares com canaleta BLI-10","UN",1]
["69.20.140","Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.25]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["P.17.000.067301","Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares com suporte BER-10","UN",1]
["69.20.170","Calha de aço com 4 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.13.000.030521","Calha de aço com 4 tomadas 2P+T 250 V, com cabo até 2,5 mm tipo filtro de linha","UN",1]
["69.20.180","Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",0.2]
["P.10.000.042523","Cordão óptico duplex multimodo com conector LC/LC 2,5 m","UN",1]
["69.20.200","Bandeja fixa para rack, 19\" x 500 mm","UN"]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",0.2]
["P.17.000.030523","Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm","UN",1]
["69.20.210","Bandeja fixa para rack, 19\" x 800 mm","UN"]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",0.2]
["P.17.000.030524","Bandeja fixa para rack, 19\" x 800 mm","UN",1]
["69.20.220","Bandeja deslizante para rack, 19\" x 800 mm","UN"]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",0.2]
["P.17.000.030525","Bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm","UN",1]
["69.20.230","Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.13.000.030526","Régua com 8 tomadas 2P+T 250 V, com cabo tipo filtro de linha","UN",1]
["69.20.240","Calha de aço com 12 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.1]
["P.13.000.030527","Régua com 12 tomadas 2P+T 250 V, com cabo tipo filtro de linha","UN",1]
["69.20.248","Painel frontal cego - 19\" x 1 U","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.18.000.042520","Painel frontal cego de 19´ x 1 U; ref. Itcomtech/20, Furukawa, Garra ou equivalente","UN",1]
["69.20.250","Painel frontal cego - 19\" x 2 U","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.18.000.042526","Painel frontal cego de 19´ x 2 U; ref. Itcomtech/20, Furukawa, Garra ou equivalente","UN",1]
["69.20.260","Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.33]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",0.33]
["P.17.000.042527","Protetor de surto para bloco de distribuição, referência MPDG Slim RG / MPDG Slim RS da Bargoa, MP-R-CC (G) da Clamper ou equivalente","UN",1]
["69.20.270","Divisor interno com 1 entrada e 2 saídas - 75 Ohms","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",0.2]
["P.17.000.042538","Divisor interno com 1 entrada e 2 saídas 75 Ohms, ref. WDI/275 Wadt ou equivalente","UN",1]
["69.20.280","Divisor interno com 1 entrada e 4 saídas - 75 Ohms","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",0.2]
["P.17.000.042539","Divisor interno com 1 entrada e 4 saídas 75 Ohms, ref. WDI/475 Wadt ou equivalente","UN",1]
["69.20.290","Tomada blindada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",0.2]
["P.13.000.042540","Tomada blindada VHF/UHF, CATV e FM, (divisor de sinais), frequência 5Mhz a 1 GHz, ref. WT/275 TV/FM da Wadt, Force Line, Conecte, Multi, TMS ou equivalente","UN",1]
["69.20.300","Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10","UN"]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010198","Técnico equipamentos informática","H",0.25]
["P.17.000.042546","Bloco de distribuição com protetor de surtos para 10 pares; referência comercial BTDG NA/BTDG NF, circuito aberto/fechado da Bargoa ou equivalente","UN",1]
["69.20.340","Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.2]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",0.2]
["P.13.000.042351","Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa, ref. linha Trii da Tramontina, Simon, Pial Legrand, ou equivalente","UN",1]
["69.20.350","Caixa de emenda ventilada, em polipropileno, para até 200 pares","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["P.25.000.042591","Caixa de emenda ventilada em polipropileno, para até 200 pares; ref. CEANS SS da Corning ou equivalente","UN",1]
["70","SINALIZAÇÃO VIÁRIA"]
["70.01","Dispositivo viário"]
["70.01.001","Faixa elevada para travessia de pedestres","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",5.6000000000000001E-2]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",5.6000000000000001E-2]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",5.0000000000000001E-3]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",0.01]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.38900000000000001]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.503]
["B.06.000.021560","Tela soldada, diversas bitolas","KG",0.27200000000000002]
["C.04.000.020542","Concreto usinado fck= 35 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",0.11799999999999999]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",0.113]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",5.7000000000000002E-2]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",3.2000000000000001E-2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",8.0000000000000002E-3]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",2E-3]
["F.03.000.020572","Concreto asfáltico usinado à quente tipo CBUQ, faixa Dersa (faixa 4 ou 5) posto obra","T",4.2000000000000003E-2]
["F.03.000.024704","Emulsão RR-1-C","KG",1.2030000000000001]
["F.03.000.024705","Asfalto diluído CM-30","KG",1.504]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",6.0000000000000001E-3]
["S.01.000.080149","Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora","H",0.12]
["S.01.000.080312","Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D","H",1.0999999999999999E-2]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",7.0000000000000001E-3]
["S.01.000.080338","Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas","H",7.0000000000000001E-3]
["70.01.010","Ondulação transversal - lombada tipo A","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.122]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.122]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",1.0999999999999999E-2]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",2.1000000000000001E-2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.36499999999999999]
["B.01.000.010146","Servente","H",1.0269999999999999]
["B.06.000.021560","Tela soldada, diversas bitolas","KG",0.58899999999999997]
["C.04.000.020542","Concreto usinado fck= 35 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",0.25600000000000001]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",0.24299999999999999]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.124]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",6.9000000000000006E-2]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",1.6E-2]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",3.0000000000000001E-3]
["F.03.000.020572","Concreto asfáltico usinado à quente tipo CBUQ, faixa Dersa (faixa 4 ou 5) posto obra","T",4.2000000000000003E-2]
["F.03.000.024704","Emulsão RR-1-C","KG",1.206]
["F.03.000.024705","Asfalto diluído CM-30","KG",1.508]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",1.4E-2]
["S.01.000.080149","Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora","H",0.121]
["S.01.000.080312","Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D","H",1.0999999999999999E-2]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",7.0000000000000001E-3]
["S.01.000.080338","Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas","H",7.0000000000000001E-3]
["70.01.011","Ondulação transversal - lombada tipo B","M2"]
["B.01.000.010111","Carpinteiro","H",0.3]
["B.01.000.010112","Ajudante de carpinteiro","H",0.3]
["B.01.000.010121","Ferreiro/armador","H",2.5999999999999999E-2]
["B.01.000.010122","Ajudante de ferreiro","H",5.2999999999999999E-2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.90100000000000002]
["B.01.000.010146","Servente","H",2.4550000000000001]
["B.06.000.021560","Tela soldada, diversas bitolas","KG",1.4530000000000001]
["C.04.000.020542","Concreto usinado fck= 35 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2","M3",0.63100000000000001]
["D.02.000.021009","Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção","M",0.6]
["D.02.000.021017","Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm","M",0.30599999999999999]
["D.02.000.021021","Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª","M2",0.17]
["E.02.000.026760","Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)","KG",0.04]
["E.02.000.027010","Arame recozido nº 18 BWG","KG",8.9999999999999993E-3]
["F.03.000.020572","Concreto asfáltico usinado à quente tipo CBUQ, faixa Dersa (faixa 4 ou 5) posto obra","T",4.2000000000000003E-2]
["F.03.000.024704","Emulsão RR-1-C","KG",1.216]
["F.03.000.024705","Asfalto diluído CM-30","KG",1.52]
["F.12.000.028008","Desmoldante para formas","L",3.4000000000000002E-2]
["S.01.000.080149","Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora","H",0.122]
["S.01.000.080312","Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D","H",1.0999999999999999E-2]
["S.01.000.080337","Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas","H",7.0000000000000001E-3]
["S.01.000.080338","Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas","H",7.0000000000000001E-3]
["70.01.050","Defensa semimaleavel simples","M"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.25]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.25]
["S.04.000.081350","Caminhão MUNCK 15 toneladas","H",0.1]
["S.07.000.009700","Defensa metálica semimaleável simples","UN",0.25]
["S.07.000.009800","Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW","H",0.06]
["70.02","Sinalização horizontal"]
["70.02.001","Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo","M2"]
["N.07.000.000026","Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo","M2",1]
["70.02.010","Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica","M2"]
["S.01.000.091701","Sinalização horizontal com resina vinílica ou acrílica","M2",1]
["70.02.012","Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas","M2"]
["N.07.000.000022","Execução de sinalização horizontal com aplicação de laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante pré formado em diversas cores para símbolos e letras, ABNT NBR 15741","M2",0.8]
["70.02.013","Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para símbolos e letras","M2"]
["N.07.000.000022","Execução de sinalização horizontal com aplicação de laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante pré formado em diversas cores para símbolos e letras, ABNT NBR 15741","M2",1]
["70.02.014","Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas","M2"]
["N.07.000.000021","Execução de sinalização horizontal com aplicação de massa termoplástica à quente pelo método de aspersão, na espessura de 1,5 mm, para faixas, ABNT NBR 13159 e NBR 15402","M2",1]
["70.02.016","Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas","M2"]
["N.07.000.000019","Execução de sinalização horizontal com aplicação de massa termoplástica à quente pelo método de extrusão na espessura de 3,0 mm, para faixas, ABNT NBR 13132 e NBR 15402","M2",1]
["70.02.017","Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas","M2"]
["N.07.000.000020","Execução de sinalização horizontal com aplicação de massa termoplástica à quente pelo método de extrusão na espessura de 3,0 mm, para legendas, ABNT NBR 13132  e NBR 15402","M2",1]
["70.02.020","Sinalização horizontal em plástico a frio manual, para faixas","M2"]
["N.07.000.000024","Execução de sinalização horizontal com aplicação de plástico a frio manual a base de resinas metacrílicas reativas para faixas, ABNT NBR 15870","M2",1]
["70.02.021","Sinalização horizontal em termoplástico de alto relevo","M2"]
["N.07.000.000023","Execução de sinalização horizontal com aplicação de termoplástico de alto relevo, ABNT NBR 15543","M2",1]
["70.02.022","Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em água","M2"]
["N.07.000.000018","Execução de sinalização horizontal com aplicação tinta a base de resina acrílica emulsionada em água, ABNT NBR 13699","M2",1]
["70.03","Sinalização vertical"]
["70.03.001","Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.66700000000000004]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.33329999999999999]
["N.07.000.000009","Abraçadeira em aço galvanizado com parafusos e porcas para placas de sinalização","UN",4]
["N.07.000.000010","Placa regulamentação, advertência, educativa, orientação turística/serviços, ch.aço tipo NB 1010/1020, e= 1,25 mm, bitola 18, ou e= 1,50 mm, bitola 16 - ABNT NBR 11904, área até 2,0 m², refletiva com película IA/IA - ABNT NBR 14644","M2",1]
["70.03.003","Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.66669999999999996]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.33329999999999999]
["N.07.000.000009","Abraçadeira em aço galvanizado com parafusos e porcas para placas de sinalização","UN",4]
["N.07.000.000011","Placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e de serviços, ch. aço tipo NB 1010/1020, e= 1,25 mm, bitola 18, ou e= 1,50 mm, bitola 16 - ABNT NBR 11904, área até 2,0 m², refletiva com película III/III - ","M2",1]
["70.03.006","Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.66669999999999996]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.33329999999999999]
["N.07.000.000009","Abraçadeira em aço galvanizado com parafusos e porcas para placas de sinalização","UN",4]
["N.07.000.000012","Placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e de serviços, ch. alumínio liga 5052, tempera H-34, e= 2,0 mm, área até 2,0 m², totalmente refletiva com película IA/IA - ABNT NBR 14644","M2",1]
["70.03.008","Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.66669999999999996]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.33329999999999999]
["N.07.000.000009","Abraçadeira em aço galvanizado com parafusos e porcas para placas de sinalização","UN",4]
["N.07.000.000013","Placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e de serviços, em chapa de alumínio liga 5052, tempera H-34, esp. 2,0 mm, área até 2,0 m², totalmente refletiva com película III/III - ABNT NBR 14644","M2",1]
["70.03.009","Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.66669999999999996]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.33329999999999999]
["N.07.000.000009","Abraçadeira em aço galvanizado com parafusos e porcas para placas de sinalização","UN",4]
["N.07.000.000014","Placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e de serviços, em chapa de alumínio liga 5052, tempera H-34, esp. 2,0 mm, área maior que 2,0 m², modulada, totalmente refletiva com película III/III - ABNT NBR 14644","M2",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.3296]
["70.03.010","Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.5]
["N.07.000.000009","Abraçadeira em aço galvanizado com parafusos e porcas para placas de sinalização","UN",4]
["N.07.000.000015","Placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e de serviços, em ACM - alumínio composto - ABNT-NBR-16179, área até 2,0 m², totalmente refletiva com película IA/IA - ABNT NBR 14644","M2",1]
["70.03.012","Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.5]
["N.07.000.000009","Abraçadeira em aço galvanizado com parafusos e porcas para placas de sinalização","UN",4]
["N.07.000.000016","Placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e de serviços, em ACM - alumínio composto - ABNT-NBR-16179, área até 2,0 m², totalmente refletiva com película III/III - ABNT NBR 14644","M2",1]
["70.03.013","Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²","M2"]
["B.01.000.010146","Servente","H",1]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.5]
["N.07.000.000009","Abraçadeira em aço galvanizado com parafusos e porcas para placas de sinalização","UN",4]
["N.07.000.000017","Placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e de serviços, em ACM - alumínio composto - ABNT-NBR-16179, área maior que 2,0 m², modulada, totalmente refletiva com película III/III - ABNT NBR 14644","M2",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.3296]
["70.04","Coluna cônica"]
["70.04.001","Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2\" e comprimento de 3,6 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",126.72]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.23]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.32200000000000001]
["E.05.000.026682","Cantoneira em aço galvanizado de 1´ x 1/8´","KG",0.57499999999999996]
["P.04.000.092176","Coluna simples (PP), de 2 1/2\" x 3,6 m","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.19]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["70.04.002","Coluna simples (P-51), para fixação de placa de orientação","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",126.72]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.23]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.32200000000000001]
["E.05.000.026682","Cantoneira em aço galvanizado de 1´ x 1/8´","KG",0.57499999999999996]
["P.04.000.092174","Coluna simples (P-51) para fixação de placa de orientação, de 4\" x 5 m x 3,75 mm","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.19]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["70.04.003","Coluna dupla (P-53) para fixação de placa de orientação","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",5]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",253.44]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.46]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.64400000000000002]
["P.04.000.092175","Coluna dupla (P-53) para fixação de placa de orientação, de 4\" x 5 m x 3,75 mm","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.19]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["70.04.004","Coluna (P-57) para fixação de placa de orientação, com braço projetado","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",126.72]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.23]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.32200000000000001]
["P.04.000.092173","Coluna (P-57) para fixação de placa de orientação, com braço projetado de 3\" x 3,15 m e coluna de 4\" x 5,25 m x 3,75 mm, para placas com área até 2 m²","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.19]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["70.04.005","Braço (P-55) para fixação em poste de concreto","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",1]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",2]
["P.04.000.092177","Braço (P-55) para fixação em poste de concreto, de 3\" x 2,7 m x 3,75 mm","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["70.04.006","Coluna dupla (PP), diâmetro de 2 x 2 1/2' e comprimento de 3,6 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",126.72]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.23]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.32200000000000001]
["E.05.000.026682","Cantoneira em aço galvanizado de 1´ x 1/8´","KG",1.1499999999999999]
["P.04.000.092176","Coluna simples (PP), de 2 1/2\" x 3,6 m","UN",2]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.19]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["70.04.007","Coluna semafórica simples 101 mm x 6 m","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",1.5]
["B.01.000.010146","Servente","H",3]
["B.02.000.020508","Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)","KG",126.72]
["B.04.000.020503","Areia média lavada (a granel caçamba fechada)","M3",0.23]
["B.05.000.020518","Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)","M3",0.32200000000000001]
["P.04.000.041334","Coluna semafórica simples 101 mm x 6 m","UN",1]
["S.01.000.080125","Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320","H",0.19]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",1]
["70.05","Sinalização semafórica e complementar"]
["70.05.001","Botoeira convencional para pedestre","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",0.45]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",0.45]
["P.13.000.042470","Botoeira convencional para pedestre, ref. comercial Contransin, Portal sinalização ou equivalente","UN",1]
["70.05.002","Botoeira sonora para deficientes visuais","UN"]
["B.01.000.010144","Serralheiro","H",1]
["B.01.000.010145","Ajudante serralheiro","H",1]
["P.13.000.042471","Botoeira sonora para deficientes visuais, padrão Contran. Res. 704-2017, ref. comercial Contransin, Interativa soluções ou equivalente","UN",1]
["70.05.006","Luminária LED 20W com braço, para travessia de pedestre","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",0.5]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",1]
["B.07.000.049501","Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial","UN",0.01]
["P.15.000.034124","Luminária para travessia de pedestres leds , com relés e braço articulado, ref. DI-955/01.034.CET25, relê MP-3263, braço DTVS-BA-TB-3212.1 da Repume ou equivalente","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",0.5]
["70.05.011","Grupo focal para pedestre com lâmpada LED e contador regressivo","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",10]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",15]
["P.04.000.092178","Grupo focal para pedestre com lâmpada LED, em policarbonato, com suportes de fixação e contador regressivo no verde, completo","UN",1]
["70.05.020","Grupo focal veicular com lâmpada LED, com anteparo e suportes de fixação","UN"]
["B.01.000.010115","Eletricista","H",12]
["B.01.000.010116","Ajudante eletricista","H",17]
["P.04.000.092179","Grupo focal veicular com lâmpada LED, em policarbonato, com anteparo e suportes de fixação, completo","UN",1]
["S.01.000.080351","Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg","H",17]
["70.06","Tachas e tachões"]
["70.06.001","Segregador (bate rodas) refletivo","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.2]
["N.07.000.000008","Segregador refletivo de plástico/resina (bate rodas), ref. comercial ICD vias, LMC tintas, Sinalmax ou equivalente","UN",1]
["S.06.000.009687","Caminhão carroceria fixa aberta madeira, capacidade 5T - 160CV - PBT*8250, capacidade máxima de tração 11T - Diesel","H",1.2800000000000001E-2]
["S.07.000.009521","Grupo gerador - 2,5/3 kVA","H",1.2500000000000001E-2]
["S.07.000.009675","Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW","H",1.2500000000000001E-2]
["70.06.010","Tacha refletiva de vidro temperado","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.15]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.15]
["N.07.000.000005","Tacha refletiva de vidro temperado conforme NBR 15766, ref. comercial Prismatic ou equivalente","UN",1]
["S.06.000.009687","Caminhão carroceria fixa aberta madeira, capacidade 5T - 160CV - PBT*8250, capacidade máxima de tração 11T - Diesel","H",1.2800000000000001E-2]
["S.07.000.009521","Grupo gerador - 2,5/3 kVA","H",1.2500000000000001E-2]
["S.07.000.009675","Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW","H",1.2500000000000001E-2]
["70.06.011","Tacha tipo I bidirecional refletiva","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.15]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.15]
["N.07.000.000003","Tacha refletiva de plástico/resina tipo I bidirecional conforme NBR 14636, ref. comercial ICD vias, LMC tintas, Sinalmax ou equivalente","UN",1]
["S.06.000.009687","Caminhão carroceria fixa aberta madeira, capacidade 5T - 160CV - PBT*8250, capacidade máxima de tração 11T - Diesel","H",1.2800000000000001E-2]
["S.07.000.009521","Grupo gerador - 2,5/3 kVA","H",1.2500000000000001E-2]
["S.07.000.009675","Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW","H",1.2500000000000001E-2]
["70.06.012","Tacha tipo I monodirecional refletiva","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.15]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.15]
["N.07.000.000001","Tacha refletiva de plástico/resina tipo I monodirecional conforme NBR 14636, ref. comercial ICD vias, LMC tintas, Sinalmax ou equivalente","UN",1]
["S.06.000.009687","Caminhão carroceria fixa aberta madeira, capacidade 5T - 160CV - PBT*8250, capacidade máxima de tração 11T - Diesel","H",1.2800000000000001E-2]
["S.07.000.009521","Grupo gerador - 2,5/3 kVA","H",1.2500000000000001E-2]
["S.07.000.009675","Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW","H",1.2500000000000001E-2]
["70.06.013","Tacha tipo II bidirecional refletiva","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.15]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.15]
["N.07.000.000004","Tacha refletiva de plástico/resina tipo II bidirecional conforme NBR 14636, ref. comercial ICD vias, LMC tintas, Sinalmax ou equivalente","UN",1]
["S.06.000.009687","Caminhão carroceria fixa aberta madeira, capacidade 5T - 160CV - PBT*8250, capacidade máxima de tração 11T - Diesel","H",1.2800000000000001E-2]
["S.07.000.009521","Grupo gerador - 2,5/3 kVA","H",1.2500000000000001E-2]
["S.07.000.009675","Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW","H",1.2500000000000001E-2]
["70.06.014","Tacha tipo II monodirecional refletiva","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.15]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.15]
["N.07.000.000002","Tacha refletiva de plástico/resina tipo II monodirecional conforme NBR 14636, ref. comercial ICD vias, LMC tintas, Sinalmax ou equivalente","UN",1]
["S.06.000.009687","Caminhão carroceria fixa aberta madeira, capacidade 5T - 160CV - PBT*8250, capacidade máxima de tração 11T - Diesel","H",1.2800000000000001E-2]
["S.07.000.009521","Grupo gerador - 2,5/3 kVA","H",1.2500000000000001E-2]
["S.07.000.009675","Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW","H",1.2500000000000001E-2]
["70.06.020","Tachão tipo I bidirecional refletivo","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.15]
["N.07.000.000007","Tachão refletivo de plástico/resina tipo I bidirecional conforme NBR 15576, ref. comercial ICD vias, LMC tintas, Sinalmax ou equivalente","UN",1]
["S.06.000.009687","Caminhão carroceria fixa aberta madeira, capacidade 5T - 160CV - PBT*8250, capacidade máxima de tração 11T - Diesel","H",1.2800000000000001E-2]
["S.07.000.009521","Grupo gerador - 2,5/3 kVA","H",1.2500000000000001E-2]
["S.07.000.009675","Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW","H",1.2500000000000001E-2]
["70.06.021","Tachão tipo I monodirecional refletivo","UN"]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.2]
["B.01.000.010506","Montador","H",0.15]
["N.07.000.000006","Tachão refletivo de plástico/resina tipo I monodirecional conforme NBR 15576, ref. comercial ICD vias, LMC tintas, Sinalmax ou equivalente","UN",1]
["S.06.000.009687","Caminhão carroceria fixa aberta madeira, capacidade 5T - 160CV - PBT*8250, capacidade máxima de tração 11T - Diesel","H",1.2800000000000001E-2]
["S.07.000.009521","Grupo gerador - 2,5/3 kVA","H",1.2500000000000001E-2]
["S.07.000.009675","Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW","H",1.2500000000000001E-2]
["97","SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL"]
["97.02","Placas, pórticos e obeliscos arquitetônicos"]
["97.02.030","Placa comemorativa em aço inoxidável escovado","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["E.18.000.039079","Placa comemorativa em aço inoxidável escovado, medidas aproximadas de 50cm de largura e 70cm de altura, texto+desenho+parafuos","UN",3.84]
["97.02.036","Placa de identificação em PVC com texto em vinil","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["N.04.000.039071","Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm","M2",1]
["97.02.190","Placa de identificação em acrílico com texto em vinil","M2"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",2]
["N.04.000.039085","Placa com sinalização indicativa de 7 x 25 cm, em acrílico cristal ou colorido, com espessura de 2 mm, com texto em vinílico adesivo","M2",1]
["97.02.193","Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["N.04.000.020300","Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mmx2mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio, ref. E001.01B da ADVcomm, E2 da Net Placa, 17388 da TAG Sinalização ou equivalente","UN",1]
["97.02.194","Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["N.04.000.020301","Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150x2mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio; ref. E005.01A da ADVcomm, E5 da Perfect Vision, E7MH da Net Placa ou equivalente","UN",1]
["97.02.195","Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["N.04.000.020302","Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120x2mm), indicação de rota de evacuação e saída de emergência; ref. S2 da Net Placa, 3670 da TAG Sinalização, S2 da Perfect Vision ou equivalente","UN",1]
["97.02.196","Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com identificação de pavimentos","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["N.04.000.020303","Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (145x145x2mm) /  (200x100x2mm), com identificação de pavimentos, ref. S017.01 da ADVcomm, 6076 da Tag Sinalização, S17 da Net Placa ou equivalente","UN",1]
["97.02.197","Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["N.04.000.020304","Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta, (150x200x2mm); ref. A00511C da ADVcomm, 590 da TAG Sinalização, A1 da Perfect Vision ou equivalente","UN",1]
["97.02.198","Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa","UN"]
["B.01.000.010101","Ajudante geral","H",0.2]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.1]
["N.04.000.020305","Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente","UN",1]
["97.02.210","Placa de sinalização em PVC para ambientes","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.15]
["S.04.000.026514","Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm","UN",6]
["S.04.000.039086","Placa de sinalização em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo o verso","UN",1]
["97.03","Pintura de letras e pictogramas"]
["97.03.010","Sinalização com pictograma em tinta acrílica","UN"]
["B.01.000.010140","Pintor","H",1.1000000000000001]
["B.01.000.010141","Ajudante de pintor","H",1.2]
["J.01.000.038014","Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)","UN",0.6]
["J.02.000.037518","Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente","L",0.24]
["J.02.000.037542","Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente","L",0.25]
["97.05","Placas, pórticos e sinalização viária"]
["97.05.070","Manta de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de coluna e parede, de 1000 x 750 mm e espessura 10 mm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",0.17]
["B.01.000.010146","Servente","H",0.17]
["O.12.000.070960","Manta de borracha de 100x75cm, espessura 10mm, cor preto e amarelo, alta resistência a atritos, para sinalização em estacionamento e proteção de coluna e parede","UN",1]
["S.03.000.028009","Cola de contato para chapa vinílica / borracha","KG",0.3]
["97.05.080","Cantoneira de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de coluna, de 750 x 100 x 100 mm e espessura 10 mm","UN"]
["B.01.000.010139","Pedreiro","H",3.5000000000000003E-2]
["B.01.000.010146","Servente","H",3.5000000000000003E-2]
["O.12.000.070961","Cantoneira de borracha de 75x10x10cm, espessura 10mm, cor preto e amarelo, alta resistência a atritos, para sinalização em estacionamento e proteção de coluna","UN",1]
["S.03.000.028009","Cola de contato para chapa vinílica / borracha","KG",0.06]
["97.05.130","Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo","M2"]
["S.01.000.091713","Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo","M2",1]
["97.05.140","Suporte de perfil metálico galvanizado","KG"]
["S.01.000.091714","Suporte de perfil metálico galvanizado","KG",1]
["98","ARQUITETURA DE INTERIORES"]
["98.02","Mobiliário"]
["98.02.210","Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado","UN"]
["N.03.000.050494","Banco de madeira tipos cavalinho ou tamanduá, com réguas em madeira envernizada de 1,60m e pés em ferro fundido pintado","UN",1]

{"sheet":"COMPOSIÇÃO_FDE","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"FDE","index":7,"n_rows":3242,"n_cols":7,"rows_kept":3242,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,4]]}
[]
["TABELA DE PREÇOS\nData Base 01/2021                                                                                          LS 120,87          BDI 23"]
["SERVIÇO","DESCRIÇÃO","UNIDADE ","VALOR SEM BDI","VALOR BDI 23%"]
["16.05.043","TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)"," M",{"$f":"ROUND(($E4/1.23),2)","v":281.77999999999997},346.59,"-","-"]
["06.03.100","CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.","M",{"$f":"ROUND(($E5/1.23),2)","v":357.2},439.36,"-","-"]
["06.03.101","CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE","M",461.14,567.20000000000005,"-","-"]
["06.03.104","CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE","M",364.02,447.74,"-","-"]
["16.03.107","FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM","M2",142.24,174.96,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E69/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E133/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E197/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E261/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E325/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E389/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E453/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E517/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E581/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E645/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E709/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E773/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E837/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E901/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E965/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E1029/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E1093/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E1157/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E1221/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E1285/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E1349/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E1413/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E1477/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E1541/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E1605/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E1669/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E1733/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E1797/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E1861/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E1925/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E1989/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E2053/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E2117/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E2181/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E2245/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E2309/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E2373/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E2437/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E2501/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E2565/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E2629/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E2693/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E2757/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E2821/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E2885/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E2949/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E3013/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E3077/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E3141/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(($E3205/1.23),2)","v":0},null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]
[null,null,null,0,null,"-","-"]

{"sheet":"ENCARGOS_SOCIAIS_SINAPI","index":8,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}